■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	평창군		심의일자	2022. 9. 13. ~ 10. 6.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜에이치제이매그놀리아용평호텔앤리조트
대지현황	대지위치 강원도 평창군 대관령면 용산리
	지번 3번지	관련지번 외 7필지
	대지면적 86,552㎡	용도지역(지구, 구역)계획관리지역,관광휴양개발진흥지구
건축물현황	건축면적 15,272.53㎡	건폐율 17.65%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 3층
	주용도 숙박시설	구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 61동
	최고높이 14m	용적률 32.56%			연면적 합계 28,178.90㎡
심의내용	주요 심의결과
	- 구조적인 안전성은 구조물의 규모를 고려할 때 적절할 것으로 판단됨 해당지역은 적설량이 만혹 동절기 이후 융빙기 시 지반의 안전성이 문제 될 수 있으므로 지반 시공 시, 적절한 배수와 다짐에 주의를 기울여 시공할 필요 있음. - 콘크리트강도 30MPa 상향 - 옹벽구간 강성옹벽을 지양하고 생태친화적인 형식 검토 - 산림벌채 후 지반조사를 추가하여 기초형식 검토 국부적설하중에 따른 지붕층 골조의 안정성 검토 풍하중 산정 시 가스트영향계수 산정 제시 휘트니스센터 골조의 비틀림변형에 대한 안정성 검토 서스펜드빔과 벽체와의 접합부 상세 제시 편토압에 대한 안정성 검토 횡력저항으로 벽체에 모든 횡력이 전달될 수 있도록 휘트니스센터의 슬래브 격막강성 확보 지반개량공법과 관련하여 지반침하에 다른 골조의 안정성 검토 철골기둥 RC보와의 접합부 상세도 제시 성토고가 최대 10m정도임. 지하수위 상승 등으로 인한 옹벽의 안전성을 보다 정밀 검토 홍수 시 토지이용 변경에 따른 홍수량 증가를 평가하시고 합리적인 저감 방안 제시 1층 보를 지지하는 벽체가 역보에 매달려있는 형태이므로 그에 대한 자료 제시 및 설계 결과가 의도한 것과 부합되는지(하중흐름 등) 설명 (비탄성해석 혹은 탄성해석을 하더라도 유한요소개념으로 메쉬로 나누어 상세해석필요) 금회 설계는 철근콘크리트 보통전단벽 설계임. 일반사항에 전단벽에 대한 내용 누락 철근 SD400과 SD500사용하도록 설계, 철근사용에 혼란의 가능성 있음. 혼란 없도록 명확히 표기(전이보 부분 정확히 표기) 건물의 부력에 대한 자중제어방식에 대하여 구체적 제시 ※ 상기 사항에 대하여 전체 설계 반영하여 재검토 후 변경된 설계에 대하여 원안의결
심의결과	[○] 원안 의결 [] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]