■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	평창군(서면심의)		심의일자	2023. 1. 31. ~ 2. 7.(8일간)
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사 위더스
대지현황	대지위치 강원도 평창군 진부면 하진부리
	지번 39-1번지	관련지번 외 1필지
	대지면적 1,923㎡	용도지역(지구, 구역) 도시지역
건축물현황	건축면적 843.68㎡	건폐율 43.8731%			층수 : 지상 1층
	주용도 가설거축물 (견본주택)	구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 15m	용적률 39.85%			연면적 합계 766.22㎡
심의내용	주요 심의결과
	1. 해체감리자는 해체계획서를 사전숙지 후 철저히 관리감독 할 것. 2. 해체장비는 해체계획서에 표기된 작업운용구간을 준수할 것. 3. 구조물 해체시 골조의 비틀림변형에 따른 전도를 방지하기 위해서 힘의 균형과 바란스를 지속적으로 유지할 수 있도록 해체프로세스를 준용할 것 4. 해체로 영향을 받게 될 전기, 가스, 상하수도 등의 이동 철거, 보호 등에 철저할 것 5. 해체공사 후 부지정리, 인근환경의 보수 및 보상 등과 같은 마무리 작업에 철저할 것 6. 현장의 화재방지대책, 교통안전 및 안전통로확보, 낙하방지대책 등의 안전관리 대책에 철저할 것. 7. 사업부지 진출입 현황도로변에 안전훼스를 추가설치하고, 해체계획서에 명기된 해체공정을 준수하여 안전사고 예방에 만전을 기하기바람. 8. 해체계획서의 기계실에 대한 해체순서 및 과정이 누락됨에 따라 해체계획서에 기계실 관련하여 구조 및 마감에 대해 추가 기 또는 보완하여 감리자 및 해체시공자가 임의 해체하는 것을 미연에 방지할 것. 9. 해체계획서 P.31 거더는 해체주용사항으로 해체공사 안전점검표P89에 필수확인점으로 추가하여 감리자 및 해체시공자로 하여금 점검·확인 후 해체공사를 진행하는 것을 권장 함 10. 해체계획서 P91, P111 상의 안전시설물 설치위치 및 범위가 상이하여 통일해야하며, 이는 장비의 운용반경, 해체작업자 및 주변 보행자 등의 안전성 확보를 우선적으로 고려할 것. 11. 본 해체대상건축물은 인력으로 철골부재를 절단하는 공법으로 해체계획서상의 공정을 충실히 이행하며, 상부에서 작업하는 해체작업자의 안전관리P106를 위한 가시설물(안전로프, 안전난간대 등)을 필수적으로 설치하여 안전사고를 예방할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]