■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	평창군(서면심의)		심의일자	2023. 12. 2. ~ 12. 7.(7일간)
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 평창국유림관리소장
대지현황	대지위치 강원도 평창군 대관령면 병내리
	지번 487-5	관련지번
	대지면적 17,034㎡	용도지역(지구, 구역) 계획관리지역
건축물현황	건축면적 1,344㎡	건폐율 7.89%			층수 지상 : 3층
	주용도 문화 및 집회시설	구조 일반철골구조			건축물 동수 2동
	최고높이 9 m	용적률 10.82 %			연면적 합계 1,842.25㎡
심의내용	주요 심의결과
	1. 해체공사 시 해체계획서의 해체공정을 준수하고 안전사고에 유의 할 것. 2. 해체감리자는 해체계획서를 사전숙지 후 철저히 관리감독 할 것. 3. 해체장비는 해체계획서에 표기된 작업운용구간을 준수하고, 압쇄철거 시 장비의 가동반경을 표시할 수 있는 레드라인과 같은 장비를 구비하여 안전사고를 방지할 것. 4. 본관 및 온실의 구조체는 상호연결 없이 독립적으로 거동하는 각각의 건축물로 현장 조사를 통한 구조부 연결부위를 확인 후, 각 동을 동시에 해체하는 해체계획의 순서에 따라 건축물의 전도 및 불안정 구조 발생 가능성을 판단 후 최종 해체할 것. 5. 해체대상물 위치적 특성으로 인해 가시설물 설치계획이 없더라도 해체 기간이 다소 긴 점을 감안하여 주출입로 입구에 현장안내판 및 출입통제를 하여 통행인의 접근을 통제할 것. 6. 해체공사 시 해체계획서에 기술된 사항을 필히 준수하여, 철거/폐기물 처리용 장비의 적정 이격거리 준수 및 현장인원 안전통제를 통해 안전 확보를 최우선으로 할 것.
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]