♠ 2021년도 1/4분기 하천수 수질검사 결과

연번	하천명	채취지점	측정항목		비고
			생물화학적 산소요구량 (BOD)(㎎/L)	부유물질량 (SS)(㎎/L)
1	한 강	평창 마하, 영월 문산	0.6	0.4
2	흥정천	유포1리 등매교	0.4	0.4
3		백오포교 앞	0.5	0.2
4	하안미천	평창강 합류점	공사중	공사중
5	평창강	평창읍 상리 평창교	0.5	0.5
6	척 천	상진부리 오대천 합류점	0.4	0.2
7	창리천	마하리 동강 합류전	0.7	2.0
8		영월 문산리	0.9	0.5
9	월정천	간평리 오대천 합류점	0.4	0.2
10	속사천	재산리 흥정천 합류점	0.3	0.2
11	면온천	등매초교 앞	0.4	0.4
12	도사천	속사천 합류점	0.4	0.2
13	덕거천	덕거리 흥정천 합류점	0.3	0.2
14	대화천	문화마을 앞	0.4	2.2
15		하안미리 사초교	건천	건천
16		방림리 평창강 합류점	0.4	0.2
	계촌천
17		방림1리 방림교	0.6	1.2

※ 시료채취일시 : 2021. 1. 21. ~ 2021. 3. 19.