♠ 2021년도 2/4분기 하천수 수질검사 결과

연번	하천명	채취지점	측정항목		비고
			생물화학적 산소요구량 (BOD)(㎎/L)	부유물질량 (SS)(㎎/L)
1	한 강	평창 마하, 영월 문산	0.7	0.8
2	흥정천	유포1리 등매교	0.5	1.4
3		백오포교 앞	0.5	0.7
4	하안미천	평창강 합류점	0.4	0.2
5	평창강	평창읍 상리 평창교	0.6	0.8
6	척 천	상진부리 오대천 합류점	0.4	1.8
7	창리천	마하리 동강 합류전	0.8	2.5
8		영월 문산리	0.7	1.2
9	월정천	간평리 오대천 합류점	0.4	0.4
10	속사천	재산리 흥정천 합류점	0.4	0.7
11	면온천	등매초교 앞	0.4	0.7
12	도사천	속사천 합류점	0.5	0.3
13	덕거천	덕거리 흥정천 합류점	0.4	0.3
14	대화천	문화마을 앞	0.6	2.8
15		하안미리 사초교	0.9	6.1
16		방림리 평창강 합류점	0.5	2.1
	계촌천
17		방림1리 방림교	0.6	2.3

※ 시료채취일시 : 2021. 4. 19. ~ 2021. 6. 17.