A	교육연구 및 복지시설

편의시설 설치실태 표준조사표

표준 조사표 (유형-A)

건축물용도

건물명
시 설 개 요	1. 건물주 2. 주 소 (전화: ) 3. 바닥면적 4. 건축허가년도
무장애건축물 선정 사유 (특이사항등)

조사일자
조사원 성명	(서명)

* 각항목에는 전반적인 배경사진 꼭 첨부해야함

1. 매개시설[30]

평가기준	모든 이용자가 해당시설물의 대지경계선에서 주출입구까지 안전하게 이동․접근하는데 적합하여야 하며, 보행에 장애물이 될 수 있는 것이 없어야 한다.

1.1 주출입구 접근로(10.5)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
1.1.1	해당건물 내 보도 및 접근로의 바닥재질과 마감상태는 보행 장애인에게 적절한가?	의무	3

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감	전혀 미끄럽지 않으면서 걸려 넘어질 염려 없음	물이 묻어도 미끄럽지 않으며 걸려 넘어질 염려 없음	마른 상태에서만 미끄럽지 않으며 걸려 넘어질 염려 없음	미끄러우며 걸려 넘어질 염려 없음	미끄러우며 걸려 넘어질 염려 있음
보도블록 등 이음새의 틈이 벌어지지 않고 평탄하게 마감	전혀 틈새없이 평탄하게 마감 (아스팔트 등)	틈새가 없이 평탄하게 마감 (보도블럭 등)	틈새가 2cm이하로 평탄하게 마감 (보도블럭 등)	틈새가 2cm초과하여 평탄하게 마감 (보도블럭 등)	틈새가 2cm초과하며 마감상태 불량 (자갈, 모래 등
빠질 위험이 있는 곳에는 덮개를 설치하되, 그 표면은 동일한 높이가 되도록 하며, 격자구멍 또는 틈새가 있는 경우 그 간격이 2cm이하	높이차 전혀 없으며, 격자구멍 등이 양방향 모두 1cm이하	높이차 전혀 없으며, 격자구멍 등이 양방향 모두 2cm이하	높이차 전혀 없으며, 한방향은 2cm이하, 한방향은 2cm초과	높이차 있으며, 한방향은 2cm이하, 한방향은 2cm초과	높이차 있으며, 양방향 2cm초과

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
1.1.2	건물 접근로의 단차는 휠체어 등의 통행에 적절한가?	의무	1

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
대지내를 연결하는 모든 보도 및 접근로에 단차(段差)가 있을 경우, 진행방향상의 높이차이는 3cm이하	전체구간에 단차 없음	전체구간에 단차 3cm이하	일부구간에 단차 4cm이하	일부구간에단차 5cm이하	일부구간에단차 5cm초과
※2005년 12월 30일 이후 허가신청된 건물인 경우에는 반드시 이항목으로 적용 대지내를 연결하는 모든 보도 및 접근로에 단차(段差)가 있을 경우, 진행방향상의 높이차이는 2cm이하	전체구간에 단차 없음	전체구간에 단차 2cm이하	일부구간에 단차 3cm이하	일부구간에단차 4cm이하	일부구간에단차 4cm초과

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
1.1.3	보도 및 접근로의 유효폭과 기울기는 ‘편의증진법’의 요구조건을 충족시키고 있는가?	의무	3

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
휠체어사용자가 통행 할 수 있도록 보도 또는 접근로의 유효폭은 1.2m이상 확보	전체구간의 접근로 유효폭이 1.5m이상	전체구간의 접근로 유효폭이 1.2m이상	전체구간의 접근로 유효폭이 0.9m이상	일부구간의 접근로 유효폭이 0.9m미만	전체구간의 접근로 유효폭이 0.9m미만
휠체어사용자가 교행 할 수 있도록 50m마다 1.5m×1.5m 이상의 교행구역 설치	전체구간이 교행가능	교행가능 구역이 50m이내	교행가능 구역이 60m이내	교행가능 구간이 70m이내	전구간에 교행불가능
경사진 보도 등이 연속될 경우에는 휠체어사용자가 휴식할 수 있도록 30m마다 1.5m×1.5m이상의 수평면으로 된 참 설치	경사진 접근로 없음	30m이내 마다 수평참 있음	40m이내 마다 수평참 있음	50m이내 마다 수평참 있음	50m이내 마다 수평참 없음
보도 등의 진행방향 기울기는 18분의 1이하 (다만, 지형상 곤란한 경우 12분의 1까지 완화)	접근로 전체구간 기울기가 1/20이하	접근로 전체구간 기울기가 1/18 이하 (완화시 1/12)	접근로 전체구간 기울기가 1/12이하	접근로 전체구간 기울기가 1/8이하	접근로 전체구간 기울기가 1/8초과

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
1.1.4	휠체어 등 보행자를 위해 보행안전통로는 확보되어 있으며 연속성이 있는가?	의무	2

※ 보행자 접근시 차량과의 교차동선이 없는 경우는 안전보행통로가 확보된 것으로 간주함.

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
차도와의 경계부분에 경계석․울타리․기타 차도와 분리할 수 있는 공작물설치. 차도와 구별하기 위한 공작물을 설치하기 곤란한 경우 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감과 색상을 구분 설치	보행로에 지붕 설치, 경계석이 설치됨, 보행통로의 재질과 색상 모두 구분됨	보행통로와 차도의 경계석이 설치되고, 보행통로의 재질과 색상 모두 구분됨	보행통로와 차도의 구분이 재질과 색상 모두 분명함	보행통로용 안전선만 황색 또는 청색 등으로 그려져 있음	보행통로와 차도의 구분이 없음
접근보행통로가 차량, 안내판, 가로수, 화분 등의 보행 장애물이 제거되어 보행안전 통로로서 연속성이 확보 되도록 설치	대지경계선 내의 모든 구간에 안전보행통로 (폭 1.5m이상)가 연속적으로 설치되어있고 어떤 장애물도 없음(보행자 안전 접근이 연속적으로 가능)	대지경계선 내의 모든 구간에 안전보행통로 (폭 1.2m이상)가 연속적으로 설치되어있고 어떤 장애물도 없음(보행자 안전 접근이 연속적으로 가능)	대지경계선 내의 모든 구간에 안전보행통로 (폭 0.9m이상)가 연속적으로 설치되어 있으며 장애물이 있음	대지경계선 내의 일부 구간에만 안전보행통로가 설치되어 있으며 장애물이 있음	대지경계선 내의 모든 구간에 별도의 안전보행통로 없이 차량과 같은 레벨에서 접근함

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
1.1.5	시각장애인의 유도에는 문제가 없으며 방향전환, 위험지역 등 에서의 경고시설은 적절한가?	의무	1.5

※ 권고사항임

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
보행자와 차량이 교행하는 부분은 보행자의 안전이 우선되도록 바닥재의 재료, 색상 등을 달리하고 있으며 시각장애인이 안전하게 통행 또는 횡단할 수 있도록 배려	횡단이나 교행지역이 전혀 없음	횡단지역 등의 교행지역에 색상 및 재질(점형블록 포함)로 정확하게 구분(단차제거시 3㎝이하)	횡단지역 등의 교행지역에 색상 및 점형블록으로 정확하게 구분(단차제거시 3㎝이하)	횡단지역 등의 교행지역에 색상 및 점형블록으로 구분하고 있으나 뚜렷하지 않음	횡단지역 등의 교행지역에 별도의 구분 전혀 없음
추락, 전복 등의 위험이 있는 지역에 난간, 경고 등의 안전시설 설치	추락 전복 등의 위험 지역(계단, 단차, 배수로 덮개 등)이 전혀 없음	위험지역이 있는 모든 곳에 난간 등의 안전시설 설치	위험지역이 있는 모든 곳에 난간에 준하는 안전시설 설치	위험지역이 있는 일부에 난간 등의 안전시설 설치	계단이나 단차에 손잡이 등의 안전시설이 전혀 없음

1.2 장애인전용 주차구역 (9)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
1.2.1	주차장의 설치위치, 크기 및 수는 적절한가?	의무	4.1

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
장애인전용주차구역은 장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비와 가장 가까운 장소에 설치	주출입구 또는 장애인용 승강설비 바로 옆에 설치	주차후 주출입구 또는 부출입구 접근 경사로로 바로 접근이 가능함 (차량동선과의 간섭이 전혀 없음)	주차후 주출입구 또는 부출입구로 접근 가능하다는 표시(경사로 표시 등)가 있음	주차후 주출입구 또는 부출입구로 바로 접근이 가능함 (건널목 등 차량동선과의 간섭이 다소 있음)	주차후 계단 접근만 가능함
장애인전용주차구역의 적정확보 주차면수	규정비율의 120%초과	규정비율의 100%이상	규정비율의 90%이상	규정비율의 80%이상	규정비율의 79%이하
장애인전용주차구역의 크기는 폭 3.3m이상, 길이 5m이상(평행주차인 경우 폭 2m이상, 길이 6m이상)의 규정에 적합한 주차공간의 확보	모두 규정 크기보다 넓게 확보. 안전보행통로(1m)구분하여 확보	100% 모두 규정 크기로 확보되어 있음	규정 크기로 확보되었으나, 바닥의 틈새(잔디블럭 등)로 인해 휠체어이동이 어려움	규정 크기로 확보되었으나, 바닥의 재질(모래나자갈 등)로 인해 휠체어이동이 불가	규정크기보다 작게 확보

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
1.2.2	주차구역의 표시, 유도, 안내표시는 적절하며 주출입구까지의 안전통로는 확보되어 있는가?	의무	4.9

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
장애인전용주차구역의 바닥에 장애인전용주차장표시 및 입식안내표시의 적정 설치	바닥 및 입식표시 모두 설치, 과태료부가에 대한 안내 표시도 설치	바닥 및 입식표시 모두 설치	모두 설치 되어있으나 차량내부에서 인식하기 어렵게 설치, 이동식 입식표시	바닥 또는 입식표시중 한가지만 설치	장애인전용주차구역 표시 없음
주차장의 입구에는 장애인전용주차구역 안내표지를 식별하기 쉬운 장소에 부착 또는 설치 및 주차구역까지 적정 유도표시	주차장입구에서 장애인전용주차구역이 바로 보이며 유도표시가 연속적으로 있음	주차장입구에서 장애인전용주차구역이 바로 보임(별도표시 없음)	주차장입구에서 장애인전용 구역이 바로 보이지는 않으나 유도표시는 연속적으로 설치	장애인전용주차구역 위치에 대한 안내표시가 있으나 연속성이 없음	장애인전용주차구역 위치에 대한 안내표시가 전혀 없음
장애인전용주차구역에서 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 이르기까지 장애인 안전통행로가 확보되어 있으며 높이 차이를 없애고, 그 유효폭은 1.2m 이상	모든 구간에 안전보행통로(폭 1.5m이상)가 연속적으로 설치, 어떤 장애물도 없음	모든 구간에 안전보행통로(폭 1.2m이상)가 연속적으로 설치, 어떤 장애물도 없음	모든 구간에 안전보행통로(폭 0.9m이상)가 연속적으로 설치되어 있고 장애물이 있음	일부 구간에 안전보행통로가 설치되어 있고 장애물이 있음	모든 구간에 별도의 안전보행통로 없이 차량과 같은 레벨에서 접근함

1.3 주출입구 높이차이제거(10.5)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
1.3.1	해당시설의 주출입구는 휠체어사용자가 타인의 도움 없이 접근이 가능한가?	의무	10.5

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
해당시설의 주출입구와 연결접근로의 높이차이는 3cm이하가 되고 주출입문까지의 휠체어 등의 접근 가능여부	주출입구에 단차가 전혀 없음	3cm이하의 단차, 또는 그 이상의 단차가 있는 부분에 경사로를 1/12이하로 설치	3cm이하의 단차, 또는 그 이상의 단차가 있는 부분에 경사로를 1/8이하로 설치	3cm이하의 단차, 또는 그 이상의 단차가 있는 부분에 경사로를 1/8을 초과하여 설치	3cm를 초과하는 단차 있음
※2005년 12월 30일 이후 허가신청된 건물인 경우에는 반드시 이항목으로 적용 해당시설의 주출입구와 연결접근로의 높이차이는 2cm이하가 되고 주출입문까지의 휠체어 등의 접근 가능여부	주출입구에 단차가 전혀 없음	2cm이하의 단차, 또는 그 이상의 단차가 있는 부분에 경사로를 1/12이하 설치	2cm이하의 단차, 또는 그 이상의 단차가 있는 부분에 경사로를 1/8이하 설치	2cm이하의 단차, 또는 그 이상의 단차가 있는 부분에 경사로를 1/8초과 설치	2cm를 초과하는 단차 있음
경사로 또는 출입구의 폭 1.2m이상 (경사로의 경우, 기울기 1/12이하, 손잡이 높이 0.8 ~ 0.9m이하이고 굵기가 3.2 ~ 3.8cm이하) 으로 설치	단차없는 출입구의 폭이 1.5m이상, 경사가 없음	규정에 적합한 경사로(휠체어리프트 설치)와 출입구의 폭이 1.2m이상	규정에 적합한 경사로(휠체어리프트 설치)와 출입구의 폭이 0.9m이상	규정에 부적합한 경사로 또는 출입구의 폭이 0.9m미만	규정에 부적합한 경사로와 출입구의 폭이 0.9m미만

2. 내부시설[26]

평가기준	모든 시설은 진출․입하는 데 문제가 없어야 하며, 수평 및 수직이동에 장애로 인한 차별이 없어야 한다.

2.1 출입구(문) (10)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
2.1.1	해당시설의 주출입문은 전․후의 활동공간이 확보되어 있으며 유효폭, 구조, 턱낮추기 등이 적정한가?	의무	5

※주출입문으로 단차제거가 가능함에도 불구하고 부출입문으로 단차제거가 된 경우에는 부출입문을 주출입문과 동일하게 인정할 수 없음(이와같은 경우에는 부출입문이 단차제거가 된 경우라 하더라도 보통이하에만 해당됨을 뜻함)

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
주출입문턱의 높이 차이 및 점형블록 설치 여부(단, 부출입문을 주출입문과 동일 인정시에는 부출입문도 동일하게 봄)	주출입문에 단차 전혀 없으며 표준형 점형블록 설치	주출입문에 단차 3cm이하이며 표준형 점형블록 설치	주출입문 혹은 부출입문의 단차가 3cm 이하이며 문의 0.3미터 전면에 바닥재의 질감을 달리하고 있음	주출입문 혹은 부출입문의단차가 3cm 초과	주출입문과 부출입문의단차가 5cm 초과
주출입문 통과유효폭의 0.8m이상 확보 여부	주출입문의 유효폭이 1m 이상	주출입문의 유효폭이 0.8m이상	주출입문의유효폭이 0.8m미만, 부출입문의유효폭이 0.8m이상	주출입문과 부출입문의유효폭이 0.8m미만	주출입문과 부출입문의유효폭이 0.65m미만
주출입문의 전․후면 유효거리를 1.2m이상 확보	주출입문의 전 후면 유효거리 1.5m이상	주출입문의 전 후면 유효거리 1.2m이상	주출입문의 전 후면 유효거리가 1.2m미만, 부출입문의 전 후면 유효거리가 1.2m이상	주출입문과 부출입문의전 후면 유효거리가 1.2m미만	전 후면 유효거리 미확보
주출입문의 손잡이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8~0.9m사이에 위치하며 그 형태는 레버(lever)형이나 수평 또는 수직막대형으로 설치	자동문이거나 수동문일 경우 규정에 적합한 손잡이와 문의 중앙에 색띠 설치	손잡이 높이는 0.8～0.9m 사이에 위치하며 손잡이 형태는 레버 또는 막대형	손잡이 높이는 0.8m미만 0.9m초과에 위치하며 손잡이 형태는 레버 또는 막대형	손잡이 높이는 0.8m미만 0.9m초과에 위치하며 손잡이 형태는 둥근형	손잡이가 없음 또는 손잡이 설치 위치가 1.4m이상 0.4m이하

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
2.1.2	해당시설 일반출입문의 활동공간, 유효폭, 구조, 턱낮추기, 손잡이 형태 등이 적절한가?	의무	5

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
출입문턱의 높이 차이	모든 문에 단차 전혀 없음	모든 문에 단차 2cm이하	모든 문의 단차 3cm이하	모든 문의 단차 4cm이하	모든 문의 단차 4cm초과
출입문 통과유효폭의 0.8m이상 확보 여부	모든 문의 유효폭이 1m 이상	모든 문의 유효폭이 0.8m이상	일부 문의 유효폭이 0.8m이상이며 나머지는 0.65cm이상	모든 문의 유효폭이 0.65cm이상	모든 문의 유효폭이 0.65cm미만
출입문의 전․후면 유효거리를 1.2m이상 확보	모든 문의 전 후면 유효거리 1.5m이상	모든 문의 전 후면 유효거리 1.2m이상	일부 문의 전 후면 유효거리 1.2m이상이며 나머지는 0.8m이상	모든 문의 전 후면 유효거리 0.8m이상	모든 문의 전 후면 유효거리 0.8m미만
공중의 이용을 주 목적으로하는 실의 출입문의 손잡이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8~0.9m사이에 위치하며 그 형태는 레버(lever)형이나 수평 또는 수직막대형으로 설치 및 출입문 옆의 벽면에 점자표지판 부착	손잡이의 위치 및 형태가 규정에 적합, 출입구 옆 벽면의 1.5m높이에 점자표지판 부착	손잡이 높이 및 형태, 점자표지판 부착이 규정에 적합	손잡이 높이 적정 또는 손잡이 형태 적정	손잡이 높이 는 0.8cm미만 또는 0.9cm초과 및 손잡이의 형태는 규정에 부적합	손잡이 높이 는 0.4cm미만 또는 1.4cm초과 및 손잡이의 형태는 규정에 부적합
※2005년 12월 30일 이후 허가신청된 건물인 경우에는 반드시 이항목으로 적용 공중의 이용을 주 목적으로하는 실의 출입문의 손잡이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8~0.9m사이에 위치하며 그 형태는 레버(lever)형이나 수평 또는 수직막대형으로 설치 1.5m높이에 점자표지판 부착	손잡이의 위치 및 형태가 규정에 적합, 출입구 옆 벽면의 1.5m높이에 점자표지판 부착, 미닫이문 또는 자동문	손잡이의 위치 및 형태가 규정에 적합, 출입구 옆 벽면의 1.5m높이에 점자표지판 부착	손잡이 높이 및 형태가 규정에 적합,	손잡이 높이 적정 또는 손잡이 형태 적정	손잡이 높이 는 0.8cm미만 또는 0.9cm초과 및 손잡이의 형태는 규정에 부적합

2.2 복도 (8)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
2.2.1	해당시설 복도의 유효폭, 턱낮추기, 단차해소는 적정하며 시각장애인의 유도에 장애는 없는가?	의무	8

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
복도의 유효폭은 1.2m이상으로 하되, 복도의 양옆에 거실이 있는 경우에는 1.5m이상 확보 바닥표면은 미끄럽지 않은 재질로 마감	복도의 유효폭이 1.5m이상 바닥표면은 미끄럽지 않음	모든 복도의 유효폭이 1.2m이상 바닥표면은 미끄럽지 않음	유효폭이 1.2m이상, 바닥은 마른 상태에서만 미끄럽지 않음	유효폭이 1.2m이상, 바닥은 미끄러움	유효폭이 1.2m미만
복도의 바닥면에는 3cm이상의 높이 차이를 두지 않았는가? 다만, 부득이한 사정으로 높이 차이를 두는 경우에는 경사로 등 설치	복도에 단차가 전혀 없음	3cm이하 단차, 또는 경사로를 1/12이하 설치(또는 리프트설치)	3cm이하 단차, 또는 그 이상의 단차가 있는 부분에 경사로를 1/8이하 설치	3cm이하 단차, 또는 그 이상의 단차가 있는 부분에 경사로를 1/8초과 설치	3cm초과의 단차만 있음 (계단 등)
※2005년 12월 30일 이후 허가신청된 건물인 경우에는 반드시 이항목으로 적용 복도의 바닥면에는 2cm이상의 높이 차이를 두지 않았는가? 다만, 부득이한 사정으로 높이 차이를 두는 경우에는 경사로 등 설치	복도에 단차가 전혀 없음	2cm이하 단차, 또는 경사로를 1/12이하 설치(또는 리프트설치)	2cm이하 단차, 또는 그 이상의 단차가 있는 부분에 경사로를 1/8이하 설치	2cm이하 단차, 또는 그 이상의 단차가 있는 부분에 경사로를 1/8초과 설치	2cm초과의 단차만 있음 (계단 등)
시각장애인이 복도의 벽면을 따라 보행하기에 부적절한 벽면 돌출물(10cm이내) 또는 충돌위험이 있는 설치물 제거 여부. 장애인전용시설의 복도측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 하며 손잡이 높이 0.8~0.9m이고 굵기가 3.2~3.8cm로 설치	복도 벽면에 부적절한 돌출물과 충돌 위험이 있는 설치물 전혀 없음, 복도를 따라 손잡이 설치	벽면에 돌출물이 있으나 10cm 이내, 복도를 따라 손잡이 설치	벽면에 돌출물이 있으나 10cm 이내, 손잡이의 높이가 적정 또는 굵기가 적정	벽면에 돌출물이 있으나 10cm 이내, 손잡이의 높이가 및 굵기가 부적정	벽면에 돌출물이 있으나 10cm초과,
통로상부는 바닥면으로부터 2.1m이상의 유효높이를 확보하였는가? 2.1m이내 장애물 있는 경우 난간 또는 보호별 설치 여부	모든 통로의 상부는 2.1m이상의 높이 확보	2.1m이내에 장애물이 있을 경우 바닥면으로부터0.6m이하에 보호벽 설치	2.1m이내에 장애물이 있을 경우 바닥면으로부터0.6m이하에 난간 설치	2.1m이내에 장애물이 있을 경우 바닥면에 재질을 달리하여 접근을 경고	2.1m이내에 장애물이 있으나 아무런 접근방지 장치가 없음

2.3 계단 또는 승강기 (8)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
2.3.1	수직이동 수단으로 계단 또는 경사로, 리프트, 엘리베이터 중에서 장애인 이용에 불편이 없는 시설이 1종 이상 설치되어 있는가? (단, 단층건물인 경우에는 4(적정)으로 표기)	의무	8

※ 승강기가 의무인 건물은 계단이 규정에 맞게 설치되어 있어도 승강기의 점수를 입력

평가 번호	평가 내용
2.3.1.1	계단의 유효폭, 휴식참, 난간의 굵기 및 높이 등은 적절한가? (8)

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
계단 및 참의 유효폭 1.2m이상 확보되어 있으며, 난간하부에 (2㎝이상의 추락방지턱이 설치)	모든 계단 및 참의 유효폭 1.5m이상확보, (추락방지턱 2㎝이상설치)	모든 계단 및 참의 유효폭 1.2m이상 확보	모든 계단 및 참의 유효폭 9m이상 확보	일부 계단 및 참의 유효폭 0.9m이상 확보	모든 계단 및 참의 유효폭 0.9m미만 확보
계단에는 챌면이 설치되어 있으며 디딤판의 너비는 0.28m이상, 챌면의 높이는 0.18m이하로 설치되어 있으며, 디딤판의 끝부분에는 목발이나 발끝이 걸리지 않도록 설치 (높이 1.8m이내 마다 휴식을 할 수 있도록 수평면으로 된 참을 설치)	모든 계단에 챌면 설치 및 디딤판 0.28m이상, 챌면 0.18m이하, 1.8m이내마다 휴식참 설치	모든 계단에 챌면 설치 및 디딤판 0.28m이상, 챌면 0.18m이하	일부 계단에 챌면 미설치 및 디딤판 0.28m이상, 챌면 0.18m이하	모든 계단에 챌면 설치 및 디딤판 0.28m미만, 또는 챌면 0.18m초과	일부 계단에는 챌면 미설치 및 디딤판이 0.28m미만, 챌면 0.18m초과
계단측면에 굵기 3.2~3.8cm, 높이 0.8~0.9m에 손잡이가 연속되게 설치 또한, 손잡이 끝부분에 0.3m이상 수평손잡이를 연장설치	높이는 0.8～0.9m, 굵기는 3.2～3.8cm, 양쪽에 연속 설치, 끝부분 0.3m이상 수평손잡이 설치	높이는 0.8～0.9m, 굵기는 3.2～3.8cm, 한쪽만 연속 설치, 끝부분 0.3m이상 수평손잡이 설치	높이는 0.8～0.9m, 또는 굵기는 3.2～3.8cm, 한쪽만 연속 설치, 끝부분 0.3m미만 수평손잡이 설치	높이는 0.8m미만, 0.9m초과, 굵기는 3.8cm초과, 한쪽만 설치, 끝부분 수평손잡이 미설치	손잡이 미설치
계단의 시작과 끝지점(중간 참 포함) 0.3m에 계단의 폭만큼 점형블록을 설치하고, 손잡이에 점자표기	계단참을 포함하여 시작과 끝지점 모두 계단의 폭만큼 점형블록 및 점자표기설치	계단의 시작과 끝지점에만 계단의 폭만큼 점형블록 및 점자표기 설치	계단의 시작과 끝지점에 점형블록만 설치	계단의 시작과 끝지점에 점자표기만 설치	모두 미설치

평가 번호	평가 내용
2.3.1.2	경사로의 유효폭, 기울기, 휴식참, 난간(손잡이), 안내 등은 적절한가? (8)

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
경사로의 유효폭 1.2m이상 확보(건축물을 증축․개축․재축․이전․대수선 또는 용도 변경한 경우 0.9m까지 완화)	경사로의 유효폭이 1.5m이상	경사로의 유효폭이 1.2m이상 (완화시 0.9m)	전체구간의 경사로의 유효폭이 0.9m이상	일부구간의 경사로의 유효폭이 0.9m이상	경사로의 유효폭이 0.9m미만
바닥면으로부터 높이 0.75m이내 마다 휴식참 설치	높이 0.6m이내마다 휴식참 설치	높이 0.75m 이내 마다 휴식참 설치	높이 0.9m 이내 마다 휴식참 설치	높이1.2m 이내마다 휴식참 설치	높이 1.2m 이상에 휴식참 설치
경사로의 기울기는 12분의 1이하 설치	1/18이하로 설치	1/12이하로 설치	1/8이하로 설치	1/6이하로 설치	1/6초과로 설치
경사로 바닥면은 미끄럽지 않음 (양측면에 5cm이상의 추락방지턱 또는 측벽 설치) 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 휴식참에는 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보	바닥은 미끄럽지 않고 (추락방지턱 또는 측벽 설치) 1.7×1.7m 이상의 활동공간확보	바닥은 미끄럽지 않음, 1.5×1.5m 이상의 활동공간확보	바닥은 마른 상태에서만 미끄럽지 않음 1.3×1.3m 이상의 활동공간 확보	바닥은 미끄러우며 1.2×1.2m 이상의 활동공간 확보	바닥은 미끄러우며 1.2×1.2m 미만의 활동공간 확보
경사로의 길이가 1.8m이상이거나 높이가 15cm이상인 경우에 양측면에 손잡이의 연속 설치 및 손잡이의 높이와 굵기의 적정여부	손잡이를 양측면에 연속설치, 높이 0.8～0.9m 굵기 3.2～3.8cm, 재질은 차갑지 않음	손잡이를 양측면에 연속 설치, 높이 0.8～0.9m 굵기 3.2～3.8cm	손잡이를 양측면에 연속설치, 높이 0.8～0.9m 굵기 5cm이내	손잡이를 한쪽면에 연속설치 또는 높이 0.9m초과 0.8m미만, 굵기 5cm이내	손잡이 미설치
경사로의 위치 안내 및 유도표시 (※법적 의무사항은 아니나 편의시설 연계성확보 차원에서 추가된 항목임)	건물 내부 어디서도 알아보기 쉬운 위치에 설치되어 있음	쉽게 알아볼 수 있는 위치에 설치되어 있음	잘 찾아보아야 눈에 띔	설치되어 있으나 장애물에 가려져 있음	미설치

[점수 산정 기준]

세부항목별 점수합계	28~30	25~27	22~24	19~21	16~18	13~15	10~12	7~9	6이하
평가항목 점수	9.6	8.8	8.0	7.2	6.4	5.6	4.8	4.0	3.2

평가 번호	평가 내용
2.3.1.3	승강기, 휠체어리프트 등은 유효한 바닥 크기를 가지고 있으며, 장애인의 이용이 가능한가? (8)

※ 승강기, 휠체어리프트 등은 설치되어 있으나 작동하지 않음 (   )

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
승강기 및 리프트 전면에는 1.4m×1.4m이상의 활동공간 확보	전면에 1.5×1.5m 이상의 활동공간 확보	전면에 1.4×1.4m 이상의 활동공간 확보	전면에 1.3×1.3m 이상의 활동공간 확보	전면에 1.2×1.2m 이상의 활동공간 확보	전면에 1.2×1.2m 미만의 활동공간 확보
승강기 내부의 유효바닥 면적은 폭 1.1m이상, 깊이 1.35m이상	폭 1.4m이상 깊이 1.4m이상	폭 1.1m이상, 깊이 1.35m이상	폭 1.1m이상, 또는 깊이 1.35m이상	폭 1.0m이상, 또는 깊이 1.1m이상	폭 1.0m미만, 깊이 1.1m미만
승강기 내부의 휠체어 사용자용 조작반은 진입방향 우측면에 가로형으로 설치하고, 그 높이는 바닥면으로부터 0.85내외로 설치(승강기의 유효바닥 면적이 1.4cm×1.4cm이상인 경우 진입방향 좌측면에 설치 가능). 또한 일반조작반․통화장치 등에 점자표지 부착 및 버튼의 형태는 누름버튼식	우측면에 가로형설치, 높이는 0.85～0.9m (좌측면설치시 가능여부 확인), 일반조작반 점자표지 부착 스위치 모두 누름버튼식	우측면에 가로형설치, 높이는 0.85～0.9m에설치 (좌측면설치시 가능여부 확인), 일반조작반 점자표지 부착	우측 또는 좌측면에 가로형설치, 높이는 0.9m를 초과하여 설치, 일반조작반 점자표지 부착	우측 또는 좌측면에 가로형설치, 높이는 1m를 초과하여 설치, 일반조작반 점자표지 미부착	휠체어사용자용 조작반 미설치

3. 위생시설[26]

평가기준	위생시설은 타인의 도움 없이 이용할 수 있도록 전용 또는 겸용으로 설치되어야 하며, 반드시 남․여 구분하여 1개씩 설치되어야 한다.

3.1 대변기 (9)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
3.1.1	해당시설에 장애인이 이용 가능한 화장실(대변기)이 남․여 구분하여 설치되어 있는가?	의무	4

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
장애인 이용 가능한 화장실이 남․여 구분하여 각각 1개 이상 설치	각층마다 일반화장실내 혹은 입구에 남․여 각 1개 이상 확보되어 있음	휠체어접근 가능층 중 일반화장실내 혹은 입구에 남․여 각 1개씩 확보되어 있음	휠체어접근 가능층 중 일반화장실과 별도로 남․여 각 1개씩 확보되어 있음	한 층 또는 각층에 남․여 공용으로 1개만 설치	설치되어 있지 않음
일반화장실 출입문에 사용여부를 알 수 있는 시각적설비 유무	‘사용중’이라는 LED식 시각설비가 있음	색상 및 문자로 사용여부를 알 수 있도록 함	색상으로만 사용여부를 표시하고 있음	색상으로만 사용여부를 표시하고 있으나 구분하기 어려움	설치되어 있지 않음
휠체어가 접근 가능하도록 통로 연결 여부	회전가능 복도 또는 통로에서 바로 진입	1.4×1.4m의 회전공간과 1.2m이상의 통로 공간을 확보	1.2×1.2m의 회전공간과 1.2m이상의 통로 공간을 확보하고 있음	1.2×1.2m의 회전공간과 0.9m이상의 통로 공간을 확보하고 있음	0.9×0.9m의 회전공간과 0.9m미만의통로 공간을 확보하고 있음
휠체어가 접근 가능하도록 통로의 바닥과 화장실의 바닥 단차가 2㎝이하	단차 없음	단차 2cm이하	전체 또는 일부에 단차 2cm이하	전체 또는 일부에 단차 3cm이하	전체 또는 일부에 단차 3cm초과
바닥면은 걸려 넘어질 염려가 전혀 없으며 물이 묻어도 목발사용자 등이 미끄러지지 않는 재질로 마감	바닥면은 물이 묻어도 미끄럽지 않으며 걸려 넘어질 염려가 없음 바닥 경사가 없음	바닥면은 물이 묻어도 미끄럽지 않으며 걸려 넘어질 염려가 없음	바닥면은 물이 묻어도 미끄럽지 않음	바닥면은 마른 상태에서만 미끄럽지 않음	바닥면이 미끄러움
화장실 입구에 시각장애인이 구분할 수 있도록 점자블록 및 점자표기 설치	남․여 각각의 일반화장실 입구에 점형블록을 0.3m전면에 설치하고 바닥면으로부터 1.5m지점에 점자표기	남․여 각각의 일반화장실 입구에 점형블록을 0.3m전면에 설치하고 점자표기도 하고 있음	남․여 각각 또는 공용의 장애인화장실 입구에 점형블록을 설치하고 점자표기도 하고 있음	남․여 각각의 일반화장실 또는 장애인화장실 입구에 점자블록 또는 점자표기만 하고 있음	아무 표시 없음

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
3.1.2	화장실 대변기 칸막이 출입문의 구조, 화장실의 크기, 위생기기의 설치위치가 휠체어 등의 접근과 이동에 적절한가?	의무	2.2

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
대변기 칸막이의 출입문 형태	자동문의 버튼이 0.9～1.2m 높이에 설치	밖여닫이 미닫이 접이문 (안여닫인 경우 내부공간 확보)	잠금장치 있는 주름문	잠금장치 없는 주름문	안여닫이 (내부공간 미확보)
대변기 칸막이의 출입문 통과 유효폭 0.8m이상 확보	문의 유효폭이 1m 이상	문의 유효폭이 0.8m이상	문의 유효폭이 0.75m이상	문의 유효폭이 0.65m이상	문의 유효폭이 0.65m미만
화장실의 유효 바닥면 크기가 폭 1m이상, 깊이 1.8m이상 확보, (대변기 전면에 1.4m×1.4m크기의 활동공간 확보)	대변기 한쪽 측면의 활동공간이 75㎝이상 확보, 전면활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보	유효 바닥면 크기가 폭 1m이상, 깊이 1.8m이상으로 휠체어의 내부 회전이 가능함	유효 바닥면 크기가 폭 1m이상, 깊이 1.8m이상, 내부설치물로인해 휠체어의 내부 회전이 불가능	유효 바닥면 크기가 폭 1m이상이나 깊이는 1.8m미만, 또는 내부 설치물로 인해 휠체어의 내부 회전이 불가능	유효 바닥면 크기가 폭 1m미만으로 휠체어의 내부 회전이 불가능함
※2005년 12월 30일 이후 허가신청된 건물인 경우에는 반드시 이항목으로 적용 화장실의 유효 바닥면 크기가 폭 1.4m이상, 깊이 1.8m이상 확보, (대변기 전면에 1.4m×1.4m크기의 활동공간 확보)	대변기 한쪽 측면의 활동공간이 75㎝이상 확보, 전면활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보	유효 바닥면 크기가 폭 1.4m이상, 깊이 1.8m이상으로 휠체어의 내부 회전이 가능함	유효 바닥면 크기가 폭 1.4m이상, 깊이 1.8m이상, 내부설치물로인해 휠체어의 내부 회전이 불가능	유효 바닥면 크기가 폭 1.4m이상이나 깊이는 1.8m미만, 또는 내부 설치물로 인해 휠체어의 내부 회전이 불가능	유효 바닥면 크기가 폭 1.4m미만

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
3.1.3	대변기의 형태 및 보조손잡이가 적절하게 설치되어 있는가?	의무	2.8

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
대변기는 양변기형태이고 좌대의 높이는 바닥면으로부터 0.4m이상 0.45m이하로 설치	높이는 바닥면으로부터 0.4～0.45m, 비데 설치	높이는 바닥면으로부터 0.4～0.45m	높이는 바닥면으로부터 0.4m미만	높이는 바닥면으로부터 0.45m초과	양변기가 아님
대변기의 양옆에는 수평손잡 이를 바닥면으로부터 0.6m~0.7m의 높이에 설치하되 한쪽 손잡이는 변기중심에서 0.45m이내의 지점에 고정하여 설치 (다른쪽 손잡이는 회전식으로 설치) 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치	설치높이는 0.6～0.7m, 벽측손잡이는 변기중심에서 0.45m이내, 다른쪽손잡이는회전식, 손잡이간의 간격은 0.7m	설치높이는 0.6～0.7m, 벽측손잡이는 변기중심에서 0.45m이내, 다른쪽손잡이는고정식, 손잡이간의 간격은 0.7m	설치높이는 0.6m미만 0.7m초과, 벽측손잡이는 변기중심에서 0.45m초과 다른쪽손잡이는고정식, 손잡이간의 간격은 0.7m	설치높이는 0.6m미만 0.7m초과, 벽측손잡이는 변기중심에서 0.45m초과 다른쪽손잡이는고정식, 손잡이간의 간격은 0.7m초과	수평손잡이가 없음
※2005년 12월 30일 이후 허가신청된 건물인 경우에는 반드시 이항목으로 적용 대변기의 양옆에는 수평손잡 이를 바닥면으로부터 0.6m~0.7m의 높이에 설치하되 한쪽 손잡이는 변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치, 다른쪽 손잡이는 회전 식으로 설치, 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치	설치높이는 0.6～0.7m, 벽측손잡이는 변기중심에서 0.4m이내, 다른쪽손잡이는회전식, 손잡이간의 간격은 0.7m 손잡이의 재질은 차갑지 않음	설치높이는 0.6～0.7m, 벽측손잡이는 변기중심에서 0.4m이내, 다른쪽손잡이는회전식, 손잡이간의 간격은 0.7m	설치높이는 0.6m미만 0.7m초과, 벽측손잡이는 변기중심에서 0.4m초과 다른쪽손잡이는고정식, 손잡이간의 간격은 0.7m	설치높이는 0.6m미만 0.7m초과, 벽측손잡이는 변기중심에서 0.4m초과 다른쪽손잡이는 고정식, 손잡이간의 간격은 0.7m초과	수평손잡이가 없음
대변기의 한쪽옆에는 수직손잡이가 규정에 적합하도록 설치	수평손잡이와 연결하여 설치되어있으며 손잡이 길이는 0.9m초과	수평손잡이와 연결하여 설치되어있으며 손잡이 길이는 0.8～0.9m	수평손잡이와 별도로 설치되어 있으며 설치된 시작높이는 0.6m이내이며 길이는 0.8m미만	바닥면에서 부터 고정되어 설치, 이용자의 발에 걸려 넘어질 가능성이 있음	수직손잡이가 없음
대변기세정장치는 광감지식․누름버튼식․레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치	광감지식이며 변기 등받이가 있음	광감기식 또는 바닥 및 벽누름버튼식 설치	바닥 또는 벽누름버튼식 설치	측면 레버식설치 (수조형)	후면 레버식또는버튼식 설치

[점수 산정 기준]

세부항목별 점수합계	19~20	17~18	15~16	13~14	11~12	9~10	7~8	5~6	4이하
평가항목 점수	3.4	3.1	2.8	2.5	2.2	1.9	1.6	1.3	1.0

3.2 소변기 (6)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
3.2.1	소변기의 구조, 손잡이 등의 설치는 적정한가?	의무	6.0

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
(장애인용소변기는 바닥부착형으로 설치)	접근이 편리하도록 접근 통로가 0.9m이상확보된 곳에 2개이상 바닥부착형으로 설치	접근이 편리하도록 접근 통로가 0.9m이상확보된 곳에 1개만 바닥부착형으로 설치	바닥부착형으로 1개 설치되어 있으나 접근통로가 0.9m미만으로 불편함	벽걸이형으로 설치	미설치
장애인용소변기의 수평손잡이 높이는 바닥면으로부터 0.8~0.9m, 길이는 벽면으로부터 0.55m내외, 좌우 손잡이의 간격은 0.6m내외	높이는 0.8～0.9m, 길이는 0.55m내외, 좌우손잡이의 간격은 0.6m내외, 손잡이의 재질은 차갑지 않음	높이는 0.8～0.9m, 길이는 0.55m내외, 좌우손잡이의 간격은 0.6m내외	높이는 0.8～0.9m, 길이는 0.55m내외, 좌우손잡이의 간격은 0.6m초과	높이는 0.8m미만, 길이는 0.55m미만, 좌우손잡이의 간격은 0.6m초과	수평손잡이 미설치
장애인용소변기의 수직손잡이는 높이는 바닥면으로부터 1.1~ 1.2m이며 길이는 벽면으로부터 0.25m내외로 설치	높이는 1.1～1.2m, 길이는 0.25m내외, 손잡이의 재질은 차갑지 않음	높이는 1.1～1.2m, 길이는 0.25m내외	높이는 1.1～1.2m 또는 길이는 0.25m내외	높이는 1.1m미만, 1.2m초과, 길이는 0.25m초과	수직손잡이미설치

3.3 세면대 (9)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
3.3.1	세면기 등의 설치 높이 등은 적정하며, 위생기기의 조작버튼 등의 설치 위치 등도 적정한가?	의무	9.0

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
휠체어사용자용 세면대는 상단높이가 바닥면으로부터 0.85m이하이고 하단높이가 0.65m이하이며 휠체어 발받이가 들어갈 수 있도록 공간확보	높이는 자유 조절형이면서 깊이 0.45m까지 공간이 확보되어 있음	상단높이는 바닥면으로부터0.8～0.85m이며 세면대 하부에는 0.65m높이와 깊이 0.45m내외 공간 확보	상단높이는 바닥면으로부터 0.85m초과이며 세면대 하부에는 0.65m높이와 깊이 0.45m내외 공간 확보	상단높이는 바닥면으로부터0.85m초과이나 세면대 하부에는 0.65m미만의 높이와 깊이 0.45m미만 공간 확보	상단높이는 바닥면으로부터0.9m초과이거나 하부공간이 전혀 없음
목발사용자 등을 위해 세면대 양옆에 수평손잡이의 적정 설치	세면대 양옆에 수평손잡이를 차갑지 않은 재질로 설치하거나 카운터형 세면대 설치	세면대 양옆에 수평손잡이를 설치하거나 카운터형 세면대 설치	카운터형 세면대가 아닌 경우에 세면대 한쪽에 수평손잡이가 설치	세면대 양옆에 수평손잡이가 설치되었으나, 휠체어의 이동에 방해	카운터형 세면대가 아닌 경우에 수평손잡이 미설치
장애인용을 포함한 모든 수도꼭지는 광감지식․누름버튼식․레버식 등 사용하기 쉬운 형태의 설치 및 점자표시	광감지식(센서식)으로 되어 있음, 점자표기 있음	레버식으로 되어 있음, 점자표기 있음	레버식으로 되어 있음, 점자표기 없음	누름버튼식으로 되어 있음 점자표기 없음	다이얼식으로 되어 있음 점자표기 없음
세면대의 거울을 휠체어사용자가 사용가능하도록 설치	전면 또는 적절한 경사의 거울이 설치되어 있어 휠체어에 앉아서도 잘 보임 선반 등의 설비가 잘되어있음	전면 또는 적절한 경사의 거울이 설치되어 있어 휠체어에 앉아서도 잘 보임	경사형 거울이 설치되어 있어 일반인의 사용에는 불편함	일반거울이 높게 설치되어 있어 휠체어사용자는 얼굴만 보임	거울 미설치

3.4 욕실 (1)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
3.4.1	해당시설의 욕실은 휠체어장애인이 이용가능 하도록 활동공간 등이 확보되어 있는가?	의무	0.5

※ 욕실이 불필요하여 설치하지 않은 시설임 (   )

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
장애인용 객실 또는 침실에 설치된 욕실 등에 휠체어장애인의 출입 가능 여부	욕실 등의 출입구 유효폭이 1m이상이며 단차가 전혀 없음	욕실 등의 출입구 유효폭이 0.8m이상이며 단차가 전혀 없음	욕실 등의 출입구 유효폭이 0.65m이상이며 단차는 2cm이하	욕실 등의 출입구 유효폭이 0.65m미만이며 단차는 2㎝이하	욕실 등의 출입구 유효폭이 0.65m미만이며 단차는 2㎝초과
출입문의 형태는 미닫이문으로 되어 있으며 욕조의 전면에 휠체어 활동공간 확보 또한 바닥은 미끄럽지 않은 재질로 마감	출입문은 미닫이문, 욕조 전면에 폭1.4×1.4m 활동공간을확보, 바닥은 미끄럼방지타일로 마감, 기타용품이 손에 쉽게 닿는 곳에 설치	출입문은 미닫이문, 욕조 전면에 폭1.4×1.4m 활동공간을확보, 바닥은 미끄럼방지타일로 마감	욕조 전면에 폭1.4×1.4m 활동공간을확보, 바닥은 미끄럼방지타일로 마감	욕조 전면에 폭1.4×1.4m미만의 활동공간을 확보, 바닥은 미끄러운 일반 타일로 마감	욕조 전면에 폭1.0×1.0m미만의 활동공간을 확보, 바닥은 미끄러운 일반 타일로 마감
욕조의 높이는 바닥면으로부터 0.4~0.45m이내로 설치 (욕조에는 보조용 손잡이 설치)	욕조 높이가 0.4～0.45m이며 보조손잡이를 설치	욕조 높이가 0.4～0.45m	욕조 높이가 0.4m 미만 또는 0.45m초과	욕조 높이가 0.55m초과	욕조 높이가 0.65m초과

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
3.4.2	욕실내에 설치된 샤워기 등은 장애인을 이용을 고려하여 갖추어져있는가?	의무	0.5

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
샤워기는 앉은 상태에서 손이 닿는 곳에 설치	높이 조절형 샤워기	0.4～0.8m 범위내에 있으며 접근하기 쉬운 곳에 설치	0.4～0.8m 범위내에 있으나 접근이 어려움	입식샤워기만 설치	샤워기 미설치
욕실에는 비상용 벨이 설치되어 있으며 비상용 벨은 욕조로부터 사용가능한 위치	줄당김형 비상용 벨이 설치되어 있으며 욕조로부터 손이 닿는 위치에 있음	버튼식 비상용 벨이 설치되어 있으며 욕조로부터 손이 닿는 위치에 있음	비상용 벨이 설치되어 있으며 욕조로부터 손이 닿는데 어려움이 있음	비상용 벨이 설치되어 있으나 욕조밖에 설치	비상용 벨 미설치
모든 수도꼭지는 광감지식․누름버튼식․레버식 등 사용하기 쉬운 형태의 설치 및 점자표시	광감지식으로 되어 있음, 점자표기 있음	레버식으로 되어 있음, 점자표기 있음	레버식으로 되어 있음, 점자표기 없음	누름버튼식으로 되어 있음 점자표기 없음	다이얼식으로 되어 있음 점자표기 없음

3.5 샤워실 및 탈의실 (1)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
3.5.1	해당시설에 설치된 샤워실은 휠체어장애인이 이용가능 하도록 활동공간 등이 확보되어 있는가?	의무	1.0

※ 샤워실이 불필요하여 설치하지 않은 시설임 (   )

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
해당시설에 설치된 샤워실에 휠체어장애인의 출입 가능 여부	유효폭이 1m이상, 단차 없음	유효폭이 0.8m이상, 단차 없음	유효폭이 0.65m이상, 2㎝이하	유효폭이 0.65m 미만, 단차 2㎝이하	유효폭이 0.65m 미만, 단차 2㎝초과
출입문의 형태는 미닫이문으로 되어 있으며 샤워실의 유효바닥면적은 0.9m × 0.9m 또는 0.75m ×1 .3m 또한 바닥은 미끄럽지 않은 재질로 마감	출입문은 미닫이문임, 바닥면적은 1.4×1.4m이며 바닥은 미끄럽지 않음	출입문은 미닫이문임, 바닥면적은 0.9×0.9m 또는 0.75×1.3m, 바닥은 미끄럽지 않음	출입문은 미닫이 또는 주름문임, 바닥면적은 0.9×0.9m 또는 0.75×1.3m, 바닥은 미끄러움	출입문은 미닫이 또는 주름문임, 바닥면적은 0.9×0.9m 미만 또는 0.75×1.3m 미만, 바닥은 미끄러움	출입문은 미닫이 또는 주름문임, 바닥면적은 0.9×0.75m 미만, 바닥은 미끄러움
샤워용 접이식 의자 또는 이동식 의자의 높이는 바닥면으로부터 0.4~0.45m이내 (샤워기옆에 보조용 손잡이의 설치)	의자 높이가 0.4～0.45m이며 수평 및 수직 보조손잡이가 설치되어 있음	의자 높이가 0.4～0.45m	의자 높이가 0.45m초과	의자 높이가 0.55m초과 또는 이동식 의자	샤워용 의자 미설치
샤워기는 휠체어에 앉은 상태에서 손이 닿는 곳에 설치	높이 조절형 샤워기	샤워기 높이는 0.8～1.4m 범위, 휠체어가 접근하기 쉬운 곳에 설치	샤워기 높이는 0.8～1.4m, 휠체어접근하는데 어려움이 있음	샤워기 높이는 0.8m미만 1.4m초과, 휠체어접근하는데 어려움이 있음	샤워실내 단차 있음
모든 수도꼭지는 광감지식․누름버튼식․레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치 및 점자표시	광감지식으로 되어 있음, 점자표기 있음	레버식으로 되어 있음, 점자표기 있음	레버식으로 되어 있음, 점자표기 없음	누름버튼식으로 되어 있음 점자표기 없음	다이얼식으로 되어 있음 점자표기 없음
탈의실의 수납공간 높이는 바닥면으로부터 0.4~1.2m에 설치하여야 하며, 하부에는 휠체어 발판 공간 확보	높이는 0.4～1.2m, 하부에는 깊이 0.25m 이상 공간 확보, 수납공간은 미닫이문으로 막대형손잡이	높이는 0.4～1.2m, 하부에는 깊이 0.25m 이상 공간 확보	높이는 1.2m 초과, 하부에는 깊이 0.25m 이상 공간 확보	높이는 0.4m 미만, 1.4m 초과, 하부에는 깊이 0.25m 미만 공간 확보	수납공간 미설치

4. 안내시설[11]

평가기준	시각 및 청각장애인의 시설접근 및 이용, 긴급시 피난 등을 위하여 시설에 대한 유도 및 안내표시가 충분히 갖추어져야 한다.

4.1 점자블록 (3.5)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
4.1.1	해당시설의 주출입구 접근로에는 시각장애인이 접근하는데 불편이 없도록 시설이 설치되어 있는가?	의무	3.5

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
시각장애인이 대지경계선으로부터 주출입구까지 접근로로 이동하는데 불편이 없도록 시각장애인용 점자블록을 연속적으로 설치	점자블록을 최단거리로 연속적으로 설치, 전구간 차량간섭이없는 안전보행통로에 설치	점자블록을 연속적으로 설치하고 있음	점자블록을 연속적으로 설치하고 있으나 유지․관리가 불량하여 이탈블록이 있음	불연속적으로 설치, 점형 블록만 설치	주출입구 접근에 필요한 점자블록이 설치되어 있지 않음
표준형 점자블록의 사용	점형블록 및 선형블록 모두 표준형 (0.3×0.3m)을 사용, 색은 황색을 원칙으로 하나 바닥색과 대비됨	점형블록 및 선형블록 모두 표준형을 사용	점형블록 및 선형블록 중 한가지만 표준형을 사용	점형블록 및 선형블록 모두 표준형이 아님	설치되어 있지 않음

4.2 유도 및 안내설비 (4)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
4.2.1	시각 및 청각장애인도 해당시설을 접근하고 이용하는데 불편한 점이 없도록 유도 및 안내시설이 잘 설치되어 있는가?	의무	4.0

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
시각장애인이 해당시설의 주요시설 위치 등에 대해 알 수 있도록 점자 또는 촉지도식 안내판 설치	일반안내판에 촉지도식 안내판을 함께 설치, 유도 및 점형블록도 설치	촉지도식 안내판을 설치, 안내판앞에 점형블록을 설치	촉지도식 안내판을 설치하였으나 점형블록은 설치되어 있지 않음	촉지도식 안내판을 설치하였으나 찾기 어려움	시각장애인을 위한 점자 또는 촉지도식 안내판 미설치
시각장애인이 해당시설의 주요시설 위치 등에 대해 알 수 있도록 음성안내 장치의 설치	대지경계선에 접근시 건물에 설치된 전자테그와 시각장애인이 소지한 수신장치에 의해 자동으로 작동되는 음성안내장치 설치	대지경계선에 접근시 시각장애인이 소지한 리모콘에 의해 작동되는 음성안내장치설치	건물 주출입구에 직접버튼을 눌러서 작동되는 음성안내장치설치	대지경계선 또는 건물 주출입구에 안내자를 기다리라는 간단한 음성안내만 나오는 안내장치 설치	시각장애인을 위한 안내시설이 없음

4.3 경보 및 피난설비 (3.5)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
4.3.1	시각 및 청각장애인도 비상시 빠르고 안전하게 피난할 수 있도록 경보 및 피난설비가 잘 설치되어 있는가?	의무	3.5

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
시각장애인을 위한 경보․피난설비가 연속적으로 설치	비상시 시각장애인 대피용 청각경보시스템으로 비상벨 및 음성안내 시스템을 연속적으로 설치	비상시 시각장애인 대피용 청각경보시스템(비상벨)을 연속적으로 설치	비상시 시각장애인 대피용 청각경보시스템(비상벨)을 비상구에 함께 설치	비상시 시각장애인 대피용 청각경보시스템(비상벨)을 설치하고 있으나 연속성이 떨어짐	경보․피난설비 미설치
청각장애인을 위한 경보․피난설비가 연속적으로 설치	비상시 청각장애인 대피용 시각경보시스템(경광등)과 LED식(문자안내)설비를 연속적으로 설치	비상시 청각장애인 대피용 시각경보시스템(경광등)을 연속적으로 설치	비상시 청각장애인 대피용 시각경보시스템(경광등)을 비상구에 함께 설치	비상시 청각장애인 대피용 시각경보시스템(경광등)을 설치하고 있으나 연속성이 다소 떨어짐	경보․피난설비 미설치

5. 기타시설 [7]

평가기준	숙박시설 등의 해당시설에는 휠체어사용자가 가능하도록 객실․침실 등을 설치하여야 한다.

5.1 객실 또는 침실 (1.5)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
5.1.1	객실 또는 침실에는 ‘편의증진법’이 요구하는 수준의 객실을 확보하고 있는가?	의무	0.7

※ 침실이 불필요하여 설치하지 않은 시설임 (   )

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
전체 침실수 또는 객실의 1%이상은 장애인 등이 편리하게 이용할 수 있도록 설치	2%이상 설치되어 있으며 휠체어사용자가 이용하는데 불편이 없음	1.0%이상 설치되어 있으며 휠체어사용자가 이용하는데 불편이 없음	1.0%이상 설치되어 있으나 문턱에 단차3㎝이상	1%미만으로 설치되어 있음	장애인 이용가능한객실 설치되어 있지 않음
장애인용 객실 또는 침실은 식당, 로비 등 공용공간에 접근하기 쉬운 곳에 설치하여야 하며, 승강기가 가동되지 아니할 때에도 접근이 가능하도록 주출입층에 설치	주출입층에 설치되어 있고, 식당 등에도 단차가 없어 접근에 전혀 불편이 없음	주출입층은 아니나 승강기가 장애인용으로 설치, 식당 등에도 단차가 없어 접근에 전혀 불편이 없음	주출입층에 설치되어 있으나 식당 등에 단차가 있어 접근 시 도움이 필요함	주출입층은 아니나 승강기가 장애인용으로 설치되어 접근이 가능하나 식당 등에도 단차가 있어 접근 시 도움이 필요함	침실에서 식당, 로비, 등으로 접근이 불가능
장애인용 객실 또는 침실의 출입문의 통과 유효폭이 0.8m이상 확보	유효폭이 1m 이상	유효폭이 0.8m이상	유효폭이 0.75m이상	유효폭이 0.65m 이상	유효폭이 0.65m 미만
장애인용 객실 또는 침실 내부에는 휠체어가 회전할 수 있는 활동공간이 1.2m 이상 확보	폭1.4m 이상의 활동공간이침대옆까지 확보	폭1.2m이상의 활동공간이 침대옆까지 확보	폭1.2m이상의 활동공간이 침대 앞까지만 확보	폭1.0m이상의 활동공간이 침대 앞까지만 확보	객실 내 단차가 있음
침대의 높이는 바닥면으로부터 0.4m이상 0.45m이하	장애인 객실의 모든 침대 높이가 0.4～0.45m, 보조손잡이 설치	장애인 객실의 모든 침대 높이가 0.4～0.45m	장애인 객실 침대 중 1개 이상의 높이가 0.4～0.45m	장애인 객실 침대 중 1개 이상의 높이가 0.45m초과	장애인 객실 모든 침대높이가 0.45m초과

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
5.1.2	객실에 부설된 화장실은 장애인의 접근 및 이용에 차별이 없도록 고려되어 있는가?	의무	0.5

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
화장실의 출입문 통과 유효폭 0.8m이상 확보 및 3cm이하의 단차	유효폭이 1m이상 및 단차 없음	유효폭이 0.8m이상 및 3cm이하 단차	유효폭이 0.75m이상, 4cm이하 단차	유효폭이 0.65m이상 또는 5cm이하 단차	유효폭이 0.65m미만 또는 5cm초과 단차
화장실의 유효 바닥면 크기가 폭 1m이상, 깊이 1.8m이상 확보, (대변기 전면에 1.4m×1.4m크기의 활동공간 확보)	대변기 한쪽 측면의 활동공간이 75㎝이상 확보, 전면활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보	유효 바닥면 크기가 폭 1m이상, 깊이 1.8m이상으로 휠체어의 내부 회전이 가능함	유효 바닥면 크기가 폭 1m이상, 깊이 1.8m이상, 내부설치물로인해 휠체어의 내부 회전이 불가능	유효 바닥면 크기가 폭 1m이상이나 깊이는 1.8m미만, 또는 내부 설치물로 인해 휠체어의 내부 회전이 불가능	유효 바닥면 크기가 폭 1m미만으로 휠체어의 내부 회전이 불가능함
※2005년 12월 30일 이후 허가신청된 건물인 경우에는 반드시 이항목으로 적용 화장실의 유효 바닥면 크기가 폭 1.4m이상, 깊이 1.8m이상 확보, (대변기 전면에 1.4m×1.4m크기의 활동공간 확보)	대변기 한쪽 측면의 활동공간이 75㎝이상 확보, 전면활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보	유효 바닥면 크기가 폭 1.4m이상, 깊이 1.8m이상으로 휠체어의 내부 회전이 가능함	유효 바닥면 크기가 폭 1.4m이상, 깊이 1.8m이상, 내부설치물로인해 휠체어의 내부 회전이 불가능	유효 바닥면 크기가 폭 1.4m이상이나 깊이는 1.8m미만, 또는 내부 설치물로 인해 휠체어의 내부 회전이 불가능	유효 바닥면 크기가 폭 1.4m미만
대변기에는 수평 및 수직 손잡이 설치	손잡이 적정 설치 및 회전 손잡이 설치	수평․수직 손잡이 모두 적정 설치	수평 또는 수직손잡이 적정 설치	수평 및 수직손잡이 부적정 설치	손잡이 미설치

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
5.1.3	객실 또는 침실은 진․출입구, 화장실, 샤워 및 욕실 등이 장애인을 고려하여 갖추어져있는가?	의무	0.3

※ 침실이 불필요하여 설치하지 않은 시설임 (   )

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
장애인용 객실 또는 침실에 설치된 콘센트․스위치․수납선반․옷걸이 등의 높이는 바닥면으로부터 0.8~1.2m로 설치	0.8～1.2m로 설치, 휠체어접근이 용이함	0.8～1.2m로 설치	0.8m미만 1.2m초과 설치	0.6m미만 1.4m초과 설치	장애인 이용가능한 객실 설치되어 있지 않음
장애인용 객실 또는 침실 및 화장실에는 초인종과 함께 청각장애인용 초인등이 설치 장애인용 객실에는 건축물 전체의 비상경보시스템과 연결된 청각장애인용 경보설비 설치	객실과 화장실 모두 초인종과 함께 초인등이 설치, 청각장애인용 경보설비가 객실등에 설치, 문자로 확인 가능한 경보시스템 설치	객실과 화장실 모두 초인종과 함께 초인등이 설치, 객실 등에 청각장애인용 경보설비를 설치	객실과 화장실에 초인등만 설치, 객실 등에 청각장애인용 경보설비를 설치	객실 또는 화장실에 초인등이 설치, 객실 등에 청각장애인용 경보설비를 설치	미설치

5.2 관람석 또는 열람석 (2)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
5.2.1	해당시설의 관람석 또는 열람석은 장애인 등이 이용하기에 적정한가?	의무	2.0

※ 관람석 또는 열람석이 불필요하여 설치하지 않은 시설임 (   )

점수 평가세부내용		5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
관람석 또는 열람석은 장애인 등이 편리하게 접근, 이용할 수 있도록 출입구 및 피난통로에서 접근하기 쉬운 위치에 설치		출입구 및 피난통로 옆에 설치, 단차 없음	출입구 및 피난통로 옆에 설치, 단차 2cm이하	출입구 옆은 아니나 피난통로 옆에 설치	피난통로와 거리가 머나 출입구 구분은 가능함	피난통로와 거리가 멀고 출입구는 보이지 않음
휠체어사용자용 관람석인 경우에는, 유효바닥면적이 1석당 폭이 0.9m 이상, 깊이 1.3m이상으로 설치 휠체어사용자용 열람석은 높이는 바닥면으로부터 0.7~0.9m이며, 하단은 높이가 0.65m이하이며 휠체어 발받이가 들어갈 수 있도록 0.45m 이상의 공간을 확보	관람석인 경우	유효바닥면적이 1석당 폭 1.0m이상, 깊이 1.4m이상 이며 1.2m이상의통로와 구분	유효바닥면적이 1석당 폭 0.9m이상, 깊이 1.3m이상 이며 1.2m이상의통로와 구분	유효바닥면적이 1석당 폭 0.9m이상, 깊이 1.3m이상 이며 통로와 구분 없음	유효바닥면적이 1석당 폭 0.85m이상, 깊이 1.25m이하 이나 통로 별도로 없음	휠체어사용자 용 관람석이 없음
	열람석인 경우	높이는 자유 조절형이며, 깊이 0.45m 공간 확보	높이는 0.7～0.9m, 하부에는 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상의 공간 확보	높이는 0.9m초과, 하부에는 높이 0.65m이상 깊이 0.25m이상의 공간 확보	높이는 0.9m초과, 하부에는 높이 0.65m미만, 깊이 0.25m미만의 공간 확보	높이는 0.7m미만, 하부에는 휠체어발판이 들어갈 공간이 없음

5.3 접수대 또는 작업대 (2.5)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
5.3.1	해당시설의 접수대 및 작업대는 장애인 등이 이용하기에 적정한가?	의무	2.5

※ 접수대 또는 작업대가 불필요하여 설치하지 않은 시설임 (   )

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
접수대 또는 작업대는 장애인 등이 편리하게 접근, 이용할 수 있도록 설치	접수대 또는 작업대는 출입구 옆에 설치, 접근로상 단차 없음	접수대 또는 작업대는 출입구에서 보이는 곳에 설치, 접근로상 단차 없음	접수대 또는 작업대는 출입구에서 보이지 않는 곳에 설치, 접근로상 단차 없음	접수대 또는 작업대의 접근로상에 단차 3㎝이하	접수대 또는 작업대의 접근로상에 단차 3㎝초과
휠체어사용자가 사용하는데 편리하도록 접수대 또는 작업대의 높이는 바닥면으로부터 0.7~0.9m이며, 하단은 높이가 0.65m이하이며 휠체어 발받이가 들어갈 수 있도록 0.45m 이상의 공간을 확보	높이는 자유 조절형이며, 깊이 0.45m 이상 공간이 확보	높이 0.8～0.9m, 하부 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간 확보	높이 0.9m초과, 하부 높이 0.65m이상, 깊이 0.25m이상 공간 확보	높이 0.9m초과, 하부 높이 0.65m미만, 깊이 0.25m미만의 공간 확보	높이는 0.7m미만, 하부에는 휠체어발판이 들어갈 공간이 없음

5.4 매표소․판매기 또는 음료대 (1)

평가 번호	평가 내용	의무/권장	배점
5.4.1	해당시설의 매표소, 판매기, 음료대 등은 장애인 등이 이용하기에 적정한가?	의무	1.0

점수 평가세부내용	5(우수)	4(적정)	3(보통)	2(미흡)	1(미설치)
매표소인 경우 휠체어사용자가 사용하는데 편리하도록 매표소의 높이는 0.7 ~ 1.1m이하에 설치하며 하부는 바닥면으로부터 높이 0.65m이상 깊이 0.45m 이상의 공간을 확보	규정에 적합한 매표소, 매표소앞 점형블록 설치	높이는 0.7～1.1m, 하부에는 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간 확보	높이는 1.1m초과, 하부에는 높이 0.65m이상, 깊이 0.25m이상 공간 확보	높이는 1.1m초과, 하부에는 높이 0.65m미만, 깊이 0.25m미만 공간 확보	하부에 휠체어발판이 들어갈 공간 없음
※2005년 12월 30일 이후 허가신청된 건물인 경우에는 반드시 이항목으로 적용 휠체어사용자가 사용하는데 편리하도록 매표소의 높이는 0.7 ~ 0.9m이하에 설치하며 하부는 바닥면으로부터 높이 0.65m이상 깊이 0.45m 이상의 공간을 확보	규정에 적합한 매표소, 매표소앞 점형블록 설치	높이는 0.7～0.9m, 하부에는 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간 확보	높이는 0.9m초과, 하부에는 높이 0.65m이상, 깊이 0.25m이상 공간 확보	높이는 0.9m초과, 하부에는 높이 0.65m미만, 깊이 0.25m미만 공간 확보	하부에 휠체어발판이 들어갈 공간이 없음
자동판매기 또는 자동발매기인 경우 자동판매기 및 자동발매기 등은 동전투입구, 조작버튼, 상품출구 등이 0.4~1.2m의 범위에 설치 또한 조작버튼은 시각장애인이 알기 쉽도록 점자가 표시되어 있으며, 누름버튼식 등으로 설치	조작버튼 높이는 0.4～1.2m 설치, 점자표시 및 누름버튼식 등 설치, 판매기앞 점형블록 설치	조작버튼 높이는 0.4～1.2m 설치, 점자표시 및 누름버튼식 등 설치	조작버튼 높이는 0.4m미만, 1.2m초과 설치, 점자표시 및 누름버튼식 설치	조작버튼 높이는 0.4m미만, 1.2m초과 설치, 점자표시 미설치	조작버튼 1.4m이상 설치
음료대인 경우 음료대의분출구의 높이는 0.7~ 0.8m 로 설치 음료대의 조작기는 광감지식․누름버튼식․레버식 등으로 설치	분출구의 높이 0.7～0.8m 설치, 광감지식 조작기 설치	분출구의 높이는 0.7～0.8m 설치, 레버식 조작기 설치	분출구의 높이는 0.7～0.8m 설치, 누름버튼식 조작기 설치	분출구의 높이는 0.7m미만 또는 0.8m초과 설치, 규정에 적합한 조작기 설치	분출구의 높이는 0.7m미만 0.8m초과 설치 다이얼식 조작기 설치