♠ 2024년도 3/4분기 하천수 수질검사 결과

연번	하천명	채취지점	측정항목		비고
			생물화학적 산소요구량 (BOD)(㎎/L)	부유물질량 (SS)(㎎/L)
1	한 강	평창 마하, 영월 문산	0.5	11.6
2	흥정천	유포1리 등매교	0.6	8.0
3		백오포교 앞	0.7	3.5
4	하안미천	평창강 합류점	건천	건천
5	평창강	평창읍 상리 평창교	0.6	4.5
6	척 천	상진부리 오대천 합류점	0.3	1.3
7	창리천	마하리 동강 합류전	0.7	19.5
8		영월 문산리	0.5	7.2
9	월정천	간평리 오대천 합류점	0.4	3.4
10	속사천	재산리 흥정천 합류점	0.7	6.4
11	면온천	등매초교 앞	0.6	3.9
12	도사천	속사천 합류점	0.5	3.2
13	덕거천	덕거리 흥정천 합류점	0.5	1.8
14	대화천	문화마을 앞	0.6	1.1
15		하안미리 사초교	건천	건천
16		방림리 평창강 합류점	0.5	4.0
	계촌천
17		방림1리 방림교	0.7	8.7

※ 시료채취일시 : 2024. 7. 15. ~ 2024. 9. 23.

※ 하천의 생활환경 기준
등급		상태 (캐릭터)	기준		등급별 수질 및 수생태계 상태
			생물화학적산소요구량 (BOD)(㎎/L)	부유 물질량 (㎎/L)
매우좋음	Ia		1 이하	25 이하	용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
좋음	Ib		2 이하	25 이하	용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
약간좋음	II		3 이하	25 이하	약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.
보통	III		5 이하	25 이하	보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
약간나쁨	IV		8 이하	100 이하	상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나, 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
나쁨	V		10 이하	쓰레기 등이 떠있지 아니할 것	다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 유발하지 아니하며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
매우나쁨	VI		10 초과	-	용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움.
※ 용수는 당해 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음. ※ 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 당해 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.