“ 매년 지속적인 해빙기사고로부터 인명 ․재산피해 탈출 ․․․ !! ”

‘14 해빙기 가스․전기시설 안전대책

1		추진방침

❍ 해빙기(3월～4월)에 대비하여 전기․가스 등 에너지관련 주요시설의

안전점검을 실시, 취약개소 발굴 및 위해요인 사전제거

❍ 상황실 운영과 비상시 대응상태 점검, 안전의식 강화 및 교육 등을

통하여 상시 안전관리체계 유지․구축

2		추진계획

1. 취약시설 특별점검

가. 추진기간 : ‘14. 3. 3 ～ 4. 30(60일간)

나. 중점 점검대상

- 대형위험시설물: 가스공급설비 및 가스저장, 발전소․송변전소 등

- 다중이용시설: 사회복지시설, 취약계층시설 등

2. 점검주체별 점검방안

가. 시․군 및 가스․전기안전공사

○ 대  상

- 연약지반 주변, 도시가스배관(굴착공사장 등) 및  공급시설

- 취약시설(영세민, 독거노인, 소년소녀가장, 비닐하우스촌 등)

- 보일러 및 온수기 배기가스(CO) 중독사고 다발 지역 등

○ 점검방법

- 시군 : 시설관리자에게 자체 예찰 강화 안내

□ 불성실 또는 의심시설은 직접 점검 및 계도 실시

- 전기ㆍ가스안전공사 : 자체 안전점검계획 수립 및 실시

나. 대형 위험시설물 자체점검

○ 대  상 : 자체 노후시설물

○ 점검방법

- 시설관리주체 : 노후․취약시설 안전점검 및 위해요인 제거

	【 자체점검 대상기관 】
강원LP가스판매협회, LP가스공업협회 강원지회, 한국전력기술인협회 강원지회, 한국전기공사협회 강원도회, 도시가스사업장, LP가스충전소, 자가용전기설비 안전관리담당자, 강원도시가스(주), 참빛원주도시가스(주), 참빛영동도시가스공업 (주), 참빛도시가스공업(주)

3. 대국민 안전홍보 및 계몽 강화

가. 시․군

○ 반상회 및 공동주택․다중이용시설 안내방송 등 적극 활용

- 해빙기 전기ㆍ가스의 안전한 사용방법 계도 및 중점 홍보

- 전기ㆍ가스 사용자의 자율안전점검 실시 적극 동참 등

○ 공동주택 및 다중이용시설에서의 홍보물․안내방송 등 활용

나. 가스․전기안전공사

○ 각종 매체를 통한 가스․전기 안전사용요령 적극 홍보

다. 기타 가스․전기 관련 산하 단체 등

○ 소관 회원사 등에 적극 홍보

4. 상황실 및 당직실 근무 철저

○ 해빙기 중 상황실(당직실) 근무 철저

- 근무인원 보강 등 상황근무 강화

- 유사시 상황보고 철저 등 대응태세 강화

○ 사고발생시 신속한 상황보고 및 대응체계 유지

- 비상연락망 정비 및 주요간부의 통신망 구축

- 비상시를 대비 필수 안전설비의 정상가동 여부 확인 등

3		행정(협조)사항

1. 시 ․ 군

□ 자체 세부계획수립 및 불성실 또는 의심시설 직접 안전점검 실시

- 경미한 사항 : 현지 시정조치

- 중대결함 사항 : 개선명령 등 행정조치

□ 전기․가스 안전사고 대주민 홍보강화

- 반상회 및 공동주택․다중이용시설 안내방송 등 적극 활용

- 붙임1) 안전관리요령을 참조하여 홈페이지 또는 팜업창 홍보

2. 가스 ․ 전기안전공사 강원본부 및 도시가스사

□ 자체 안전점검계획 수립․실시 및 자체 안전활동 강화

□ 시군점검 요청 시 기술인력 및 점검장비 지원 및 협조 등

3. 유관기관 및 협회

○ 한국전기공사협회 강원도회, 전력기술인협회 강원지회

○ LP가스산업협회․강원LP가스판매협회, 강원지회

- 소속 회원사에 통보 및 홈페이지 게재 등 적극 홍보

< 붙임1 >

		해빙기 가스시설 안전관리요령

[ 가정에서는 ]

□ 이동식 부탄연소기는 안전하게.......

• 연소기의 삼발이보다 큰 그릇을 사용하면 열이 부탄캔에

전해져 폭발사고의 우려가 많습니다.

• 2대의 렌지 위에 1개의 커다란 철판을 얹으면 가스용기에

열이 가해져 위험합니다.

• 다 쓴 부탄캔은 구멍을 뚫어 화기가 없는 장소에 버리십시오.

□ 가스보일러(온수기) 폐가스 중독에 조심.......

• 보일러 사용전에는 배기통이 빠져 있거나 꺾인 곳이 없는지

또한 배기통이 막혀 있는지 확인하십시오.

※ 배기통이 아래쪽으로 처지면 배기불량으로 매우 위험

합니다.

• 배기가스가 실내로 유입되지 않는지 반드시 확인하십시요.

• 보일러 과열, 소음 진동, 냄새 등 이상이 있으면 즉시 제조사,

A/S센터에 연락하여 점검을 받고 사용해야 합니다.

□ 가스렌지 철거시 배관 마감조치를 잊지 마세요.

• 이사 등으로 가스시설을 철거할 경우에는 판매업소에

맡겨야 하며, 가스시설(예: 가스렌지에 연결된 호스)의 끝은

반드시 마감조치를 해야 합니다.

※ 중간밸브를 직접 떼어내면 가스누출로 매우 위험합니다.

• 난방기나 연소기 철거시에는 공급자에게 연락, 반드시

마감조치를 해야 합니다.

[ 그 외 빌딩이나 도로에는 ]

□ 겨우 내 지반침하, 가스시설물 파손여부를 확인.......

• 겨우내 얼었던 도로나 축대, 교량 등이 해빙기를 맞아  파손되거나 붕괴되면 설치된 가스시설물이 손상될 위험성이 높기 때문에 사전예방 확인이 필요합니다.

• 도시가스의 경우에는 지하에 매몰된 배관이 지반이 녹으면서 손상될 우려가 있으나 이는 도시가스회사에서 전문장비를 이용해 관리하고 있으므로, 사용자의 경우 집안내의 배관 손상여부를 점검해주는 것이 좋겠습니다.

		해빙기 전기안전 관리요령

● 기온이 상승하면서 풀어진

전선연결 부분의 절연테이프는

다시 감아준다.

● 얼었던 땅이 녹아 지반 침하시는 옥내 전기배관 손상으로 화재

및 감전사고의 우려가 있으므로 전기시설의 이상유무를 점검한다.

● 겨울철 동안 전열기의 빈번한 사용으로 접속부가 헐거워지거나

파손된 콘센트는 새것으로 교체 사용한다.

● 비가 잦은 봄철 및 여름철에 대비하여 습기가 많은 지하실은 누전

여부를 반드시 점검하고 보일러 등 전기기기는 감전사고 예방을

위하여 접지(어스)시설을 한다.

● 누전에 의한 화재 및 감전사고를 예방하기

위하여는 반드시 누전차단기를 설치하고

매월 1회이상 적색시험버튼을 눌러

고장여부를 확인한다.

● 전기안전 문의 : 한국전기안전공사 (지역번호없이 1588-7500번)