HAPPY700 평창시네마 영화상영장비 구축

영화상영장비 시방서

2015.  9.

	평 창 군

목       차

Ⅰ. 장비 개요	1

Ⅱ. 일반 시방서	2

Ⅲ. 특기 시방서	7

Ⅳ. 장비 규격서	12

Ⅰ		장비 개요

1. 사 업 명 : <HAPPY700 평창시네마 영화상영장비 구축>

2. 목    적

- 평창군 용평면 경강로 1689 기존건물에 2층을 증축하여 2D 영화뿐만 아니라 3D 영화상영도 가능한 개봉영화관 개관함으로써 평창군민의 문화복지 증대, 건전한 여가문화 활성화, 시설의 활용도 향상에 기여하고자 한다.

- 본 시방서는 평창군(이하 “갑”이라 한다)와 계약자(이하 “을”이라 한다) 간 “영화관 장비구축사업” 계약에 따른 제반사항을 규정함에 있다.

3. 사업개요

1) 위    치 : 강원 평창군 용평면 경강로 1689 (용평복지회관 2층)

2) 사업기간 : 계약일로부터 90일

3) 사업규모 :

□ 영화관 장비 설치

□ 영화관 규모 :

- 영화관 면적 : 432.70m2(약 130.89평)

- 상영관 : 1관(3D/2D 상영관. 56석 규모), 2관(2D 상영관, 43석 규모)

- 기타 부속시설 : 매표소, 매점, 휴게 공간, 영사실, 창고, 사무실

□ 영화관 상영장비 구입 및 설치

- 상영장비 : 디지털시네마 영사장비(영사서버, 디지털 프로젝터, 음향시스템), 3D 영사부가장치 및 안경, 스크린, 상영관자동화장비, 상영관 원격제어시스템 등 영화상영을 위한 장비 전반

□ 영화관 운영인력 교육, 시범운영

4. 특기사항

1) 본 시방서는 상기 “3. 사업개요”의 “3)사업 규모”에 따른 장비구축에서 주요한 상영장비 설치부문에 대해 중점적으로 서술한다.

2) 그 외 다른 부문은 설계도면, 제조사의 설치 시방서, 감독관의 지시에 따라 설치한다.

Ⅱ		일반 시방서

1. 목적

가. 평창군민의 문화 복지 향상과 신축 영화관 및 주변 건물의 공간 활용도 향상을 위해 2D와 3D상영이 가능한 개봉영화관을 조성하고자 함에 있어,

나. 용역 과업수행자는 현장여건 및 평창군의 방침 등을 종합하여 쾌적하고 편안한 영화관이 개설될 수 있도록 장비설치를 진행하여야 한다.

2. 과업의 내용(범위)

가. 본 과업은 영화관 설치에 따른 계약에서 장비설치, 특히 상영장비 설치에 적용한다.

3. 검수자

가. 검수자라 함은 평창군청 직원으로 평창군수로부터 본 건에 대한 감독의 권한을 부여받은 자를 말한다.

나. “을”은 본건에 관련된 서류의 제출, 통지, 연락 등을 할 경우에는 반드시 검수자를 경유하여야 한다.

다. 장비 설치 시 부수되는 일체의 절차는 “갑”이 지정하는 검수자의 승인을 받아서 시행한다.

4. 적용범위와 구매조건

가. 적용범위

본 시방서는 영화관 내 디지털시네마 상영장비 적용에 해당하는 납품, 설치, 물품검수, 시운전 및 교육 등에 적용하며, 일반적 계약조건과 공법 등에 관한 사항을 포함하는 것으로 각 장비별 설치에 적용하고, 계약의 일부로서 효력을 갖는다.

나. 구매조건

납품설치 기한은 계약일로부터 90일 이내로 한다. 단, 갑 혹은 을의 사정으로 기한의 변경이 있을 경우 적어도 한달 전에 미리 협의하여 조정하여야 한다.

무상하자보증 및 유지보수는 시운전 종료일로부터 1년으로 한다.

5. 설치장소

강원 평창군 용평면 경강로 1689(용평복지회관 2층) 및 “갑”이 지정하는 장소로 한다.

6. 관련법규

본 시방서에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 다음의 규정을 준용하고, 시방서에 정한 사항이 관계법령 사항과 일치하지 않을 경우에는 관계법령을 우선으로 준수하여 납품하여야 한다.

･전기통신기본법, 동시행령 및 동시행규칙

･전기사업법, 동시행령 및 시행규칙

･전기용품 안전관리법

･한국공업표준규격

･기타 관련법규

7. 수급자 의무 및 책임

가. 낙찰과 동시에 납품도서와 현장여건을 면밀히 검토하고, 납품하여야 한다.

나. 납품도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 경우에는 책임자의 검토의견서를 첨부하여 검수자에게 통지하고 발주처의 해석 또는 지시를 받은 후에 시행하여야 한다.

1) 협의 및 조정을 필요로 하는 경우

2) 제품 성능유지 및 향상을 할 수 없는 경우

3) 「Ⅳ. 제품규격서」와 시방서의 내용이 상이하거나 불명확한 사항이 발견된 경우

4) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

다. 중요한 사항에 대하여는 검수자와 현장대리인(수급자)의 협의 조정하되, 이견이 조정되지 않을 시는 발주처의 지시에 따라야 한다.

라. 발주처에 통지하지 아니하거나 발주처의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 제조, 설치에 대하여 원상복구나 시정 지시가 있는 경우 수급자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

마. 수급인의 태만이나 과실로 발생하는 모든 손상 발생 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

바. 수급자는 현장에 대한 안전관리 및 제조. 설치 시 타 시설물에 대한 보호의 책임을 지며, 이로 인해 발생되는 모든 민․형사상의 책임과 손해에 대한 책임을 진다.

사. 수급자는 장비설치에 따른 기기간 결선, 배전반에서 영사기 등 각 장비까지의 전기배관. 배선 등 본 구매건에 필요한 일체의 배관, 배선에 대하여 납품 내용에 포함한다. 단, 인테리어공사 부문에서 장비와 관련하여 배관배선 공사가 수행되었을 경우는 그러지 아니한다.

아. 최종 인수결과 시스템 운영불가 및 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “갑”의 요구에 의해 수급자는 설치한 모든 장비를  철거 및 회수하여야 하며, 그 비용은 수급자 부담으로 한다.

자. 영사기 시스템의 호환성 문제 등 정상가동 지연으로 발생되는 모든 사안에 대해서는 수급자가 책임을 진다.

차. 검수 완료 후에라도 본 구매설치에 있어 수급자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 발주기관의 손해에 대해서는 수급자가 변상 조치해야 한다.

카. 납품되어 인도 시까지 대상물의 보관 책임은 수급자로 한다.

8. 장비의 배송, 관리, 현장 반입 및 설치

가. 수입 장비의 경우 해외로부터 수입 과정에서의 제품 손상이 일어나지 않도록 제조사의 권고사항에 부합하게 선적하여야 한다.

나. 본 설치자재 및 장비 중 외국산 자재의 경우에는 해당국 법령에 따른 규격품,  KS규격품, 표준설계서 규격품, 기타 공인된 규격품 및 검수자가 지정하는 자재, 장비 또는 검수자의 승인을 득한 자재, 장비의 순으로 사용하여야 한다.

9. 보고

가. 수급자는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기를 할 경우 서면으로 하여야 그 효력이 발생한다.

나. 설치의 부실, 누락, 명확하지 않은 부분이 발견되었을 경우에 즉시 검수자에게 통보하고, 지시를 받아 재시공 또는 보수하여야 한다.

다. 설치 후 검사가 불가능하거나, 곤란한 부분의 설치는 반드시 검수자의 입회를 받아 시행하며, 사진을 촬영하여 보관하고 납품 완료계 제출 시 제출하여야 한다.

10. 설치의 중지

가. 천재지변이나 발주처의 요구에 의하여 중지될 때

나. 수급자가 시방서 및 제품 규격서에 의거 납품하지 않을 경우

다. 수급자가 관계법령에 위배하여 납품하는 경우

라. 발주처의 지시를 따르지 않을 경우

11. 재해 방지 및 피해 대책

가. 설치 중에 발생되는 모든 사고는 수급자가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여 수급자는 고용인에게 필요한 모든 교육 또는 지시를 작업 전에 시달하여 주의를 주어야 한다.

나. 설치 중에 기기에 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 사고  및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

다. 작업 중 피해가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 수급자 부담 및  책임 하에 최단 시일 내에 복구 처리하여야 한다.

12. 물품의 납품(설치) 및 검수

가. 모든 물품을 「Ⅳ. 장비 규격서」의 내역 이상의 제품으로 납품하여야 한다.

나. “을”은 별도 비용 청구 없이 “갑”이 지정하는 장소에 도입되는 장비 및 S/W를 설치하여 정상 가동되도록 하여야 하며 설치 중 필요한 보안상 제반조치는 관계법규를 준수하고 대외 보안유지에 차질이 없도록 한다.

다. 장비 설치에 대한 부대비용은 “을”이 부담하며, 장비 설치 시 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생되는 일체의 행정적, 기술적 제반비용과 그 문제 처리는 “을”이 부담한다.

라. 모든 장비는 「Ⅳ. 장비 규격서」에 기재된 내용에 근거하여 납품해야 하며 내역에 위배하여 납품하였을 경우에는 그 책임은 “을”에게 있으며 “갑”은 계약을 파기할 수  있다.

마. 수급자는 물품 계약 또는 납품 시 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 하며,  계약 이행 중 필요하다고 판단되는 산출물은 수급자에게 추가 제출을 요구할 수  있다.

바. 모든 물품은 저작권을 침해하지 않는 정품으로서 본사(제조사)가 보증하는 정품보증서를 제공하고, 완제품 형태로 납품되어야 하며, 주요 구성품, 부품 또한 반드시 동일 제조사의 정품만을 채택하여야 한다. 단, 수급자가 직접 제작하거나, 조립하는 경우는 감독관의 검수 후 설치한다.

사. 수급자는 검수자의 입회하에 포장을 개방하여 수량검사(내역서 비교), 외형상태 검사, 규격/사양 및 기기 성능검사, 기타검사 및 시험을 실시하여 이상이 없음을 확인받아야 한다.

아. 납품된 물품을 검사, 수령하기까지 발생한 물품의 망실, 파손, 인명사고 등은 수급자 부담으로 한다.

자. 수급자는 영상장비를 현장에 설치, 시운전을 실시하고, 정상적인 기능 발휘는 물론 운영자에게 충분한 교육을 실시하여 정상적으로 운영이 가능하여야 납품이 완료된 것으로 본다.

차. 수급자는 계약 이행 후 납품 완료계를 서면으로 발주처에 제출하고 납품검사를 받아야 하며, 검수자는 납품 완료계 접수일로부터 14일 이내에 검사를 하여  야 한다.

13. 최종검사 및 시험운전

가. 수급자는 설치 완료 후 최종 검사와 시험운영을 하여 발주처의 승인을 득해야  한다.

나. 수급자는 시험검사 항목을 작성, 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

다. 각 설치 별 공동검사 및 시험 항목은 다음과 같다.

1) 외관 및 구조 검사

2) 배선 상태 검사

3) 성능 시험

4) 시운전 검사

5) 준공 검사

라. 검사 중 시방서 및 설계도서와 상이하게 설치한 사항이 발견된 경우 감리원의 지시에 따라 수급자 부담으로 재시공하여야 한다.

14. 보증 및 유지보수

가. 하자보수보증기간은 시운전 종료일로부터 1년간으로 하며, 모든 부대 장비를 포함한 시스템의 성능을 보장하는 하자 보수의 책임을 진다.

나. 하자보수 계약에 명시된 보증기간보다 제품의 제조사가 보증하는 기간이 길 경우, 해당 제품에 한하여 제조사의 보증기간에 우선권을 두어야 한다.

다. 장비납품 시 파손이나 시험 운영 중 에러가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체하여야 한다.

라. 향후 설치물품의 이설, 플랫폼 변경 및 관련 시스템의 확장 시 이를 적극 지원· 협조 하여야 하며, 공급물품의 업그레이드 사항 발생 시 즉시 조치를 취하여야  한다.

마. 수급자는 장비 설치 초기에 중대한 장애가 있는 경우 또는 검사 후 월 3회 이상 장애가 발생하였을 경우(최초 발생기준 30일 이내 3회 이상) 납품한 품목(부분장애일 경우 부분 품목)을 신규 제품으로 즉시 교체가 이루어 져야 한다.

15. 보안대책

가. 업무상 습득한 비밀을 타인에게 누설하여서는 아니되며, 누설 시에는 관계법의 적용을 받는다.

다. 수급자는 설치 시행 공정에 있어 일체의 기술노무, 자재관리 및 보안상의 책임을 져야 한다.

16. 기타사항

가. 설치는 각 기기의 고유성능을 최대한 발휘할 수 있어야 하며, 타 기기 또는 전체 시스템에 간섭 또는 장애를 주지 않도록 설치되어야 한다.

나. 시설물은 운영자 및 이용자에게 전기적, 기계적 위험을 주지 않도록 설치하여야 한다.

다. 각 기기는 수평, 수직 조정이 정확하고 안정되게 설치되어야 한다.

Ⅲ		특기 시방서

1. 장비 개요

본 특기 시방서는 평창군 영화관의 상영시스템을 구축하는데 있어 Digital Cinema 영상 효과를 극대화하기 위한 제반 설비로써 기기의 구성 및 운영에 있어서는 전문성과 편의성을 최대한 보장하고 모든 시스템은 안정성, 효율성, 연계성 등을 고려하여 시스템을 구축하는데 목적이 있다.

2. 적용 범위

가. 본 특기 시방서는 평창군 영화관의 상영시스템 구축에 필요한 기자재를 납품 설치함에 있어 일반계약서에 명시되지 않은 부분에 대하여 계약업체가 수행해야 할 제반 세부사항을 규정한다.

나. 본 특기 시방서는 시스템에 대한 최소요구사항이며, 시스템 운영에 문제가 없어야 한다.

3. 설치 주요사항

가. 각 상영관의 영사실에는 디지털시네마 프로젝터, 영사서버, 음향시스템이 설치되어 고화질의 영상과 음향이 상영될 수 있도록 한다.

나. 프로젝터는 DLP 방식으로 램프는 Xenon Lamp를 이용하여 1관은 18,500lumens 이상, 2관은 14,500 lumens 이상의 밝기를 가지며, 2개관 모두 명암비 2,000 : 1 이상, 2K(2048 x 1080), FULL HD(1920x1080)를 지원하는 디지털시네마 전용 프로젝터여야 한다.

다. 영상서버는 Storage(저장장치, 외장형)와 IMB(Integrated Media Block, 프로젝터 내장형)으로 구성되어 4K, 2K, 1920x1080 HD 영상파일을 디코딩하여 2K, HD 해상도를 완벽히 지원하여야 하며, 비디오의 출력은 IMB(Integrated Media Block) 방식으로 출력되어야 하고, 오디오의 출력은 디지털 비압축 AES/EBU, 16bit/24bit, 16채널로 출력되어야 한다.

라. 2D/3D 상영관의 영사실에 설치되는 3D 영사 부가장치는 원형편광방식의 장치로서, 프로젝터의 I/O와 연동하여 3D 영화 상영 시 좌안과 우안의 이미지를 영사할 수 있게 함으로써 입체감을 형성하고, 원형편광방식의 안경을 착용한 관람객들이 3D 영화를 관람함에 있어 전혀 불편함이 없도록 설치되어야 한다.

마. 디지털시네마 음향시스템은 5.1채널 또는 7.1채널 이상의 고품질 음향이 출력되도록 설치되어야 하며, 메인스피커와 서브우퍼스피커는 스크린 뒤쪽에 설치되고, 서라운드 스피커는 객석의 벽면에 설치되어야 한다.

바. 스크린은 2D 펄스크린과 2D/3D 실버스크린이 각각 설치되어야 하며, 시네마용 사운드 홀이 타공된 스크린이여야 하며, 스크린 뒤쪽에 베플을 설치하여 스피커로부터 나온 음향이 스크린에서 반사되는 증상을 최소화 하여야 한다.

4. 장비설치 시 고려사항

가. 영사장비와 영사조건

1) 디지털시네마 영사서버는 디지털영화배급의 DCP(Digital Cinema Package)에 포함된 4K(4096×2160)또는 2K(2048×1080) JPEG2000 비디오 파일을 재생가능하며 디지털 영상에 포함된 디지털 오디오 신호는 프로세서에 8채널 이상의 AES/EBU 디지털 오디오 신호를 출력할 수 있어야 한다.

2) 디지털시네마 프로젝터와 영사서버는 DCI(Digital Cinema Initiative,LLC) 규격에 완벽하게 호환 되어야 한다.

3) 디지털시네마 프로젝터와 영사서버는 DLP RACK MOUNT PEDESTAL에 설치되어야 한다.

4) 디지털시네마 프로젝터와 영사서버는 상영관자동화시스템 장비와 호환되어 상영자동화가 가능해야 한다.

5) 디지털시네마 프로젝터와 영사서버는 기 설치된 딤머와 연동되어 조광제어가 되어야 한다.

6) 디지털시네마 프로젝터와 영사서버는 TMS(영화관자동화시스템) 프로그램과 호환되어 컨텐츠 관리, 데이터&키 관리, Show&스케줄 관리, 상영 모니터링 등이 가능해야 한다.

7) 스크린 중심부의 밝기는 14ftL~16ftL (2.39, 1.85/Side.Top Screen Type 동일)가 객석 중심에서 나와야 한다.

8) 스크린 중심부의 색온도는 6300K캘빈(2.39, 1.85/Side.Top Screen Type 동일)이 객석 중심에서 나와야 한다.

9) 스크린 밝기의 균일성은 스크린 주변부가 스크린 중심부 수치의 70~85%(2.39와 1.85 동일)가 객석 중심에서 나와야 한다.

10) 상하 시야각은 맨 앞줄 객석의 관객 시선 위치에서 스크린에 영사된 영상의 최상단까지의 각도가 35°이내여야하며 같은 조건에서 영상의 중앙까지의 각도는 25°이내여야 한다.

11) 좌우시야각은 맨 앞줄 객석의 중앙에서 영상의 좌우 끝까지의 각도가 90° 이내여야 한다.

12) 영사각과 스크린의 설치각도의 이미지 디스토션은 3% 이내로 조정되어야하며, 부득이한 경우에도 5%를 넘지 않아야 한다.

13) 영사각, 시야각, 경사도, 스크린에 위치와 관련되어 관객의 움직임이나 이동에 의한 영상의 간섭이 일어나지 않도록 설계되어야 한다.

14) 화면비율  1.78 : 1과 1.85 : 1 및 2.39 : 1을 모두 수용하여야 한다.

15) 선명한 화질과 명료한 음질을 위하여 시스템 전원 인입은 반드시 조명, 발전, 동력전원과 분리되어 시설 운영해야 한다.

16) 장비는 접지를 하여 ＨＵＭ(잡음) 노이즈 및 감전이 없도록 한다.

나. 전원환경

1) 영사장비는 양질의 안정된 전원이 공급되어야만 하며, 각종 전기적 HUM(잡음) 및 기타의 노이즈가 발생하지 않도록 한다. 따라서 독립된 전원 인입과 충분한 용량의 전원이 공급되어야 한다.

다. 기기설치

1) 기기운반 및 설치 시 불필요하게 함체를 분리 또는 해체하지 말아야 한다.

2) 기기의 설치위치는 전원을 수용하기 용이한 위치에 설치하여야 한다.

3) 기기설치 시 연결단자의 위치 및 정격임피던스를 확인하여야 한다.

4) 공사 시 부주의로 인한 습기나 오물이 침투되지 않도록 하여야 한다.

5) 바닥이 Access Floor(이중바닥)인 곳은 기기설치 고정 시 견고하게 하여야 하며 뒤틀림, 휨이 발생하지 않아야 한다.

6) 기기의 설치조립에 있어서는 해당 설계서 및 취급 설명서 등의 충분한 기기의 내용을 숙지하고 감독관의 지시에 의하여 시공 하여야 한다.

7) 기기를 설치하기 전에 보관이나 운반중의 먼지, 이물 등을 깨끗이 청소한 후 설치하여야 한다.

8) 기기를 설치할 때는 건축물 또는 기기에 충격을 주지 않도록 하여야 한다.

9) 기기의 동작시험 등은 감독자의 입회하에 시행하여야 한다.

10) 기기 설치 시 주위환경 및 미관 등을 고려하여 시설물과 조화가 되도록 하며 전체적으로 미관을 해치지 않아야 한다.

11) 기기 장착 시 기존 설비에 장애나 손상을 주지 않도록 사전에 주도면밀히 파악하여 설치하여야 한다.

Ⅳ		장비 규격서

1. 영화관 상영 및 음향 장비 목록

분류	항목		수량	단위	장소	비고
DCP 장비	1관용 D-Cinema 프로젝터		1	EA	영사실	1관
	2관용 D-Cinema 프로젝터		1	EA	영사실	2관
	D-Cinema 영사서버		2	EA	영사실	1,2관 각1대
3D 부가장비	3D 영사 부가장비		1	EA	영사실	1관
	3D 안경		1000	EA	매표소
영사실 부대장비	무빙 랙마운트 페데스탈		2	EA	영사실	1관, 2관 각 1조
	조광제어 Dimmer		2	EA	영사실
	UPS		2	EA	영사실
	모니터		2	EA	영사실
	스위칭허브		2	EA	영사실
영사시스템 원격제어	TMS(Theater Management Sys S/W)		1	식	매표소	관리용 PC설치
음향 시스템	5.1 Ch 또는 7.1 Ch D-Cinema 음향시스템	Processer	2	EA	영사실
		L/R, 메인스피커, 센터 스피커, 서브우퍼 스피커, 서라운드 스피커 Power AMP	10	EA	영사실
		메인스피커(L, C, R)	6	EA	상영관
		서브우퍼스피커	2	EA	상영관
		서라운드스피커	18	EA	상영관
		순차전원공급기	2	EA	영사실
	랙캐비넷		2	EA	영사실
스크린	실버 스크린 및 배플		1	식	상영관	1관
	펄 스크린 및 배플		1	식	상영관	2관

2. 주요 장비 규격서

※ 각 장비는 동등 규격 이상의 제품으로 납품해야 함

아래와 같이 상영장비들 중 주요한 장비의 규격을 기술한다.

1) 디지털시네마 영사서버 사양 설명서

가. 기능

본 기기는 2K/4K 해상도를 완벽히 지원하는 IMB버전의 디지털시네마 전용 영사서버로 2K/4K/3D DCP(Digital Cinema Package) 형식 개봉영화 컨텐츠 재생이 가능하여야 하며, X'Y'Z' 4:4:4의 2K 영상이미지 출력과 최대 16채널의 오디오 출력이 지원되어야 한다.

나. 규격

1) Video Performance

• Formats : 1280x720, 1280x1024, 1920x1080, 2K (2048x1080), 4K(4096x2160 - video output is 2048x1080)

• Compression : JPEG2000, MPEG2 MXF Interop

• Packaging : DCI Digital Cinema Package (DCP)

2) INTERFACE

• External PCI Express (for IMB Communication)

• Gigabit Ethernet for file transfer

• Gigabit Ethernet for control and subtitling

• RS-422 serial control port

3) STORAGE

• Up to 6TB of RAID5 storage

4) IMB SPECS

• HDMI Input with HDCP Support

• Dual 3G SDI Input

• 8 Audio Pairs (through 2 RJ45 connectors)

• 8 GPOs (RJ 45)

• 4 GPI

2) 디지털시네마 2K DLP 프로젝터 사양 설명서

가. 기능

본 기기는 2K 해상도를 완벽히 지원하는 디지털시네마 전용 영사기로서, 디지털시네마 영사서버의 2K(디지털시네마 3D 영상 출력 포함)/HD/HRF 모두 지원 가능하여야 하며, 1관용 프로젝터는 3D 부가장치 장비 등과 연동하여 영상 효과를 지원해야 한다.

나. 규격

1) 1관용 DLP 프로젝터

• Digital MicroMirror Device : 3 x 0.98” DLP device

• Available HFR(High Frame Rate)

• Native resolution : 2,048 x 1,080 pixels

• Light output  :  18,500 Lumens 이상

• Contrast ratio : 2,000:1 이상

• Lamp Type : Xenon Lamp 방식

• 전용 램프 및 줌 렌즈 포함

1) 2관용 DLP 프로젝터

• Digital MicroMirror Device : 3 x 0.98” DLP device

• Available HFR(High Frame Rate)

• Native resolution : 2,048 x 1,080 pixels

• Light output  :  14,500 Lumens 이상

• Contrast ratio : 2,000:1 이상

• Lamp Type : Xenon Lamp 방식

• 전용 램프 및 줌 렌즈 포함

3) 디지털시네마 3D 부가장비

가. 기능

본 기기는 디지털시네마 프로젝터와 연동하여 디지털시네마 3D영상 관람을 가능하게 하는 원형편광 방식의 디지털시네마 3D 부가장치로써, 디지털액정기술을 활용하여 고스트 현상을 최소화하며 2D에서 3D, 3D에서 2D로 전환할 때 전자동 오토메이션 기능이 제공된다.

나. 규격

• TECHNOLOGY : Liquid Crystal Polarization Modulator

• MAX LENS RATIO : 0.80:1

• EXTINCTION RATIO : 100:1

• HFR READY : Yes

• AUTOMATION : Sync Pulse, GPIO

4)무정전 전원공급장치

4-1)UPS

가. 기능

본 기기는 디지털 시네마 영사 서버 장비로 연결되어 영사실 내 전원과 관련하여 전원 공급 불안정으로 인한 영사 서버 장비의 고장 유발을 방지하여 줌과 동시에 관리자가 안정적인 시스템 운용을 위한 전원 공급을 할 수 있다.

나. 규격

• Rating(VA/W) : 2000VA / 1600W

• Format : RT2U

• Input voltage and frequency ranges without using batteries

- 160V-294V (adjustable to 150V-294V) 47 to 70 Hz (50 Hz system), 56.5 to 70 Hz (60 Hz system), up to 40 Hz in low-sensitivity mode (programmable using Personal Solution-Pac software).

• Output voltage and frequency : 230 V (+6/-10 %) (Adjustable to 200 V (10 % derating of output power) / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V), 50/60 Hz +/- 0.1 %

• Connections

- Input : 1 IEC C14 (10 A) socket  /  Outputs : 8 IEC C13 (10 A)

• Typical backup times for 50 and 70% load : 14/7 mn

• Operating temperature : 0 to 40C

• Noise level : < 45 dBA

5) TMS(Theater Management System) S/W

가. 기능

본 소프트웨어는 영사실의 디지털시네마 영사장비를 중앙 집중적으로 원격 제어하여 영화관 운영의 효율성을 높이는 역할을 하는 기능을 갖는다.

나. 규격

* Major modules :

1. User Security Manager

User accounts can be assigned to predefined groups (Super User, Show Manager and Projectionist) to restrict their TMS access privileges.

2. Content Manager

The Content Manager enables users to receive, log the arrival of, and validate the receipt of content via network or physical media. Content can be ingested from the central storage system and delivered to individual servers in the cineplex.

3. Data & Key Manager

Key Delivery Messages (KDMs) can be ingested into the TMS and distributed to the respective servers in the cineplex. This module also can be utilized as a tool for storing, filtering, and reviewing the servers’ system logs.

4. Show & Schedule Manager

Show Playlists and Show Schedules can be swiftly created in advance for daily or weekly use. Shows can be scheduled by importing data from a cineplex ticketing system.

5. Monitoring Manager

Users can keep a close watch on the connection and playback status of all servers in the cineplex. Server errors will be recorded and reported in the TMS interface.

6. Screen Control Manager

Authorized users can remotely control playback and execute projector and server automations throughout the cineplex.

6) 디지털시네마 음향시스템

6-1) Processer

가. 기능

본 기기는 디지털시네마 영사장비와 연동하여 영사서버에서 출력되는 음향신호를 필터링하고 컨버팅하여 고해상도 오디오신호를 처리하는 프로세서로서, 24bit 컨버팅 기능과 192K 샘플링 지원하며 8채널 AES를 처리할 수 있다.

나. 규격

1) Audio Processing

• PCM : 44.1, 48, and 96 kHz; 16-, 20-, and 24-bit

• Dolby Digital (AC-3) : Up to 5.1 channels

• Dolby Pro Logic  : L, C, R, and S (SW configurable)

• Dolby Pro Logic II  : L, C, R, Ls, and Rs (SW configurable)

• Dolby Digital Surround EX : L, C, R, Ls, Rs, Bsl, Bsr, and SW

• Nonsync  : L, R, and S (SW configurable)

2) Other Inputs/Outputs

• Ethernet Connector: RJ-45 for network connection and PC setup software

• Automation Connector: 25-pin female D-connector, floating ground

• RS-232 Serial Port : 9-pin female D-connector

• Remote Connector : RJ-45 connector for use with optional Remote Fader CAT868 (not an Ethernet connection)

3) Other Parameters

• Global Audio Delay : All input sources separately adjustable from 0–250 ms

• Surround Delay : Digital surround delay: 0–150 ms; Dolby Pro Logic surround delay: 0–150 ms

• Equalization : Eight-channel 1/3-octave plus parametric for SW

• Dynamic Range : Typically 105 dB clip to CCIR/ARM weighted without noise optimizer enabled, up to 10 dB more with optimizer enabled

• Distortion : Typically 0.005% from eight-channel analog input to main output

6-2) POWER AMP : 메인스피커, Subwoofer, Surround(Rear L,R 포함) Speaker 용

가. 기능

본 제품은 메인스피커를 비롯하여 서브우퍼 스피커 및 서라운드(Rear L,R포함) 스피커를 연결하여 확성하기 위한 전기적인 신호를 발생시키는 제품이다.

나. 규격

1) Cinema System 전용 Speaker와 DSP Matching 가능

가) EQ, Limiting, Delay 조절 기능

2) Power Output

가) RMS, 1% THD, 1 kHz sine wave

- Stereo (both channels driven)

• 8 ohm per channel 400 W  이상

• 4 ohm per channel 650 W  이상

- Bridged mono

• 8 ohm 1300 W  이상

• 4 ohm 2000 W이상

3) System Information

• Frequency response: 20 Hz – 20 kHz, +0 / -1 dB @ 1 W, 1 kHz dBr into 8 ohm load

• THD+N: < 0.35% (full rated power, 20 Hz to 20kHz)

• Signal-to-noise ratio: 90 dB (@ input 2 dBu) 93 dB (@ +22 dBu)

• Damping factor: > 300 @ 8 ohm

• Crosstalk: > -68 dB @ rated power, 1 kHz

6-3) Main Speaker L,C,R

가. 기능

본 기기는 메인(Left, Right, Center)용으로 음압을 확성하기 위한 제품이며 Cinema System 전용 제품이다.

나. 규격

• Operating Range : 40Hz – 30,000Hz

• Overall Sensitivity(1W/1M) : 97dB

• Power Handling :

- Low  : 400W RMS

- Mid/High : 200W RMS

• Overall Max SPL (calculated) 1 Meter : 123dB Cont. / 129dB Peak

• Rcmd Amp Power for Max Output :

- Low : 800 Watts @ 8 ohms

- Mid/High : 400 Watts @ 4 ohms

• Nominal Impedance :

- Low : 8 Ohms

- Mid/High : 4 Ohms

• Crossover Frequency : DSP Settings Provided or passive option

6-4) Subwoofer Speaker

가. 기능

본 기기는 메인 스피커 중에서 저음 전용으로 음압을 확성하기 위한 제품이며 Cinema System 전용 제품이다.

나. 규격

• Operating Range : 29Hz – 300Hz

• Sensitivity (1W/1M)  : 99dB

• Power Handling  : 500W

• Recommended Amp Power for Max Output : 1000 Watts @ 8 ohms

• Max SPL (calculated) 1 Meter : 126dB Cont. / 132dB Peak

• Nominal Impedance : 8 Ohms

6-5) Surround Speaker

가. 기능

본 기기는 서라운드 환경에 적합한 스피커로 벽부형으로 설치되며, 5.1 채널 또는 7.1 채널 시스템 이상 구축이 가능한 스피커이어야 한다.

나. 규격

• Frequency Response : 53 Hz to 30 kHz

• Axial Senstivity (SPL, 1W@1m) : 90 dB

• Nominal Input Impedance : 8 Ohm

• Power Handling : 75W

• Recommended Amp Power for Max Output : 150 Watts @ 8 ohms

• Calculated SPL Limit(1W @1m) : 109dB Cont./115dB Peak

• Crossover Frequence : 2500Hz

6-6) Power Distributor

가. 기능

본 기기는 음향장비시스템에 필수전원을 공급하는 기기로써 전면 1개의 AC 채널, 후면 6개의 AC 채널, 1개 24V DC 채널을 제공하며, 비상시 배터리로 부터 전원을 공급받을 수 있는 배터리 입력 단자를 갖추고 있으며, 다음과 같은 규격[특징]에 준한다.

나. 규격

• AC Voltage Meter : 7-Segment FND

• Number of Channel : 8(AC 7Ch, DC24V 1 ch)

• Output Power : 220V/15A

• Output Connector : 3 wire AC connector

• Input Power : 220V / 50 ~ 60 Hz

7. 스크린

7-1 펄스크린

가. 기능

본 제품은 영화관의 2D 영사에 적합한 스크린으로써, 사운드홀 타공이 되어 있어 후면의 음향이 객석에 전달될 수 있으며, 1.8게인 이상을 가진 펄스크린이어야 한다. 높은 콘트라스트대비/밝은 화면/풍부한 시야각/우수한 색온도를 제공해야 하며, 일반적인 영사 조건하에서는 접합 부분이 보여서는 아니된다.

나. 규격

• Screen Size : 8,450 * 3,500mm

• Gain : 1.8 이상

• Size of the sound hole :  1.1㎜(regular hole) 이하

• Perforation Density : 5.01% 이하

• Weight : 0.52kg/㎡ 이하

• Thickness of the cloth : 0.3㎜ 이하

• View Distance : minimum of 5m recommended on perforated surfaces

7-2 실버스크린

가. 기능

본 제품은 영화관의 3D 영사에 적합한 스크린으로써, 사운드홀 타공이 되어 있어 후면의 음향이 객석에 전달될 수 있으며, 2.4게인 이상을 가진 실버스크린이어야 한다. 스크린 원단에 실버 알루미늄 코팅 처리되어 높은 Gain/낮은 탈분극(방출량)/우수한 색온도를 제공해야 하며, 일반적인 영사 조건하에서는 접합 부분이 보여서는 아니된다.

나. 규격

• Screen Size : 8,410 * 3,600mm

• Gain : 2.4 이상

• Size of the sound hole :  1.1㎜ 이하

• Perforation Density : 5.01% 이하

• Weight : 0.52kg/㎡ 이하

• Thickness of the cloth : 0.3㎜ 이하

• View Distance : minimum of 5m recommended on perforated surfaces

7-3 배플

가. 기능

본 기자재는 음향 홀이 타공된 영화관용 스크린과 스크린 후면의 메인스피커 사이에 설치되는 제품으로 음향의 직진성을 높이고, 반사음을 줄이기 위한 목적으로 시공되며, 스크린 시공 공법에 따라 적합한 방법으로 시공되어야 한다.

나. 규격

1) 규격

• 재질 : 폴리에스터

• 흡음율 : 0.75~0.85