제 안 요 청 서

HAPPY700 평창시네마 영화상영시스템 구축

2015. 9.

평 창 군

목   차

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업명	1

2. 사업 목적	1

3. 사업기간 및 예산	1

4. 설치장소 및 규모	1

5. 주요 사업범위	1

6. 입찰 및 낙찰방식	2

7. 참가자격	2

8. 제출기한, 제출처, 제안설명회	2

9. 제안서 문의	2

Ⅱ. 제안 요청사항

1. 일반사항	3

2. 제안요청 주요내용	3

Ⅲ. 제안 일반사항

1. 제안서 작성	5

2. 제안서의 효력	6

3. 제안서 평가 기준	6

4. 제안서 평가 설명	6

5. 평가항목 배점기준	7

6. 상대평가 등급별 배점	8

7. 일반부문 평가기준	8

[별첨 1] 기술인력 등급 구분기준	10

8. 제안서 설명회	11

9. 제안서 효력	11

10. 제안서 작성방법 및 제출서류	11

Ⅳ. 계약사항

1. 일반사항	13

2. 사업수행계획서 제출	13

3. 발주기관의 감독	13

4. 책임 기술자	14

5. 보안대책	14

6. 분쟁	14

7. 시스템 설치 및 시험 운영	14

8. 제안사의 의무	15

9. 하자보수	15

10. 교육훈련	16

11. 지연배상금 및 면책	16

12. 계약 시 제출 서류	16

첨부

[붙임 1] 제안서 첨부 자료(서식)	18

[붙임 2] 장비특기시방, 목록 및 규격	37

Ⅰ		사업 개요

사 업 명 : HAPPY700 평창시네마 영화상영시스템 구축

2. 사업 목적

○ 평창군에 대도시 복합상영관 수준의 장비와 시설을 갖춘 개봉영화관을 조성하고 영화상영시스템을 구축함으로써 지역 영화 향유권 격차를 해소하며 문화 지수 향상을 통해 지역민 삶의 질을 높이고자 함.

3. 사업 기간 및 예산

○ 사업기간 : 계약일로부터 90일

○ 추정사업비 : 금335,000,000원(부가세 포함)

4. 설치 위치 및 규모

○ 위    치 : 강원도 평창군 용평면 경강로 1689(해피웨딩홀 2층)

○ 규    모

▶ 상 영 관 : 1관(2D/3D 상영관, 장애인석 포함 56석)

2관(2D 상영관, 장애인석 포함 43석)

▶ 부속시설 : 매표소, 매점, 휴게 공간, 영사실, 화장실

5. 주요 사업범위

○ 영화관 영화상영장비

▶ 상영시스템

●디지털 시네마 영화 상영 시스템(D-Cinema 프로젝터, D-Cinema 영사서버)

●3D 영사 부가장비 및 3D 안경

●무빙 랙마운트 페데스탈

●조광제어 디머(Dimmer Controller)

●TMS(Theater management System) 소프트웨어

●무정전 전원장치(UPS)

▶ 음향시스템

●음향 프로세서, 파워앰프, 스피커

●순차전원공급기

●랙캐비넷

▶ 스크린

●유공실버스크린, 유공펄스크린

○  장비 및 시스템 구축에 따른 영화관 운영인력교육, 시범운영

※ HAPPY700 평창시네마 수탁운영자 선정(작은영화관 사회적협동조합)

6. 입찰 및 낙찰방식

○ 입찰방법/낙찰자 결정방식 : 규격(기술)·가격 분리 동시입찰

- “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령” 제18조 제3항의 규정에 의거하여 기술과 가격입찰을 동시에 실시하여, 기술적격심사 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격개찰을 하며, 동법 시행령 제42조의 규정에 의거하여 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다. 단, 입찰금액이 동일한 경우에 기술평가 결과 우수한 자를 낙찰자로 결정한다.

○ 기술입찰에 있어서의 적격업체 선정 절차

- 발주자의 심의 규정에 정한 세부평가기준에 따라 절대평가부문은 수요기관 사업부서가 하고, 상대평가부문은 기술평가위원회에서 평가하여 결정한다.

- 평가 결과는 공개하지 않으며, 제안업체는 평가 결과에 대하여 이의를 제기할   수 없다.

- 기술평가 결과 100점 만점에 85점 이상 득한 업체를 적격업체로 정한다.

7. 참가 자격

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 참가자격을 갖춘 업체 중 아래 조건을 갖춘 업체

- 정보통신사업법에 의한 정보통신공사업(업종코드:0036)으로 입찰 참가 등록한 업체

- 「국가종합전자조달시스템 입찰참가등록규정」(조달청고시 제2014-4호)에 의하여 G2B물품분류번호(8자리 4511160801)로 입찰참가 등록한 업체

- 입찰공고일을 기준으로 등록 취소, 휴·폐업, 영업(업무)정지, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 결격사유가 있는 업체는 응모할 수 없음.

○ 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해자격을 유지하여야 하며 공동도급은 불허함

8. 제출기한, 제출처, 제안서평가회

○ 제출기한, 제출처 : 입찰공고문 참조

○ 제출서류 : 평가용 제안서(A4 단면 흑백 인쇄, 3Hole 바인더, 30매 내외) 12부

9. 제안서 문의

○ 평창군청 문화관광과 김은지(Tel. 033-330-2254)

Ⅱ		제안요청 사항

일반 사항

○ 장비 및 시스템 구축은 제반 법규와 시설기준에 적합하게 대도시 복합영화상영관에 준하는 시설 및 장비와 시스템 설치로 개봉영화 상영이 가능한 영화관을 구축한다.

○ 영화관의 장비구성, 공간구성과 동선구성은 최소한의 관리 인력으로 영화관이 운영될 수 있도록 이루어져야 한다.

○ 운영상 시설물과 장비의 유지보수가 용이하도록 구성하며, 경제성을 고려하여야 한다.

○ 납품하는 장비 및 시스템에 대하여 무상하자보수기간(하자담보책임기간)은 납품일로부터 1년으로 하고 이 기간 중 발생하는 모든 하자에 대해 계약자 비용으로 최단 기간(하자신고 접수 후24시간 이내) 안에 조치가 완료되어야 하며, 수시점검 및 정기점검을 실시하며, 긴급 A/S체계를 구축한다.

- 제안사는 하자보수를 위하여 24시간(공휴일 및 일요일 포함) 장애신고 접수

및 장애 처리체계를 각 분야(설비)별로 제안서에 제시하여야 한다.

- 단 제조사 또는 공급사가 보증하는 무상하자보수기간이 1년 이상일 경우,

제조사 또는 공급사가 보증하는 무상하자보수기간을 하자담보책임기간으로 한다.

2. 제안요청 주요내용

○ 영화관 운영시스템 구축

▶ 영상상영시스템, 음향시스템, 스크린

▶ 각 장비 및 시스템은 개봉영화관 운영에 적합하게 구성․시공되어야 한다.

▶ 대도시 복합영화상영관에 준하거나 그 이상으로 설치한다.

▶ 상영장비의 설치 시 개봉영화 관람에 불편함이 없도록 시설규모와 장비성능, 상영각, 시야각 등을 고려하여 설치되어야 하며, 특히 1관은 2D 개봉영화뿐만 아니라 3D 개봉영화 상영이 가능해야 한다.

○ 교육

▶ 감독공무원·검수자 참석하에 영화관 운영 담당자와 운영인력에게 장비에 대한 교육을 실시하여야 한다.

▶ 운영인력 교육에 필요한 일정수립과 장비 및 시설, 운영시스템에 대한 매뉴얼이 제공되어야 한다.

▶ 교육 내용에는 장비와 시설의 운용에 대한 교육이 포함되어야 한다.

○ 효율적인 유지 보수 및 관리계획 구상

▶ 유상 유지관리 계획서 및 유지관리 비용 산출 내용이 제안되어야 한다.

▶ 발생할 수 있는 긴급 상황에 대한 예방 및 대처방안 등에 대한 매뉴얼이 제공되어야 한다.

○ 사업 시행을 위한 상황 보고

▶ 본 사업의 효과적인 시행을 위해 장비의 입고 시기 및 설치 시작단계에서 완성단계까지의 세부 상황이 보고되어야 한다.

▶ 본 사업의 진행과정에서 야기되는 문제의 해결을 위한 보완방안이 제시되어야 한다.

○ 조직 및 인력 투입

▶ 본 사업과 관련하여 제안업체의 조직과 투입인력은 시스템의 안정적 운영 및 고도화를 위한 전담 기술조직을 배정하여 운영해야 한다.

▶ 고품질서비스를 제공하기 위해 전문역량을 보유한 핵심 엔지니어로 구성해야 한다.

Ⅲ		제안 일반사항

제안서 작성

※ 제안업체는 본 제안요청 내용과 설치현장의 상황을 완전히 이해하고 제안에 임하여야 한다.

○ 제안서 규격(권장사항)

- 본문 : A4 단면 흑백 인쇄, 3Hole 바인더, 30매 내외

○ 제안사는 제안요구사항 및 제안서 작성요령을 최대한 충족하도록 작성해야 하며, 제안서에 기술한 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 근거자료 및 참고자료 등 증빙서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

○ 사용된 영문약어에 대해서는 “약어표”(임의양식)를 작성하여 상세 내용을 기술하여야 한다.

○ 제안서는 제안 요구사항을 충족하도록 하며, 꼭 필요한 사항위주로 명료하게 작성해야 하고, “～를 제공할 수도 있다, ～이 가능하다, ～을 고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

○ 제안사는 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외한다.

○ 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않은 일반적 사항은 수요처 요구사항에 따른다.

○ 제안서 본문과 별도로 제안 제품의 성능과 규격이 명시된 카탈로그(별첨자료)를 제출한다.

○ 제안서의 붙임서류를 모두 제출하여야 하며, 기한 내에 제출하지 못한 경우 심사대상에서 제외한다.

○ 제안자는 계약 체결 시 이의 수정이나 적용 배제를 주장할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다. 제안자가 제안요청서 내용에 대한 적용 예외를 제안서에 명시한 경우 그 내용이 발주처에 불리한 것으로 판단되는 경우에는 제안서 평가에서 감점 요인으로 적용할 수 있다.

○ 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성하여야 하며 지적재산권과 관련된 문제 발생 시 계약자가 모든 책임을 진다

○ 제안서의 기술조건 및 상세한 근거자료의 미비로 인하여 확인이 곤란한 경우에는 제안서 평가에서 제외 또는 불이익을 당하며, 이에 대한 책임은 제안자에게 있다.

○ 제안서 제출 시 제안사에 따라 본 장비의 설치 시 규격서에 명시되지 않은 장비 및 물량 또는 기술 등이 있을 때에는 제안사가 물량 또는 기술을 제안할 수 있으나, 별도의 금액산정은 인정하지 않는다.

○ 제안서를 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 그 즉시 심사대상에서 제외할 뿐만 아니라 부적격 처리한다. 이 경우 낙찰자로 선정 또는 계약된 이후라도 낙찰자 결정취소의 사유가 될 수 있으며 일체의 손해배상 책임을 지므로 입찰자는 규격입찰서를 사실대로 기재하여야 한다.

○ 제안서의 원본과 사본이 불일치 할 경우는 원본이 우선되며 입찰서의 기재 사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용한 인감으로 날인 하여야 한다.

○ 관공서 및 기관 등에 최근 5년간(공고일 기준) 납품한 납품실적증명서를 첨부한다.

○ 제안서는 A4 종방향 작성을 원칙으로 하되 부득이한 경우 A4 횡방향으로 작성할 수 있다.

2. 제안서의 효력

○ 제안서는 계약서의 일부로 간주하며, 제출된 제안서의 기재내용은 수정, 삭제 및 대체할 수 없으며, 업체 선정 시 중요 계약내용으로서 효력을 갖는다.

○ 필요시 제안업체에게 제안서 내용 증명을 위한 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.(단, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선한다.)

○ 제안서에 누락된 내용 등이 향후 사업추진에 반드시 필요하다고 판단될 경우에는 발주기관의 요구에 의하여 제안사와 협의 후 수정되거나 추가될 수 있으며 이에 따라 변경되거나 추가된 사항은 제안서와 동일한 효력을 가진다.

○ 계약 후에 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안자는 사업자의 선정 취소, 계약 해제 및 관련 규정에 따른 조치와 일체의 손해배상 등의 책임을 져야 한다.

3. 제안서 평가기준

○ 제안서는 제안요청서 상의 평가항목과 평가기준에 의거하여 기술능력을 종합적으로 평가한다. (종합평가점수는 최종계산 후 소수점 다섯째자리에서 반올림한다.)

○ 정량적평가는 수요기관 사업부서에서 평가하고, 정성적평가는 평가위원회를 구성하여 평가한다.

○ 일반부문(정량적평가)의 배점한도는 20점, 사업수행계획평가(정성적평가)의 배점한도는 80점을 적용한다.

○ 평가점수가 85점 이상인 업체를 적격업체로 선정한다.

4. 제안서 평가설명

○ 평가는 제안요청 내용을 포함하여 전반적으로 평가한다.

○ 제안내용이 허위로 작성되었거나 제안내용에 대하여 객관적 근거자료가 미흡한 제안서는 평가 대상에서 제외한다.

○ 제안서의 평가 및 배점은 수요기관에서 정한 항목별 세부 평가기준에 의하여 실시한다.

○ 제안요청 내용이 제안서에 누락된 경우는 제안하지 않는 것으로 간주하며 이 경우 기술능력평가에서 불이익은 제안업체에게 있다.

○ 제안서의 내용이 제안요청서의 요구사항에 맞지 않거나 중요한 사항이 누락되어 있는 경우 또는 수행능력이 없는 것으로 판단될 때에는 평가에서 제외한다.(평가점수를 0점 처리한다)

○ 제안업체는 평가 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며, 평가결과는 공개하지 않는다.

○ 입찰금액이 동일한 경우에는 제안서 평가결과가 더 높은 업체를 낙찰자로 선정한다.

○ 참여기술자의 해당분야 경력은 공고일을 기준으로 월단위로 산정하며, 1개월 미만의 경력은 절사한다.(예 : 근무기간의 합이 1년 2개월 3일인 경우 경력은 14개월로 산정)

○ 참여인력의 해당분야 경력 및 실적은 증빙서류(재직 또는 경력증명서, 최종학교(학위)증명서, 국가기술자격증 사본)을 첨부한 경우에 인정한다.

○ 제안사의 관련 용역 수행실적 평가는 용역수행실적을 첨부한 경우에 인정한다.

평가부문	중항목	평가요소	배점	비고
일반부문 (20점)	사업수행 실적	- 제안사 최근 5년내 동등이상 사업 실적	7	정량적 평가
	경영상태	- 신용평가등급	5
	기술인력 보유상태	- 당해 사업에 투입되는 기술인력 보유 상황	5
	신인도	사업수행 신인도	3
기술부문 (40점)	시스템에 대한 이해	- 제안시스템의 적정선 - 제안요청서와 부합성 및 창의성	10	정성적 평가
	시스템 구축 방안	- 시스템 구성 및 개요, 사용환경, 범위의 적정성	15
	시스템 설치, 시험 방안	- 시스템 전,후 설치 절차의 명확성 - 시험계획 및 절차/조작/시험장비의 적정성	10
	시스템 장애예방	- 시스템/장비 장애에 대한 예방 및 대책	5
사업관리 부문 (30점)	과업이해도	- 사업목표 및 내용 이해도, 제안요청서 부합성 과업분석 및 목표 시스템 구성의 적정성	5
	사업수행조직	- 기술인력 구성의 전문성 및 조직구성의 적정성 - 투입인력의 기술수준 및 경력 및 능력	10
	사업 추진전략	- 추진 전략의 타당성 - 제안기술,장비의 적정성 및 최신성과 안정성 - 제안기술,장비의 실현 가능성	10
	프로젝트 관리	- 세부추진일정 및 관리계획의 타당성 - 수행 조직의 전문성 및 조직의 타당성	5
지원부문 (10점)	품질보증 및 유지보수방안	- 품질보증, 운영 및 유지보수체계의 종합 방안 및 제안의 타당성 - 사고대응책 및 복구대책 정보유출 방지 및 보안유지 방안의 타당성	5
	교육훈련 및 기술지원	- 전문기술 이전 계획의 타당성 - 교육훈련의 방법 및 내용 - 사용자지침서 제공 등 기술훈련 계획의 타당성 시스템/장비의 안정적 운영 및 적정서비스 타당성	5
합 계			100

5. 평가항목 배점기준

6. 정성적평가 등급별 배점

○ 정성적평가의 (중)항목의 배점 배분은 다음과 같다.

등 급	수	우	미	양	가
15점	15	13	12	11	10
10점	10	9	8	7	6
5점	5	4	3	2	1

○ 채점대상 작품 수에 따른 등급 배분은 다음과 같다.

업 체 수	등 급
	수	우	미	양	가
2, 3	1	1	(1)
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1

7. 정량적평가(일반부문) 평가기준

○ 제안사 디지털시네마 사업 실적(7점)

평가항목		평가등급	점수	비고
해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 5년간 사업이행실적 비율 [합산 금액기준]	동등이상 사업	100% 이상	7.0	증빙자료 미제출시 부적격으로 간주
		70% 이상 ~ 100% 미만	6.6
		40% 이상 ~ 70% 미만	6.2
		10% 이상 ~ 40% 미만	5.8
		10% 미만	5.4

※ 최근 5년간(공고일 기준) 제안사의 사업 납품실적증명원(설치기관별 제출)

※ 실적 인정 범위 : 2D상영 장비를 포함하여 ‘영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률’에서 정하고 있는 개봉영화 상영관, 비디오물소극장이거나 이에 준하는 상영관 시설의 디지털시네마 상영장비 설치 및 시설공사‘를 의미하여, 계약 납품일자와 상관없이 이행완료된 시점을 기준으로 한다.

※ 단일사업 5천만원 이상에 한하여 실적으로 인정한다.

※ 디지털시네마 3D 상영장비설치 사업실적이 1건이상 포함되어야 한다.

※ 이행실적 증명은 ‘조달청 일반용역 적격심사 세부기준’을 준용한다.

※ 유사사업실적은 평가하지 않음.

○ 제안사 경영상태(5점)                                                 (단위 : 점)

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기 업 신 용 평 가 등 급	평점
A- 이상	A2-이상	A-(회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)	5.0
BBB+	A3+	BBB+(회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)	4.5
BBB0	A30	BBB0(회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)
BBB-	A3-	BBB-(회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)
BB+, BB0	B+	BB+, BB0(회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	4.0
BB-	B0	BB-(회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-(회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하(회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	3.5

※ [주] ① 신용평가등급은 신용정보의 이용및보호에 관한 법률 제4조제4항제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 공고일 기준 가장 최근에 평가한 유효기간내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급확인서’)을 기준으로 평가한다.

② 평가대상자의 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, 신용평가등급확인서를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.

○ 제안사 기술인력 보유상태(5점)

평가항목	등급 또는 기준	평점
기술인력 보유상태 (정보통신공사업법의 기술인력등급 기준)	기술자가 총 3명 이상이고, 고급기술자 1명 이상일 경우	5.0
	기술자가 총 3명 이상이고, 중급기술자 1명 이상일 경우	4.7
	기술자가 총 2명이고, 고급기술자 1명 이상일 경우	4.4
	기술자가 총 2명이고, 중급기술자 1명 이상일 경우	4.1
	기술자가 총 2명이고, 중급기술자 이상이 없을 경우	3.8
	그 외	3.5

※ 기술자 부문은 정보통신공사업법 시행령 “기술계 정보통신기술자의 등급 및 인정범위”에 대해서 평가한다.

※ 기술인력의 평가는 자격증과 경력해당기관의 경력증명서로 기술등급을 평가하고, 관련협회 증명서 제출시 증명서상 명시된 기술등급으로 평가한다.

※ 참여기술자는 입찰 공고일 기준 해당 소속회사에서 3개월 이상 재직한 자로 한다.

▶ 제출서류

- 기술자의 보유 자격증 사본

- 재직증명서

- 4대보험 납입증명서(4종 중 1택, 최초가입일 및 최근월 납부확인 가능해야 함)

○ 기업신인도(3점)

▶ 부정당업자 제재처분 : 최근 2년간(공고일기준) 입찰 및 계약과정에서 부정행위로 제재처분을 받은 기간을 합산하여 합산기간 3개월 마다 0.5점씩 감점(3개월 미만인 경우 3개월로 계산)

※ 위 평가기준에 해당하지 않는 경우는 3점 부과

[별첨 1]

기술인력 등급 구분기준

○ 기술계 정보통신기술자의 등급 및 인정범위

등급	기술자격자	학력․경력자	경력자
특급 기술자	기술사
고급기술자	1.기사자격(기능장을 포함한다. 이하 같다)을 취득한 후 5년 이상 공사업무를 수행한 자 2.산업기사자격을 취득한 후 8년 이상 공사업무를 수행한 자 3. 기능사자격을 취득한 후 13년 이상 공사업무를 수행한 자
중급기술자	1.기사자격을 취득한 후 2년 이상 공사업무를 수행한 자 2.산업기사자격을 취득한후 5년 이상 공사업무를 수행한 자 3.기능사자격을 취득한 후 10년 이상 공사업무를 수행한 자
초급기술자	1.산업기사 이상의 자격을 취득한 자 2.기능사자격을 취득한 후 4년 이상 공사업무를 수행한 자	1.학사학위 이상의 학위를 취득한 자 2.전문대학을 졸업한 후 2년(3년제 전문대학의 경우에는 1년) 이상 공사업무를 수행한 자 3.고등학교를 졸업한 후 4년 이상 공사업무를 수행한 자 4.「근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설에서 1년 이상 관련 분야의 과정을 이수하고 4년 이상 공사업무를 수행한 자 또는 2년 이상 관련분야의 과정을 이수하고 2년 이상 공사업무를 수행한 자	1.학사학위 이상의 학위를 취득한 후 3년 이상 공사업무를 수행한 자 2.전문대학을 졸업한 후 5년(3년제 전문대학의 경우에는 4년) 이상 공사업무를 수행한 자 3.고등학교를 졸업한 후 7년 이상 공사업무를 수행한 자 4.공사업무를 10년 이상 수행한 자

주) 1. 정보통신기술자는 자격증 혹은 졸업증명서와 경력해당기관의 경력증명서로 기술인력 등급을 구분함

2. 공고일 기준 당일 해당업체에 3개월 이상 재직하고 있는 기술자만 해당되며, 4대보험 납입증명서(4가지 중 1택, 최초가입일 및 최근월 납부확인 가능해야함) 관련증빙자료를 제출하여야 함

8. 제안서 평가회

○ 제안된 내용의 검토를 위하여 필요한 경우 발주기관의 요구에 따라 추가  자료제출 및 지정된 장소에서 제안서와 관련된 평가회를 할 수 있다.

○ 설명회(제안발표) 일시 및 장소는 입찰 마감 시 제안업체에 통보한다.

○ 제안 발표순서는 본 기관이 정한 순서(추첨예정)에 의해 실시하며, 제안사는 시간 배정을 반드시 확인하여 제안발표에 차질이 없도록 한다.

○ 제안서 발표는 제안설명과 질의/응답을 포함하여 제안사별 20분 이내(발표 15분, 질의응답 5분)로 한다 (단, 제안 업체수에 따라 시간은 조정될 수 있음)

○ 제안서 발표는 제안업체의 사업책임자(PM)이 직접하여야 한다.
(PM발표가 불가능할 시 서면으로 평가 함.)

○ 발표 자료는 제안서 본문을 요약하여 발표하며, 발표내용과 제안서의 내용이 상이할 경우에는 감점 처리할 수 있다.

○ 제안평가회에 참석하지 아니한 제안업체는 입찰을 포기한 것으로 간주한다.

9. 제안서 효력

○ 제출 제안서 내용은 실제 사실과 일치하여야 하고 선정 시 중요 계약 내용으로서 효력을 가지며 내용 허위 사실 발견 시 사업자 선정 취소, 계약 해제 및 관련 규정에 따른 조치를 받는다.

○ 제출 제안서의 내용은 수정 추가, 대체할 수 없고 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료 요청 시 반드시 그 증거를 제출할 수 있어야 하며, 이를 제출하지 못할 경우 사업자 선정 취소, 계약 해제 및 관련 규정에 따른 조치를 받는다. 단, 불가피한 상황으로 제안서 내용을 수정해야 하는 경우 평창군의 승인을 받아야 한다.

10. 제안서 작성방법 및 제출서류

○ 일반부문 제안서(정량적 평가)

작성항목(목차)	작 성 방 법
Ⅰ. 절대평가 제안서(표지, 서식1)	- 색인목록 별도작성, 페이지 쪽 부여(하단 중앙)
1.입찰 참가 신청서(서식2) 2.제안업체 일반현황 및 연혁(서식3) 3.제안업체 인력 및 조직현황(서식4) 4.최근 5년간 사업 수행실적(서식5) 5.사업실적 증명서(서식6) 6.경영실태 확인서(서식7) 7.업무수행 전문인력 명부(서식8) 8.업무수행 전문인력 프로필(서식9) 9.기업신인도(서식10) 10.납품물품 총괄내역서(서식16)	- 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 자본금 및 매출액 등 필요한 사항을 명료하게 제시하여야 한다. - 최근 5년 이내 디지털시네마 장비 설치공사 수행실적(실적 증명원, 건당 5천만원 이상, 하청실적 제외)을 제시하여야 한다. - 신용평가 등급 확인서를 제시하여야 한다. - 사업 참여 기술인력 현황(사업 투입인력)을 제시하여야 한다. - 기업의 신인도 평가서를 제시하여야 한다. - 납품할 물품의 내역서를 제시하여야 한다..
Ⅱ. 정량적평가 자기평가표(서식11)
1. 사업수행 실적 자기평가표(서식12) 2. 경영상태 자기평가표(서식13) 2. 기술인력 보유상태 자기평가표(서식14) 3. 기업 신인도 자기평가표(서식15)

○ 사업관리, 기술, 지원부문 제안서(정성적 평가)

작성항목(목차)	작 성 방 법
1. 제안개요	- 제안요청서 내용을 명확히 이해하고 제안의 목적 및 배경, 제안범위, 사업추진방향 및 주요내용, 사업추진전략 및 목표, 제안특징 및 장점, 기대효과 등을 요약하여 제시하여야 한다.
Ⅱ. 기술 및 설비 부문
1. 시스템 구성, 기능 및 운용방안	- 대도시 복합영화상영관 이상의 장비 및 시스템 구성과 기능 및 운용방안을 분야별 체계적으로 제시하여야 한다. - 장비 및 시스템의 사양과 작업방법을 명확히 제시하여야 한다.(‘[서식14]납품물품 총괄내역서’ 제출)
2. 시험 방안	- 시설 설비 후 전체 시스템의 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 한다.
3. 장애대책	- 시스템 장애에 대한 예방 및 대책 방안을 제시하여야 한다.
4. 특징과 장점	제안한 시스템과 장비의 특징과 장점을 제시한다.
Ⅲ. 사업관리 부문
1. 품질보증계획	- 안정적 제품공급 및 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시하여야 한다.
2. 수행조직 및 업무분장	- 본 사업을 수행할 조직 및 전담 기술인력에 대한 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 사업 총괄책임자는 임원급으로 하며, 실무책임자는 사업 기간 중 100% 투입가능한 자로 하여야 한다. - 본 사업을 수행할 투입인력을 공정단계별로 제시하고, 투입인력의 주요 이력사항을 작성하여야 한다.
3. 추진일정 및 계획	- 사업 추진일정 및 계획을 상세히 제시하여야 한다.
4. 보고 및 검토 계획	- 사업기간 동안 보고 및 검토계획을 상세히 제시하여야 한다.
Ⅳ. 지원부문
1. 기술이전 계획	- 전문기술이 실질적으로 이전될 수 있는 방안 및 계획을 분야별 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 교육훈련 계획	- 운영 담당자 및 운영인력에 대한 교육훈련계획 및 일정수립, 매뉴얼을 제시하여야 한다.
3. 유지보수 계획 및 보안유지	- 장애처리절차, 유지보수체제, 무상하자보수 기간과 계획, 유상유지보수계획 등 하자 및 유지보수를 위한 종합적인 방안을 제시하여야 한다. - 본 사업과 관련하여 취득한 정보에 대한 외부유출 방지 및 보안유지 방안을 제시하여야 한다.
4. 기타 지원 사항	- 본 사업과 관련하여 아이디어, 기술, 업무지원 등의 지원 가능한 사항에 대한 내용을 제시하여야 한다.

Ⅳ		계약 사항

일반 사항

○ 제안사는 사업의 목표, 범위, 요건 등의 제반사항을 충분히 숙지한 후 제안하여야 한다.

○ 납품 및 설치기간은 계약일로 부터 90일이내(영화관 개관 전까지)로 한다.

○ 수요기관은 제안사가 제안서 및 가격입찰서 작성을 위하여 관련자료 열람을 요청할 경우 협조할 수 있다.

○ 제안사는 제안을 위해 수요기관의 지정장소에 출입하여 취득한 정보 및 본 계약이행을 통하여 취득한 사업내용에 대한 지식이나 기밀사항을 장소와 계약기간을 불문하고 누설하거나 이용해서는 안된다. 만약 이를 위반하였을 경우 이에 대한 모든 법적 책임은 제안사에 있다.

○ 제안사는 본 제안요청서의 내용에 대하여 질문이나 의견이 있을 경우 입찰등록마감일로부터 3일전까지 서면으로 질의할 수 있다.

○ 계약과 관련하여 계약서상 어구 해석에 이의가 있는 경우나 계약서에 명시하지 않은 사항은 원칙적으로 발주기관의 해석에 따른다.

○ 계약서에 명시하지 않은 사항에 대하여는 지방자치단체를 당사자로 하는  계약에 관한 법률 및 동법시행령, 기타 계약에 관한 법령 및 예규 등의 관계법령과 일반 상거래 관례에 따른다.

○ 업체의 귀책사유로 수요기관의 사업에 지장을 초래할 경우 사업손실에 따른 손실금을 보상하여야 한다.

2. 사업수행일정표 제출 및 보고

○ 계약체결 후 7일 이내에 사업수행에 따른 일정표를 서면으로 제출하여야 한다.

○ 제안서와 사업수행계획서의 내용을 포함하여 향후 장비운영 지침으로 활용될 수 있는 수준으로 작성되어야 한다.

○ 수급자는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의를 제기하는 경우 서면으로 하여야 그 효력이 발생한다.

○ 설치의 부실, 누락, 명확하지 않은 부분이 발견되었을 경우에는 즉시 감독관 또는 수요기관에게 통보하고 지시를 받아 재시공 또는 보수하여야 한다.

○ 설치 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분의 설치는 반드시 검수자 입회를 받아 시행하며, 사진을 촬영하여 보관하고 납품 완료계 제출시 제출하여야 한다.

3. 발주기관의 감독

○ 발주기관은 사업의 수행과정이나 계약이행상황을 감독, 확인 또는 점검할 수 있고 납품 및 설치에 필요한 관련자료를 요구할 수 있다.

○ 감독관은 발주기관이 지정한 공무원으로서 제안사 측 책임기술자에 대한 지시나 승인 검사는 발주기관의 권한과 책임에 의하여 행한 것으로 간주한다.

4. 총괄 책임자(PM)

○ 제안사는 제안서의 내용대로 임원급의 기술자를 총괄 책임자로 정하여 감독관의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당하게 하며, 총괄 책임자는 시스템 설치에 필요한 제반 지식에 정통한 자로 지정한다.

○ 정해진 사업기간 내 정상적인 업무 수행이 불가능하다고 판단될 경우, 발주기관은 인력 추가 투입 등을 요구할 수 있으며, 제안사는 이에 대한 합당한 방안을 제시해야 한다.

5. 참여인력과 보안대책

○ 본 사업 참여인력에 대하여 인력변동사항이 발생하면 반드시 수요기관과 협의 후 사전에 서류로 제출하고 조치하여야 한다.

○ 제안사는 본 사업추진과 관련하여 취득한 어떠한 사실도 외부에 유출할 수 없으며, 필요 자료의 열람은 수요기관이 지정한 자에게만 열람시킬 수 있고, 사업완료 즉시 제반 자료를 수요기관에게 제출해야 한다.

6. 분쟁

○ 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생될 경우 쌍방 합의에 의하여 해결함을 원칙으로 하고, 그렇지 아니할 경우에는 관계법령에 근거한 분쟁해결 방법에 따른다.

7. 시스템 설치 및 시험 운영

○ 납품․설치 시 파손이나 시험운영 중 하자가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며 동일 규격 이상의 신규제품으로 교체해야 하고, 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그에 따른 문제 처리는 제안사가 부담한다.

○ 설치 중에 발생되는 모든 사고는 수급자가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여 수급자는 고용인에게 필요한 모든 교육 또는 지시를 작업 전에 시달하여 주의를 주어야 한다.

○ 납품하는 모든 물품은 원제작자의 표준 포장규격에 맞도록 포장․운반하여야 하며, 반드시 감독관의 입회하에 포장을 해체하여야 한다.

○ 시스템 설치와 관련하여 각종 환경 설정과 정상 가동에 따른 업무 협의 및 보완 사항은 발주기관의 사전 승인을 득한 후 제안사의 주관․책임 하에 제조사, 관련 기관과 협력하여 문제점을 보완하고 정상 가동하도록 조치해야 한다.

○ 모든 제품의 설치는 다음과 같은 사항으로 판단될 때, 중지될 수 있다.

- 천재지변이나 발주처의 요구에 의하여 중지될 때

- 수급자가 시방서 및 제품 규격서에 의거하여 납품되지 않을 경우

- 수급자가 관계법령에 위배하여 납품하는 경우

- 발주처의 지시를 따르지 않을 경우

○ 제안사는 시스템설치 완료시 각 설비의 기능과 이에 따른 검사 및 시험에 합격하여야 한다.

○ 모든 물품은 [장비규격서]의 내역과 동일하거나 그 이상의 제품으로 납품하여야 한다.

○ 모든 장비는 [장비규격서]의 내역에 위배하여 납품하였을 경우 그 책임은 수급자에 있으면 발주기관은 계약을 파기할 수 있다.

○ 검수는 발주기관 측이 입회하여 항목별로 시행하며, 제안사는 납품 설치되는 물품에 대하여 납품 완료계를 제출하여야 하고 검수자는 납품완료계 접수일로부터 14일 이내에 검사를 하여야 한다.

○ 검수에는 발주기관 측 감독관이 참석하여 시험운영 과정과 결과를 확인하며 성능 확인 상 필요한 항목을 추가로 지정하여 시험을 지시할 수 있다.

○ 검수과정 중 발견된 오동작 및 미비점에 대해서는 제안사가 즉시 수리 및 보완해야 하며, 수요기관의 감독관 입회하에 재시험 결과가 확인되어야 한다.

8. 제안사의 의무

○ 제안사는 참여인력의 소홀, 태만, 잘못으로 인하여 발생하는 모든 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

○ 제안사는 이 계약에 의해 공급된 장치 등의 설치, 시험, 최적화와 서비스 개시에 대하여 책임을 져야 한다.

○ 제안사는 상기 사항 이외의 발주기관 회계규정을 사전숙지 하여야 하며 그 내용은 계약조건으로서 효력을 가진다.

○ 제안사는 참여인력들의 안전사고에 대한 모든 책임을 지며, 그에 따른 보상 및 제안사의 과오나 실수로 인하여 발생된 사고는 전적으로 제안사의 책임이다.

○ 제안사는 본 제안요청서에 명시된 모든 사항을 준수하여야 하며 제안요청 내역의 세부규격 및 기능요건에 명시되지 않았다는 이유로 계약사항을 위반할 수 없다.

9. 하자보수

○ 무상 하자보수 기간은 최종 검수일로부터 1년으로 한다.

○ 하자보수 계약에 명시된 보증기간(1년)보다 제품의 제조사가 보증하는 기간이 길 경우, 해당 제품에 한하여 제조사의 보증기간에 우선권을 두며 이를 제안서에 명기하여야 한다.

○ 운영 중에 기기에 대한 이상이 발생하였거나 이상이 야기될 것으로 판단되어 연락할 경우에는 통보를 받은 후, 최단 시간 이내에 정상으로 복구하여야 하며 시간이 지연되어 영화관의 운영에  직접적인 영향을 줄 경우에는 사유를 명시하여야 한다. 조치 후 장애원인 및 장애 처리 절차 등을 즉시 구두로 알린 후 이메일로 보고하여야 한다.

○ 무상하자보수 기간 내 중대한 결함 또는 월(30일기준) 3회 이상 동일한 장애가 발생한 경우에는 장비를 신품 장비로 무상 교체 하여야 한다.

○ 향후 설치물품의 이설 및 관련 시스템의 확장 시 이를 적극 지원, 협조하여야 하며, 공급 물품의 업그레이드 사항 발생 시 즉시 조치를 취해야 한다. 이때 발생하는 비용을 청구하고자 할 경우에는 유상으로 조치해야 하는 사유를 구두와 문서로 보고하고 수요기관과 먼저 비용문제를 협의한 후 조치해야 한다.

10. 교육훈련

○ 감독공무원·검수자 참석하에 기본교육 1회 이상 영화관 담당자, 운영인력에 대한 교육을 실시하여야 한다.

○ 교육에 필요한 일체의 시설 및 경비는 제안사 부담으로 한다.

○ 영사 소프트웨어 설치 및 구동에 대한 운영교육과 프로그램 복구에 대한 교육을 실시한다.

○ 교육교재, 장애유형․조치방법 및 시스템 운영과 관련된 매뉴얼(한글)을 제공하여야 한다.

○ 제안사는 사업 착수부터 하자보수기간 완료까지 운영에 필요한 기술교육을 지속적으로 실시하기 위한 교육계획서를 평창군에 제출하여 승인을 얻어야 한다.

- 교육계획서에는 실시할 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등에 대한 계획을 포함하여야 한다. 단, 교육대상, 내용 및 기간 등 상세한 교육계획은 평창군과 협의하여 조정하여야 한다.

- 제안사는 구축한 시스템에 대해 평창군에서 기능 보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술 사항을 지원하여야 한다.

11. 지연배상금 및 면책

○ 업체가 계약의무를 다하지 못하였을 경우에는 지체일수에 비례하여 다음 과 같은 식에 의거 지연배상금을 징수한다. (지연배상금 = 사업비 총액 × 지체일수 × 1.5/1000)

○ 단, 불가항력(천재지변, 전쟁, 연관 공정의 지연으로 인한 부득이한 지연 등)에 의한 경우에는 업체와 발주기관 간 협의하여 처리한다.

12. 계약 시 제출 서류

○ 수급자는 계약후 7일 이내에 아래와 같은 착수계 서류 일체를 제출하여야 한다.

- 용역착수신고서

- 장비시스템 산출내역서

- 사업수행계획서

- 총괄책임자 및 참여기술인력의 재직증명서, 관련 기술이력 및 증빙문서 사본

- 수급자 비밀유지각서

- 참여기술인력 보안서약서

- 공급 및 기술지원 확약서

- 장비시스템의 검수용 사용설명서 각 1부

○ 수급자는 검수 후 아래와 같은 완료계 서류 일체를 제출하여야 한다.

- 설치완료계

- 납품검사원

- 물품검수조서

- 장비시스템 납품내역서

- 시공사진첩

- 장비시스템의 검수용 사용설명서 각 1부

【붙임1】

제안서 첨부 자료(서식)

[서식 1] 제안서(표지)

[서식 2] 입찰 참가 신청서

[서식 3] 제안업체 일반현황 및 연혁

[서식 4] 제안업체 인력 및 조직현황

[서식 5] 최근 5년간 사업 수행실적

[서식 6] 사업실적증명서

[서식 7] 경영실태 확인서

[서식 8] 업무수행 전문인력 명부

[서식 9] 업무수행 전문인력 프로필

[서식 10] 기업신인도

[서식 11] 자기평가표

[서식 12] 사업수행 실적 자기평가표

[서식 13] 경영상태 자기평가표

[서식 14] 기술인력 보유상태 자기평가표

[서식 15] 기업신인도 자기평가표

[서식 16] 납품물품 총괄내역서

[서식 17] 제품공급 확약서

[서식 18] 기술지원 확약서

[ 서식 1 ]

HAPPY700 평창시네마

영화상영시스템 구축

2015년   월    일

<제안사명>

접수 번호

[ 서식 2 ]

입찰 참가 신청서 ※아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.
신청인	상호명 (법인명)		법인등록번호
	대표자		생년월일
	주소		전화번호
	사업장소재지		사업자등록번호
제안 사업명
대리인	본 제안에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명 :		본 제안에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 :
본인은 평창군에서 추진 중인 상기 제안에 참가하고자 귀 군에서 정한 제안요청서 및 관련 제반 사항을 모두 승낙하고 이에 참가 신청합니다. 붙임서류 : 공고로써 정한 서류
2015년 월 일 신청인 : 대표자 성명 (인) 평창군수 귀하

[ 서식 3 ]

제안업체 일반현황 및 연혁

업 체 명			대 표 자	성 명
				생 년 월 일
법인등록번호			사업자등록번호
법인 주소				설립일자			년 월 일
업 태			업 종
종업원수			상장여부
면허/허가/ 등록증 보유현황
해당부문 사업기간	년 월 ~ 년 월( 년 개월)
전화번호			FAX
납입자본금	억원		총 자 산		억원
매 출 액	억원		당기순이익
입찰참가자격 제한･정지	기 간
	사 유
주요연혁

주) 1. 총자산, 매출액은 가장 최근의 회계연도에 대한 내용을 기재함.

2. ‘입찰참가자격 제한‧정지’란은 최근 3년 이내 제한‧정지된 기간 및 사유를 기재함.

3. 용지가 부족할 경우 별지 사용함.

[ 서식 4 ]

제안업체 인력 및 조직현황

○ 조직 및 인원현황

○ 사업수행 조직 및 인원현황(자유양식)

			총 괄 책 임 자(PM)
○○○ 분야			○○○ 분야			○○○ 분야
분야별책임자 : 참여인력 :			분야별책임자 : 참여인력 :			분야별책임자 : 참여인력 :

주)  1. 분야별 책임자를 명시해야 한다.

2. 분야별 기술자는 경력 기간순으로 기재한다.

3. 본 수행조직에 등록된 자는 반드시 사업에 투입되어야 한다.

4. 총괄책임자는 대표자가 위임하는 자로 한다.

[ 서식 5 ]

최근 5년간 사업수행실적

○ 제안업체명 :

연번	사업명	사업개요	사업기간	계약금액 (백만원)	발주처	비고

주) 1. 최근 연도순으로 기재

2. 공고일 기준 5년 이내에 본 사업과 관련있는 사업 완료 실적만 기재

3. 관련 증빙서류(사업실적 증명서 - 서식 제6호) 첨부

[ 서식 6 ]

사업실적 증명서

신청인	업체명(상호)						대 표 자
	업체 소재지						전화번호
	사업자 번호						제 출 처
	증명서 용도
	용역 범위 (금액포함)
용역 이행 실적 내용	용역명								구분
	용역 개요
	계약번호	계약일자		계약기간		규모		이행실적					비고
								비율			실적
증명서 발급 기관	위 사실을 증명함 2015년 월 일
	기관명: (인) (전화번호: )
	주 소: (팩스번호: )
	발급부서:				담당자:

주) 1. 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 거래명세서 등을 증빙자료로 첨부하여야 하며, 특히 필요한 경우 공급받는 자의 인감증명(법인 또는 개인)을 첨부하여 제출하게 할 수 있다.

2. 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 한다.

3. 증명서 납품금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 하며 원본으로 제출한다.

[ 서식 7 ]

경영실태 확인서

� 업체명 :

구 분	신용평가등급	등급평가일	등급유효기간
회사채에 대한 신용평가등급
기업어음에 대한 신용평가등급
기업신용평가등급

주) 1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제4항제1호나 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 ‘회사채에 대한 신용평가등급’, ‘기업어음에 대한 신용평가등급’, ‘기업신용평가등급’ 중 1택하여 신용평가등급 확인서(신용정보업자의 소정양식)을 첨부하여 제출한다.

[ 서식 8 ]

업무수행 전문인력 명부(총괄)

○ 제안업체명 :

분야별	성명	소속 (직위)	기술등급	주요경력	참여율(%)	담당업무
PM
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문

주) 1. 업무수행인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 경력사항의 허위작성이 판명될 경우, 평가후 일지라도 계약업체 선정을 무효화한다.

2. 사업책임자(Project Manager)는 반드시 투입율 100%(전담) 기능자로 인선하여 기재한다.

3. 업무수행 전문인력 개인별 프로필은 제8호 서식에 의거 별도 작성하여 총괄표 뒤에 첨부하여야 한다

4. 절대평가의 기술인력 보유상태와 연계하여 작성한다.

[ 서식 9 ]

업무수행 전문인력 프로필(개인별)

성 명 (연 령)			소속 및 직위
자격			해당분야 근무경력		년 월
			보유자격증
본 과 업 참여업무			본 과 업 참여기간		(참여율 : %)
주 요 수상실적
주 요 경 력
참여사업명		참여기간 (년 월 ~ 년 월)		담당업무		발주기관	비 고

주) 1. 투입율은 특별히 인정되는 경우를 제외하고는 100%를 원칙으로 한다.

2. 확인 가능한 증빙서류(자격증 혹은 졸업증명서 사본, 재직증명서, 경력증명서 혹은 관련협회 증명서, 4대보험 납입증명서 중 1택)를 첨부하여야 한다.

[ 서식 10 ]

기업 신인도

구 분	해당여부	비 고
최근 2년간 부정당업자로 제재를 받았는지 여부
부정당업체로 제재 받은 기간(해당 월수 기재)	개월

참고)

1. 해당여부는 ○(해당있음),  ✕(해당없음)으로 기재

2. 신인도 해당여부를 명시하지 않을 시(누락포함)는 0점으로 평가

3. 부정당업체로 제재를 받은 경우 해당 월수 기재

4. 상기 신인도 내용이 상이할 시 어떠한 불이익도 감수

5. 공동수급체의 경우, 각각 제출

아래 제안사는 상기 신인도 내용과 상이 없음을 확인하고 불이익에

이의를 제기하지 않겠습니다.

2015.     .     .

제 안 사 :                      (인)

[ 서식 11 ]

자기평가표

1. 심사대상 용역               2. 심사대상자

입찰일시			업 체 명
			대 표 자		전화번호
사 업 명	HAPPY700평창시네마 영화상영시스템 구축
			주 소
사업기간
			3. 회사를 대표하는 연락책임자 인적사항
			소 속
예정가격
			직 위		FAX번호
제출일시
			성 명		전화번호

4. 종합평가                                                                  (단위 : 점)

구 분	배 점	자기평점	심사평점
계	(20)
사업수행실적	7
경영상태	5
기술인력 보유현황	5
신인도	3

[ 서식 12 ]

사업수행 실적 자기평가표

업 체 명				대 표 자
주 소				전화번호
사업자번호				제안사점수
평가 배점표
평 가 부 문		배점한도	평점기준
사업수행 실적		7	100% 이상			7.0
			70% 이상 ~ 100% 미만			6.6
			40% 이상 ~ 70% 미만			6.2
			10% 이상 ~ 40% 미만			5.8
			10% 미만			5.4
위의 평가표에 의거 실적증명서를 첨부합니다. 년 월 일

주) 1. 입찰 공고일 기준 최근 5년 이내에 완료된 디지털시네마 장비설비 준공 및 납품실적 중 디지털시네마 3D 개봉영화관 영상장비 설치 1건 이상을 포함한 단일 실적 5천만원 이상 사업수행 합산 실적금액

[ 서식 13 ]

경영상태 자기평가표

업 체 명				대 표 자
주 소				전화번호
사업자번호				제안사점수
평가 배점표
평 가 부 문		배점한도	평점기준
신용평가등급확인서		5	A-이상			5.0
			BBB+			4.5
			BBB°
			BBB-
			BB+, BB°			4.0
			BB-
			B+, B°, B-
			CCC+이하			3.5
위의 평가표에 의거 신용 평가표를 첨부합니다. 년 월 일

주) 1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제4항제1호나 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가

[ 서식 14 ]

기술인력 보유현황 자기평가표

업 체 명				대 표 자
주 소				전화번호
사업자번호				제안사점수
평가 배점표
평 가 부 문		배점한도	평점기준
제안사의 인력보유 현황		5	기술자가 총 3명 이상이고, 고급기술자 1명 이상일 경우			5.0
			기술자가 총 3명 이상이고, 중급기술자 1명 이상일 경우			4.7
			기술자가 총 2명이고, 고급기술자 1명 이상일 경우			4.4
			기술자가 총 2명이고, 중급기술자 1명 이상일 경우			4.1
			기술자가 총 2명이고 중급기술자 이상이 없을 경우			3.8
			그 외			3.5
위의 평가표에 의거 기술인력 보유현황을 첨부합니다. 년 월 일

주) 1. 정보통신공사업협회 기술등급 기준에 준함

2. 자격증 사본 첨부할 것.

[ 서식 15 ]

기업 신인도 자기평가표

업 체 명				대 표 자
주 소				전화번호
사업자번호				제안사점수
평가 배점표
평 가 부 문		배점한도	평점기준
기업신인도		3	부정당업자 제재처분 : 개월 - 기간 :
위의 평가표에 의거 신인도 평가서를 첨부합니다. 년 월 일

주) 1. 최근 2년간 입찰 및 계약과정에서 부정행위로 제재처분을 받은 기간을 합산하여 합산기간 3개월 마다 0.5점씩 감점(3개월 미만인 경우 3개월로 계산)

2. 위 평가기준에 해당하지 않는 경우 3점 부과

3. 공동수급체의 경우, 구성원 각각 제출

[ 서식16 ]

납품물품 총괄내역서

NO	품목명	모델명(S/W)	제조사	수 량	단 위	비고

[ 서식17 ]

제품공급 확약서

○ 입찰공고번호	:

○ 건       명	:

○ 품       명	:

○ 입찰참가업체	:

당사는 본 입찰에 있어 상기 품목에 대하여 입찰서에서 요구되는 모든 조건들에 따라 제품를 공급함은 물론 납품에 차질이 없도록 최선을 다 할 것을 확약합니다.

2015.    .    .

주  소 :

회사명 :

대표자 :

평창군수 귀하

[ 서식18 ]

기술지원 확약서

○ 입찰공고번호	:

○ 건       명	:

○ 품       명	:

○ 입찰참가업체	:

당사는 본 입찰에 있어 상기 품목에 대하여 입찰서에서 요구되는 모든 조건들에 따라 제품의 기술지원에 관한 기타 책임과 의무를 다 할 것을 확약합니다.

2015.    .    .

주  소 :

회사명 :

대표자 :

평창군수 귀하

【붙임2】

장비특기시방, 목록 및 규격

1. 장비 개요

본 특기 시방서는 평창군 영화관의 상영시스템을 구축하는데 있어 Digital Cinema 영상 효과를 극대화하기 위한 제반 설비로써 기기의 구성 및 운영에 있어서는 전문성과 편의성을 최대한 보장하고 모든 시스템은 안정성, 효율성, 연계성 등을 고려하여 시스템을 구축하는데 목적이 있다.

2. 적용 범위

가. 본 특기 시방서는 평창군 영화관의 상영시스템 구축에 필요한 기자재를 납품 설치함에 있어  일반계약서에 명시되지 않은 부분에 대하여 계약업체가 수행해야 할 제반 세부사항을 규정한다.

나. 본 시방서는 시스템에 대한 기준 시방서이며, 유사성능 이상의 제품으로 납품 설치하여야 하고, 시스템 운영에 문제가 없어야 한다.

3. 설치 주요사항

가. 각 상영관의 영사실에는 디지털시네마 프로젝터, 영사서버, 음향시스템이 설치되어 고화질의 영상과 음향이 상영될 수 있도록 한다.

나. 프로젝터는 DLP 방식으로 램프는 Xenon Lamp를 이용하여 1관은 18,500lumens 이상, 2관은 14,500 lumens 이상의 밝기를 가지며, 2개관 모두 명암비 2,000 : 1 이상, 2K(2048 x 1080), FULL HD(1920x1080)를 지원하는 디지털시네마 전용 프로젝터여야 한다.

다. 영상서버는 Storage(저장장치, 외장형)와 IMB(Integrated Media Block, 프로젝터 내장형)으로 구성되어 4K, 2K, 1920x1080 HD 영상파일을 디코딩하여 2K, HD 해상도를 완벽히 지원하여야 하며, 비디오의 출력은 IMB(Integrated Media Block) 방식으로 출력되어야 하고, 오디오의 출력은 디지털 비압축 AES/EBU, 16bit/24bit, 16채널로 출력되어야 한다.

라. 2D/3D 상영관의 영사실에 설치되는 3D 영사 부가장치는 원형편광방식의 장치로서, 프로젝터의 I/O와 연동하여 3D 영화 상영 시 좌안과 우안의 이미지를 영사할 수 있게 함으로써 입체감을 형성하고, 원형편광방식의 안경을 착용한 관람객들이 3D 영화를 관람함에 있어 전혀 불편함이 없도록 설치되어야 한다.

마. 디지털시네마 음향시스템은 5.1채널 또는 7.1채널의 고품질 음향이 출력되도록 설치되어야 하며, 메인스피커와 서브우퍼스피커는 스크린 뒷쪽에 설치되고, 서라운드 스피커는 객석의 벽면에 설치되어야 한다.

바. 스크린은 2D 펄스크린과 2D/3D 실버스크린이 각각 설치되어야 하며, 시네마용 사운드 홀이 타공된 스크린이여야 하며, 스크린 뒤쪽에 베플을 설치하여 스피커로부터 나온 음향이 스크린에서 반사되는 증상을 최소화 하여야 한다.

4. 장비설치 시 고려사항

가. 영사장비와 영사조건

1) 디지털시네마 영사서버는 디지털영화배급의 DCP(Digital Cinema Package)에 포함된 4K(4096×2160)또는 2K(2048×1080) JPEG2000 비디오 파일을 재생가능하며 디지털 영상에 포함된 디지털 오디오 신호는 프로세서에 8채널 이상의 AES/EBU 디지털 오디오 신호를 출력할 수 있어야 한다.

2) 디지털시네마 프로젝터와 영사서버는 DCI(Digital Cinema Initiative,LLC) 규격에 완벽하게 호환 되어야 한다.

3) 디지털시네마 프로젝터와 영사서버는 DLP RACK MOUNT PEDESTAL에 설치되어야 한다.

4) 디지털시네마 프로젝터와 영사서버는 상영관자동화시스템 장비와 호환되어 상영자동화가 가능해야 한다.

5) 디지털시네마 프로젝터와 영사서버는 기 설치된 딤머와 연동되어 조광제어가 되어야 한다.

6) 디지털시네마 프로젝터와 영사서버는 TMS(영화관자동화시스템) 프로그램과 호환되어 컨텐츠 관리, 데이터&키 관리, Show&스케줄 관리, 상영 모니터링 등이 가능해야 한다.

7) 스크린 중심부의 밝기는 14ftL~16ftL (2.39, 1.85/Side.Top Screen Type 동일)가 객석 중심에서 나와야 한다.

8) 스크린 중심부의 색온도는 6300K캘빈(2.39, 1.85/Side.Top Screen Type 동일)이 객석 중심에서 나와야 한다.

9) 스크린 밝기의 균일성은 스크린 주변부가 스크린 중심부 수치의 70~85%(2.39와 1.85 동일)가 객석 중심에서 나와야 한다.

10) 상하 시야각은 맨 앞줄 객석의 관객 시선 위치에서 스크린에 영사된 영상의 최상단까지의 각도가 35°이내여야하며 같은 조건에서 영상의 중앙까지의 각도는 25°이내여야 한다.

11) 좌우시야각은 맨 앞줄 객석의 중앙에서 영상의 좌우 끝까지의 각도가 90° 이내여야 한다.

12) 영사각과 스크린의 설치각도의 이미지 디스토션은 3% 이내로 조정되어야하며, 부득이한 경우에도 5%를 넘지 않아야 한다.

13) 영사각, 시야각, 경사도, 스크린에 위치와 관련되어 관객의 움직임이나 이동에 의한 영상의 간섭이 일어나지 않도록 설계되어야 한다.

14) 화면비율  1.78 : 1과 1.85 : 1 및 2.39 : 1을 모두 수용하여야 한다.

15) 선명한 화질과 명료한 음질을 위하여 시스템 전원 인입은 반드시 조명, 발전, 동력전원과 분리되어 시설 운영해야 한다.

16) 장비는 접지를 하여 ＨＵＭ(잡음) 노이즈 및 감전이 없도록 한다.

나. 전원환경

1) 영사장비는 양질의 안정된 전원이 공급되어야만 하며, 각종 전기적 HUM(잡음) 및 기타의 노이즈가 발생하지 않도록 한다. 따라서 독립된 전원 인입과 충분한 용량의 전원이 공급되어야 한다.

다. 기기설치

1) 기기운반 및 설치 시 불필요하게 함체를 분리 또는 해체하지 말아야 한다.

2) 기기의 설치위치는 전원을 수용하기 용이한 위치에 설치하여야 한다.

3) 기기설치 시 연결단자의 위치 및 정격임피던스를 확인하여야 한다.

4) 공사 시 부주의로 인한 습기나 오물이 침투되지 않도록 하여야 한다.

5) 바닥이 Access Floor(이중바닥)인 곳은 기기설치 고정 시 견고하게 하여야 하며 뒤틀림, 휨이 발생하지 않아야 한다.

6) 기기의 설치조립에 있어서는 해당 설계서 및 취급 설명서 등의 충분한 기기의 내용을 숙지하고 감독관의 지시에 의하여 시공 하여야 한다.

7) 기기를 설치하기 전에 보관이나 운반중의 먼지, 이물 등을 깨끗이 청소한 후 설치하여야 한다.

8) 기기를 설치할 때는 건축물 또는 기기에 충격을 주지 않도록 하여야 한다.

9) 기기의 동작시험 등은 감독자의 입회하에 시행하여야 한다.

10) 기기 설치 시 주위환경 및 미관 등을 고려하여 시설물과 조화가 되도록 하며 전체적으로 미관을 해치지 않아야 한다.

11) 기기 장착 시 기존 설비에 장애나 손상을 주지 않도록 사전에 주도면밀히 파악하여 설치하여야 한다.

Ⅳ		장비 규격서

1. 영화관 상영 및 음향 장비 목록

분류	항목		수량	단위	장소	비고
DCP 장비	1관용 D-Cinema 프로젝터		1	EA	영사실	1관
	2관용 D-Cinema 프로젝터		1	EA	영사실	2관
	D-Cinema 영사서버		2	EA	영사실	1,2관 각1대
3D 부가장비	3D 영사 부가장비		1	EA	영사실	1관
	3D 안경		1,000	EA	매표소
영사실 부대장비	무빙 랙마운트 페데스탈		2	EA	영사실	1관, 2관 각 1조
	조광제어 Dimmer		2	EA	영사실
	UPS		2	EA	영사실
	모니터		2	EA	영사실
	스위칭허브		2	EA	영사실
영사시스템 원격제어	TMS(Theater Management Sys S/W)		1	식	매표소	관리용 PC설치
음향 시스템	5.1 Ch 또는 7.1 Ch D-Cinema 음향시스템	Processer	2	EA	영사실
		Power AMP	10	EA	영사실
		센터 스피커	2	EA	상영관
		메인스피커(L,R)	4	EA	상영관
		서브우퍼스피커	2	EA	상영관
		서라운드스피커	18	EA	상영관
		서라운드스키커용 벽브라켓	18	EA	상영관
		순차전원공급기	2	EA	영사실
	랙캐비넷		2	EA	영사실
스크린	실버 스크린 및 배플		1	식	상영관	1관
	펄 스크린 및 배플		1	식	상영관	2관

2. 주요 장비 규격서

※ 각 장비는 유사성능 이상의 제품으로 납품해야 함

아래와 같이 상영장비들 중 주요한 장비의 규격을 기술한다.

1) 디지털시네마 영사서버 사양 설명서

가. 기능

본 기기는 2K/4K 해상도를 완벽히 지원하는 IMB버전의 디지털시네마 전용 영사서버로 2K/4K/3D DCP(Digital Cinema Package) 형식 개봉영화 컨텐츠 재생이 가능하여야 하며, X'Y'Z' 4:4:4의 2K 영상이미지 출력과 최대 16채널 이상의 오디오 출력이 지원되어야 한다.

나. 규격

1) Video Performance

• Formats : 1280x720, 1280x1024, 1920x1080, 2K (2048x1080), 4K(4096x2160 - video output is 2048x1080)

• Compression : JPEG2000, MPEG2 MXF Interop

• Packaging : DCI Digital Cinema Package (DCP)

2) INTERFACE

• External PCI Express (for IMB Communication)

• Gigabit Ethernet for file transfer

• Gigabit Ethernet for control and subtitling

• RS-422 serial control port

3) STORAGE

• Up to 6TB of RAID5 storage

4) IMB SPECS

• HDMI Input with HDCP Support

• Dual 3G SDI Input

• 8 Audio Pairs (through 2 RJ45 connectors)

• 8 GPOs (RJ 45)

• 4 GPI

2) 디지털시네마 2K DLP 프로젝터 사양 설명서

가. 기능

본 기기는 2K 해상도를 완벽히 지원하는 디지털시네마 전용 영사기로서, 디지털시네마 영사서버의 2K(디지털시네마 3D 영상 출력 포함)/HD/HRF 모두 지원 가능하여야 하며, 1관용 프로젝터는 3D 부가장치 장비 등과 연동하여 영상 효과를 지원해야 한다.

나. 규격

1) 1관용 DLP 프로젝터

• Digital MicroMirror Device : 3 x 0.98” DLP device

• Available HFR(High Frame Rate)

• Native resolution : 2,048 x 1,080 pixels

• Light output  :  18,500 Lumens 이상

• Contrast ratio : 2,000:1 이상

• Lamp Type : Xenon Lamp 방식

• 전용 램프 및 줌 렌즈 포함

1) 2관용 DLP 프로젝터

• Digital MicroMirror Device : 3 x 0.98” DLP device

• Available HFR(High Frame Rate)

• Native resolution : 2,048 x 1,080 pixels

• Light output  :  14,500 Lumens 이상

• Contrast ratio : 2,000:1 이상

• Lamp Type : Xenon Lamp 방식

• 전용 램프 및 줌 렌즈 포함

3) 디지털시네마 3D 부가장비

가. 기능

본 기기는 디지털시네마 프로젝터와 연동하여 디지털시네마 3D영상 관람을 가능하게 하는 원형편광 방식의 디지털시네마 3D 부가장치로써, 디지털액정기술을 활용하여 고스트 현상을 최소화하며 2D에서 3D, 3D에서 2D로 전환할 때 전자동 오토메이션 기능이 제공된다.

나. 규격

• TECHNOLOGY : Liquid Crystal Polarization Modulator

• MAX LENS RATIO : 0.80:1

• EXTINCTION RATIO : 100:1

• HFR READY : Yes

• AUTOMATION : Sync Pulse, GPIO

4)무정전 전원공급장치

4-1)UPS

가. 기능

본 기기는 디지털 시네마 영사 서버 장비로 연결되어 영사실 내 전원과 관련하여 전원 공급 불안정 및 단전으로 인한 영상 서버 장비의 고장 유발을 방지하여 줌과 동시에 관객들의 안전을 위한 이동시간을 확보함으로써 관리자가 안정적인 시스템 운용을 위한 전원 공급을 할 수 있다.

나. 규격

• Rating(VA/W) : 2000VA / 1600W

• Format : RT2U

• Input voltage and frequency ranges without using batteries

- 160V-294V (adjustable to 150V-294V) 47 to 70 Hz (50 Hz system), 56.5 to 70 Hz (60 Hz system), up to 40 Hz in low-sensitivity mode (programmable using Personal Solution-Pac software).

• Output voltage and frequency : 230 V (+6/-10 %) (Adjustable to 200 V (10 % derating of output power) / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V), 50/60 Hz +/- 0.1 %

• Connections

- Input : 1 IEC C14 (10 A) socket  /  Outputs : 8 IEC C13 (10 A)

• Typical backup times for 50 and 70% load : 14/7 mn

• Operating temperature : 0 to 40C

• Noise level : < 45 dBA

5) TMS(Theater Management System) S/W

가. 기능

본 소프트웨어는 영사실의 디지털시네마 영사장비를 중앙 집중적으로 원격 제어하여 영화관 운영의 효율성을 높이는 역할을 하는 기능을 갖는다.

나. 규격

* Major modules :

1. User Security Manager

User accounts can be assigned to predefined groups (Super User, Show Manager and Projectionist) to restrict their TMS access privileges.

2. Content Manager

The Content Manager enables users to receive, log the arrival of, and validate the receipt of content via network or physical media. Content can be ingested from the central storage system and delivered to individual servers in the cineplex.

3. Data & Key Manager

Key Delivery Messages (KDMs) can be ingested into the TMS and distributed to the respective servers in the cineplex. This module also can be utilized as a tool for storing, filtering, and reviewing the servers’ system logs.

4. Show & Schedule Manager

Show Playlists and Show Schedules can be swiftly created in advance for daily or weekly use. Shows can be scheduled by importing data from a cineplex ticketing system.

5. Monitoring Manager

Users can keep a close watch on the connection and playback status of all servers in the cineplex. Server errors will be recorded and reported in the TMS interface.

6. Screen Control Manager

Authorized users can remotely control playback and execute projector and server automations throughout the cineplex.

6) 디지털시네마 음향시스템

6-1) Processer

가. 기능

본 기기는 디지털시네마 영사장비와 연동하여 영사서버에서 출력되는 음향신호를 필터링하고 컨버팅하여 고해상도 오디오신호를 처리하는 프로세서로서, 24bit 컨버팅 기능과 192K 샘플링 지원하며 8채널 AES를 처리할 수 있다.

나. 규격

1) Audio Processing

• PCM : 44.1, 48, and 96 kHz; 16-, 20-, and 24-bit

• Dolby Digital (AC-3) : Up to 5.1 channels

• Dolby Pro Logic  : L, C, R, and S (SW configurable)

• Dolby Pro Logic II  : L, C, R, Ls, and Rs (SW configurable)

• Dolby Digital Surround EX : L, C, R, Ls, Rs, Bsl, Bsr, and SW

• Nonsync  : L, R, and S (SW configurable)

2) Other Inputs/Outputs

• Ethernet Connector: RJ-45 for network connection and PC setup software

• Automation Connector: 25-pin female D-connector, floating ground

• RS-232 Serial Port : 9-pin female D-connector

• Remote Connector : RJ-45 connector for use with optional Remote Fader CAT868 (not an Ethernet connection)

3) Other Parameters

• Global Audio Delay : All input sources separately adjustable from 0–250 ms

• Surround Delay : Digital surround delay: 0–150 ms; Dolby Pro Logic surround delay: 0–150 ms

• Equalization : Eight-channel 1/3-octave plus parametric for SW

• Dynamic Range : Typically 105 dB clip to CCIR/ARM weighted without noise optimizer enabled, up to 10 dB more with optimizer enabled

• Distortion : Typically 0.005% from eight-channel analog input to main output

6-2) POWER AMP : 메인스피커, Subwoofer, Surround(Rear L,R 포함) Speaker 용

가. 기능

본 제품은 메인스피커를 비롯하여 서브우퍼 스피커 및 서라운드(Rear L,R포함) 스피커를 연결하여 확성하기 위한 전기적인 신호를 발생시키는 제품이다.

나. 규격

1) Cinema System 전용 Speaker와 DSP Matching 가능

가) EQ, Limiting, Delay 조절 기능

2) Power Output

가) RMS, 1% THD, 1 kHz sine wave

- Stereo (both channels driven)

• 8 ohm per channel 400 W  이상

• 4 ohm per channel 650 W  이상

- Bridged mono

• 8 ohm 1300 W  이상

• 4 ohm 2000 W이상

3) System Information

• Frequency response: 20 Hz – 20 kHz, +0 / -1 dB @ 1 W, 1 kHz dBr into 8 ohm load

• THD+N: < 0.35%(full rated power, 20Hz to 20kHz)

• Signal-to-noise ratio: 90 dB (@ input 2 dBu) 93 dB (@ +22 dBu)

• Damping factor: > 300 @ 8 ohm

• Crosstalk: > -68 dB @ rated power, 1 kHz

6-3) Main Speaker L,C,R

가. 기능

본 기기는 메인(Left, Right, Center)용으로 음압을 확성하기 위한 제품이며 Cinema System 전용 제품이다.

나. 규격

• Operating Range : 40Hz – 30,000Hz

• Overall Sensitivity(1W/1M) : 97dB

• Power Handling :

- Low  : 400W RMS

- Mid/High : 200W RMS

• Overall Max SPL (calculated) 1 Meter : 123dB Cont. / 129dB Peak

• Rcmd Amp Power for Max Output :

- Low : 800 Watts @ 8 ohms

- Mid/High : 400 Watts @ 4 ohms

• Nominal Impedance :

- Low : 8 Ohms

- Mid/High : 4 Ohms

• Crossover Frequency : DSP Settings Provided or passive option

6-4) Subwoofer Speaker

가. 기능

본 기기는 메인 스피커 중에서 저음 전용으로 음압을 확성하기 위한 제품이며 Cinema System 전용 제품이다.

나. 규격

• Operating Range : 29Hz – 300Hz

• Sensitivity (1W/1M)  : 99dB

• Power Handling  : 500W

• Recommended Amp Power for Max Output : 1000 Watts @ 8 ohms

• Max SPL (calculated) 1 Meter : 126dB Cont. / 132dB Peak

• Nominal Impedance : 8 Ohms

6-5) Surround Speaker

가. 기능

본 기기는 서라운드 환경에 적합한 스피커로 벽부형으로 설치되며, 5.1 채널 또는 7.1 채널 시스템 이상 구축이 가능한 스피커이어야 한다.

나. 규격

• Frequency Response : 53 Hz to 30 kHz

• Axial Senstivity (SPL, 1W@1m) : 90 dB

• Nominal Input Impedance : 8 Ohm

• Power Handling : 75W

• Recommended Amp Power for Max Output : 150 Watts @ 8 ohms

• Calculated SPL Limit(1W @1m) : 109dB Cont./115dB Peak

• Crossover Frequence : 2500Hz

6-6) Power Distributor

가. 기능

본 기기는 음향장비시스템에 필수전원을 공급하는 기기로써 전면 1개의 AC 채널, 후면 6개의 AC 채널, 1개 24V DC 채널을 제공하며, 비상시 배터리로 부터 전원을 공급받을 수 있는 배터리 입력 단자를 갖추고 있으며, 다음과 같은 규격[특징]에 준한다.

나. 규격

• AC Voltage Meter : 7-Segment FND

• Number of Channel : 8(AC 7Ch, DC24V 1 ch)

• Output Power : 220V/15A

• Output Connector : 3 wire AC connector

• Input Power : 220V / 50 ~ 60 Hz

7. 스크린

7-1 펄스크린

가. 기능

본 제품은 영화관의 2D 영사에 적합한 스크린으로써, 사운드홀 타공이 되어 있어 후면의 음향이 객석에 전달될 수 있으며, 1.8게인 이상을 가진 펄스크린이어야 한다. 높은 콘트라스트대비/밝은 화면/풍부한 시야각/우수한 색온도를 제공해야 하며, 일반적인 영사 조건하에서는 접합 부분이 보여서는 아니된다.

나. 규격

• Screen Size : 8,450 * 3,500mm

• Gain : 1.8 이상

• Size of the sound hole :  1.1㎜(regular hole) 이하

• Perforation Density : 5.01% 이하

• Weight : 0.52kg/㎡ 이하

• Thickness of the cloth : 0.3㎜ 이하

• View Distance : minimum of 5m recommended on perforated surfaces

7-2 실버스크린

가. 기능

본 제품은 영화관의 3D 영사에 적합한 스크린으로써, 사운드홀 타공이 되어 있어 후면의 음향이 객석에 전달될 수 있으며, 2.4게인 이상을 가진 실버스크린이어야 한다. 스크린 원단에 실버 알루미늄 코팅 처리되어 높은 Gain/낮은 탈분극(방출량)/우수한 색온도를 제공해야 하며, 일반적인 영사 조건하에서는 접합 부분이 보여서는 아니된다.

나. 규격

• Screen Size : 8,410 * 3,600mm

• Gain : 2.4 이상

• Size of the sound hole :  1.1㎜ 이하

• Perforation Density : 5.01% 이하

• Weight : 0.52kg/㎡ 이하

• Thickness of the cloth : 0.3㎜ 이하

• View Distance : minimum of 5m recommended on perforated surfaces

7-3 배플

가. 기능

본 기자재는 음향 홀이 타공된 영화관용 스크린과 스크린 후면의 메인스피커 사이에 설치되는 제품으로 음향의 직진성을 높이고, 반사음을 줄이기 위한 목적으로 시공되며, 스크린 시공 공법에 따라 적합한 방법으로 시공되어야 한다.

나. 규격

1) 규격

• 재질 : 폴리에스터

• 흡음율 : 0.75~0.85