원주지방환경청 고시 제2020-3호

｢물환경보전법｣ 제32조제8항에 따라 공공폐수처리시설에 배수설비를 통하여 폐수를 전량 유입하는 배출시설에 적용하는 별도의 배출허용기준 및 항목을 다음과 같이 개정 통합고시합니다.

※ (주요개정사항) 유기물질 지표 전환(COD→TOC), 총대장균군 항목 삭제

2020년 2월 24일

원주지방환경청장

수질오염물질의 배출허용기준 중 별도배출허용기준 개정 통합고시

폐수배출시설이 배수설비를 통하여 공공폐수처리시설에 전량 폐수를 유입해서 처리하는 경우 ｢물환경보전법｣ 제32조제1항에 따른 수질오염물질의 배출허용기준 중 별도 적용하는 배출허용기준 및 항목을 다음과 같이 정한다.

1. 괴산 유기식품산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
괴산 유기식품산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 유기식품산업단지 공공폐수처리시설(900㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 괴산군)	BOD	570
	TOC	265
	SS	235
	T-N	61
	T-P	6.5

2. 괴산 대제산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
괴산 대제산업단지 및 발효식품농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 괴산 대제산업단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 괴산군)	BOD	610
	TOC	280
	SS	400
	T-N	95
	T-P	11

3. 평창방림농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
평창 방림농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 평창 방림농공단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 평창군)	BOD	480
	TOC	210
	SS	430
	T-N	65
	T-P	9

4. 고성해양심층수전용농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
고성 해양심층수 전용 농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 고성 해양심층수전용 농공단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 고성군)	BOD	1,150
	TOC	555
	SS	493
	T-N	60
	T-P	8

5. 음성원남산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
음성 원남산업단지에서 배수설비 (분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 음성 원남산업단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	340
	TOC	175
	SS	165
	T-N	68
	T-P	17

6. 충주지식기반형 기업도시 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
충주 지식기반형 기업도시에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 충주 지식기반형 기업도시 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 충주시)	BOD	220
	TOC	115
	SS	240
	T-N	45
	T-P	8

7. 횡성 우천일반산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
횡성 우천일반산업단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 횡성 우천일반산업단지 공공폐수처리시설(1단계, 2,300㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 횡성군)	BOD	820
	TOC	685
	SS	393
	T-N	60
	T-P	35

8. 인제 원통농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
인제 원통농공단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 인제 원통농공단지 공공폐수처리시설(500㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 인제군)	BOD	500
	TOC	280
	SS	500
	T-N	118
	T-P	20

9. 홍천 화전농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
홍천군 화전농공단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 홍천군 화전농공단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 홍천군)	BOD	235
	TOC	85
	SS	125
	T-N	64
	T-P	8

10. 충주메가폴리스산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
충주시 메가폴리스 산업단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 충주 메가폴리스 산업단지 공공폐수처리시설(1단계 6,000㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 충주시)	BOD	330
	TOC	175
	SS	330
	T-N	42
	T-P	7

11. 횡성우천제2농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
우천 제2농공단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 우천 제2농공단지 공공폐수처리시설(1단계, 300㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (횡성군)	BOD	900
	TOC	390
	SS	450
	T-N	66
	T-P	11

12. 속초 대포제1․제2․제3농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
속초 대포 제1‧제2‧제3농공단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 속초 대포 제3농공단지 공공폐수처리시설(1단계, 4,000㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (속초시)	BOD	3,270
	TOC	690
	SS	1,100
	T-N	400
	T-P	54

13. 음성 생극산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
생극산업단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 생극산업단지 공공폐수처리시설(1단계, 200㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	395
	TOC	220
	SS	450
	T-N	80
	T-P	13

14. 양양포월농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
포월농공단지 및 제2그린농공단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 포월농공단지 공공폐수처리시설(1,200㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 양양군)	BOD	900
	TOC	390
	SS	900
	T-N	300
	T-P	50

15. 음성오선산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
오선일반산업단지에서 배수설비(분류식폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 금왕일반산업단지 공공폐수처리시설(1단계, 3,300㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	620
	TOC	180
	SS	165
	T-N	80
	T-P	5

16. 강릉주문진제1․제2농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
주문진제1·제2농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 주문진농공단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 강릉시)	BOD	200(8,000)	( )는 식료품제조업임
	TOC	115(2,780)
	SS	200(6,000)
	T-N	60(900)
	T-P	8(100)

17. 원주 지식기반형 기업도시 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
원주시 지식기반형 기업도시에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 원주기업도시 공공폐수처리시설(850㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (원주시)	BOD	780
	TOC	390
	SS	235
	T-N	60
	T-P	15

18. 동춘천일반산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
춘천시 동춘천일반산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 동춘천일반산업단지 공공폐수처리시설(650㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (춘천시)	BOD	850(550)	( )는 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
	TOC	445(250)
	SS	400(250)
	T-N	60(60)
	T-P	20(14)

19. 정선 예미농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
정선군 예미농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 예미농공단지 공공폐수처리시설(250㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (정선군)	BOD	450
	TOC	195
	SS	350
	T-N	60
	T-P	10

20. 괴산군 사리농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
괴산군 사리농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 사리농공단지 공공폐수처리시설(250㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 괴산군)	BOD	175
	TOC	100
	SS	165

21. 음성군 대소산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
음성군 대소산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 대소산업단지 공공폐수처리시설(3,500㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	400
	TOC	225
	SS	400

22. 음성군 금왕산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
음성군 금왕산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 금왕산업단지 공공폐수처리시설(3,300㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	850(1,000)	( )는 매립장 기준
	TOC	180(280)
	SS	310(200)
	T-N	150(500)
	T-P	15

23. 음성군 하이텍산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
음성군 하이텍산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 하이텍산업단지 공공폐수처리시설(2,000㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	350
	TOC	195
	SS	200
	T-P	16

24. 동해시 북평산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
동해시 북평산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 북평산업단지 공공폐수처리시설(6,500㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 동해시)	BOD	원폐수
	TOC	원폐수
	SS	원폐수
	T-N	원폐수
	T-P	원폐수

25. 원주시 동화농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
원주시 동화농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 동화농공단지 공공폐수처리시설(900㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 원주시)	BOD	300
	TOC	170
	SS	120
	T-N	120
	T-P	16

26. 영월군 팔괴농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
영월군 팔괴농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 팔괴농공단지 공공폐수처리시설(430㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 영월군)	BOD	원폐수(330)	· BOD,TOC,T-N,T-P의 ( )는 음·식료품제조업 · SS의 ( )는 음·식료품 및 비금속광물제품제조업
	TOC	원폐수(125)
	SS	원폐수(150)
	T-N	원폐수(60)
	T-P	원폐수(10)

27. 횡성군 공근농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
횡성군 공근농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 공근농공단지 공공폐수처리시설(680㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 횡성군)	BOD	원폐수(750)	· BOD,TOC,T-N의 ( )는 음·식료품제조업 · SS의 ( )는 비금속광물 제품제조업
	TOC	원폐수(615)
	SS	원폐수(2,150)
	T-N	원폐수(60)
	T-P	원폐수

28. 충주 중원산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
충주시 중원산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 중원산업단지 공공폐수처리시설(800㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 충주시)	BOD	300
	TOC	170
	SS	200
	T-N	60
	T-P	8

29. 충주시 첨단산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
충주시 첨단산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 첨단산업단지 공공폐수처리시설(4,000㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 충주시)	BOD	200
	TOC	170
	SS	200
	T-N	60
	T-P	10

30. 음성군 대풍산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
음성군 대풍산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 대풍산업단지 공공폐수처리시설(2,500㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (음성군)	BOD	100(540)	( )는 ㈜오뚜기
	TOC	60(300)
	SS	100(540)
	T-N	30(60)
	T-P	5(6)

31. 원주시 문막산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
원주시 반계산업단지, 문막산업단지 및 문막농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 문막 공공폐수처리시설(4,200㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (원주시)	BOD	500	( )는 식료품제조업
	TOC	115(170)
	SS	480
	T-N	60
	T-P	10

32. 음성군 유촌산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
음성 유촌산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 음성 유촌산업단지 공공폐수처리시설(Q=500㎥/일, 1단계)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	240(600)	( )는 식료품 제조업(C10)
	TOC	200
	SS	270
	T-N	78
	T-P	13

33. 음성 금왕테크노밸리산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
음성 금왕테크노밸리 산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 음성 금왕테크노밸리 산업단지 공공폐수처리시설(Q=1,000㎥/일 1단계)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	280(1,000)	( )는 폐기물처리 시설 침출수
	TOC	175(615)
	SS	250(300)
	T-N	60(280)
	T-P	8(12)

34. 음성군 맹동산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
음성군 맹동산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 맹동산업단지 공공폐수처리시설(3,000㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	600
	TOC	270
	SS	700
	T-N	35
	T-P	13

다만, 기존 시설은 2021.12.31.까지 다음 기준을 적용한다.

1. 괴산 유기식품산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
괴산 유기식품산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 유기식품산업단지 공공폐수처리시설(900㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 괴산군)	BOD	570
	COD	470
	SS	235
	T-N	61
	T-P	6.5

2. 괴산 대제산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
괴산 대제산업단지 및 발효식품농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 괴산 대제산업단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 괴산군)	BOD	610
	COD	500
	SS	400
	T-N	95
	T-P	11

3. 평창방림농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
평창 방림농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 평창 방림농공단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 평창군)	BOD	480
	COD	370
	SS	430
	T-N	65
	T-P	9

4. 고성해양심층수전용농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
고성 해양심층수 전용 농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 고성 해양심층수전용 농공단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 고성군)	BOD	1,150
	COD	996
	SS	493
	T-N	60
	T-P	8

5. 음성원남산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
음성 원남산업단지에서 배수설비 (분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 음성 원남산업단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	340
	COD	315
	SS	165
	T-N	68
	T-P	17

6. 충주지식기반형 기업도시 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
충주 지식기반형 기업도시에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 충주 지식기반형 기업도시 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 충주시)	BOD	220
	COD	200
	SS	240
	T-N	45
	T-P	8

7. 횡성 우천일반산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
횡성 우천일반산업단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 횡성 우천일반산업단지 공공폐수처리시설(1단계, 2,300㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 횡성군)	BOD	820
	COD	1,230
	SS	393
	T-N	60
	T-P	35

8. 인제 원통농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
인제 원통농공단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 인제 원통농공단지 공공폐수처리시설(500㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 인제군)	BOD	500
	COD	500
	SS	500
	T-N	118
	T-P	20

9. 홍천 화전농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
홍천군 화전농공단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 홍천군 화전농공단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 홍천군)	BOD	235
	COD	150
	SS	125
	T-N	64
	T-P	8

10. 충주메가폴리스산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
충주시 메가폴리스 산업단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 충주 메가폴리스 산업단지 공공폐수처리시설(1단계 6,000㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 충주시)	BOD	330
	COD	310
	SS	330
	T-N	42
	T-P	7

11. 횡성우천제2농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
우천 제2농공단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 우천 제2농공단지 공공폐수처리시설(1단계, 300㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (횡성군)	BOD	900
	COD	700
	SS	450
	T-N	66
	T-P	11

12. 속초 대포제1․제2․제3농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
속초 대포 제1‧제2‧제3농공단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 속초 대포 제3농공단지 공공폐수처리시설(1단계, 4,000㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (속초시)	BOD	3,270
	COD	1,240
	SS	1,100
	T-N	400
	T-P	54

13. 음성 생극산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
생극산업단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 생극산업단지 공공폐수처리시설(1단계, 200㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	395
	COD	390
	SS	450
	T-N	80
	T-P	13

14. 양양포월농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
포월농공단지 및 제2그린농공단지에서 배수설비를 통하여 폐수를 전량 포월농공단지 공공폐수처리시설(1,200㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 양양군)	BOD	900
	COD	700
	SS	900
	T-N	300
	T-P	50

15. 음성오선산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
오선일반산업단지에서 배수설비(분류식폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 금왕일반산업단지 공공폐수처리시설(1단계, 3,300㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	620
	COD	320
	SS	165
	T-N	80
	T-P	5

16. 강릉주문진제1․제2농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
주문진제1·제2농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 주문진농공단지 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 강릉시)	BOD	200(8,000)	( )는 식료품제조업임
	COD	200(5,000)
	SS	200(6,000)
	T-N	60(900)
	T-P	8(100)

17. 원주 지식기반형 기업도시 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
원주시 지식기반형 기업도시에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 원주기업도시 공공폐수처리시설(850㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (원주시)	BOD	780
	COD	700
	SS	235
	T-N	60
	T-P	15

18. 동춘천일반산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
춘천시 동춘천일반산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 동춘천일반산업단지 공공폐수처리시설(650㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (춘천시)	BOD	850(550)	( )는 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
	COD	800(450)
	SS	400(250)
	T-N	60(60)
	T-P	20(14)

19. 정선 예미농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
정선군 예미농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 예미농공단지 공공폐수처리시설(250㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (정선군)	BOD	450
	COD	350
	SS	350
	T-N	60
	T-P	10

20. 괴산군 사리농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
괴산군 사리농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 사리농공단지 공공폐수처리시설(250㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 괴산군)	BOD	175
	COD	175
	SS	165

21. 음성군 대소산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
음성군 대소산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 대소산업단지 공공폐수처리시설(3,500㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	400
	COD	400
	SS	400

22. 음성군 금왕산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
음성군 금왕산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 금왕산업단지 공공폐수처리시설(3,300㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	850(1,000)	( )는 매립장 기준
	COD	320(500)
	SS	310(200)
	T-N	150(500)
	T-P	15

23. 음성군 하이텍산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
음성군 하이텍산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 하이텍산업단지 공공폐수처리시설(2,000㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	350
	COD	350
	SS	200
	T-P	16

24. 동해시 북평산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
동해시 북평산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 북평산업단지 공공폐수처리시설(6,500㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 동해시)	BOD	원폐수
	COD	원폐수
	SS	원폐수
	T-N	원폐수
	T-P	원폐수

25. 원주시 동화농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
원주시 동화농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 동화농공단지 공공폐수처리시설(900㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 원주시)	BOD	300
	COD	300
	SS	120
	T-N	120
	T-P	16

26. 영월군 팔괴농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
영월군 팔괴농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 팔괴농공단지 공공폐수처리시설(430㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 영월군)	BOD	원폐수(330)	· BOD,COD,T-N,T-P의 ( )는 음·식료품제조업 · SS의 ( )는 음·식료품 및 비금속광물제품제조업
	COD	원폐수(220)
	SS	원폐수(150)
	T-N	원폐수(60)
	T-P	원폐수(10)

27. 횡성군 공근농공단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
횡성군 공근농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 공근농공단지 공공폐수처리시설(680㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (강원도 횡성군)	BOD	원폐수(750)	· BOD,COD,T-N의 ( )는 음·식료품제조업 · SS의 ( )는 비금속광물 제품제조업
	COD	원폐수(1,100)
	SS	원폐수(2,150)
	T-N	원폐수(60)
	T-P	원폐수

28. 충주 중원산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
충주시 중원산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 중원산업단지 공공폐수처리시설(800㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 충주시)	BOD	300
	COD	300
	SS	200
	T-N	60
	T-P	8

29. 충주시 첨단산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
충주시 첨단산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 첨단산업단지 공공폐수처리시설(4,000㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 충주시)	BOD	200
	COD	300
	SS	200
	T-N	60
	T-P	10

30. 음성군 대풍산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
음성군 대풍산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 대풍산업단지 공공폐수처리시설(2,500㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (음성군)	BOD	100(540)	( )는 ㈜오뚜기
	COD	100(540)
	SS	100(540)
	T-N	30(60)
	T-P	5(6)

31. 원주시 문막산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
원주시 반계산업단지, 문막산업단지 및 문막농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 문막 공공폐수처리시설(4,200㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (원주시)	BOD	500	( )는 식료품제조업
	COD	200(300)
	SS	480
	T-N	60
	T-P	10

32. 음성군 유촌산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
음성 유촌산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 음성 유촌산업단지 공공폐수처리시설(Q=500㎥/일, 1단계)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	240(600)	( )는 식료품 제조업(C10)
	COD	360
	SS	270
	T-N	78
	T-P	13

33. 음성 금왕테크노밸리산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)	비 고
음성 금왕테크노밸리 산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 음성 금왕테크노밸리 산업단지 공공폐수처리시설(Q=1,000㎥/일 1단계)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	280(1,000)	( )는 폐기물처리 시설 침출수
	COD	310(1,100)
	SS	250(300)
	T-N	60(280)
	T-P	8(12)

34. 음성군 맹동산업단지 별도배출허용기준

대 상	항 목	별도배출허용기준(mg/L)
음성군 맹동산업단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 맹동산업단지 공공폐수처리시설(3,000㎥/일)로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청북도 음성군)	BOD	600
	COD	480
	SS	700
	T-N	35
	T-P	13

부      칙 <제2020-3호, 2020.2.24.>

1. (시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

2. (다른 고시의 폐지) 원주지방환경청 고시 제2018-2호(2018.2.1.), 제2018-3호(2018.2.6.), 제2018-4호(2018.2.6.), 제2018-5호(2018.2.6.), 제2018-6호(2018.2.6.), 제2018-7호(2018.2.6.), 제2018-8호(2018.2.6.), 제2018-9호(2018.2.6.), 제2018-11호(2018.2.6.), 제2018-12호(2018.2.6.), 제2018-13호(2018.2.6.), 제2018-14호(2018.2.6.), 제2018-15호(2018.2.6.), 제2018-16호(2018.2.6.), 제2018-17호(2018.2.6.), 제2018-18호(2018.2.6.), 제2018-19호(2018.5.11.), 제2018-21호(2018.6.22.), 제2018-23호(2018.7.6.), 제2018-25호(2018.9.7.), 제2018-26호(2019.9.7.),  제2018-27호(2018.9.7.), 제2018-28호(2018.9.7.), 제2018-30호(2018.9.7.), 제2018-31호(2018.9.7.), 제2018-33호(2018.9.7.), 제2018-34호(2018.9.7.), 제2018-35호(2018.9.7.), 제2018-36호(2018.9.7.), 제2018-37호(2018.10.5.), 제2018-40호(2019.1.2.), 제2019-7호(2019.9.2.), 제2019-9호(2019.11.11.), 제2019-10호(2019.12.19.)를 폐지한다.