- 평창 목재문화체험장 -

건축설계공모 질의회신

업 체 명	지침서 쪽수	질 의 내 용	검 토 의 견
A사	p.13	시설을 단일 목구조로만 조성해야 하나요? 아니면 콘크리트 구조와 복합해서 구성할 수 있나요?	목조, 콘크리트 복합 사용 가능
	p.13	구조로 된 공공시설의 수가 적다보니 목구조에 관련된 층간 방화규정이나 방화구조, 내화구조에 대한 정보가 부족합니다. 목구조 관련 방화 및 내화규정에 대한 정보를 공개해주시면 좋겠습니다.	설계사무소 검토사항임 (건축법 등 관련 법률 검토 요함)
	p.14	숲속 교실: 숲유치원과 연계한 실내 쉼터로 명기되어 있는데 숲유치원은 어떤 시설을 의미하는 건가요?	숲유치원은 숲에서 미취학 아동을 대상으로 진행하는 숲해설 공간을 의미함
B사		공사비관련하여 시설 중 “숲속 나눔터(분산형, 제안사항임)”은 제시된 공사비에서 별도인지의 여부	공사비 별도 사항임
		응모접수시 인접대지의 계획상황과 관련 주요건축물이 배치되었으면 하는 위치가 언급된 걸로 압니다. 위치를 자료에 첨부해서 전체적으로 배포 여부를 알고 싶습니다.	지침서 p. 4 대상지 범위 이미지 참고
		수치지형도에 주변 산지 등 대지 관련 지형(등고선 또는 레벨이 표기된 자료를 배포해 주시는 지의 여부	참가등록업체에 한하여 메일로 별도 배포
		3차원 이미지의 렌터 및 포토샵 리터치 허용 여부	허용 가능
		설계설명서의 제시된 도면 목록의 항목의 순서 변경이 가능 여부	가급적 순서를 유지하고 필요에 따라 변경 가능함
C사		대지 현황 전산자료(CAD, 현황레벨, 상수, 우오수관로 도면 등) 요청	참가등록업체에 한하여 메일로 별도 배포. 단. 상수, 우오수관로 도면은 없음.
		BF 예비인증을 받기 위해서는 상세설계도서가 필요합니다. 계획설계시(현상설계시) BF 예비인증을 취득해야 하는지?	BF 예비인증취득은 당선작의 실시설계시 진행
D사	-	응모 신청 접수한 업체는 몇 개 팀인가요?	15개 팀
	p.8	도판, 설계설명서, CD의 겉포장에 표기하는 접수번호는 응모신청시 부여받은 접수 번호를 뜻하는 것인가요?	응모신청시 부여받은 접수번호임
	p.14	숲속시설이 야외시설로 되어있는데 소요 면적에 표기된 면적은 외부 공간에 대한 면적을 말하는건가요? 아니면 외부공간에 내부공간 형태의 건물을 설계하라는 뜻인가요? (건폐율과 용적률에 제외되는 부분인지 여부)	건폐율과 용적률 제외부분임
	p.20	한글 표시가 불가할 경우 옆에 한글과 함께 표기하라고 되어있는데, 예를 들어 CCTV, AC, LED처럼 한글로 표기하기 어려운 부분의 단어면 CCTV(씨씨티비), AV(에이브이) LED(엘이디) 이런식으로 표기하라고 해석하면 될까요?	한글과 표기가 불가피한 경우 영어와 한글을 혼용하여 표기하며 상용화되어 쓰는 영어에 한하여 단독 사용가능
	p.20	설계도판, 설계도판 내부의 평·입·단면도, 투시도·조감도 모두 칼라 표현 가능한 건가요? 아니면 다이어그램 등만 칼라표현 가능한 것인가요?	모두 칼라 표현 가능
	p.20	설계도판에 작품 이름이나 컨셉 제목 등을 적어도 되나요?	작품이름이나 컨셉 제목 명기 가능
	p.20.21	20P 4.1 제출도서의 종류에서 설계설명서 비고란을 보면 모든 제출도서의 표현은 칼라표현가능이라고 기재되어 있는데, 21P 1번째 줄 보면 설계설명서 내용중 작성자를 인지할 수 있는 채색을 할 수 없다고 나옵니다. 어떤 부분을 따라야 하며 주관적 해석에 따라 감점내용이 달라질 수 있다고 판단되어 이 부분 설명이 필요합니다.	설계설명서 칼라표현 가능
	p.21	2)설계설명서의 내용에 나와 있는 순서대로 설계설명서를 준비해야 하나요? 아니면 내용만 참고하여 설계자가 표현하려고 하는 페이지로 자유구성하여도 되나요?	가급적 순서를 유지하고 필요에 따라 변경 가능함
	p.21	설계도면상의 글씨 크기를 적정하게 조정한다는 말을, 제목을 조금 더 크게 한다던지 중요하지 않은 부분은 조금 작게 한다든지 등 위계가 필요한 요소들을 조금 조정하여 다르게 표현하되 본문 내용은 모두 같은 크기로 맞추는 방식으로 해석하여 적용하면 될까요?	적정하게 조정 가능함
	p.21	제출도서 목록 CD에 SKP파일을 제출하라고 되어 있습니다. 설계설명서나 설계도판에 들어가는 투시도나 조감도는 SKP파일을 3차원 이미지로 내보기한 파일 그대로 적용을 해야하나요? 아니면 랜더링 처리한 이미지 파일도 가능한건가요?	조감도 혹은 투시도는 스케치업한 파일을 그대로 내보내기한 랜더링하지 않은 3차원 이미지 사용