■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	평창군		심의일자	2022. 11. 29. ~ 12. 5.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 평창군
대지현황	대지위치 강원도 평창군 진부면 송정리
	지번 2241-2	관련지번 2238, 2390-37
	대지면적 26,134㎡	용도지역(지구, 구역) 계획관리지역
건축물현황	건축면적 1,373㎡	건폐율 40%			층수 지하 : 층/ 지상 : 2층
	주용도 공장	구조 철골조			건축물 동수 1동
	최고높이 m	용적률 100%			연면적 합계 1,850㎡
심의내용	주요 심의결과
	- 설계일반지침 (8)배치계획 시 기존건축물과의 연계를 고려한 차량 진출입 계획 필요 건물의 특성을 반영한 디자인 고려 과업범위 중 지반조사를 필수 시행 및 비용부담 주체 구체적 명시 바람. 장애인주차를 포함한 직원용 주차장을 추가로 확보하여 하역 동선 및 방문객과의 혼잡을 사전에 방지할 수 있도록 제시
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]