2010년 정보통신보조기기 보급제품 현황

구분	분야	제품명	상담	제품가격	개인부담금 (20%)	납품업체	재지급기한
시각 (22)	화면낭독S/W	센스리더 프로페셔널 Full		660,000원	132,000원	㈜엑스비전테크놀로지	2년
		센스리더 프로페셔널 Basic		350,000원	70,000원	㈜엑스비전테크놀로지	2년
		(업그레이드용)센스리더 프로페셔널Full		350,000원	70,000원	㈜엑스비전테크놀로지	2년
	독서확대기	아크로뱃 LCD 19	해당	2,850,000원	385,000원	㈜ 한리텍	5년
		스마트뷰익스텐드	해당	3,000,000원	400,000원	㈜헨디인터내셔날월드	5년
		센스뷰데스크탑 D700-19	해당	3,150,000원	415,000원	㈜힘스코리아	5년
		토파즈 19"	해당	3,200,000원	420,000원	㈜코지라이프	5년
		페블		780,000원	156,000원	㈜ 한리텍	3년
		컴팩		870,000원	174,000원	㈜헨디인터내셔날월드	3년
		센스뷰 듀오		870,000원	174,000원	㈜힘스코리아	3년
		센스뷰 라이트		695,000원	139,000원	㈜힘스코리아	3년
	점자정보단말기	한소네LX	해당	5,500,000원	650,000원	㈜힘스코리아	3년
		한소네QX	해당	5,500,000원	650,000원	㈜힘스코리아	3년
	점자디스플레이	싱크브레일	해당	1,950,000원	295,000원	㈜힘스코리아	3년
	바코드리더기	보이스아이 라이프 프로	해당	1,280,000원	228,000원	㈜보이스아이	3년
		보이스아이 메이트		850,000원	170,000원	㈜보이스아이	3년
		보이스아이 PC 메이트		290,000원	58,000원	㈜보이스아이	3년
	데이지플레이어	책마루XT		525,000원	105,000원	㈜힘스코리아	3년
		책마루		385,000원	77,000원	㈜힘스코리아	3년
		DF-R		495,000원	99,000원	㈜토모텍	3년
	화면확대S/W	한글라이트닝		290,000원	58,000원	㈜ 한리텍	2년
		줌텍스트 9.1 USB		517,600원	103,520원	㈜코지라이프	2년
지체/뇌병변 (18)	특수키보드	팜온키보드		700,000원	140,000원	주식회사 유타스	4년
		맥심분리형키보드		155,900원	31,180원	㈜코지라이프	4년
		빅키키보드&키가드		319,500원	63,900원	㈜코지라이프	4년
		컨투어드인체공학키보드		360,000원	72,000원	㈜코지라이프	4년
		미투키보드와 키가드		88,000원	17,600원	(재)파라다이스복지재단	4년
		아이보드		243,600원	48,720원	㈜트루시스템	4년
	특수마우스	인테그라마우스	해당	2,976,800원	397,680원	㈜코지라이프	3년
		조우스2	해당	1,662,600원	266,260원	㈜코지라이프	3년
		헤드마우스익스트림	해당	1,397,300원	239,730원	㈜코지라이프	3년
	터치모니터	(압력식 19인치)T19-5R	해당	350,000원	70,000원	(재)파라다이스복지재단	3년
		(압력식 21인치)JY-215T	해당	433,000원	86,600원	㈜보림하이텍	3년
		(압력식 23인치)JY-230T	해당	466,400원	93,280원	㈜보림하이텍	3년
		(정전식 19인치)T19-5C	해당	580,000원	116,000원	(재)파라다이스복지재단	3년
		(정전식 23인치)T23-2C	해당	670,000원	134,000원	(재)파라다이스복지재단	3년
		(정전식 24인치)T24-3C	해당	750,000원	150,000원	(재)파라다이스복지재단	3년
	입력보조S/W	바로키		109,000원	21,800원	㈜트루시스템	2년
	팔받침대	책상형팔받침대		114,700원	22,940원	㈜코지라이프	5년
	모니터이동보조기	LCD모니터이동보조기		180,000원	36,000원	(재)파라다이스복지재단	5년
청각/언어 (10)	영상전화기	CVP-2000		485,000원	97,000원	주식회사 가가넷	3년
		CIP-6500		410,000원	82,000원	주식회사 가가넷	3년
	음성증폭기	디즈(포켓&목걸이 TYPE)		750,000원	150,000원	㈜건융아이비씨	3년
		하하2(HAHA2)		500,000원	100,000원	㈜건융아이비씨	3년
	의사소통보조기	키즈보이스	해당	3,050,000원	405,000원	㈜유비큐	3년
		오케이 톡톡		320,000원	64,000원	㈜아리수에듀	3년
		슈퍼토커		460,000원	92,000원	㈜코지라이프	3년
	언어훈련S/W	솔이가 있는 세상		870,000원	174,000원	(주)샘솔정보기술	4년
		모모야모모(언어훈련기초편)		780,000원	156,000원	(재)파라다이스복지재단	4년
		모모야모모(언어훈련응용편)		600,000원	120,000원	(재)파라다이스복지재단	4년

※ 단, 기초생활수급자 및 차상위계층은 기기가격의 개인부담 10%

☐ 시각장애 유형 (22종)

사진	제품명	제품설명
	센스리더프로페셔널Full	시각장애인용 화면읽기프로그램으로 컴퓨터 모니터에 표시되는 정보를 음성과 점자로 출력할 수 있는 소프트웨어로 Office, 통계 SPSS, PDF 등 각종 응용프로그램 지원 및 영어사전 제공
	센스리더프로페셔널Basic	시각장애인용 화면읽기프로그램으로 컴퓨터 모니터에 표시되는 정보를 음성과 점자로 출력해 주는 소프트웨어로 한글 등 기본적인 응용프로그램 지원
	(업그레이드용) 센스리더프로페셔널Full	기존 센스리더파워에디션 및 Basic의 기능을 센스리더프로페셔널Full로 업그레이드 할 수 있는 제품
	아크로뱃 LCD-19	책이나 신문 등 인쇄물 확대 및 원거리 확대, 거울 기능 등 활용이 가능한 탁상용 독서확대기
	스마트뷰익스탠드	책이나 신문, 사진 등 인쇄물 확대 활용이 가능한 탁상용 독서확대기
	센스뷰데스크탑 D700-19	화면분할기능을 통해 PC화면 및 인쇄물 등의 확대화면을 동시에 볼 수 있는 탁상용 독서확대기
	토파즈19”	책이나 신문, 사진 등 인쇄물 확대 활용이 가능한 탁상용 독서확대기
	페블	접이식 손잡이 및 3.5인치 LCD를 통하여 책이나 신문 등을 확대하여 주는 휴대용 독서확대기
	컴팩	4.3인치 LCD를 통하여 책이나 신문 등을 확대하여 주는 휴대용 독서확대기
	센스뷰듀오	저시력 장애인이 근거리 및 원거리의 인쇄물을 확대하여 볼 수 있는 휴대용 독서확대기
	센스뷰라이트	3.4인치 AMOLED를 탑재하여 보다 선명한 화질로 글자의 인식이 쉽고, 야외에서도 뚜렷한 화면을 볼 수 있는 휴대용 독서확대기

	한소네LX	점자입력방식을 통해 정보를 입력, 처리, 출력(음성 및 점자) 할 수 있는 점자정보단말기
	한소네QX	QWERTY키보드를 사용하여 정보를 입력, 처리, 출력(음성 및 점자) 할 수 있는 점자정보단말기
	싱크브레일	스크린리더가 설치된 PC에 연결하여 화면내용을 점자로 출력해주는 점자 디스플레이
	보이스아이라이프프로	인쇄출판물의 정보뿐만 아니라 상품정보를 음성으로 변환하여 출력할 수 있는 휴대용 음성변환출력기
	보이스아이메이트	시각장애인용 2차원 바코드(‘보이스아이’)를 스캔하여 인쇄출판물의 정보를 음성으로 출력해 주는 휴대용 인쇄물 음성변환출력기
	보이스아이PC메이트	시각장애인용 2차원 바코드(‘보이스아이’)를 스캔하여 인쇄출판물의 정보를 음성으로 출력하는 PC용 인쇄물 음성변환출력기
	책마루XT	독서장애인 문서포맷인 DAISY 파일, TXT 파일등을 음성으로 출력해 주고 라디오, MP3, 녹음기능 등 복합기능을 갖춘 음성출력기
	책마루	독서장애인 문서포맷인 DAISY 파일, TXT 파일등을 음성으로 출력해 주는 음성출력기
	DF-R	독서장애인 문서포맷인 DAISY 파일, TXT 파일등을 음성으로 출력해 주고 라디오, MP3, 녹음기능 등 복합기능을 갖춘 음성출력기
	라이트닝	저시력 장애인이 컴퓨터 화면에 표시되는 내용을 확대하여 볼 수 있는 화면확대 소프트웨어
	줌텍스트9.1USB	저시력 장애인이 컴퓨터 화면에 표시되는 내용을 확대하여 볼 수 있는 화면확대 소프트웨어

☐ 지체․뇌병변장애 유형 (18종)

사진	제품명	제품설명
	팜온키보드	일반키보드보다 입력버튼이 2.5배 정도 크고 버튼주위에 키가드가 설치된 특수키보드
	맥심분리형키보드	사용가능한 팔의 움직임(폭)에 따라 키보드를 분리하여 사용 가능한 특수키보드
	빅키&키가드	일반 키보드에 비해 버튼크기가 3배로 타이핑의 정교함이 떨어지는 장애인의 편의성을 높이는 키보드
	컨투어드인체공학 키보드	사용가능한 팔의 움직임(폭)에 따라 키보드를 분리하여 사용 가능한 특수키보드
	미투키보드와키가드	가나다, ABC순의 알기쉬운 문자배열로 만들어진 특수키보드와 키가드
	아이보드	14개의 버튼과 음절 예측기능으로 입력을 빨리할 수 있는 특수키보드
	인테그라마우스	입술의 움직임을 통해 커서를 이동하고 호흡을 통해 클릭기능을 사용할 수 있는 특수마우스
	조우스2	입 또는 턱, 볼 등 머리움직임을 통해 커서를 이동하고 호흡을 통해 클릭기능을 사용할 수 있는 특수마우스

사진	제품명	제품설명
	헤드마우스익스트림	반사체를 인식하는 센서를 통해 컴퓨터의 커서를 움직일 수 있는 특수마우스
	(압력방식) LCD모니터 [*크기별 3종]	손 또는 스틱 등을 활용하여 모니터에 터치를 통해 이용할 수 있는 마우스 대체 입력보조기기 (19인치, 21.5인치, 23인치 등 3종류)
	(정전방식) LCD모니터 [*크기별 3종]	손 또는 스틱 등을 활용하여 모니터에 터치를 통해 이용할 수 있는 마우스 대체 입력보조기기 (19인치, 23인치, 24인치 등 3종류)
	바로키	한글의 음절예측 입력을 지원하는 화면키보드 프로그램
	책상형팔받침대	타이핑 및 마우스 작업 시 양팔을 지지하여 상지의 근력이 약한 분들에게 적정한 지지감을 주므로써 타이핑에 도움을 주는 보조도구
	LCD모니터이동 보조기	장애상태에 맞게 터치모니터의 위치를 조절 할 수 있는 모니터 거치대(모니터는 지원대상 아님)

☐ 청각․언어장애 유형 (10종)

사진	제품명	제품설명
	CVP-2000	7인치 와이트화면을 통해 인터넷을 통해 3자간 수화통화를 할 수 있는 영상전화기
	CIP-6500	인터넷을 통해 수화통화를 할 수 있는 영상전화기
	디즈(포켓&목걸이형)	TV시청, 세미나 및 모임, 업무회의 등에서 일반 디지털 음성 증폭 기능과 무선 음성 증폭 기능을 함께 가지고 있는 디지털 복합 음성 증폭기
	하하2	주변 소음환경 등에 상관없이 상대방의 소리를 깨끗하게 들을 수 있는 디지털 무선 음성증폭기
	키즈보이스	미리 등록된 3,200개의 그림 및 상징을 통해 자신의 의사를 터치하여 전달하는 의사소통보조기기
	오케이톡톡	자신의 의사를 그림 및 상징을 통해 터치하여 전달하는 의사소통보조기기로 S/W를 활용하여 상징물 편집, 출력, 음성녹음 가능
	슈퍼토커	그림 또는 기호를 삽입하여 자신의 의사를 상대방에게 전달 할 수 있는 의사소통 보조기기
	솔이가있는세상	현실에 가까운 가상현실 기술을 이용한 영상학습, 조음지도 등이 가능한 언어훈련프로그램
	(언어훈련기초편)모모야모모	낱말 및 용언을 학습할 수 있는 내용을 중심으로 구성된 국내최초의 전문적 언어훈련 소프트웨어(기초편)
	(언어훈련활용편)모모야모모	낱말 및 용언을 학습할 수 있는 내용을 중심으로 구성된 국내최초의 전문적 언어훈련 소프트웨어(활용편)

정보통신보조기기 보급제품 사양서

제품명	- 센스리더 프로페셔널 Full
제품개요	- 컴퓨터 모니터에 표시되는 정보를 음성 출력과 점자 디스플레이로 출력해 주는 화면읽기 프로그램
제품사양	- 포장 규격: 크기 24(가로) x 30(세로) x 5(높이) cm / 무게 1.5kg - 지원하는 운영체제: Windows XP, Vista, 7 - 정품 인증: 디지털 인증서 사용 - 제공 음성 엔진: 한국어(유미, 혜련), 영어(Kate), 일본어(Misaki) - 전자사전: 영한, 한영, 국어사전
구성품목	- 프로그램 CD 1장 - 음성 강의 CD 1장 - TTS/사전 확장팩 DVD 1장	- 사용자 매뉴얼 1부 - 묵자 품질보증서 1장 - 점자 품질보증서 1장
	- 묵자 사용자 핸드북(설치방법 및 단축키 일람) 1부 - 점자 사용자 핸드북(설치방법 및 단축키 일람) 1부
주요기능	- 향상된 웹접근성 기능 제공 ▪ 최신 기술(플래시, 플렉스, Ajax)에 대한 음성지원 강화 ▪ 가상커서의 기능 개선을 통해 웹사이트의 여러 기능 지원 향상 - 디지털 인증서 사용 ▪ 소프트웨어 불법 복제 및 저작권 보호를 위해 디지털 인증서를 사용함으로써 컴퓨터 사용환경에 상관없이 쉽고 안전하게 정품 소프트웨어를 사용할 수 있음 - 사무용 SW 지원 ▪ Microsoft office 프로그램(워드, 엑셀, 파워포인트, 엑세스) 및 한글과 컴퓨터 한글 프로그램에 특화된 인터페이스 제공으로 시각장애인이 독립적으로 사무업무를 수행 가능 - 외국어 음성엔진 및 전자사전 제공 ▪ 영어 및 일본어 TTS를 탑재해 문서 사용 언어에 맞게 TTS가 자동 선택되어 음성을 출력하는 기능 제공 ▪ 영한, 한영 및 국어사전 검색 기능을 탑재해 문서를 읽는 도중이라도 손쉽게 궁금한 단어의 의미를 검색할 수 있음
제품특징	- 국내 유일의 윈도7 지원 화면읽기 프로그램 - Microsoft office 및 한글과 컴퓨터 한글 프로그램에 특화된 인터페이스를 제공하여 시각장애인이 독립적으로 사무 업무를 처리할 수 있음 - 영어 및 일본어 TTS를 제공해 원어민 발음에 최대한 가까운 음성 출력 구현
기대효과	- 사무업무용 SW를 사용해 기안 작성, 통계처리, 보고서 작성, 고객 관리 등을 독립적으로 수행할 수 있어 시각장애인의 업무 생산성을 높임 - 영어 및 일본어 TTS와 전자사전 기능을 결합해 외국어 학습 효과를 극대화할 수 있음 - 인터넷을 통해 뉴스를 보거나 생활정보를 얻을 수 있고, 카페 등의 커뮤니티를 통해 여가활동을 할 수 있음
사용가능대상	- 시각장애인 중 육안으로 컴퓨터 모니터를 보기 어려운 경우 (시각장애인 1급~6급) - 사무직 종사자, 직업재활 훈련과정생 및 고등교육 이상 교육생에서 효용성이 높음
사용방법	- 디지털 인증서 발급을 위해 제품 설치 전 반드시 사용자번호(ID)를 등록해야 함. 단 PC가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 전화상으로 인증키를 발급받아 디지털 인증서를 생성해야 함 - 제공된 프로그램 CD와 TTS/사전 확장팩 DVD를 사용 중인 PC에 설치 - 시스템 재부팅 후 사전에 등록한 사용자번호(ID)와 비밀번호를 입력해 디지털 인증서 발급
최소PC 요구사항	- Pentium4 2GHz - 512MB RAM		- 2.5GB HDD - 사운드카드			- CD/DVD-ROM
사용시 유의사항	- 복수의 컴퓨터에 설치해 동시에 접속하는 경우, 가장 마지막에 센스리더가 실행된 컴퓨터에서만 사용 가능 - 디지털 인증서가 만료되었거나 사용자번호(ID)가 등록되어 있지 않은 경우 20분 뒤에 자동으로 종료됨
제조원	(주)엑스비전테크놀로지 (한국)			품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명: (주)엑스비전테크놀로지 (www.xvtech.com) - 주소: 서울시 관악구 은천동 903-2 광림빌딩 201호 - 담당자: 박미정, 손민희 / 연락처 02-888-1623 / FAX 02-888-1624

제품명	- 센스리더 프로페셔널 Basic
제품개요	- 컴퓨터 모니터에 표시되는 정보를 음성 출력과 점자 디스플레이로 출력해 주는 화면읽기 프로그램 ※ 센스리더 프로페셔널 Full에서 외국어음성엔진, 전자사전 등 일부기능 제외
제품사양	- 포장 규격: 크기 24(가로) x 30(세로) x 5(높이) cm / 무게 1.5kg - 지원하는 운영체제: Windows XP, Vista, 7 - 정품 인증: 디지털 인증서 사용 - 제공 음성 엔진: 한국어(유미)
구성품목	- 프로그램 CD 1장 - 음성 강의 CD 1장	- 사용자 매뉴얼 1부 - 묵자 품질보증서 1장 - 점자 품질보증서 1장
	- 묵자 사용자 핸드북(설치방법 및 단축키 일람) 1부 - 점자 사용자 핸드북(설치방법 및 단축키 일람) 1부
주요기능	- 향상된 웹접근성 기능 제공 ▪ 최신 기술(플래시, 플렉스, Ajax)에 대한 음성지원 강화 ▪ 가상커서의 기능 개선을 통해 웹사이트의 여러 기능 지원 향상 - 디지털 인증서 사용 ▪ 소프트웨어 불법 복제 및 저작권 보호를 위해 디지털 인증서를 사용함으로써 컴퓨터 사용환경에 상관없이 쉽고 안전하게 정품 소프트웨어를 사용할 수 있음 - 점자 디스플레이 및 점자 키보드 지원 ▪ 화면에 출력되는 내용을 점자 디스플레이에 표시 ▪ 점자정보단말기의 점자 키보드를 입력장치로 사용해 화면 읽기와 키보드 입력을 하나의 장치에서 효율적으로 처리 가능 - 자동 읽기 기능 ▪ 메신저 채팅창과 동영상 자막을 별도의 설정 없이 자동으로 읽어주어 보다 편리한 사용자 체험 제공
제품특징	- 국내 유일의 윈도7 지원 화면읽기 프로그램 - 점자 디스플레이 및 점자 키보드 지원
기대효과	- 윈도7이 기본 장착된 노트북 및 브랜드 PC를 자유롭게 구입해 사용할 수 있어 최신 컴퓨터에 대한 접근성을 높이고 소비자 선택의 폭을 최대화할 수 있음 - 점자 디스플레이와 점자 키보드 지원으로 화면 정보를 정확히 파악할 수 있고 점자를 사용해 입출력을 처리할 수 있어 고령의 시각장애인도 보다 쉽게 컴퓨터를 배울 수 있음
사용가능대상	- 시각장애인 중 육안으로 컴퓨터 모니터를 보기 어려운 경우 (시각장애인 1급~6급) - 여가 및 정보 검색을 주로 하는 시각장애인들에게 적합
사용방법	- 디지털 인증서 발급을 위해 제품 설치 전 반드시 사용자번호(ID)를 등록해야 함. 단 PC가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 전화상으로 인증키를 발급받아 디지털 인증서를 생성해야 함 - 제공된 프로그램 CD를 사용 중인 PC에 설치 - 시스템 재부팅 후 사전에 등록한 사용자번호(ID)와 비밀번호를 입력해 디지털 인증서 발급
최소PC 요구사항	- Pentium4 2GHz - 512MB RAM		- 400MB HDD - 사운드카드			- CD-ROM
사용시 유의사항	- 복수의 컴퓨터에 설치해 동시에 접속하는 경우, 가장 마지막에 센스리더가 실행된 컴퓨터에서만 사용 가능 - 디지털 인증서가 만료되었거나 사용자번호(ID)가 등록되어 있지 않은 경우 20분 뒤에 자동으로 종료됨
제조원	(주)엑스비전테크놀로지 (한국)			품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명: (주)엑스비전테크놀로지 (www.xvtech.com) - 주소: 서울시 관악구 은천동 903-2 광림빌딩 201호 - 담당자: 박미정, 손민희 / 연락처 02-888-1623 / FAX 02-888-1624

제품명	- (업그레이드용)센스리더 프로페셔널 풀
제품개요	- 컴퓨터 모니터에 표시되는 정보를 음성 출력과 점자 디스플레이로 출력해 주는 화면읽기 프로그램 ※ 기존의 센스리더 버전을 센스리더 프로페셔널 Full 버젼으로 업그레이드 해주는 제품으로 센스리더 제품을 반드시 보유하고 있어야 함
제품사양	- 포장 규격: 크기 24(가로) x 30(세로) x 5(높이) cm / 무게 1.5kg - 지원하는 운영체제: Windows XP, Vista, 7 - 정품 인증: 디지털 인증서 사용 - 제공 음성 엔진: 한국어(유미, 혜련), 영어(Kate), 일본어(Misaki) - 전자사전: 영한, 한영, 국어사전
구성품목	- 프로그램 CD 1장 - 음성 강의 CD 1장 - TTS/사전 확장팩 DVD 1장	- 사용자 매뉴얼 1부 - 묵자 품질보증서 1장 - 점자 품질보증서 1장
	- 묵자 사용자 핸드북(설치방법 및 단축키 일람) 1부 - 점자 사용자 핸드북(설치방법 및 단축키 일람) 1부
주요기능	- 향상된 웹접근성 기능 제공 ▪ 최신 기술(플래시, 플렉스, Ajax)에 대한 음성지원 강화 ▪ 가상커서의 기능 개선을 통해 웹사이트의 여러 기능 지원 향상 - 디지털 인증서 사용 ▪ 소프트웨어 불법 복제 및 저작권 보호를 위해 디지털 인증서를 사용함으로써 컴퓨터 사용환경에 상관없이 쉽고 안전하게 정품 소프트웨어를 사용할 수 있음 - 사무용 SW 지원 ▪ Microsoft office 프로그램(워드, 엑셀, 파워포인트, 엑세스) 및 한글과 컴퓨터 한글 프로그램에 특화된 인터페이스 제공으로 시각장애인이 독립적으로 사무업무를 수행 가능 - 외국어 음성엔진 및 전자사전 제공 ▪ 영어 및 일본어 TTS를 탑재해 문서 사용 언어에 맞게 TTS가 자동 선택되어 음성을 출력하는 기능 제공 ▪ 영한, 한영 및 국어사전 검색 기능을 탑재해 문서를 읽는 도중이라도 손쉽게 궁금한 단어의 의미를 검색할 수 있음
제품특징	- 국내 유일의 윈도7 지원 화면읽기 프로그램 - Microsoft office 및 한글과 컴퓨터 한글 프로그램에 특화된 인터페이스를 제공하여 시각장애인이 독립적으로 사무 업무를 처리할 수 있음 - 영어 및 일본어 TTS를 제공해 원어민 발음에 최대한 가까운 음성 출력 구현
기대효과	- 사무업무용 SW를 사용해 기안 작성, 통계처리, 보고서 작성, 고객 관리 등을 독립적으로 수행할 수 있어 시각장애인의 업무 생산성을 높임 - 영어 및 일본어 TTS와 전자사전 기능을 결합해 외국어 학습 효과를 극대화할 수 있음 - 인터넷을 통해 뉴스를 보거나 생활정보를 얻을 수 있고, 카페 등의 커뮤니티를 통해 여가활동을 할 수 있음
사용가능대상	- 시각장애인 중 육안으로 컴퓨터 모니터를 보기 어려운 경우 (시각장애인 1급~6급) - 사무직 종사자, 직업재활 훈련과정생 및 고등교육 이상 교육생에서 효용성이 높음 - 센스리더 스탠다드 / 파워 에디션 기보유자
사용방법	- 디지털 인증서 발급을 위해 제품 설치 전 반드시 사용자번호(ID)를 등록해야 함. 단 PC가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 전화상으로 인증키를 발급받아 디지털 인증서를 생성해야 함 - 제공된 프로그램 CD와 TTS/사전 확장팩 DVD를 사용 중인 PC에 설치 - 시스템 재부팅 후 사전에 등록한 사용자번호(ID)와 비밀번호를 입력해 디지털 인증서 발급
최소PC 요구사항	- Pentium4 2GHz - 512MB RAM		- 2.5GB HDD - 사운드카드			- CD/DVD-ROM
사용시 유의사항	- 센스리더 스탠다드 또는 파워에디션 정품 사용자만 이용할 수 있음 - 복수의 컴퓨터에 설치해 동시에 접속하는 경우, 가장 마지막에 센스리더가 실행된 컴퓨터에서만 사용 가능 - 디지털 인증서가 만료되었거나 사용자번호(ID)가 등록되어 있지 않은 경우 20분 뒤에 자동으로 종료됨
제조원	(주)엑스비전테크놀로지 (한국)			품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명: (주)엑스비전테크놀로지 (www.xvtech.com) - 주소: 서울시 관악구 은천동 903-2 광림빌딩 201호 - 담당자: 박미정, 손민희 / 연락처 02-888-1623 / FAX 02-888-1624

제품명	-. 아크로뱃LCD
제품개요	-. 저시력 장애인들이 책이나 신문 등을 확대, 원거리 확대, 거울 기능 등 다양한 기능을 복합적으로 사용할 수 있는 독서확대기.
제품사양	-. LCD : 19“ 반사방지 LCD 모니터 -. 모니터 해상도 : 1280 X 1024 / 응답속도 : 5 ms -. 명암비 : 1000:1 (300 cd/m2) -. 크기 및 무게 : 높이 53.3 x 넓이 40.6 x 깊이 20.3 cm / 무게 : 7.7 Kg -. 작동온도 : 10~40℃ (보관시 0~60℃) -. 사용전원 : 120-240V / 0.3-0.5A / 60W - 무게 : 7.7 Kg - 독서테이블 : 33.5(가로) × 25.7(세로) × 2.7(높이)cm / 무게 : 1 Kg
구성품목	아크로뱃LCD본체, 카메라 헤드, 리모컨, LCD 클리너 (헝겁), 독서테이블, 이동용 가방, 사용 설명서 각1개
주요기능	-. 근거리 확대, 원거리 확대 및 거울보기 기능 -. 라인마크기능, 위치 찾기 기능 -. 모드별 설정이 자동 저장되어, 모드 변환시에도 사용편리성을 높여줌. -. 초점을 자동 또는 수동으로 설정 가능 -. 리모컨으로 모든 기능 사용
제품특징	-. 독서확대기 카메라가 상하좌우 이동이 가능한 일체형으로 편의성 극대화 -. 카메라의 위치 조절만으로도 독서모드, 거울모드, 원거리모드를 선택할 수 있어 다양한 독서확대기의 활용이 가능. -. 컴퓨터 모니터로도 사용이 가능하여 사용자의 공간 활용에 도움 -. 시각장애인 사용자를 고려하여 대형리모컨으로 모든 기능의 조작이 가능
기대효과	-. 근거리 확대, 원거리 확대, 거울 기능 등 기능으로 실생활에서 시각장애인들이 독서, 신문구독, 방문자 확인, 다양한 물건들의 확대 등으로 정보접근성을 높여주어 보다 나은 삶의 질을 개선
사용가능대상	-. 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력자
사용방법	-. 독서확대기 오른쪽 측면에 있는 전원스위치를 눌러 전원을 켠다. -. 사용하고자 하는 모드를 카메라를 조절하여 선택해 준다. -. 조작 판넬이나 리모컨을 이용하여 보기모드, 확대배율 등을 선택한다. -. 독서판을 움직이거나 대상물을 비추어 내용을 읽어준다.
최소PC 요구사항	-. PC와 연계기능은 모니터로서의 기능으로만 사용되므로 해당 사항 없음
사용시 유의사항	-. LCD 화면의 특성상 가열 혹은 충격을 가할 경우 제품이 손상될 우려 가 있음. -. 제품을 안정된 위치에 두고 물과 같은 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
제조원	EnhancedVision / USA	품질보증기간	12 개월
연락처	-. 회사명 : (주)한리텍 (www.hanleetech.com) -. 주소 : 서울시 송파구 오금동 45-4 동인트루빌 611호 -. 담당자 : 정성오 팀장 / 연락처 Tel 02-400-3172 / Fax 02-400-3192

제품명	- 스마트뷰 익스탠드
제품개요	- 19인치 LCD모니터를 상하좌우로 조절하면서 글자 및 그림을 확대해서 볼 수 있는 탁상형 독서확대기
제품사양	- 크기: 26.8 x 35.5 x 45 mm - 모드: 칼라,18색상 (역상모드 포함) - 무게: 12.2kg - 배율: 4배 ~ 56배 (19인치 모니터 기준)
구성품목	- 본체 1개 - 19인치 LCD모니터 1개 - 리모콘 1개		- PC 케이블 1개 - 전원선 1개 - 한글사용설명서 1권
주요기능	- 모니터 상하좌우 높이 및 각도조절(일체형 및 분리형) - 밝기, 대비감, 칼라를 미세하게 조절(0-100%)하므로 피로감이 적어 지속적인 독서를 가능케 함 - 다양한 편의기능 : 배율표시, 줄/영역지정, 위치지시등, 프리셋, 조명On/Off - 리모콘 : 모니터 위치 및 이용자위치 변경 - PC전환 : 한 개의 모니터로 확대기와 PC를 전환하여 사용
제품특징	- 탁월한 해상도 : 1.36버전으로 확대기중 가장 뛰어남 - 떨림증상(Flickering) : 타제품보다 탁월하여 피로도 적음 - 초기화(Factory Default): 공장출고시의 초기화로 복원 - 독서테이블 : 움직임이 부드럽고 강약조절이 가능 - 내구성 : 금속재질로 내구성 탁월
기대효과	- 고장율 0% 목표에 맞춰 고장율 최소화로 고객만족도 높힘 - 선명한 해상도, 떨림증상 개선으로 피로감을 최소화하여 원활하고 지속적인 정보접근을 가능케 함.
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 1~6급 시각장애인 (전맹 제외)
사용방법	- 확대버튼을 돌려 원하는 배율을 맞춘다. - 글자를 볼 때는 T버튼을, 그림을 볼 때는 그림버튼을 선택한다. - 밝기버튼으로 적절한 밝기를 설정한다. - 줄/영역지정버튼을 눌러 +/-로 간격을 조절한다. - 그림버튼을 3초간 누르면 PC화면으로 전환된다.
최소PC 요구사항	- 해당사항 없음
사용시 유의사항	- 모니터 및 본체를 전원을 각각 켜야 한다. - 모니터 지지대가 느슨해지면 지지대(팔)의 나사를 T드라이버로 잠가준다.(시계방향)
제조원	HumanWare / New Zealand(뉴질랜드)	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)헨디인터내셔날월드(www.hendi.org) - 주소 : 서울시 서대문구 홍제동 137-2번지 - 담당자 : 이영림 / 연락처 02-725-2190 / FAX 02-725-4442

제품명	센스뷰 데스크탑 D700-19
제품개요	PC와 독서확대기 화면을 하나의 모니터에서 동시에 볼 수 있고 모니터의 높이조절과 각도조절이 편리한 탁상형 독서확대기
제품사양	- 크기: 가로 34 x 세로 46.7 x 높이 55cm - 무게: 15kg(모니터 포함) - 화면 분할 및 모니터 공유 기능 - LCD 화면 : 와이드형 19˝		- 모니터(Arm부착)와 본체의 일체형 모델 - 확대배율: 4배~73배(19˝ 모니터 기준) - 전환가능색상: 34가지 색상모드 - 인터페이스: VGA-in/out, DVI-in/out
구성품목	- 본체(카메라, 19“LCD모니터 포함) - X-Y Table - PC 연결 케이블(VGA, DVI) 각 2개		- 한글 사용설명서 - 외장 컨트롤러 - 전원 어댑터 - 파워케이블 2개
주요기능	- 모니터 화면분할 및 PC 모니터로 사용기능 - 34가지 색상모드 지원 - 배율 : 4배~73배(19“모니터 기준)		- LCD 밝기조절 (콘트라스트 조절 기능) - 자동초점 / 초점 고정 - 라인 및 윈도우 마커 - 음성 도움말
제품특징	- 최적의 읽기(판독) 기능: 화면 확대, 색상, 밝기 조절기능과 라인 및 윈도우 마커를 통하여 선명하고 깨끗한 화면 제공 - 인체공학적인 디자인 제품: 사용자의 눈높이에 맞게 모니터 높이와 각도 조절 기능 - PC와 독서확대기 동시 작업 지원: 화면분할 기능은 책을 보면서 PC의 문서 작업을 하나의 모니터에서 보면서 동시에 할 수 있는 편리한 기능 - 일반 또는 와이드형(16:9 or 16:10) 모니터의 설정기능은 왜곡현상 없이 외부 대형 모니터 또는 LCD TV에 연결 시에 유용하며 DVI 포트를 제공함 - 10여 국가에 수출하는 순수 국산 제품으로 2년간 무상 AS를 제공함
기대효과	- 저시력 장애인에게 인쇄물에 대한 편리하고 선명한 화면을 제공하여 풍부한 인쇄물 읽기와 쓰기 기능을 활용하여 문서작성도 편리함 - 화면분할기능을 활용하여 인쇄물 판독과 PC의 문서작성이 동시에 가능하고, PC와 연동하여 인터넷을 통한 정보검색과 독서확대기를 통한 노트 필기를 동시에 지원
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 저시력장애인(시각장애 1~6급)
사용방법	- 모니터 하단, 컨트롤러의 우측 전원버튼을 눌러 전원을 켬(외장 컨트롤러 추가 제공) - 테이블 위에 확대하여 보고자하는 문서나 사진을 올려놓고 모니터의 위치와 각도조정 - 외장 컨트롤러 또는 전면컨트롤러를 이용하여 배율, 색상, 밝기, 마커 등 화면 설정 - 테이블의 잠금 스위치를 풀어 테이블을 이동하면서 내용을 읽음
최소PC 요구사항	- PC없이 독서확대기로 사용이 가능함 - 화면 분할 기능 이용 시 : MS사의 원도우즈 XP, 윈도우즈 비스타, 원도우즈7 등 각 OS 버전에서 요구하는 PC사양과 동일
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 - 임의 개조, 분리, 수리 금지
제조원	(주)힘스코리아 / 대한민국	품질보증기간		24개월
연락처	- 회사명 : (주)힘스코리아 (www.himskorea.co.kr) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 박정식 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462

제품명	토파즈 19“
제품개요	- 19인치 크기의 모니터를 통해 글자,그림 등을 확대해서 볼 수 있는 저시력 장애인용 탁상형 독서확대기.
제품사양	- 모니터 크기 : 19" - 무게 : 10kg(모니터제외) - 크기 : 437mm(가로)x 439mm(세로)x300mm(높이)
구성품목	- 본체 - 한글매뉴얼
주요기능	- 배 율 : 19인치 모니터 2.7x - 70x - 자동촛점 기능 - 28가지색상 모드
제품특징	- 자동촛점 기능으로 선명한 화면 구연 - 모니터 상하좌우 높이 및 각도 조절 - 화면 밝기 조절. - 빔조명을 통한 중심점 표시로 보고자하는 이미지의 위치 잡기가 쉽다.
기대효과	- 선명한 해상도를 통한 시각장애인들의 독서 욕구 증대
사용가능대상	- 잔존 시력이 남아있는 저시력 시각장애인(2급 ~ 6급)
사용방법	- 읽고자 하는 대상을 독서확대기 판위에 올려 놓고 전원을 켜고 위치를 맞춘다. - 색상 변경 버튼을 이용하여 본인에게 맞는 색상을 선택하고 밝기 버튼을 이용하여 적당한 밝기로 조정합니다. - 확대버튼을 이용하여 읽기 편한 배율로 조정합니다.
최소PC 요구사항	- 해당사항없음.
사용시 유의사항	- 습기나 물기가 있는곳에서의 사용을 삼가하십시오
제조원	freedomscientific / U.S.A	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : 코지라이프() www.ablemall.co.kr - 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호 - 담당자 : 김준혁과장 / 연락처 1544-8972 / FAX 031-737-4021

제품명	-. 페블
제품개요	-. 저시력장애인이 일상생활 혹은 이동시 명함, 처방전, 메뉴, 지하철노선표 등을 언제 어디서나 쉽게 읽을 수 있도록 하는 휴대용 독서확대기
제품사양	-. LCD 화면 크기 : 3.5 인치 -. 재충전용 배터리 2개 제공(3시간 연속 사용 가능) -. 본체 크기 : 가로 11.1 x 세로 7.8 x 높이 3.5 cm -. 중량 : 220 g
구성품목	본체, 전원공급 어댑터 및 재충전용 배터리 2개, 케이스, 손목걸이용 줄, 사용설명서
주요기능	-. 확대배율 : 2 ~ 10 배. 핸들을 아래로 접었을 경우 3단계 확대배율(5, 7.5, 10배) -. 200그램 초경량으로 콤팩트 디자인 -. 3단계 화면 밝기 조절 가능 -. 사용이 편리하도록 촉지형 조절 스위치 -. 6가지 보기 모드 -. 화면 캡쳐 ; 정지된 영상의 확대/축소 가능 -. 접거나 조절이 가능한 손잡이 -. 쓰기 기능 지원 -. 자동 절전 모드 : 3분 이상 사용치 않을 경우 자동으로 전원이 꺼짐
제품특징	-. 카메라 위치를 중심에 놓아 사용자의 사용시 편의성 도모 -. 4“LCD 이상의 크기의 휴대용 확대기는 사실상 주머니에 휴대하기에 다소 부담스런 크기였으나 본 제품은 주머니에도 휴대하기가 용이 -. 확대기를 들고 보기에 불편하였던 문제점을 개선, 본 제품에서는 손잡이를 부착하여 들고 보거나, 접었을 경우에는 스탠드로 사용할 수 있음.
기대효과	-. 휴대 가능한 소형 독서확대기로 이동성이 뛰어나므로 보조기기의 생활화로 시각장애인이 어디서나 일상적인 정보 접근이 가능함.
사용가능대상	-. 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력 장애인
사용방법	-. 본체 전면부 상단의 버튼을 눌러 전원을 켬 -. 대상물에 독서확대기를 올려놓은 후 적합한 확대 배율을 선택하여 사용함. -. 소형 인쇄불등 화상 일시 정지가 필요 한 경우 버튼을 눌러 화면 캡처 기능을 사용하며, 정지 화상을 확대 조절 버튼을 사용하여 조절함. -. 들고 보기에 어려운 경우, 손잡이를 뒤로 돌려 스탠드 형식으로 사용.
최소PC 요구사항	-. 해당 사항 없음. PC와 아무런 관련 없이 단독으로 사용됨.
사용시 유의사항	-. LCD 화면의 특성상 가열 혹은 충격을 가할 경우 제품이 손상될 우려 가 있음.
제조원	EnhancedVision / USA	품질보증기간	12 개월
연락처	-. 회사명 : (주)한리텍 (www.hanleetech.com) -. 주소 : 서울시 송파구 오금동 45-4 동인트루빌 611호 -. 담당자 : 정성오 팀장/ Tel 02-400-3172 / Fax 02-400-3192

제품명	- 컴팩
제품개요	- 컴팩(Compact)은 금속재질로 견고하며 13cm 소형인 휴대용 독서확대기
제품사양	- 전체크기 13.5 x 7.6 x 3 cm - LCD화면 4.3인치 - 무게 300g
구성품목	- 본체 1개 - 휴대용 가죽가방 1개 - 한글 사용설명서 1권		- 목걸이줄 1개 - 충전케이블 1개 - 충전지팩
주요기능	- 카메라 : 중앙위치(독서용), 측면위치(글쓰기용) - 배율 : 1~10배 (자동초점) 3단계 (5배 / 7.5배 / 10배) 지정 - 사용시간 : 3시간 (예비건전지 휴대시 6시간) - 스냅샷 : 화면정지 및 정지후 확대기능
제품특징	- 카메라 : 기존 휴대확대기의 측면위치와 달리 중앙에 위치하여 독서시 실제 위치를 보여주므로 매우 편리함. - 충전 : 교체가능한 충전지팩으로 시간연장 및 배터리 사후관리 편리함 - 금속재질 : 종전의 플라스틱을 금속재질로 변환해서 손상에 강함 - 초기화 : 재부팅해서 공장출고시의 상태로 복원
기대효과	- 초소형 : 길이 13cm의 전형적인 초소형 휴대확대기 - 배터리 : 사후관리가 편리한 AA건전지로 교체 (종전의 내장배터리를 개선함)
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 시각장애인
사용방법	- 적절한 배율 및 모드를 맞춘다. - 글쓰기를 하려면 카메라를 측면으로 이동시키고 손잡이를 펼쳐 사용한다. - 카메라를 중앙에 위치시키고 인쇄물을 본다.
최소PC 요구사항	- 해당사항 없음
사용시 유의사항	- 오랫동안 사용하지 않을 시는 충전지팩(건전지)을 빼고 보관한다. - 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 이상이 발생할 수 있으므로 주의한다.
제조원	Optelec / The Netherlands(네덜란드)	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)헨디인터내셔날월드(www.hendi.org) - 주소 : 서울시 서대문구 홍제동 137-2번지 - 담당자 : 이영림 / 연락처 02-725-2190 / FAX 02-725-4442

제품명	센스뷰 듀오
제품개요	- 저시력 시각장애인이 휴대하면서 책, 사진, 고지서, 약병 등의 인쇄물을 배율, 색상, 밝기를 사용자에 맞게 조정하여 읽고, 벽보와 간판을 보고, 글쓰기가 편리한 휴대형 전자독서확대기
제품사양	- 크기: 가로 17.8 x 세로 7.8 x 높이 2.8cm - 무게: 261g - LCD 사이즈: 4.3" 와이드형 - 확대배율: 2배~13.4배 - 배터리: 3시간 충전/4시간 사용		- 색상모드 : 7가지 - 이미지 저장기능: 20장 - 이미지 캡쳐 및 캡쳐된 이미지의 확대, 색상변경, 스크롤 가능 - 밝기조절: 4단계 조절
구성품목	- 본체 - 가방(파우치) - 전원 어댑터		- 한글 사용설명서 - 손목 끈
주요기능	- 읽기 기능 및 벽보와 간판을 볼 수 있는 원거리보기 기능 - 7가지 색상모드와 4단계 화면 밝기조절 - 이미지 캡쳐 및 저장(20장)하고 저장된 이미지 보기 - 2배~13.4배의 고선명 확대배율 - 카메라의 각도조절로 편리한 글쓰기 기능 제공 - 한번 충전으로 4시간 연속 사용 및 전원 절전기능(자동 슬립과 자동 전원 꺼짐)
제품특징	- 읽기, 원거리 보기, 쓰기 기능, 이미지 저장을 지원하는 멀티기능 제공 - 돋보기처럼 들고서 보기를 지원하여 거리조절로 확대배율 조정이 가능함 - 저장된 이미지를 색상변경, 밝기 조절, 확대 후 스크롤 기능으로 전체를 볼 수 있음 - 20여 국가에 수출하는 순수 국산 제품으로 2년간 무상 AS를 제공함
기대효과	- 서면 상으로 존재하는 모든 정보에 대한 접근이 용이해져 저시력 시각장애인의 교육, 취업, 일상생활에서 정보화역량의 유지․ 증진․ 향상에 기여 - 원거리 보기 기능을 통한 보행 보조 기능과 카메라 각도조정으로 서명 및 간편한 글쓰기에 활용
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 저시력장애인
사용방법	- 읽기 기능: 판독 인쇄물 위에 기기를 올려놓고 판독용 카메라를 활용하여 이동하면서, 확대버튼, 컬러모드, 밝기모드를 사용자의 시력에 맞게 조정하여 읽음 - 원거리 사용 시: 보고자 하는 방향으로 원거리 카메라를 맞추고 초점을 조절하여 대상물을 판독함 - 간단한 메모와 글쓰기 : 쓰기 모드 설정 후 쓰기 위치 확인 및 필기
최소PC 요구사항	- 해당 사항 없음
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 - 임의 개조, 분리, 수리 금지
제조원	(주)힘스코리아 / 대한민국	품질보증기간		24개월
연락처	- 회사명 : (주)힘스코리아 (www.himskorea.co.kr) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 박정식 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462

제품명	센스뷰 라이트
제품개요	야외에서도 선명한 화면을 제공하는 고해상도의 차세대 AMOLED 디스플레이를 탑재한 휴대용 독서확대기
제품사양	- 크기: 가로 11.5 x 세로 6.7 x 높이 1.8cm - 무게: 151g - 모니터 크기 및 종류: 3.4“ AMOLED - 확대배율: 1.5배 ~ 10.5배 - 배터리: 3시간 충전/3.5시간 사용		- 전환가능색상: 5가지 색상모드 - 화면 일시정지 기능 - 밝기조절: 4단계 조절
구성품목	- 본체 - 가방(파우치) - 전원 어댑터		- 한글 사용설명서 - 손목 끈
주요기능	- 5가지의 색상전환 모드 - 4단계 화면 밝기조절 - 확대 배율: 1.5배~10.5배 - 정지영상 기능: 화면의 일시 정지 기능 - 한번 충전으로 3시간 30분 연속 사용 및 전원용량 체크 기능 - 절전기능(자동 슬립과 자동 전원 꺼짐)
제품특징	- 차세대 디스플레인 AMOLED를 탑재하여 보다 선명한 화질로 글자를 읽을 수 있으며, 야외에서도 선명한 화면을 볼 수 있음 - 화면 떨림 현상 방지기능이 있어 읽기 때 눈의 피로를 최소화 해줌 - 작고 가벼워 휴대가 편리하며, 직관적인 버튼 구조와 돋보기처럼 ‘들고 보기’를 지원하여 사용 및 조작이 편리함 - 자동 절전기능: 2분간 제품을 사용하지 않으면 절전모드, 3분 후 자동 전원 꺼짐 - 20여 국가에 수출하는 순수 국산 제품으로 2년간 무상 AS를 제공함
기대효과	- 서면 상으로 존재하는 모든 정보에 대한 접근이 용이해져 저시력 시각장애인의 교육, 취업, 일상생활에서 정보화역량의 유지․ 증진․ 향상에 기여
사용가능대상	- 잔존시력이 있는 저시력장애인
사용방법	- 보고자 하는 인쇄물 위에 기기를 올려놓고 전면의 확대, 색상, 밝기 조절 버튼을 눌러 사용자의 시력에 맞게 조정하여 볼 수 있음 - 인쇄물과 독서확대기의 간격조정으로 글자 배율 조절 가능 - 필요시 이미지 포착 후 확대, 색상 변경하여 보기 기능도 제공
최소PC 요구사항	- 해당 사항 없음
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 - 임의 개조, 분리, 수리 금지
제조원	(주)힘스코리아 / 대한민국	품질보증기간		24개월
연락처	- 회사명 : (주)힘스코리아 (www.himskorea.co.kr) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 박정식 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462

제품명	한소네LX
제품개요	- 시각장애인이 소리(TTS)와 촉각(점자셀)을 기반으로 문서작업, 인터넷 검색, 음성 녹음 등의 다양한 응용 프로그램을 사용할 수 있는 점자정보단말기
제품사양	- 크기: 가로 25 × 세로 12.8 × 높이 3.9cm - 무게: 924g - 점자 디스플레이 : 32셀 - 사용자 메모리 공간: 8GB - 네트워크: 이더넷, 무선랜, 블루투스 - 입력 방식 : 점자키보드 타입			- 비디오디스플레이: LCD(5cm X 1cm), VGA포트 - 음성출력: 내장 스테레오 스피커/헤드폰 잭 - 음성녹음: 내장마이크, 외장마이크잭 - 인터페이스: USB2.0, SD슬롯, CF슬롯, 시리얼포트 - 배터리: 리튬이온(분리형)
구성품목	- 본체 - 전원 어댑터 - USB 케이블	- USB to Parallel 케이블 - 이어폰 - 점자 퀵 매뉴얼				- 시리얼 케이블 - 가방 - 한글 사용설명서 CD
주요기능	- 탐색기, 워드프로세서, 주소록, 일정관리, 이메일, 미디어플레이어, FM라디오, 데이지, 웹브라우저, 블루투스, MSN메신저 등 다양한 프로그램 지원 - 100Mbps 유선랜 및 무선랜, 블루투스 내장으로 모바일 환경 제공 - MP3 녹음 저장기능은 기존 WAV방식보다 저장 공간 1/10으로 축소 - FM라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 등 강화된 미디어 기능 지원
제품특징	- 32셀을 제공하며 924g의 무게로 가볍고 세련된 디자인으로 휴대성이 매우 편리함 - 8GB의 내장 플레쉬 메모리를 제공하여 기본적으로 충분한 사용자 메모리 공간 제공 - MP3 녹음을 통한 작은 용량으로 선명한 음질을 제공하고 FM 라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 등 강화된 미디어 기능 제공 - 잠금장치를 제공하여 오동작을 방지하고 사용목적에 따라 전체 잠금, 부분사용이 가능
기대효과	- 시각장애인에게 있어 혁신적인 기기로 시각장애인의 학습 및 재활, 정보접근의 도구로서 삶의 질을 향상시키고 사회인으로 정보생활을 영위하는데 필요 - 노트북PC와는 다르게 전원을 켜면 바로 사용이 가능하여 일상생활에서 유용함
사용가능대상	- 점자를 손으로 읽을 수 있는 시각장애인(1 ~ 3급)
사용방법	- 점자 퀵 매뉴얼, 음성 강의, 매뉴얼 파일(CD)을 제공 - 사용자 집합 교육 실시 예정
최소PC 요구사항	- PC와 독립적으로 사용되는 점자정보단말기
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 - 임의 개조, 분리, 수리 금지
제조원	(주)힘스코리아 / 대한민국		품질보증기간		24개월
연락처	- 회사명 : (주)힘스코리아 (www.himskorea.co.kr) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 박정식 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462

제품명	한소네QX
제품개요	- 기존 점자정보단말기의 점자키보드 대신 PC의 키보드와 유사한 QWERTY형 키보드를 장착한 점자정보단말기로, 소리(TTS)와 촉각(점자셀)을 활용하여 문서작업, 인터넷 검색, 음성 녹음 등의 다양한 응용 프로그램을 사용할 수 있는 점자정보단말기 * PC키보드에 익숙한 시각장애인 및 중도실명한 장애인에게 유용
제품사양	- 크기: 가로 25 × 세로 13.1 × 높이 3.9cm - 무게: 926g - 점자 디스플레이: 32셀 - 사용자 메모리 공간: 8GB - 입력 방식: 77 QWERTY 타입 - 네트워크: 이더넷, 무선랜, 블루투스			- 비디오 디스플레이: VGA포트 - 음성출력: 내장 스테레오스피커/헤드폰잭 - 음성녹음: 내장마이크, 외장마이크잭 - 인터페이스: USB2.0, SD슬롯, CF슬롯, 시리얼포트 - 배터리: 리튬이온(분리형)
구성품목	- 본체 - 전원 어댑터 - USB 케이블	- USB to Parallel 케이블 - 시리얼 케이블 - 이어폰				- 점자 퀵 매뉴얼 - 가방 - 한글 사용설명서 CD - 키 가이드 점자 스티커
주요기능	- 탐색기, 워드프로세서, 주소록, 일정관리, 이메일, 미디어플레이어, 라디오, 데이지, 웹브라우저, 블루투스, MSN메신저 등 다양한 프로그램 지원 - 자판 확인을 위한 도움말 모드 제공 - 100MB 유선랜 및 무선랜, 블루투스 내장으로 인터넷 접속의 편리성 제공 - MP3 녹음 저장기능은 기존 WAV방식보다 저장 공간 1/10으로 절감 - 라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 등 강화된 미디어 기능 지원
제품특징	- 기존 한소네의 안정적인 하드웨어에 QWERTY형 키보드를 장착한 제품 - 세계에서 가장 작고 가벼운 QWERTY형 점자정보단말기 - 주요키와 자판의 위치 확인을 위한 가이드 점을 제공하고 키 도움말 모드 제공 - 8GB의 내장 플레쉬 메모리를 제공하여 기본적으로 충분한 사용자 메모리 공간 제공 - MP3 녹음을 통한 작은 용량으로 선명한 음질을 제공하고 FM 라디오, 데이지플레이어, 미디어플레이어 등 강화된 미디어 기능 제공 - 노트북PC와 유사한 가볍고 부드러운 키보드 설계로 장시간 사용에도 불편하지 않음 - 잠금장치를 제공하여 오동작을 방지하고 사용목적에 따라 전체 잠금, 부분사용이 가능
기대효과	- 시각장애인에게 있어 혁신적인 기기로 시각장애인의 학습 및 재활, 정보접근의 도구로서 삶의 질을 향상 시키고 당당한 사회인으로서 정보생활을 영위하는데 필요 - 노트북 PC와는 다르게 전원을 켜면 바로 사용이 가능하여 일상생활에 유용함
사용가능대상	- 점자를 손으로 읽을 수 있는 시각장애인(1 ~ 3급)
사용방법	- 점자 퀵 매뉴얼, 음성 강의, 매뉴얼 파일(CD) 제공 - 사용자 집합 교육 실시, 시각장애인 관련기관의 한소네 교육 활용
최소PC 요구사항	- PC와 독립적으로 사용되는 점자정보단말기
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 - 임의 개조, 분리, 수리 금지
제조원	(주)힘스코리아 / 대한민국		품질보증기간		24개월
연락처	- 회사명 : (주)힘스코리아 (www.himskorea.co.kr) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 박정식 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462

제품명	싱크브레일
제품개요	스크린리더가 설치된 PC에 연결하거나, 추가 소프트웨어 없이 한소네 보이스와 연결하여 음성출력과 함께 점자로 정보를 인지할 수 있는 휴대용 점자 디스플레이
제품사양	- 점자 셀: 20셀 - 커서 키: 20개 - 인터페이스: USB 2.0		- 연동 제품: 한소네 보이스, 스크린리더가 설치된PC - 메뉴 이동키: 좌․우측 스크롤키 제공 - 무게: 280g - 크기: 가로 18 × 세로 8.5 × 높이 2cm
구성품목	- 본체 - 가방		- USB케이블 2종(PC, 한소네 보이스 연결용) - 한글 사용설명서 - 설치 CD(USB 드라이버)
주요기능	- 선명한 20개의 ‘점자 셀’과 20개의 ‘커서 키’ - 스크롤키 : 좌우 양쪽에 2개 버튼 제공 - 스크린 리더 및 한소네 보이스와 USB 케이블로 연결하여 사용
제품특징	- 기존 스크린 리더 사용자에게 점자를 활용할 수 있게 해주는 촉각 모니터 제품 - 작은 크기로 휴대가 간편함 - 부드러운 터치감으로 장시간 사용해도 손가락 피로의 최소화 - 빠르고 선명한 점자 출력 - 별도 아답터의 전원공급 없이 USB 연결로 사용이 가능함
기대효과	- 음성으로만 지원받던 스크린 리더 및 한소네 보이스의 정보를 점자로 확인할 수 있어 정확한 정보 습득이 가능해짐
사용가능대상	- 점자를 읽을 수 있는 시각장애인(1~3급) - 스크린 리더(센스리더 프로페셔널)를 이용하여 컴퓨터를 사용 중인 시각장애인 - 한소네 보이스를 보유한 시각장애인
사용방법	- USB 케이블을 이용하여 PC 또는 한소네 보이스에 연결하여 촉각 모니터로 사용
최소PC 요구사항	- 스크린 리더(센스리더 프로패셔널)가 설치되어 사용 중인 PC • CPU : 펜티엄4 2GHz 이상 • 메모리: 512MB 이상
사용시 유의사항	- 제품 충격, 임의 분해, 임의 수리 금지
제조원	(주)힘스코리아 / 대한민국	품질보증기간		24개월
연락처	- 회사명 : (주)힘스코리아 (www.himskorea.co.kr) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 박정식 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462

제품명	보이스아이 라이프 프로
제품개요	- 시각장애인을 위한 2차원 바코드인 보이스아이 심볼을 인식하여 인쇄출판물의 정보 및 1차원 바코드가 인쇄된 상품정보를 음성으로 변환하여 들려주는 음성출력기기
제품사양	- 크기 : 63(D) X 115(W) X 40(H) (㎜) - 무게 : 170(g) (배터리포함) - 운영체제 : 원도우CE 6.0 - 메인메모리 256MB 모바일 DDR - 플래시 메모리(NAND) : 4GB - 오디오 코덱 : AC 97	- 녹음 : 내장마이크폰, 외장마이크폰 잭 - 바코드 스캐너 : 5000 LED Aimer - 보이스아이 스캐너 : 1.3M 픽셀 - USB : 클라이언트(2.0), 호스트(1.0) - 배터리 : 1750mA (8시간이상 / 착탈식 충전용) - 충전 : AC 어댑터, USB 클라이언트
구성품목	- 플레이어 1개 - 충전용 아답터 (220V) 1개 - USB케이블 1개 - 이어폰 1개 - 예비용 배터리 1개 - SD Card 8GB 1개	- 제품설명서 1부(부품구성, 설치용, 기능설명) - 점자 퀵 가이드 1부 - 음성강의 CD 1개 - 보이스아이 설치 CD 2개 - 플레이어 파우치 1개 - 음성녹음라벨 150개
주요기능	- 보이스아이 심볼(시각장애인을 위한 2차원 바코드)에 저장된 텍스트 데이터 음성변환출력 - 상품에 인쇄된 1차원 바코드를 인식하여 상품의 정보를 음성으로 출력 - 나만의 음성라벨기능으로 집이나 직장에서 구분이 필요한 사물을 음성 녹음하여 식별 - 컴퓨터에 저장된 텍스트, 워드, HWP파일 전송받아 음성재생 - MP3 재생, 녹음, 음성시계
제품특징	- 책과 같은 인쇄출판물에 대해 시각장애인의 정보접근이 가능 (보이스아이 심볼보급 확산) - 140만가지의 상품정보를 음성으로 제공하고, 신제품 정보 업데이트 가능 - CD, 복지카드, 신용카드 등 구별이 필요한 물체에 라벨을 부착하여 녹음 가능 - 컴퓨터에 저장된 텍스트, 워드, HWP문서를 다운받아 이동 중 음성으로 청취 - 2차원 바코드가 삽입된 콘텐츠를 사용자가 직접 제작 가능
기대효과	- 책과 같은 인쇄출판물에 대한 접근이 가능해져 다양한 정보습득 가능 - 유통되는 상품정보를 시각장애인 스스로 확인하고 활용 가능 - 정부에서 배포하는 주요 공문서 및 고지서 직접 확인가능
사용가능대상	- 시각장애인 (전맹, 저시력 등)
사용방법	<시각장애인을 위한 2차원 바코드 삽입 인쇄물 읽기> - 플레이어 전면부 우측 하단에 위치한 마름모꼴 버튼을 짧게 누르면 사운드와 함께 전원이 켜짐 - 플레이어 전면부 죄측 상단에 위치한 모드 버튼을 눌러 바코드리더 모드로 이동하거나, 플레이어 상단의 캡쳐버튼을 눌러 바코드리더 모드 작동 - 플레이어의 보이스아이 스캐너부를 시각장애인을 위한 2차원 바코드에 올려놓고 캡쳐버튼을 누르면 바코드에 저장된 텍스트 내용이 음성으로 출력 됩니다. <상품에 인쇄된 1차원 바코드 인식하여 상품정보 확인> - 플레이어 전면부 죄측 상단에 위치한 모드 버튼을 눌러 상품인식 모드로 이동 - 상품인식 스캐너부에 상품에 인쇄된 1차원 바코드를 7~8cm 안에 위치 시키면 플레이어가 자동 인식 후 해당 상품정보를 음성으로 재생합니다.
최소PC 요구사항	- CPU : 펜티엄3 1.2 GHz 이상 - 메모리 : 128 MB 이상	- 하드디스크 : 500 MB 이상 - 운영체제 : 윈도우 2000 이상 등

사용시 유의사항	- 본 제품은 음성출력이 주기능으로 청각장애인은 사용하기 어려움 - 신제품 등의 상품정보를 주기적으로 업데이트 해야함 - 최초 사용 시 5시간 이상 충전 후 사용해야 함
제조원	(주)보이스아이/ 대한민국	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (주)보이스아이(www.voiceye.com) - 주소 : 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성 IT 밸리 214호 - 담당자 : 이해룡 / 연락처 02-2028-2300 / FAX 02-2028-2309

제품명	보이스아이 메이트
제품개요	- 시각장애인을 위한 2차원 바코드인 보이스아이 심볼을 인식하여 인쇄출판물의 정보를 음성으로 들려주는 휴대용 인쇄물 음성변환출력기
제품사양	- 크기 : 65 X 102 X 28.5 (㎜) - 무게 : 125(g) (배터리포함) - LCD 사이즈: 1.89" - LCD 해상도: 160 x 128 STN/4096 color - 동작온도범위: 0 ~ 40도		- 메모리: 2GB - USB 2.0 - 최대 재생시간: 10 - 녹음: 16 bit mono
구성품목	- 플레이어 1개 - 스캐너 1개 - 충전용 아답터 (220V) 1개 - USB케이블 1개 - 이어폰 1개		- 제품설명서 1부(부품구성, 설치용, 기능설명) - 보이스아이 노트 1, 2 (각 1개씩) - 소프트웨어 CD 2개 - 플레이어용 파우치 1개 - 손목걸이끈 1개
주요기능	- 보이스아이 심볼(시각장애인을 위한 2차원 바코드)에 저장된 텍스트 데이터 음성변환출력 - 컴퓨터에 저장된 텍스트, 워드, HWP파일 전송받아 음성재생 - MP3 재생, 녹음, FM라디오, 음성시계, 색상인식(25가지)
제품특징	- 책과 같은 인쇄출판물에 대해 시각장애인의 정보접근이 가능 (보이스아이 심볼보급 확산) - 컴퓨터에 저장된 텍스트, 워드, HWP문서를 다운받아 이동 중 음성으로 청취 - 텍스트를 LCD화면으로도 제공 - 2차원 바코드가 삽입된 콘텐츠를 사용자가 직접 제작 가능
기대효과	- 점자를 모르는 시각장애인도 2차원 바코드를 이용하여 인쇄출판물 정보접근 - 정부에서 배포하는 주요 공문서 및 고지서 직접 확인가능
사용가능대상	- 시각장애인 (전맹, 저시력 등)
사용방법	- 플레이어 앞면 하단 중앙의 볼록한 전원버튼을 누르면 5초 후 사운드와 함께 전원이 켜짐 - 보이스아이 스캐너를 플레이어 윗면 중앙 잭(휴대폰 충전잭과 비슷함)에 연결한 후 스캐너 상단의 캡쳐버튼을 눌러 보이스아이 모드 작동 - 스캐너를 시각장애인을 위한 2차원 바코드에 올려놓고 캡쳐버튼을 누르면 바코드에 저장된 텍스트 내용이 음성으로 출력 됩니다.
최소PC 요구사항	- CPU : 펜티엄3 1.2 GHz 이상 - 메모리 : 128 MB 이상		- 하드디스크 : 500 MB 이상 - 운영체제 : 윈도우 2000 이상 등
사용시 유의사항	- 본 제품은 음성출력이 주기능으로 청각장애인은 사용하기 어려움 - 최초 사용시 충전지를 5시간 이상 충전 후 사용해야 하여 소모품이므로 12개월에 한번씩 교체해야 함
제조원	(주)보이스아이/ 대한민국	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)보이스아이(www.voiceye.com) - 주소 : 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성 IT 밸리 214호 - 담당자 : 이해룡 / 연락처 02-2028-2300 / FAX 02-2028-2309

제품명	보이스아이 PC 메이트
제품개요	- 시각장애인을 위한 2차원 바코드인 보이스아이 심볼을 인식하여 인쇄출판물의 정보를 음성으로 들려주는 PC용 인쇄물음성변환출력기
제품사양	- 크기 : 43(W)×47(D)×68(H)mm - 무게 : 98(g) - 이미지센서: 칼라 SXGA CMOS - 픽셀어레이: 1280 x 1024 - 노출: 자동 & 수동컨트롤		- 신호대 잡음비: 54dB - 최대 이미지 전송비: 15 FPS - 포트: USB 인터페이스 - USB 케이블 길이: 1.5m
구성품목	- 보이스아이 스캐너 1개 - 소프트웨어 CD 2개 - 설명서 1부 - 보이스아이 템플릿 2개
주요기능	- 보이스아이 심볼(시각장애인을 위한 2차원 바코드)에 저장된 텍스트 데이터 음성변환출력 - 디지털 독서확대경 - 음성출력용 텍스트 구간반복 & 철자 끊어읽기 - 자동스크롤 기능 / 음성출력속도조절 / 글자 및 바탕화면색 조정
제품특징	- 2차원 바코드를 이용하여 인쇄출판물의 정보접근 - 저렴하고 간편한 디지털 독서확대경으로 누구나 손쉽게 사용 - 다양한 색대비 조절기능으로 최적의 독서기능 제공
기대효과	- 점자를 모르는 시각장애인도 2차원 바코드를 이용하여 인쇄출판물 정보접근 - 정부에서 배포하는 주요 공문서 및 고지서 직접 확인가능
사용가능대상	- 시각장애인 (전맹, 저시력 등 컴퓨터 활용이 가능한 시각장애인)
사용방법	- 동봉된 CD를 컴퓨터 CD-ROM에 삽입 후, 보이스아이 리더 프로그램 선택 후 설치 - 설치 중 보이스아이 스캐너 연결안내에 따라 연결하여 스캐너 드라이버 설치 - 설치가 완료되면 바탕화면에 보이스아이 리더 아이콘 생성 - 스캐너 상단 캡쳐버튼을 누르거나 컴퓨터 바탕화면의 리더 아이콘을 눌러 프로그램 실행 - 시각장애인을 위한 2차원 바코드에 스캐너를 올려놓고 캡쳐버튼을 누르면 바코드에 저장된 텍스트 내용이 음성으로 출력 됩니다.
최소PC 요구사항	- CPU : 펜티엄4 / 1GHz 이상 - 하드디스크 : 1G 이상 - 메모리 : 256MB 이상 - 운영체제 : 윈도우 2000/2003/XP/VISTA
사용시 유의사항	- 컴퓨터에 보이스아이 스캐너를 연결할 때, 스캐너 드라이버가 설치되어 있는 USB포트에 연결해주십시오. 다른 포트에 연결할 경우, 드라이버를 재설치 해주셔야 합니다. - 리더 프로그램 실행 후, 모니터 화면이 검게 나온다면, 상단메뉴의 환경설정에서 초당 프레임수를 15~1까지 단계별로 낮추며 조절하면 됩니다.
제조원	(주)보이스아이/ 대한민국	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)보이스아이(www.voiceye.com) - 주소 : 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성 IT 밸리 214호 - 담당자 : 이해룡 / 연락처 02-2028-2300 / FAX 02-2028-2309

제품명	책마루XT
제품개요	- 시각장애인을 위한 휴대용 음성독서기로 데이지 콘텐츠 및 PC 문서 파일을 멀티음성합성기(한국어, 영어)로 편리하게 읽을 수 있는 고기능의 데이지 플레이어
제품사양	- 멀티음성합성엔진: Voice Text(한국어, 영어) - 사용자 메모리 공간: 4GB(내장), 8GB (SD카드 기본제공) - 인터페이스: SD카드, USB OTG, 블루투스 - 크기: 가로 4.8 x 세로 10.8 x 높이 1.85cm - 무게: 115g - 배터리: 리튬 폴리머(분리형) - 녹음파일형식: MP3, WAV - 음성 시계, FM라디오		- 음성출력: 내장 스테레오 스피커/헤드폰 잭 - 음성녹음: 내장마이크, 외장마이크잭 - 지원 데이지 포맷: Daisy2.0 이상, Audible , ANSI/NISO, NIMAS - 지원 텍스트 포맷: txt, rtf, doc, docx, hwp, html, xml, hbl - 지원 오디오 포맷: mp3, mp4, wav, wmv, ogg, asf, wma, audible audio(aa, aax 확장자), flac
구성품목	- 본체, 전원 어댑터 - 배터리, 이어폰, 목걸이 끈 - 한글 사용설명서(SD카드)		- SD카드: 8GB - USB 케이블, USB 젠더 - 가방(파우치)
주요기능	- 어학공부를 위한 멀티 TTS(한국어, 영어) 동시 제공 - 다양한 포맷의 PC 파일 읽기 기능 : □글, doc, docx, txt, html, xml, hbl 파일 - 다양하고 편리한 읽기, 검색, 책갈피 기능 • 헤딩, 마크, 페이지, 문단, 줄, 단어, 글자, 음소 단위로 읽기 • 하이라이트 검색기능과 책갈피(마크) 및 음성 메모 설정 기능 - 이퀄라이저 기능 제공 (팝, 클래식, 록, 일반 모드 제공) - MP3 플레이어, 녹음, FM 라디오, 전자계산기, 음성 시계, 알람, 내장 메모리 4GB, 외장 8GB SD카드 제공 및 블루투스 지원 - 녹음 기능: 파일 타입, 샘플 레이트, 비트 레이트 모노 또는 스테레오 선택 - 각 모드별 편리한 도움말 기능과 절전기능인 자동 슬립 및 전원 꺼짐을 제공
제품특징	- 스테레오 스피커가 내장되어 듣기가 편리 - 착탈식 배터리로 수명이 다한 경우 제조사 AS센터에 입고 없이 교체가 편리 - 충전 시간 2시간 후 연속 사용 10시간 사용 - 녹음은 MP3 또는 WAVE와 스테레오 또는 모노 선택이 가능하며 Line-in방식을 지원 - PC와 USB 케이블로 연결 시 외장 디스크로 인식되어 자료 복사와 저장이 편리함 - 블루투스 헤드폰의 사용과 오디오 파일의 재생 속도 조절기능 제공 - 멀티 TTS(한국어, 영어)를 제공하여 어학공부 시 원음에 가까운 음성 제공 - MP3플레이어, 전자계산기, 음성 및 알람시계 기능
기대효과	- 다양한 디지털 콘텐츠(데이지, 텍스트, 오디오 포맷)의 플레이와 녹음, FM라디오 청취 등의 기능으로 시각장애인이 일상생활, 외부활동, 교육, 취업, 직업 활동 등 다양한 영역에서 정보화역량의 증진 및 향상에 기여함
사용가능대상	- 시각장애인(시각장애 1~6급 대상)
사용방법	- 좌측 상단의 모드 변경스위치를 반복해서 누르면 데이지, 북리더, 라디오, 오디오 순으로 선택 실행 - 원하는 모드에서 재생하고자 하는 파일을 선택하여 우측 상단의 시작 버튼을 누름
최소PC 요구사항	- PC의 사양과 관계없는 단독 사용 제품(단 콘텐츠 복사 및 저장 시 컴퓨터의 사양에 관계없이 컴퓨터와 USB 케이블로 연결하여 사용함)
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 - 임의 개조, 분리, 수리 금지
제조원	(주)힘스코리아 / 대한민국	품질보증기간		24개월
연락처	- 회사명 : (주)힘스코리아 (www.himskorea.co.kr) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 박정식 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462

제품명	책마루
제품개요	- 시각장애인의 정보습득을 위한 휴대용 음성독서기로 다양한 데이지 콘텐츠, PC 문서 파일을 내장된 음성 합성엔진으로 읽을 수 있는 데이지 플레이어
제품사양	- 음성합성엔진: Voice Text(한국어) - 인터페이스: SD카드, USB OTG, 블루투스 - 크기: 가로 4.8 x 세로 10.8 x 높이 1.85cm - 무게: 115g - 배터리: 리튬 폴리머(분리형) - 녹음파일형식: MP3, WAV - 음성출력: 내장 스테레오 스피커/헤드폰 잭		- 음성녹음: 내장마이크, 외장마이크잭 - 지원 데이지 포맷: Daisy2.0 이상, Audible , ANSI/NISO, NIMAS - 지원 텍스트 포맷: txt, rtf, doc, docx, hwp, html, XML, hbl - 지원 오디오 포맷: mp3, mp4, wav, wmv, ogg, asf, wma, audible audio(aa, aax 확장자), flac
구성품목	- 본체, 전원 어댑터 - 배터리, 이어폰, 목걸이 끈 - 한글 사용설명서(SD카드)		- SD카드: 2GB - USB 케이블, USB 젠더 - 가방(파우치)
주요기능	- 다양한 포맷의 PC 파일 읽기 기능 : □글, doc, docx, txt, html, XML, hbl 파일 - 다양하고 편리한 읽기, 검색, 책갈피 기능 • 헤딩, 마크, 페이지, 문단, 줄, 단어, 글자, 음소 단위로 읽기 • 하이라이트 검색기능 • 책갈피(마크) 및 음성 메모 설정 - 이퀄라이저 기능 제공 (팝, 클래식, 록, 일반 모드 제공) - MP3 플레이어, 녹음, 전자계산기, 음성시계, 알람, 외장 SD카드(2GB)제공 - 녹음 기능: 파일 타입, 샘플 레이트, 비트 레이트 모노 또는 스테레오 선택 - 사용 기능별로 편리한 도움말 기능과 전원 관리를 위한 자동 슬립모드 기능
제품특징	- 스테레오 스피커가 내장되어 듣기가 편리 - 착탈식 배터리로 수명이 다한 경우 제조사 AS센터에 입고 없이 교체가 편리 - 충전 시간 2시간 후 연속 사용 10시간 사용 - 녹음은 MP3 또는 WAVE와 스테레오 또는 모노 선택이 가능하며 Line-in방식을 지원 - 오디오 파일의 재생 속도 조절기능 제공 - MP3플레이어, 전자계산기, 음성 및 알람시계 기능
기대효과	- 다양한 디지털 콘텐츠(데이지, 텍스트, 오디오 포맷)의 플레이와 녹음, FM라디오 청취 등의 기능으로 시각장애인이 일상생활, 외부활동, 교육, 취업, 직업 활동 등 다양한 영역에서 정보화역량의 증진 및 향상에 기여함
사용가능대상	- 시각장애인(시각장애 1~6급 대상)
사용방법	- 좌측 상단의 모드 변경스위치를 반복해서 누르면 데이지, 북리더, 미디어 순으로 선택 실행 - 원하는 모드에서 재생하고자 하는 파일을 선택하여 우측 상단의 시작 버튼을 누름
최소PC 요구사항	- PC의 연결이 필요 없는 단독 사용 제품(단 콘텐츠 복사 시 컴퓨터의 사양에 관계없이 컴퓨터와 케이블 연결을 통해 삽입이 가능함)
사용시 유의사항	- 전용 어댑터 사용 - 임의 개조, 분리, 수리 금지
제조원	(주)힘스코리아 / 대한민국	품질보증기간		24개월
연락처	- 회사명 : (주)힘스코리아 (www.himskorea.co.kr) - 주소 : 대전광역시 유성구 가정동 139-9 케이티대전위성센터 1층 - 담당자 : 박정식 / 연락처 042-864-4460 / FAX 042-864-4462

제품명	DF-R
제품개요	- 시각장애인의 정보습득을 위한 휴대용 음성독서기로 다양한 데이지 콘텐츠, PC 문서 파일을 내장된 음성 합성엔진으로 읽을 수 있는 데이지 플레이어
제품사양	- 크기 : 가로 4.5×세로 9.7×높이 1.6cm - 무게 : 65g (배터리 포함) - USB2.0지원 : 이동디스크로 자동인식 - 지원 O/S : 윈도우 XP, Vista - 본체 메모리 용량 : 4GB - SD카드 : 32GB(HC)까지 확장가능		- 스테레오 출력단자 및 내장스피커 (모노) - 구동시간 : 11시간 연속 재생 - 배터리 용량 : 1,500mAh 리듐이온 배터리 - 녹음시간 : 최장 11시간 녹음 - 녹음파일형식 : MP3 - 내장,외장 마이크로 폰 구성
구성품목	- 본체 1개 - 스테레오 이어폰, 실리콘 케이스 각1개 - SD카드리더기		- USB 케이블 1개 - SD카드(4GB) 1개 - 한글제품설명서(보증서포함) 1부
주요기능	- 전 세계 모든 2.02, 3.0포맷의 데이지도서 재생 및 다양한 레벨 이동 기능 - 1.4“ OLED 통한 텍스트 지원(텍스트 사이즈 조절 10~20폰트) - TTS(Text to speech)엔진 탑재로 TXT파일문서 재생 및 탐색 기능(텍스트 하이라이트) - 어학공부를 위한 멀티TTS(한국어,영어) 제공 - MP3파일 재생 및 초, 분 단위 이동, 파일 음성출력 및 이동기능 - 이퀄라이저 기능 제공(클래식, 팝, 락, 째즈, 일반모드 선택 가능) - 바로 녹음키 적용, 내장/외장 마이크를 이용한 고품질 녹음(강의) 및 재생, 이동 기능 - FM 라디오 수신(자동, 수동 검색), 라디오 녹음, 스피커 출력 - 계산기, 말하는 시계, 취침모드, 남은용량 출력 - 스케줄 관리 기능 등 총 210가지 기능
제품특징	- 전세계 가장 작고, 가벼운 제품(부팅시간 6초), 실용적 디자인, 휴대폰 버튼 구성 - 기기 작동 및 콘텐츠 이동시 조그 스위치 사용으로 편리하게 사용. - 외장 메모리 지원(SD 카드)으로 자유로운 데이터 이동 및 복사 가능
기대효과	- 약시 및 저시력 장애인이 편리하게 텍스트 파일을 읽고 들을 수 있도록 LCD 채택, 강의 녹음시 3~5M 거리 녹음 가능하며, 기존 DF-Voice 단점을 보완 수정하여 독서 및 학습 효과 증가.
사용가능대상	- 시각장애인(1급 ~ 5급) - 난독 장애인(저 시력자, 노인포함)
사용방법	- 파워를 켜면 첫 번째 데이지메뉴가 실행됨. - 조그 스위치를 좌/우로 이동 할 때마다 Music메뉴, TTS메뉴, 레코드메뉴, 라디오메뉴, 설정메뉴로 메뉴가 변경됨. - 원하는 메뉴에서 각 기능에 맞는 키를 조작하여 음성 데이터 청취.
최소PC 요구사항	- CPU : 233 MHz 이상의 프로세서를 장착한 인텔 펜티엄 혹은 호환기종. - USB 2.0(추천) 또는 USB1.1 - 운영체제 : Win XP, Vista
사용시 유의사항	- 본체에 심한 충격을 가하면 고장이 발생할 수 있음. - 직사광선과 열이 많은 곳에서 장시간 사용은 금지. - 임의적인 분해, 수리, 개조 시는 무상 서비스를 받을 수 없음. - 배터리는 소모품이므로 일정기간마다 교체해야 함.(보증기간 6개월)
제조원	(주)토모텍 / 대한민국	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)토모텍 www.tomotec.co.kr - 주소 : 경기도 부천시 원미구 도당동 187-7 대우테크노파크 D동 1312호 - 담당자 : 곽민숙 / 연락처 032-670-7247 / FAX 032-670-7249

제품명	-. 한글 라이트닝
제품개요	-. 잔존시력이 남아 있는 저시력 장애인을 위한 컴퓨터 화면 확대 프로그램
제품사양	-. CD 및 USB스틱 메모리로 제공되는 소프트웨어 -. 사용자 컴퓨터에 설치하거나, 이동 중 USB메모리를 연결하여 프로그램 실행 -. CD 포장 규격 : 가로 14 x 세로 １9 x 두께 １.4 cm -. USB 규격 : 2GB(수급 상황에 따라 용량은 변경될 수 있음)
구성품목	설치용 CD 및 USB메모리 스틱(프로그램 내장), 사용설명서 프로그램에 포함
주요기능	-. 컴퓨터 화면을 최대 32배까지 확대 -. 확대 화면 모드(8가지 모드) ∘ 전체 화면 ∘ 확대 렌즈 ∘ 사각 바 형태 ∘ 수직 및 수평 분할 -. 문자 나 그림의 크기 및 형상 변경 -. 마우스 포인트의 색상 변경으로 다양한 시각장애인 적용 가능 -. 문자 나 그림 확대시 가장자리 부분이 거칠게 되는 것을 방지하기 위한 가장자리 부드럽게 하기 지원
제품특징	-. 컴퓨터 화면을 확대와 색상을 변경하여, 시각장애인이 컴퓨터를 사용할 수 있게 보조해주는 시각장애인용 화면 확대프로그램 -. 화면확대 프로그램이 담긴 USB메모리를 제공하여, 사용자가 다른 컴퓨터를 사용 할 때에도, 별도의 설치 없이 USB메모리를 컴퓨터에 장착만으로 화면을 즉시 확대하여 컴퓨터를 사용할 수 있음
기대효과	-. 시각장애인이 언제 어디서나 컴퓨터 사용이 가능하므로 일상적인 정보 접근이 가능함.
사용가능대상	-. 시각장애인중 전맹을 제외한 전 약시장애인(저시력자)
사용방법	-. CD : 원본 씨디를 컴퓨터에 설치 후 메뉴의 아이콘으로 확대배율, 화면 확대 모드, 마우스 포인트 색상 선택 후 확대 기능사용 -. USB 메모리 프로그램 : 프로그램의 설치 없이 원하는 장소에서 USB 메모리 스틱을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하면 자동 실행됨.
최소PC 요구사항	-. Windows 2000, XP, Vista, Windows7 -. 10 MB HDD 저장 공간 -. CPU 1G Processor, 512M 메모리
사용시 유의사항	-. VGA카드와 관계없이 순수하게 소프트웨어적으로 처리하므로 컴퓨터 사양이 낮을 경우 멀티 프로그램 실행시, 프로그램 실행이 늦어지거나, 안 될 수 있음.
제조원	(주) 한 리 텍 / 대한민국	무상A/S기간	12 개월
연락처	-. 회사명 : (주)한리텍 (www.hanleetech.com) -. 주소 : 서울시 송파구 오금동 45-4 동인트루빌 611호 -. 담당자 : 정성오 팀장 / 연락처 Tel 02-400-3172 / Fax 02-400-3192

제품명	줌텍스트 9.1(USB버전)
제품개요	- 잔존시력이 남아 있는 저시력 장애인을 위한 컴퓨터 화면 확대 프로그램
제품사양	- 컴퓨터에 설치 후 화면의 내용을 1배에서 36배까지 확대가 가능 - xFont 채용으로 확대 시에도 글씨가 깨지지 않음 - 다양한 약시장애의 조건을 맞추기 위한 다양한 옵션 조절 가능 - 듀얼 모니터 지원
구성품목	- 설치용 USB - 한글 매뉴얼
주요기능	컴퓨터 모니터 상의 화면을 1배에서 36배까지 확대 해줌 다양한 보기 옵션 및 색상 변화 마우스 변화 검색 옵션 내장
제품특징	- 컴퓨터의 화면을 최대 36배 까지 확대 함 - 확대 기능은 전체 확대 부분 확대 라인 확대 분할 확대 등 다양한 선택이 가능 - 화면 색상도 흑백 엘로우 블랙 등등 옵션 조절 가능 - 설치 및 인증 키가 USB에 저장되어 있어 원하는 장소에서 사용이 가능합니다
기대효과	- 저시력장애인 분들의 컴퓨터 접근성을 증대 시켜 정보접근성의 향상을 기대 할 수 있음
사용가능대상	- 시각장애(시력장애로 일반 PC 화면을 보기 힘든 경우, 2급~6급)
사용방법	- 컴퓨터에 USB를 이용하여 프로그램을 인스톨 한다. - 사용자에 맞게 옵션을 조절하여 사용(배율 및 색상 등) - 다른 곳에 서 사용할 때도 역시 위와 같이 USB를 이용하여 인스톨하여 사용한다 (사용하는 동안 USB가 컴퓨터에 있어야 합니다)
최소PC 요구사항	- Windows , '98, Me, 2000, XP, VISTA(32비트 운영체제) 사용가능 - 펜티엄 3 450 MHz 이상 램 256이상 (비스타 사용 시 1G 이상) - 하드공간 25메가 이상
사용시 유의사항	- 인터넷정보량이 커서 가급적 고사양의 고 사양 PC를 권장 합니다. - USB를 파손, 분실하였을 경우에는 USB는 유상으로 구매 하셔야 합니다. (단, 제품시리얼 넘버를 이용하여 인터넷 내려받기를 하시면 고정된 1대의 PC에서 프로그램사용은 가능합니다. 반드시 제품시리얼번호를 보관하세요)
제조원	Ai Square/U.S.A	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : 코지라이프() www.ablemall.co.kr - 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호 - 담당자 : 김준혁과장 / 연락처 1544-8972 / FAX 031-737-4021

제품명	팜온키보드
제품개요	키보드의 입력 버튼을 크게 만들어 손 떨림이나 상지 기능에 장애가 있는 분이 사용하기에 적합하며, 키가드가 있어 오타를 방지할 수 있는 특수 키보드
제품사양	- 크기(mm) : 가로 522 X 세로 230 X 높이 25.3 - 무게(kg) : 1.4 - 키(버튼) 수 : 81개 - 키(버튼) 크기：2.5cm - USB 허브 2포트 지원 - 호환성 : Microsoft Windows (USB 휴먼 인터페이스 장치)
구성품목	- 키보드 본체 1대 - USB 케이블 1개(본체 고정형) - 사용자매뉴얼 1부 - 품질보증서 1부
주요기능	-키가드 일체형 음각 키보드: 손바닥을 키보드에 올린 상태에서 정확한 타이핑이 가능 -키보드 마우스 기능: 키보드의 문자 키 일부를 마우스 ‘방향키’와 ‘왼쪽 클릭’, ‘오른쪽 클릭’ 기능으로 사용할 수 있음 -USB 허브 기능: 본체에 내장된 2개의 USB 허브 포트를 편리하게 이용할 수 있음
제품특징	-발가락 같은 다른 신체 부위로도 타이핑이 가능할 정도의 크기가 큰 키보드 버튼 -‘한자’,‘한/영’,‘인터넷바로가기’등의 수입제품이 지원하지 않는 특수 기능키 지원 -키보드/마우스모드 선택버튼 지원 -USB 허브 2포트 지원 -QWERTY 방식 자판 배열
기대효과	신체기능에 제약을 가진 분들이 보다 쉽게 PC 사용이 가능토록 하여 정보획득 및 일상 생활 영위에 도움을 줄 수 있음
사용가능대상	지체, 뇌병변 장애인, 손가락의 움직임이 어려운 장애인
사용방법	1. 키보드의 USB 케이블을 PC의 USB 단자에 연결합니다. 2. PC에 자동으로 키보드 드라이버가 설치되어 바로 사용하실 수 있습니다. ※ 마우스 기능 사용 방법 : "Mouse/Keyboard" 버튼을 눌러서 'Mouse' LED가 켜지면 사용하실 수 있습니다.
최소PC 요구사항	Windows 98/98ME/NT/2000/2003/XP 또는 Windows Vista™가 설치된 PC
사용시 유의사항	‘마우스 기능’ 사용을 위해선 먼저 PC의 ‘마우스 옵션’을 설정해 두어야 합니다. (사용자매뉴얼 참고)
제조원	주식회사 유타스	품질보증기간	12개월
연락처	-회사 : 주식회사 유타스 -주소 : 경기도 안양시 동안구 관양동 1591-9 경기지식산업센터 904호 -담당자 : 이영준 / 연락처 : 031-422-8818 / Fax : 031-422-8817

제품명	맥심분리형키보드
제품개요	- 사용자의 팔의 위치에 따라 다양한 각도 및 높이를 조절하여 사용 할 수 있는 키보드
제품사양	- 최대 폭 : 383.599mm - 깊이 : 165mm 손목보호대 포함 깊이: 261.6mm -무게 : 1.24kg - USB PS/2 포트 사용 연결 - 좌우 분리 각도 0도~30도 -자판 틸팅 각도 0도 8도 14도 3단 조절
구성품목	- 본체 - 손목보호대 패드 (1쌍) - 한글 매뉴얼
주요기능	- 사용자의 팔의 각도에 따라 오른손 사용영역과 왼손사용영역이 분리되어 있어 팔의 상태에 따라 적합하게 배치해놓고 사용할 수 있는 키보드입니다.
제품특징	- 일반 키보드와 달리 오른손과 왼손 의 자판을 각도를 조절 할 수 있고 손목 받침대를 통해 높이를 조절 할 수 있으며, 자판의 중심 높이도 조절이 가능 함
기대효과	- 팔의 장애로 일반 키보드 입력이 불편한 분들에게 빠르고 편안한 타이핑이 가능하도록 도와 줍니다.
사용가능대상	- 지체장애인 (팔의 장애로 손목 및 손의 활동이 원할 하지 못한 분 등)
사용방법	- 손의 위치에 맞추어 키보드의 자판을 벌려 줍니다.(0° ~ 30°) - 키보드 밑 면의 받침대를 통해 자판의 높이를 조절 할 수 있습니다. (0° 8° 14°) 3가지 각도 조절 - 손의 편의성에 따라 손목 받침대를 부착 및 탈착 할 수 있습니다.
최소PC 요구사항	- Window '98, Me, 2000, XP, VISTA, WINDOW 7 사용가능
사용시 유의사항	- 영문 제품으로 한글 스티커를 부착하여 사용 합니다.
제조원	Kiness / U.S.A	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : 코지라이프() www.ablemall.co.kr - 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호 - 담당자 : 김준혁과장 / 연락처 1544-8972 / FAX 031-737-4021

제품명	빅키키보드&키가드
제품개요	키보드의 입력 버튼을 크게 만들어 손 떨림이나 상지 기능에 장애가 있는 분이 사용하기에 적합하며, 키가드가 있어 오타를 방지할 수 있는 특수 키보드
제품사양	- 본 체 : - 가 로 폭 : 480mm - 세 로 폭 : 174mm - 무 게 : 1.24kg - 키가드 : - 가 로 폭 : 477mm - 세 로 폭 : 151mm - 무 게 : 0.3kg - USB 포트 사용 연결 - 키보드 자판크기 : 2.5cm
구성품목	- 본체 - 키가드 - 한글 매뉴얼
주요기능	- 키보드의 각 키가 사방 2.5cm정도 크기로 일반 키보드의 4배. - 키가드가 있어 손떨림이 있어도 키를 잘못 입력할 경우가 적다.
제품특징	- QWERTY 자판 배열(일반키보드와 같다)
기대효과	- 팔의 장애로 일반 키보드 입력이 불편한 분들에게 빠르고 편안한 타이핑이 가능하도록 도와 줍니다.
사용가능대상	- 지체장애인(팔의 장애로 손목 및 손의 활동이 원할 하지 못한 분 등)
사용방법	- USB 포트를 연결 하여 사용합니다. - 한/영 전환키를 사용하기 위해 WWW.ablemall.co.kr 사이트자료실에서 키보드 리맵 프로그램을 다운받아 설치합니다. - 한/영 전환키로 한글/영문을 선택하여 사용합니다
최소PC 요구사항	- Windows '98, Me, 2000, XP, VISTA, 7 사용가능
사용시 유의사항	- 영문 제품으로 한글 스티커를 부착하여 사용 합니다.
제조원	GREYSTONE DIGITAL INC / U.S.A	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : 코지라이프() www.ablemall.co.kr - 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호 - 담당자 : 김준혁과장 / 연락처 1544-8972 / FAX 031-737-4021

제품명	컨투어드인체공학키보드
제품개요	- 사용성을 고려하여 인체공학적으로 설계되어 상지 장애로 팔이나 손 의 활동이 원활하지 못한 장애인에게 적합한 특수키보드
제품사양	- 가 로 폭 : 420mm - 세 로 폭 : 200mm - 높 이 : 76mm - USB 포트 사용 연결
구성품목	- 본체 - 한글 매뉴얼
주요기능	- Ctrl / Alt / Shift 키 고정( 해당키 Program +F6 키 사용) - 키보드 자판 위치 변경 기능(Program + F12 키 사용+ 해당 키) - 자판을 눌렀을 때 소리 알림 기능 - USB PORT 단자가 2개 가 있어 usb기기를 연결할 수 있습니다
제품특징	- 왼손과 오른손이 사용하기 편한 각도로 분리되어 있습니다. - 자주 사용하는 ENTER, DEL 키 등이 엄지손가락으로 사용할 수 있어 손의 위치를 바꾸지 않고 편리하게 사용할 수 있습니다
기대효과	- 팔의 장애로 일반 키보드 입력이 불편한 분들에게 빠르고 편안한 타이핑이 가능하도록 도와 줍니다.
사용가능대상	- 지체장애인(팔의 장애로 손목 및 손의 활동이 원할 하지 못한 분 등)
사용방법	- USB 포트를 연결 하여 사용합니다. - 한/영 전환키를 사용하기 위해 WWW.ablemall.co.kr 사이트자료실에서 키보드 리맵 프로그램을 다운받아 설치합니다. - 한/영 전환키로 한글/영문을 선택하여 사용합니다
최소PC 요구사항	- Windows '98, Me, 2000, XP, VISTA, 7 사용가능
사용시 유의사항	- 영문 제품으로 한글 스티커를 부착하여 사용 합니다.
제조원	Contoured Erogonomic Keyboard/ U.S.A	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : 코지라이프() www.ablemall.co.kr - 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호 - 담당자 : 김준혁과장 / 연락처 1544-8972 / FAX 031-737-4021

제품명	- 미투키보드와 키가드
제품개요	- 일반키보드 사용이 어려운 장애인이 쉽게 사용할 수 있도록 기존 자판보다 크고, 가나다순으로 배열된 한글 키보드 미투에 키가드가 포함된 특수키보드
제품사양	- 크기 : 49x19x4cm - 무게 : 1000g - 키수 : 102key - PS2 / USB 호환가능
구성품목	- 미투키보드 - 미투키가드 - USB 컨버터
주요기능	- 자음, 모음, 영문, 숫자버튼 분리 및 가나다순 배열 - 하나의 버튼으로 조작 단순화(복모음, 복자음, 복사, 붙이기 등) - 자판이 커서 오타 입력 상황 방지 - 두 개의 자판이 동시에 눌리는 상황을 방지할 수 있는 키가드 제공
제품특징	- 키가드로 인해 정확한 타이핑이 가능 - 125% 큰 키보드 글씨와 버튼, 인체공학적 설계 - 단축버튼의 이름을 한글로 표현
기대효과	- 일반 키보드 조작이 어려운 사람들이 보다 효과적으로 컴퓨터에 접근할 수 있는 기회 제공
사용가능대상	- 지체‧뇌병변장애인(상지장애) - 양팔 및 손은 자유롭게 사용할 수 있고 다리만 불편한 장애인은 제외
사용방법	- 미투 키보드를 컴퓨터 본체에 연결 - 마투 키가드를 덮은 후 입력 보조도구로 사용
최소PC 요구사항	- IBM 호환 PC
사용시 유의사항	- 일반 키보드의 사용이 익숙한 대상자 별도의 학습이 필요하거나 효과가 낮을 수 있어 선택 시 유의 - 너무 강한 힘으로 키가드를 누르지 않도록 주의 - 키가드를 던지거나 밟지 않도록 주의
제조원	키가드 : (재)파라다이스 복지재단(한국) 키보드 : 넥스월드(한국)	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (재)파라다이스 복지재단() www.isorimall.com - 주소 : 서울시 중구 장충동 2가 186-39 파라다이스 복지재단 - 담당자 : 정재희 / 연락처 02-2277-3296(내선3) / FAX 02-2273-2658

제품명	아이보드
제품개요	컴퓨터 작업을 원하는 장애인이 키보드를 대신할 수 있도록 하는 제품으로 좀 더 빠르고 편하게 입력이 가능하도록 음절예측 기능이 있는 특수키보드
제품사양	1)크기 : 290(W)X110(D)X65(H)mm 2)무게 : 500g 3)재질 : 플라스틱 외 4)USB 1.1 인터페이스 5)전원 : USB 5V(500mA 최대) 6)해상도 : TSTN LCD 533 X 66 dots
구성품목	1)본체 1개 2)한글 매뉴얼 1권 3)설치 CD 1개
주요기능	1) USB 로 연결되는 보조 키보드 시스템 2) 한글의 음절 예측 입력 기능 3) 보조 LCD 창에서의 음절선택, 기능선택 및 입력내용 확인 기능 4) 등록 응용프로그램 직접 실행 기능 5) 등록 단축키 직접 실행 기능 및 부가 기능으로 메모, 날짜보기 기능
제품특징	본제품은 음절예측기술을 기반으로 하여 바로키라는 음절예측화면 키보드를 특수키보드 형태로 구현한 제품임. 현재 유사한 제품은 없으며 일반 키보드보다 빠르고 편리하게 컴퓨터 입력이 가능함
기대효과	1)음절 예측기능이 있어 컴퓨터에 의한 문서 작업이 빈번한 지체장애인들에게 컴퓨터 문서 입력을 빠르게 도와 줄 수 있음 2)필요한 단축키 등을 설정할 수 있으므로 지체장애인들의 컴퓨터 사용이 보다 쉬워짐
사용가능대상	1)팔을 사용해 키보드 터치가 가능한 장애인. 2)컴퓨터 입력에 어려움이 있는 장애인
사용방법	1)설치 CD를 이용하여 사용자 PC에 아이보드관리자 응용 프로그램을 설치 2)아이보드 제품을 PC의 USB포트에 연결한 후 필요한 디바이스드라이버 설치 3)아이보드관리자 프로그램을 실행 4)편집하고자 하는 응용프로그램 ( 한글, 오피스 등 )을 실행시킨 후 아이보드로 입력 시작
최소PC 요구사항	1)CPU : Pentium4 1.8GHz 이상 2)RAM : 256MB 3)운영체계 : Windows 2000, WinXP 4)하드디스크 : 40GB이상 5)표준 USB 1.1 이상
사용시 유의사항	컴퓨터 사용이 익숙한 대상자는 효과없음
제조원	(주)트루시스템 / 대한민국	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (주)트루시스템(www.truesystem.co.kr) - 주소 : 경기도 성남시 분당구 구미동 153번지 로드랜드이지타워 307호 - 담당자 : 전종혁 / 연락처 031-712-8031 / FAX 031-712-8041

제품명	인테그라마우스
제품개요	- 입, 턱, 볼 등의 움직임을 통해 마우스 스틱을 조작하고 호흡을 통해 마우스의 클릭기능을 대체할 수 있는 특수마우스
제품사양	- 본체 : 160mm X 36mm(casing leg제외) - 본체무게 : 약140g - 분배기무게 : 약 140g
구성품목	- 인테그라 마우스 및 분배기 - 교환용마우스피스 1개 - 교환용막 50개 - USB 케이블 / 마운트 / 한글 매뉴얼
주요기능	- 마우스피스에 내장된 센서에 의해 마우스를 컨트롤 하는 특수 마우스. - 호흡을 통한 클릭. - 마우스 분배기에 내장된 별도 스위치 연결가능한 잭.(스위치는 별매입니다)
제품특징	- 상지를 사용할 수 없는 장애인에게 적합한 특수 입력 장치 - 마운트의 조절을 통해 사용자의 얼굴 등의 위치에 고정 사용함
기대효과	- 와상 장애인 및 뇌병변의 강직 등으로 일반 마우스를 사용 하기 어려운 분들에게 인테그라마우스 사용은 정보접근성을 향상 시킬 수 있음.
사용가능대상	- 지체장애 등으로 상지의 사용이 원활하지 않아 일반 마우스를 사용하기 어려운 분들에게 적합 한 제품, 그 중에서도 경직이 심해서 특수마우스 활용이 어려운 분들에게 적합 함
사용방법	- 사용자 위치에 맞게 마운트 클랩프 설치 후 마운트를 조절 사용자의 입주위에 설치 컴퓨터와 컨트롤 박스 와 USB를 통해 컴퓨터 연결 - WWW.ablemall.co.kr 사이트자료실에서 화상키보드를 다운받아 설치합니다. - 조이스틱의 움직임에 따라 커서의 이동과 호흡을 통해 클릭 더블클릭 드래그 오른쪽 클릭을 사용 하여 화상키보드의 자판을 입력할 수 있습니다.
최소PC 요구사항	- Windows , '98, Me, 2000, XP, VISTA, 7 사용가능
사용시 유의사항	호흡으로 클릭을 사용 호흡조절이 어려운 경우 점퍼 설정을 통한 클릭 방법 교체가 가능합니다.
제조원	Life Tool / 오스트리아	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : 코지라이프() www.ablemall.co.kr - 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호 - 담당자 : 김준혁과장 / 연락처 1544-8972 / FAX 031-737-4021

제품명	조우스 2
제품개요	입, 턱, 볼 등의 움직임을 통해 마우스 스틱을 조작하고 호흡을 통해 마우스의 클릭기능을 대체할 수 있는 특수마우스
제품사양	- 본체 암 길이 65cm 최대 5cm 폭의 테이블 및 판에 고정 사용 가능 - PC 연결 컨트롤 11 x 7.5 x 3 cm
구성품목	- 조이스틱 및 마운트 - 컨트롤 박스 - USB 케이블 - 호흡스위치용 튜브 - 한글 매뉴얼
주요기능	- 얼굴의 입 볼 턱 등을 통해 조이스틱을 활용 컴퓨터의 커서를 조절 할 수 있는 특수 마우스. - 호흡을 통한 클릭과 커서가 멈춰 있는 시간을 통한 Dwell 클릭 기능 사용
제품특징	- 상지를 사용할 수 없는 장애인에게 적합한 특수 입력 장치 - 마운트의 조절을 통해 사용자의 얼굴 등의 위치에 고정 사용함
기대효과	- 와상 장애인 및 뇌병변의 강직 등으로 일반 마우스를 사용 하기 어려운 분들에게 조우스2 의 사용은 정보접근성을 향상 시킬 수 있슴
사용가능대상	- 지체장애 등으로 상지의 사용이 원활하지 않아 일반 마우스를 사용하기 어려운 분들에게 적합 한 제품, 그 중에서도 경직이 심해서 특수마우스 활용이 어려운 분들에게 적합 함
사용방법	- 사용자 위치에 맞게 마운트 클랩프 설치 후 마운트를 조절 사용자의 입주위에 설치 컴퓨터와 컨틀로 박스 와 USB를 통해 컴퓨터 연결 - WWW.ablemall.co.kr 사이트자료실에서 화상키보드를 다운받아 설치합니다 - 조이스틱의 움직임에 따라 커서의 이동과 호흡을 통해 클릭 더블클릭 드래그 오른쪽 클릭을 사용하여 화상키보드의 자판을 입력합니다
최소PC 요구사항	- Windows , '98, Me, 2000, XP 사용가능
사용시 유의사항	- 사용자가 사용하기에 적합한 위치로 마운트 조절 필요. - 제품의 각 연결부위에 무리한 힘을 주지 않는다.
제조원	Compusult / CANADA	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : 코지라이프() www.ablemall.co.kr - 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호 - 담당자 : 김준혁과장 / 연락처 1544-8972 / FAX 031-737-4021

제품명	헤드마우스익스트림
제품개요	- 제공하는 적외선 반사체를 이마, 안경 등에 부착하여 반사체의 움직임에 따라 마우스의 기능을 대체할 수 있는 특수마우스
제품사양	- 전체크기 94 x 56 x 13 mm - USB 포트 사용 연결 - 무게 96g
구성품목	- 본체 - LCD모니터 거치용 마운트 - CRT모니터 부착용 벨크로 - USB 케이블 (노트북용/데스크탑용) - 타켓 250EA, -드래거 32(클릭SW) - 한글, 영문 메뉴얼
주요기능	- 헤드마우스익스트림은 지체장애인 및 뇌병변 장애인 중 상지의 움직임이 원할 치 못한 분들을 의한 특수 마우스
제품특징	- 타켓이라는 반사체를 사용 할 수 있는 머리의 이마, 인중 등에 부착 그 움직임에 따라 컴퓨터의 커서를 이동 마우스의 기능을 대체 - 전용 클릭 프로그램을 사용 마우스 클릭의 모든 기능 (왼쪽 클릭, 오른쪽 클릭, 더블 클릭, 드래그 등)을 사용
기대효과	- 척수 손상으로 인한 상지 기능을 사용 할 수 없는 지체 장애인 과 뇌병변으로 인한 상지의 사용이 어려운 분들에게 컴퓨터 활용을 통한 정보 접근성 향상을 기대함
사용가능대상	- 척수 손상으로 인한 상지 기능을 사용 할 수 없는 지체 장애인 과 뇌병변으로 인한 상지의 사용이 어려운 분들에게 컴퓨터 활용을 통한 정보 접근성 향상을 기대함
사용방법	- 헤드마우스익스트림 본체를 모니터에 부착 후 USB 케이블 연결 사용자의 이마 등에 타켓을 부착 드래거32클릭 프로그램 설치 - WWW.ablemall.co.kr 사이트자료실에서 화상키보드를 다운받아 설치합니다 - 드래거 32클릭프로그램을 이용하여 화상키보드의 자판을 입력합니다.
최소PC 요구사항	- Windows , '98, Me, 2000, XP, Vista 사용가능
사용시 유의사항	- 드래거 32 사용 시 클릭 옵션을 사용자의 환경에 맞게 셋팅 후 사용 (ex: 클릭 타임 등)
제조원	Origin Instruments Corporation /U.S.A	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : 코지라이프() www.ablemall.co.kr - 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호 - 담당자 : 김준혁과장 / 연락처 1544-8972 / FAX 031-737-4021

제품명	- (압력식 19인치)T19-5R
제품개요	- 키보드나 마우스로 컴퓨터 조작이 어려운 장애인이 손이나 펜 등으로 모니터 화면을 터치하여 컴퓨터를 조작할 수 있게 하는 입력보조기 (밀림 방지형 고무 받침대가 제공되어 쉽게 밀리거나 넘어지지 않음)
제품사양	- LCD타입 : 48cm(19") - 해상도 : 1440x900 - 화면비율 : 16 : 10(와이드) - 신호입력 : DVI, D/D, SUB - 동적 명암비 : 10000:1 - 밝기 : 300cd/m - 투명도 : 80% -응답속도 : 5ms
구성품목	- 모니터 본체 1 - 모니터 전원연결케이블 1 - 모니터 본체연결케이블 - 터치모니터 드라이브 CD - 설치방법 설명서 1부 - T자 받침대
주요기능	- 손가락이나 다른 도구로 모니터를 터치하여 기존의 일반 컴퓨터에서 사용하는 키보드와 마우스 기능을 대체할 수 있음
제품특징	- 상지 운동범위에 제한이 있는 장애인을 위한 작은 모니터 사이즈 - 별도의 사용방법을 익히지 않아도 누구나 쉽게 터치방법을 이해하여 컴퓨터를 사용할 수 있음 - 밀림방지형 T자 받침대를 부착하여 터치 시 쉽게 밀리거나 넘어가지 않아 힘의 조절이 어려운 장애인에게 효과적 - 마우스가 필요 없으며, 화상키보드 프로그램 활용 시 손이나 펜, 보조기 등으로 쉽게 화면 위에 문자나 데이터 정보를 입력하여 작업이 가능
기대효과	- 터치모니터는 컴퓨터 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있어 장애인의 정보통신 접근성 및 컴퓨터 활용률을 제고
사용가능대상	- 지체․뇌병변 장애 및 지적장애인 - 상지 운동범위에 제한이 있는 장애인 - 일반 마우스의 조작이 가능한 장애인 및 단순 LCD모니터를 희망하는 장애인은 제외 - 양팔 및 손은 자유롭게 사용할 수 있고 다리만 불편한 장애인은 제외
사용방법	- 사용설명서를 숙지 후 모니터와 본체를 연결 - 컴퓨터를 작동시킨 후 터치모니터 드라이브 CD 설치 - 설치시 나타나는 좌표설정을 마친 후 터치모니터 사용
최소PC 요구사항	- OS : Window95 이상
사용시 유의사항	- 일반 LCD모니터 위에 터치스크린 패널을 설치함으로써, 일반 LCD모니터에 비해 선명도가 다소 떨어짐 - 날카롭거나 뾰족한 물건으로 터치하면 터치스크린 패널이 손상될 수 있음
제조원	한스정보(한국)	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (재)파라다이스 복지재단() www.isorimall.com - 주소 : 서울시 중구 장충동 2가 186-39 파라다이스 복지재단 - 담당자 : 정재희 / 연락처 02-2277-3296(내선3) / FAX 02-2273-2658

제품명	- (압력식 21인치)JY-215T
제품개요	- 마우스로 컴퓨터를 조작하기 어려운 장애인이 컴퓨터 손가락 이나 펜으로 함으로써 마우스 없이 터치만으로 조작할 수 있게 하는 입력보조기기
제품사양	- 제품명 JY - 215 T LCD Touch Monitor Panel : S/S.LG.AUO.HYDIS.SV NEC. Touch Sreen : 5/4선 저항막방식.(Resistive) USB Type. 화면크기(Display size) : 54.68 cm. 색상지원(Color) 16.2M Color. 해상도 : 최대 1920 x 1080 지원.
구성품목	- 1.Touch Screen sw cd.2.RGB Cable. 3.DVI Cable.4.USB Cable. 5.전원Adapter.6.전원케이블.7.제품 사용설명서.8.품질보증서.
주요기능	- 키보드와 마우스의 입력 작업 기능을 손가락이나 둥근펜을 사용하여 터치하 여 사용 하며 사용자에 맞는 모니터의 각도를 자유자재로 변경하여 사용이 가 능하며 모니터를 세게 밀경우 밀리는 것을 방지해 주는 지지대 부가
제품특징	1.Touch panel 을 5선 저항막 방식 채택하여 X축 과 Y축 이 뛰어난 안정성 및 내구성 을 갖추어 장시간(몇년) 사용하여도 Touch 에 흔들림이 없음. 2.Touch Monitor 사용할시 손으로 누를때 monitor 흔들림 이 없어 사용이 편리 하다. 3.Monitor 해상도 및 명암 조정이 잘 되어 사용자 눈이 편안하다.
기대효과	- 지체뇌병변.지적장애인.발달장애인.등 손가락 과 팔 이 자유롭지못해 컴퓨터 자판 을 사용이 불편하여 혼자서는 (다른사람에 도움) 정보화 생활을 잘 할수 가 없었으나, Touch Monitor 를 만나고 나서 정보화 시대 에 함께 공유한다는 기쁨에 매일 즐거운 생활을 영유 하고 있는 효과 가 있음. (자녀,교육에 도 큰도움이 되고 있다는 사용자 의견 이 생활지에 게제 되었 음).
사용가능대상	- 지체 뇌병변 .지적장애.발달장애인. 등 기타 장애인
사용방법	-.4점 좌표 설정하기 -.터치를 하기위한 가장 중요한 설정사항입니다. 4점 좌표 설정을 하게 되면 화면이 하얗게 바뀌고 좌측 하단에 “X” 표시가 깜 빡인다. 깜빡이는 “X” 표시의 중심을 손가락 으로 꾸욱~ 눌러준다. 모니터 화면에 직접 손을 대서 약 3초 동안 누르면 된다. 이 때 터치모니터가 손가락의 압력을 감지하며, 감지하는 순간 스피커에서 삐이~~삑 소리가 나면서 인식이 완료 된다. 위와같은방법으로 나머지3개의 모서리에 “X”표시가나타날경우 위와 같이 실행하면 된다.
최소PC 요구사항	- Windows98.Me,2000,XP, VISTA 사용가능
사용시 유의사항	-전원은 제품과 함께 공급되는 아답타 외에는 사용하지 말 것 -고온 및 습도가 높은 곳에 방치 하지 말 것 -외부에서 충격을 가하면 터치 모니터의 액정이 손상될 수 있으므로 주의할 것
제조원	(주) 보림하이텍/ 한국	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)보림하이텍 http://www.bolimhightech.com - 주 소 : 경기도 의왕시 오전동 174번지 대현테크노월드 812호 - 담당자 : 010-5448-3504 / 연락처 031-452-0134 / FAX 031-452-0646

제품명	- 터치모니터 JY - 230 T
제품개요	- 마우스로 컴퓨터를 조작하기 어려운 장애인이 컴퓨터 손가락 이나 펜으로 함으로써 마우스 없이 터치만으로 조작할 수 있게 하는 입력보조기기
제품사양	- 제품명 JY - 230 T LCD Touch Monitor Panel : S/S.LG.AUO.HYDIS.SV NEC. Touch Sreen : 5/4선 저항막방식.(Resistive) USB Type. 화면크기(Display size) : 58.52 cm. 색상지원(Color) 16.2M Color. 해상도 : 최대 1920 x 1080 지원.
구성품목	- 1.Touch Screen sw cd.2.RGB Cable. 3.DVI Cable.4.USB Cable. 5.전원Adapter.6.전원케이블.7.제품 사용설명서.8.품질보증서.		-
주요기능	- 키보드와 마우스의 입력 작업 기능을 손가락이나 둥근펜을 사용하여 터치하 여 사용 하며 사용자에 맞는 모니터의 각도를 자유자재로 변경하여 사용이 가 능하며 모니터를 세게 밀경우 밀리는 것을 방지해 주는 지지대 부가
제품특징	1.Touch panel 을 5선 저항막 방식 채택하여 X축 과 Y축 이 뛰어난 안정성 및 내구성 을 갖추어 장시간(몇년) 사용하여도 Touch 에 흔들림이 없음. 2.Touch Monitor 사용할시 손으로 누를때 monitor 흔들림 이 없어 사용이 편리 하다. 3.Monitor 해상도 및 명암 조정이 잘 되어 사용자 눈이 편안하다.
기대효과	- 지체뇌병변.지적장애인.발달장애인.등 손가락 과 팔 이 자유롭지못해 컴퓨터 자판 을 사용이 불편하여 혼자서는 (다른사람에 도움) 정보화 생활을 잘 할수 가 없었으나, Touch Monitor 를 만나고 나서 정보화 시대 에 함께 공유한다는 기쁨에 매일 즐거운 생활을 영유 하고 있는 효과 가 있음. (자녀,교육에 도 큰도움이 되고 있다는 사용자 의견 이 생활지에 게제 되었 음).
사용가능대상	- 지체 뇌병변 .지적장애.발달장애인. 등 기타 장애인
사용방법	-.4점 좌표 설정하기 -.터치를 하기위한 가장 중요한 설정사항입니다. 4점 좌표 설정을 하게 되면 화면이 하얗게 바뀌고 좌측 하단에 “X” 표시가 깜 빡인다. 깜빡이는 “X” 표시의 중심을 손가락 으로 꾸욱~ 눌러준다. 모니터 화면에 직접 손을 대서 약 3초 동안 누르면 된다. 이 때 터치모니터가 손가락의 압력을 감지하며, 감지하는 순간 스피커에서 삐이~~삑 소리가 나면서 인식이 완료 된다. 위와같은방법으로 나머지3개의 모서리에 “X”표시가나타날경우 위와 같이 실 행하면 된다.
최소PC 요구사항	- Windows98.Me,2000,XP, VISTA 사용가능
사용시 유의사항	-전원은 제품과 함께 공급되는 아답타 외에는 사용하지 말 것 -고온 및 습도가 높은 곳에 방치 하지 말 것 -외부에서 충격을 가하면 터치 모니터의 액정이 손상될 수 있으므로 주의할 것
제조원	(주) 보림하이텍/ 한국	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)보림하이텍 http://www.bolimhightech.com - 주 소 : 경기도 의왕시 오전동 174번지 대현테크노월드 812호 - 담당자 : 010-5448-3504 / 연락처 031-452-0134 / FAX 031-452-0646

제품명	- (정전식 19인치)T19-5C
제품개요	- 키보드나 마우스로 컴퓨터 조작이 어려운 장애인이 손이나 정전식터치모니터 전용펜 으로 모니터 화면을 터치하여 컴퓨터를 조작할 수 있게 하는 입력보조기 (밀림 방지형 고무 받침대가 제공되어 쉽게 밀리거나 넘어지지 않음)
제품사양	- LCD타입 : 48cm(19") - 해상도 : 1440x900 - 화면비율 : 16 : 10(와이드) - 신호입력 : DVI-D, D-SUB - 동적 명암비 : 10000:1 - 밝기 : 300cd/m - 투명도 : 93% -응답속도 : 5ms
구성품목	- 모니터 본체 1 - 모니터 전원연결케이블 1 - 모니터 본체연결케이블 - 터치모니터 드라이브 CD - 설치방법 설명서 1부 - T자 받침대
주요기능	- 손가락이나 다른 도구로 모니터를 터치하여 기존의 일반 컴퓨터에서 사용하는 키보드와 마우스 기능을 대체할 수 있음
제품특징	- 밝고 선명한 화면 - 빠른 터치 반응 속도 - 우수한 내구성 - 가벼운 터치만으로도 작동하며 터치감이 부드러움 - 별도의 사용방법을 익히지 않아도 누구나 쉽게 터치방법을 이해하여 컴퓨터를 사용할 수 있음 - 밀림방지형 T자 받침대를 부착하여 터치 시 쉽게 밀리거나 넘어가지 않아 힘의 조절이 어려운 장애인에게 효과적 - 마우스가 필요 없으며, 화상키보드 프로그램 활용 시 손이나 전용펜으로 쉽게 화면 위에 문자나 데이터 정보를 입력하여 작업이 가능
기대효과	- 터치모니터는 컴퓨터 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있어 장애인의 정보통신 접근성 및 컴퓨터 활용률을 제고
사용가능대상	- 지체․뇌병변 장애 및 지적장애인 - 상지 및 손 골관절 장애 - 일반 마우스의 조작이 가능한 장애인 및 단순 LCD모니터를 희망하는 장애인은 제외 - 양팔 및 손은 자유롭게 사용할 수 있고 다리만 불편한 장애인은 제외
사용방법	- 사용설명서를 숙지 후 모니터와 본체를 연결 - 컴퓨터를 작동시킨 후 터치모니터 드라이브 CD 설치 - 설치시 나타나는 좌표설정을 마친 후 터치모니터 사용
최소PC 요구사항	- OS : Window95 이상
사용시 유의사항	- 인체의 전류를 인식하여 작동하는 정전식 터치모니터의 작동 원리(아이폰터치방식)로 인해 신체나 전용펜 이외에 다른 도구를 사용할 경우 터치가 되지 않음
제조원	한스정보(한국)	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (재)파라다이스 복지재단() www.isorimall.com - 주소 : 서울시 중구 장충동 2가 186-39 파라다이스 복지재단 - 담당자 : 정재희 / 연락처 02-2277-3296(내선3) / FAX 02-2273-2658

제품명	- (정전식 23인치)T23-2C
제품개요	- 키보드나 마우스로 컴퓨터 조작이 어려운 장애인이 손이나 정전식터치모니터 전용펜 으로 모니터 화면을 터치하여 컴퓨터를 조작할 수 있게 하는 입력보조기 (밀림 방지형 고무 받침대가 제공되어 쉽게 밀리거나 넘어지지 않음)
제품사양	- LCD타입 : 58cm(23") - 해상도 : 1920x1080 - 화면비율 : 16 : 9(와이드) - 신호입력 : DVI-D, D-SUB - 동적 명암비 : 10000:1 - 밝기 : 300cd/m - 투명도 : 93% - 응답속도 : 2ms
구성품목	- 모니터 본체 1 - 모니터 전원연결케이블 1 - 모니터 본체연결케이블 - 터치모니터 드라이브 CD - 설치방법 설명서 1부 - T자 받침대
주요기능	- 손이나 전용펜으로 모니터를 터치하여 기존의 일반 컴퓨터에서 사용하는 키보드와 마우스 기능을 대체할 수 있음
제품특징	- 밝고 선명한 화면 - 빠른 터치 반응 속도 - 우수한 내구성 - 몸에 흐르는 전류를 인식하여 작동하는 원리로 가벼운 터치만으로도 작동하며 터치감이 부드러움 - 별도의 사용방법을 익히지 않아도 누구나 쉽게 터치방법을 이해하여 컴퓨터를 사용할 수 있음 - 밀림방지형 T자 받침대를 부착하여 터치 시 쉽게 밀리거나 넘어가지 않아 힘의 조절이 어려운 장애인에게 효과적 - 마우스가 필요 없으며, 화상키보드 프로그램 활용 시 손이나 전용펜으로 쉽게 화면 위에 문자나 데이터 정보를 입력하여 작업이 가능
기대효과	- 터치모니터는 컴퓨터 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있어 장애인의 정보통신 접근성 및 컴퓨터 활용률을 제고
사용가능대상	- 지체․뇌병변 장애 및 지적장애인 - 상지 및 손 골관절 장애로 터치 시 일정 압력이 필요한 압력식 터치모니터 사용이 어려운 장애인 - 일반 마우스의 조작이 가능한 장애인 및 단순 LCD모니터를 희망하는 장애인은 제외 - 양팔 및 손은 자유롭게 사용할 수 있고 다리만 불편한 장애인은 제외
사용방법	- 사용설명서를 숙지 후 모니터와 본체를 연결 - 컴퓨터를 작동시킨 후 터치모니터 드라이브 CD 설치 - 설치시 나타나는 좌표설정을 마친 후 터치모니터 사용
최소PC 요구사항	- OS : Window95 이상
사용시 유의사항	- 인체의 전류를 인식하여 작동하는 정전식 터치모니터의 작동 원리(아이폰터치방식)로 인해 신체나 전용펜 이외에 다른 보조도구를 사용할 경우 터치가 되지 않음
제조원	한스정보(한국)	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (재)파라다이스 복지재단() www.isorimall.com - 주소 : 서울시 중구 장충동 2가 186-39 파라다이스 복지재단 - 담당자 : 정재희 / 연락처 02-2277-3296(내선3) / FAX 02-2273-2658

제품명	- (정전식 24인치)T24-3C
제품개요	- 키보드나 마우스로 컴퓨터 조작이 어려운 장애인이 손이나 정전식터치모니터 전용펜 으로 모니터 화면을 터치하여 컴퓨터를 조작할 수 있게 하는 입력보조기 (밀림 방지형 고무 받침대가 제공되어 쉽게 밀리거나 넘어지지 않음)
제품사양	- LCD타입 : 61cm(24") - 해상도 : 1920x1200 - 화면비율 : 16 : 10(와이드) - 신호입력 : DVI-D, D-SUB - 동적 명암비 : 10000:1 - 밝기 : 300cd/m - 투명도 : 93% -응답속도 : 5ms
구성품목	- 모니터 본체 1 - 모니터 전원연결케이블 1 - 모니터 본체연결케이블 - 터치모니터 드라이브 CD - 설치방법 설명서 1부 - T자 받침대
주요기능	- 손가락이나 전용펜으로 모니터를 터치하여 기존의 일반 컴퓨터에서 사용하는 키보드와 마우스 기능을 대체할 수 있음
제품특징	- 밝고 선명한 화면 - 빠른 터치 반응 속도 - 우수한 내구성 - 몸에 흐르는 전류를 인식하여 작동하는 원리로 가벼운 터치만으로도 작동하며 터치감이 부드러움 - 별도의 사용방법을 익히지 않아도 누구나 쉽게 터치방법을 이해하여 컴퓨터를 사용할 수 있음 - 밀림방지형 T자 받침대를 부착하여 터치 시 쉽게 밀리거나 넘어가지 않아 힘의 조절이 어려운 장애인에게 효과적 - 마우스가 필요 없으며, 화상키보드 프로그램 활용 시 손이나 전용펜으로 쉽게 화면 위에 문자나 데이터 정보를 입력하여 작업이 가능
기대효과	- 터치모니터는 컴퓨터 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있어 장애인의 정보통신 접근성 및 컴퓨터 활용률을 제고
사용가능대상	- 지체․뇌병변 장애 및 지적장애인 - 상지 및 손 골관절 장애로 터치 시 일정 압력이 필요한 압력식 터치모니터 사용이 어려운 장애인 - 일반 마우스의 조작이 가능한 장애인 및 단순 LCD모니터를 희망하는 장애인은 제외 - 양팔 및 손은 자유롭게 사용할 수 있고 다리만 불편한 장애인은 제외
사용방법	- 사용설명서를 숙지 후 모니터와 본체를 연결 - 컴퓨터를 작동시킨 후 터치모니터 드라이브 CD 설치 - 설치시 나타나는 좌표설정을 마친 후 터치모니터 사용
최소PC 요구사항	- OS : Window95 이상
사용시 유의사항	- 인체의 전류를 인식하여 작동하는 정전식 터치모니터의 작동 원리(아이폰터치방식)로 인해 신체나 전용펜 이외에 다른 보조도구를 사용할 경우 터치가 되지 않음
제조원	한스정보(한국)	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (재)파라다이스 복지재단() www.isorimall.com - 주소 : 서울시 중구 장충동 2가 186-39 파라다이스 복지재단 - 담당자 : 정재희 / 연락처 02-2277-3296(내선3) / FAX 02-2273-2658

제품명	바로키
제품개요	키보드 입력시 음절 예측기능이 있어 스위치만 동작시킬 수 있으면 일반화면 키보드를 사용하는 것보다 빠르고 편리하게 컴퓨터 입력이 가능한 키보드
제품사양	바로키는 소프트웨어 제품임. 무게 : 200g
구성품목	1)설치 CD 2) 락키 3)사용자 설명서 4) 무게 : 200g
주요기능	1)한글의 음절 예측 입력 기능 2)마우스 기능 3)일반 키보드 스캔 기능
제품특징	1)한글이 지원되는 유사제품은 없음 2)‘클릭키’ 라는 제품은 무료 배포 프로그램이나 음절예측기능이 없음. 3)화면 키보드 중 유일하게 음절예측기능이 포함된 제품
기대효과	음절 예측기능이 있어 컴퓨터에 의한 문서 작업이 빈번한 지체장애인들에게 컴퓨터 문서 입력을 빠르게 도와 줄 수 있음
사용가능대상	1)스위치 터치가 가능한(발, 손, 마우스 스틱) 중증 장애인. 2)안구 마우스를 사용하는 장애인
사용방법	1)설치 CD를 이용하여 사용자 PC에 바로키 프로그램을 설치 2)프로그램 설치 후 락키를 USB 포트에 연결 3)바로키 프로그램을 실행 4)편집하고자 하는 응용프로그램 ( 한글, 오피스 등 )을 실행시킨 후 바로키로 입력 시작
최소PC 요구사항	1)CPU : Pentium4 1.8GHz 이상 2)RAM : 256MB 3)운영체계 : Windows 2000, WinXP 4)하드디스크 : 40GB이상 5)표준 USB 1.1 이상
사용 시 유의사항	1)컴퓨터 사용이 익숙한 대상자는 효과 없음 2)컴퓨터에 특수 마우스를 연결하여 바로키를 사용하고자 하는 경우, 고객지원팀으로 연락
제조원	(주)트루시스템 / 대한민국	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (주)트루시스템(www.truesystem.co.kr) - 주소 : 경기도 성남시 분당구 구미동 153번지 로드랜드이지타워 307호 - 담당자 : 전종혁 / 연락처 031-712-8031 / FAX 031-712-8041

제품명	책상형팔받침대
제품개요	- 타이핑 및 마우스 작업 시 양팔을 지지하여 상지의 근력이 약한 분들에게 적정한 지지감을 주는 팔받침대
제품사양	- 고정 집게는 15~43mm두께의 책상까지 사용가능. - 75mm까지 팔 받침을 올릴 수 있음 길이5 1/8인치
구성품목	- 본체 - 한글 영문 매뉴얼
주요기능	- 키보드 사용 시 팔을 보호하며 지지해 주기 위해필요한 책상형 팔 받침대 - 팔받침대는 각도 조절이 되며 움직임의 제한이 없어 360 회전이 가능. - 고정 클램프 는 15~43mm두께의 책상까지 사용가능 - 75mm까지 팔받침을 올릴 수 있음
제품특징	- 시중에 나와 있는 저가형 제품 과는 달리 4축 크랭크 축으로 구성 회전 및 지지력이 뛰어남
기대효과	- 허리힘이 없어 키보드등을 조작시 팔을 들어 사용하기 어려운 장애인이 팔을 거치하여 사용하는 도구로 관련장애인의 정보접근성을 높여준다.
사용가능대상	- 상지근력이 약한 지체장애인
사용방법	- 사용할 테이블 및 책상 상판 두께를 확인 후 클램프를 고정 장착 사용자의 팔 상태에 따라 셋팅 후 사용
최소PC 요구사항	해당없음.
사용시 유의사항	- 설치시 단단히 고정할 것. - 팔을 거치하여 사용하는 제품으로 제품을 힘 주어 누르면 부러질 수 있으므로 힘주어 누르지 말 것
제조원	Ergo rest / Finland	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : 코지라이프() www.ablemall.co.kr - 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호 - 담당자 : 김준혁과장 / 연락처 1544-8972 / FAX 031-737-4021

제품명	- LCD 모니터용 이동보조기
제품개요	- 사용자의 환경에 맞게 LCD 모니터의 각도와 거리를 조절할 수 있는 모니터 이동보조기
제품사양	-사용가능한 LCD모니터 크기 :15~24“ -하중 : 3~8kg -무게 : 5kg -VESA 규격 : 78mm, 100mm 지원
구성품목	- 본체 1 - 렌치 - 모니터 고정나사 - 사용설명서
주요기능	- 장애인의 환경에 맞게 모니터의 위치 조절 가능 (Swivel : Free / 틸트 : 20~30도 / 리프트 : 220mm / 최장길이 : 500mm / Pivot : 90도) - 나사 조절 방식의 클램프타입으로 탈부착이 용이함
제품특징	- 전,후,좌,우 자유자재로 움직임이 자유로움 - Cable Orgnaizer 제공(케이블 정리 도구)으로 감전으로 부터의 안정성을 제공
기대효과	- 다양한 모니터 위치의 구현이 가능하여 사용자의 편의를 극대화 - 장애인들의 정보접근 및 컴퓨터 활용 폭 확대
사용가능대상	- 지체‧뇌병변장애 - 움직임이나 이동이 불편하여 모니터의 자유로운 위치 조정이 필요한 장애인
사용방법	- 사용 중인 모니터의 받침대를 제거하고 이동보조기와 연결 - 설치하고자 하는 테이블에 이동보조기를 노고 나사조절을 통해 고정 - 보조기를 사용자가 원하는 위치로 이동시켜 사용
최소PC 요구사항	- windows 체제 사용가능
사용시 유의사항	- 선택 시 사용 중인 모니터 적용 가능 여부 확인 - 사용자가 수령 후 직접 설치하는 상품으로 보조인의 도움이 필요 - 안전성을 위해 제품의 무게를 견딜 수 있는 책상이나 가구에 설치 - 보조기와 모니터의 연결이 완료될 때 까지 안전띠가 둘러진 상태를 유지 - 보조기를 설치할 테이블 상판의 두께가 19~32mm 범위 이내여야 설치 가능
제조원	에이스힌지텍(한국)	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (재)파라다이스 복지재단() www.isorimall.com - 주소 : 서울시 중구 장충동 2가 186-39 파라다이스 복지재단 - 담당자 : 정재희 / 연락처 02-2277-3296(내선3) / FAX 02-2273-2658

제품명	- 비쥬폰(CVP-2000)
제품개요	- 인터넷을 이용해 빠른 속도로 영상을 전송하여 실시간 움직임을 파악할 수 있어 수화로 의사를 전달할 수 있는 제품
제품사양	- 크기 : 255 x 155 x 200 (mm) - 무게 : 1.9(kg) (경광등 포함 2.6kg) - LCD : 7 인치와이드 터치스크린 - Camera : Digital CMOS Camera - Effective Pixels " 31만 화소		- 시스템 : SIP 2.0 (RFC3261) - Audio CODEC : G.711. G.722, G.729 - Video CODEC : H.263, H.264 - 속도 : 최대 30fps (CIF, QCIF)
구성품목	- 인터넷영상전화기 본체 1개 - 송수화기 1개 - 충전용 어댑터(5V) 1개 - 네트워크 연결선 1개		- 경광등 2 개 - 제품사용설명서 - 공유기 1Set (별도 추가 공급제품) (공유기 본체, 어댑터, 설명서, LAN선)
주요기능	- 화상통화 : 초당 30 프레임의 전송속도와 31만 화소의 선명한 화면을 통해 실시간 움직임을 표현함으로써 수화를 이용한 의사소통이 가능 - 기타 : 디지털앨범, 음성·영상차단 기능, 단축다이얼, 경광등 이용 수신알림, AV Out, 단문전송 기능, 영상 무제한 무료통화, 원격 업그레이드 기능
제품특징	- 일반전화선을 이용한 영상전화에 비해 실시간 속도를 유지함으로써 청각. 언어 장애인의의사소통이 가능하며, 통화 시 단문전송을 통해 무료로 내용을 전달 할 수 있음 - 외부기기 연결기능 : AV 기능을 통해 통화내역을 저장하거나 보낼 수 있음
기대효과	- 의사소통 수단을 확보하게 됨으로써 정보접근성 및 생활 편의성 제공 가능 - 생활에 필요한 서류, 구매, 신청 시 편리한 민원처리 수단 확보
사용가능대상	- 청각장애인 및 언어장애인
사용방법	- 최초 등록 시 : 인터넷 가입 - 인터넷전화국 가입 - 전화설치 - 등록 확인 - 사용 시 : 전화기 전원 켬 (최초 ON후 OFF 금지) 수화기를 들고 (혹은 스피커폰 버튼을 누른 후) 상대방 전화번호로 연결 - 영상을 보여주지 않을 때 : 영상 차단 버튼을 눌러 영상차단 (사용 시 해제)
최소PC 요구사항	- 하나의 인터넷에 가입하여 PC와 동시 사용을 위해 모뎀에 공유기 연결 후 인터넷 공유 기능사용
사용시 유의사항	- 청각·언어 장애인중 수화를 하지 못하는 대상자 (주로 노인분)는 영상전화를 이용한 정확한 의사전달에 한계가 있음 (단문 전송 기능을 사용하여 문자 정보 전달) - 청각장애인은 소리를 듣지 못하므로 전화기와 함께 제공되는 경광등을 전화기와 연결하여 불빛을 이용한 수신 알림 기능을 사용해야 함 - 제품 S/W 다운로드 시 전원을 끄지 말아야 함 (중도 전원 OFF시 사용불가)
제조원	(주)씨앤에스텔레콤 / 한국	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)가가넷 (www.vizufon.co.kr) - 주 소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 517-13 중앙인더스피아 5층 - 담당자 : 고종현 주임 / 전화 :070-7543-9445 / 휴대폰 : 010-8746-6066 E-mail : cielk@vizufon.co.kr / 팩스 : 031-734-9226

제품명	- 비쥬폰(CIP-6500)
제품개요	- 인터넷을 이용해 빠른 속도로 영상을 전송하여 실시간 움직임을 파악할 수 있어 수화로 의사를 전달할 수 있는 제품
제품사양	- 크기 : 225×175×74(mm) - 무게 : 2.4(kg) (경광등 포함 3kg) - LCD 사이즈: 5.6인치 (14.22Cm) - LCD Resolution : 960 x 234 Pixels - Dot Pitch(mm) : 0.118(w) x.0362(h)		- Camera : CCD Hi-Resolution Color - Effective Pixels " 27만 화소 - 시스템 : SIP 2.0 (RFC3261) - Audio CODEC : G.711. G.723.1, G.729 - Video CODEC : H.263 - 속도 : 최대 30fps (CIF, QCIF)
구성품목	- 인터넷영상전화기 본체 1개 - 송수화기 1개 - 충전용 어댑터(5V) 1개 - 네트워크 연결선 1개 - 경광등 1개		- 제품사용설명서 - 공유기 1Set (별도 추가 공급제품) (공유기 본체, 어댑터, 설명서, LAN선)
주요기능	- 화상통화 : 초당 30 프레임의 전송속도와 27만 화소의 선명한 화면을 통해 실시간 움직임을 표현함으로써 수화를 이용한 의사소통이 가능 - 기타 : 음성·영상차단 기능, 단축다이얼, 경광등 이용 수신알림, AV In/Out 단문전송 기능, 영상 무제한 무료통화, 원격감시 기능, 원격업그레이드 기능
제품특징	- 일반전화선을 이용한 영상전화에 비해 실시간 속도를 유지함으로써 청각. 언어 장애인의의사소통이 가능하며, 통화 시 단문전송을 통해 무료로 내용을 전달 할 수 있음 - 외부기기 연결기능 : AV 기능을 통해 통화내역을 저장하거나 보낼 수 있음
기대효과	- 의사소통 수단을 확보하게 됨으로써 정보접근성 및 생활 편의성 제공 가능 - 생활에 필요한 서류, 구매, 신청 시 편리한 민원처리 수단 확보
사용가능대상	- 청각장애인 및 언어장애인
사용방법	- 최초 등록 시 : 인터넷 가입 - 인터넷전화국 가입 - 전화설치 - 등록 확인 - 사용 시 : 전화기 전원 켬 (최초 ON후 OFF 금지) 수화기를 들고 (혹은 스피커폰 버튼을 누른 후) 상대방 전화번호로 연결 - 영상을 보여주지 않을 때 : 영상 차단 버튼을 눌러 영상차단 (사용 시 해제)
최소PC 요구사항	- 하나의 인터넷에 가입하여 PC와 동시 사용을 위해 모뎀에 공유기 연결 후 인터넷 공유 기능사용
사용시 유의사항	- 청각·언어 장애인중 수화를 하지 못하는 대상자 (주로 노인분)는 영상전화를 이용한 정확한 의사전달에 한계가 있음 (단문 전송 기능을 사용하여 문자 정보 전달) - 청각장애인은 소리를 듣지 못하므로 전화기와 함께 제공되는 경광등을 전화기와 연결하여 불빛을 이용한 수신 알림 기능을 사용해야 함 - 제품 S/W 다운로드 시 전원을 끄지 말아야 함 (중도 전원 OFF시 사용불가)
제조원	(주)씨앤에스텔레콤 / 한국	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)가가넷 (www.vizufon.co.kr) - 주 소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 517-13 중앙인더스피아 5층 - 담당자 : 고종현 주임 / 전화 :070-7543-9445 / 휴대폰 : 010-8746-6066 E-mail : cielk@vizufon.co.kr / 팩스 : 031-734-9226

제품명	- 디즈(포켓/목걸이 타입)
제품개요	청각장애인 및 난청인이 소리를 크게 듣을 수는 음성증폭기로 음원과의 거리가 멀거나, 주변 소음이 심할 경우 명료하게 원하는 소리를 청취할 수 있는 무선 음성증폭기
제품사양	<수신기> - 수신범위: 5M ~ 10M 이내 - 최대출력 : 135dB - 최대증폭도: 45dB - 연속사용시간 :10시간 - 충전시간 : 3시간 이내 - DC 입력 : DC5V/500mA - 외형: 90mm(W)x 60mm(D)x 12.5mm(H) - 무게: 61g	<송신기> - 송신범위 : 10M ~ 20M 이내 - 연속사용시간 : 10시간 - 충전시간 : 3시간 이내 - DC 입력 : DC5V/500mA - 외형: 90mm(W) x60mm(D) x 12.5mm(H) - 무게: 66g
구성품목	- 수신기 1개 - 핀 마이크 1개 - 한글 매뉴얼 1권	-송신기 1개 -이어폰 1개, 오디오케이블 1개 -충전어댑터 1개, 목걸이 줄 1개
주요기능	- 일반 음성 증폭 및 무선 음성 증폭 기능 가능(자동모드 변경기능) - 무선 송·수신기능 : 2.4GHz Digital Wireless - 음성 증폭기능 : MIC 내장 및 DSP (Digital Signal Processing) 회로 적용 - 충전기능 : 3.7V Lithium Ion Battery 적용 - 마이크 일체형 고출력 이어폰 적용 - 보조전원 연결기능 (보조 Battery 또는 DC Adaptor 연결) - Volume UP/Down 기능/Mode 변경 기능
제품특징	- 수신기는 일반 음성 증폭 보청기능 및 무선보청기능이 내장되어 있으며, 목에 걸거나 포켓에 넣어 사용할 수 있음. - 일반 음성증폭기능과 무선 음성증폭기능이 서로 자동으로 모드변환 되는 기능을 내장 (불필요시 수동모드 가능) - 송신기는 마이크 또는 외부음향 장치와 연결하여 무선 송신할 수 있음.
기대효과	기존의 일반 보청기기로는 제대로 들을 수 없었던 각종 생활 속 에서 나오는 각종 소리 정보(T.V 시청, 각종 세미나 및 모임, 업무회의 등)를 명료하게 들을 수 있게 되어 사회의 참여도나 소외감을 해소할 수 있게음
사용가능대상	- 고도, 중도, 경도 난청 장애인 (청각장애 2급～6급)

사용방법	<일반 음성 증폭기능 사용시> -음성증폭 수신기의 전원을 켜고 이어폰을 귀에 착용하 후 볼륨 조정 -사용 후 Power 스위치를 이용하여 전원을 끌 경우 자신이 사용하던 기능 및 볼륨 레벨 등이 저장 <무선 음성 증폭기 사용시> -송신기를 TV 등 음향 기기와 연결하여 사용시에는 음향기기의 오디오 출력 단자와 기기를 연결 후 전원을 켜고 모드 버튼을 눌러 AUX 기능에 맞춘다 (파란색 LED점등). 수신기를 들으며 송신 볼륨을 선택한다. -송신기에 마이크를 연결해 세미나, 회의 등에 사용할 경우에는 마이크를 꽂은 후 송신기의 모드를 MIC 모드 (빨간색 LED 점등)에 맞춘 후 사용한다.
최소PC 요구사항	- 해당없음
사용시 유의사항	- 무선 음성 증폭기능 사용시, 주변의 통신환경에 영향을 받아 기능 작동이 원활하지 않을 수 있음. - 청각신경에 문제가 있어 소리를 못 듣거나 말을 들어도 언어를 구별하지 못하는 대상자는 효과를 볼 수 없다.
제조원	(주)건융아이비씨/대한민국	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (주)건융아이이비씨() www.kunyoong.com ablemall.co.kr - 주소 : 서울 강남구 역삼동 832-7 황화 1302호 - 담당자 : 탁경희/ 연락처 02-563-5260 / FAX 02-561-5928 Email: kunyoong@kita.net

제품명	- 하하 2
제품개요	청각장애인 또는 난청인이 소리를 증폭하여 들을 수 있도록 도와주는 무선 디지털 음성증폭기로 귓속에 넣지 않고 전화수화기처럼 귀에 밀착하여 사용
제품사양	<수신기> -음원처리: 디지털처리 (DSP) 적용 -무선사용주파수: 2.4GHz (ISM Band) -최대출력: 135dB -최대증폭도: 45dB -동작전원: 리튬 이온 밧데리(충전용:3.7V) -충전방식: 전용충전기 (거치형) -동작전류: 80mA 이하 -연속사용시간: 10 시간 이상 -크기: 54mm(W) x 143mm(D) x 44.5mm(H) -무게:78.5g	<충전, 살균 일체형 충전형 송신기> -무선사용주파수: 2.4GHz (ISM Band) -무선송수신거리 : 5m 이내 -충전방식 : AC220V(입력), 전용어댑터(DC5V;출력) -충전시간: 3시간 이내 -크기: 86mm(W) x 133mm(D) x 37mm(H) -무게: 97g
구성품목	- 수신기 1개 - 핀 타입 마이크 1개 - 한글 매뉴얼 1권	-충전,살균 일체형 충전형 송신기 1개 -충전 어댑터 1개
주요기능	- 무선 송·수신 디지털 음성 증폭기능 - 송·수신기 충전 방식으로 휴대가 가능 - UV살균기능 내장으로 충전시 살균 기능 작동 - 귓속에 넣지 않고 귀에 밀착하여 사용 - 무선사용주파수: 2.4GHz (ISM Band) - 일반보청기와의 호환(HAC): 듀얼 리시버 적용 (보청기T-모드에서 사용 가능) - AGC기능 내장
제품특징	- 디지털 무선 음성증폭기로서 주변 소음환경 등에 무관하게 상대방의 소리를 깨끗하게 들을 수 있음 - 수신기 및 송신기는 충전밧데리가 내장되어 이동 및 휴대사용이 가능함. - UV살균기능으로 위생적임.
기대효과	귓속에 보청기기를 넣지 못하는 난청 장애인들의 경우, 귓속에 넣지 않고 귀에 밀착함으로써 음성증폭의 효과를 보게 할 수 있게 됨
사용가능대상	- 경도, 중도 난청 장애인 (청각장애 3급～6급)

사용방법	① 수신기의 볼륨스위치를 “+”방향으로 돌리면 수신기의 전원이 켜진다. ② 상대방은 송신기에 핀마이크를 꽂아 마이크에 대고 말한다. ③ 이 때 사용자는 자신의 청력에 따라 수신기의 볼륨을 조절한 후 수신기를 귀에 갖다대면 소리가 증폭되어 들린다.
최소PC 요구사항	- 해당없음
사용시 유의사항	- 무선기기의 특성상 주변의 통신환경에 영향을 받아 기능 작동이 원활하지 않을 수 있음. - 청각신경에 문제가 있어 소리를 못 듣거나 말을 들어도 언어를 구별하지 못하는 대상자는 효과를 볼 수 없다.
제조원	(주)건융아이비씨/대한민국	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (주)건융아이이비씨() www.kunyoong.com ablemall.co.kr - 주소 : 서울 강남구 역삼동 832-7 황화 1302호 - 담당자 : 탁경희/ 연락처 02-563-5260 / FAX 02-561-5928 Email: kunyoong@kita.net

제품명	- 키즈보이스
제품개요	- 조음 및 음성장애로 자신의 의사를 적절하게 표현할 수 없는 의사소통장애인이 사용할 수 있고 한국형 그림상징과 사진 등을 이용하여 누구나 쉽게 사용할 수 있는 보완대체의사소통기기
제품사양	- 크기 : 27.65×19.7×1.95(㎝) - 무게 : 1(Kg) - 운영체제 : Windows CE.NET - CPU : VIA C7-M 500MHz - Main Memory : 256MB		- Display : 10.4인치 터치모니터 - 사운드 : 스테레오, 내장 마이크 - 배터리 : 리튬이온 2400mAh - 사용시간 : 보통 2~3시간 - 전원 : DC19V / AC 100~240V
구성품목	- 본체 1개 - 한글 매뉴얼 1권 - SD카드 1개 - 소형키보드 1개		- 충전용 아답터(220V) 1개 - 배터리 1개 - 휴대용 가방 1개
주요기능	- 원하는 문장을 입력해서 음성으로 재생하는 문장 의사소통 기능 - 그림상징 및 어휘를 탑재하여 화면을 터치해서 사용 - 문자를 음성으로 읽어주는 음성합성엔진(TTS) 탑재하여 음성출력 - 어휘/그림상징 편집(추가/삭제/수정기능, 음성 녹음 및 재생 기능, 면 분할 기능, 외부소리 저장기능 등 다양한 가능 제공 - 간편한 휴대성과 이동성, 견고성, 미려한 디자인, 외국제품의 1/3 가격
제품특징	- 국내 연구진이 개발한 한국형 그림상징(K-PCS) 탑재 - 멀티페이지 카테고리 만들기, Search 기능, 터치스크린 인터페이스 제공으로 사용이 편리 - 그림 어휘 추가 기능, SD카드 방식의 데이타 저장매체로 사용 및 관리가 용이하며 외부 충격에 강하도록 제품 설계 - 간편한 휴대성과 이동성, 견고성, 미려한 디자인
기대효과	- 언어치료 및 재활 치료 등의 도구로 활용될 수 있어 구어의 발달을 촉진하여 대화술의 발전 가능 - 문장이해력 향상으로 인터넷 등을 활용할 수 있는 능력향상 - 의사소통에 어려움을 겪고 있는 아동 또는 성인의 의사소통을 좀 더 쉽게 해주어 삶의 질 향상 - 의사소통 실패로 인한 좌절을 줄이고, 문제행동 감소에 도움 - 다양한 상호작용 안에서 효과적으로 참여하여 사회성 향상 및 더 많은 일반 활동 참여 가능
사용가능대상	- 조음 및 음성장애로 자신의 의사를 적절하게 표현할 수 없는 뇌병변, 지적장애, 자폐성장애, 언어장애, 중증·중복장애인, 청각장애인 등 모든 의사소통장애인
사용방법	① 파워(오른쪽 상단)를 누른 후 그림상징 의사소통을 사용하려면 [시작]을, 문장으로 의사소통을 하려면 [대화하기]를 선택 ② 의사소통이 필요한 상황에 해당하는 그림을 선택(화면터치) ③ 어휘를 누른 후 하단의 관련 동사를 눌러 의사소통(음성으로 터치와 동시에 출력됨) ④ [대화하기]를 눌러 문장을 입력하여 [소리듣기] 로 음성을 출력
최소PC 요구사항	- 해당없음
사용시 유의사항	- 본 제품은 스위치(USB Type)를 지원하므로 화면을 터치할 수 없는 중증장애인도 스캐닝을 통하여 사용하실 수 있습니다. - 최초 사용 시 배터리를 최대한 충전하여 사용해야 합니다. - 7일 이상 사용하지 않을 경우 배터리를 반드시 분리하여 보관해야 합니다.
제조원	(주)유비큐 / KOREA(한국)	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)유비큐 (www.aackorea.com) - 주소 : 충남 천안시 쌍용동 456 나사렛대학교 제2창학관 205호 - 담당자 : 설민환 / 연락처 010-9590-6003 / FAX 031-480-0597

제품명	- 오케이톡톡
제품개요	-조음 및 음성장애로 자신의 의사를 적절하게 표현할 수 없는 의사소통장애인이 사용할 수 있는 보완대체의사소통기기
제품사양	- 크기 : 28.2×14.8×2.8(㎝) - 무게 : 600(g) (배터리포함) - 메모리 : 2GB - USB 2.0 지원 - 녹음형식 : WAVE 파일형식 - S/W- 윈도우 XP이상
구성품목	- 본체(단말기) - 그림상징 및 음성파일 편집 S/W 1장 - 기본 그림 카드 12장 - 그림카드 커버 2장		- USB 통신 케이블 - 한글 사용 설명서(8페이지) 1부 - AA 건전지 2개 - 품질보증서
주요기능	- 의사소통에 필요한 음성녹음/ 재생(아나로그 디지털 모두 지원) - 제공 되는 SW를 통해 그림상징 및 음성파일 편집 출력 - 제공되는 SW를 통해 600여개의 음성파일과 그림상징 지원 - 2인 사용자구분과 6개 채널지원(100개의 의사소통 상징 활용)
제품특징	- 아나로그 방식의 의사소통기기와 PC 연동(음성 및 그림 편집/출력 프로그램 제공) - SD 메모리 카드 채택(녹음시간 증대 및 고품질 음성재생) - 사용자 구분 지원(2인)으로 활용성 증대
기대효과	- 언어 장애우들의 의사소통의 편의성 증대 - 발당장애 학생들의 언어 훈련, 언어학습 지원 가능 - 의사소통 상징 및 음성 편집 SW 활용으로 누구나 쉽게 사용(보조자) - 장애로 인해 의사표현 및 소통을 하지 못하는 지체 부자유 및 발달장애인의 의사소통을 보완 - 언어발달 촉진, 의사소통 능력 신장으로 학습발달, 생활적응능력신장의 효과
사용가능대상	- 언어 장애, 정신 지체(신체장애로 인해 표현하기 힘들거나 매끄럽게 표현하지 하는 장애인)
사용방법	- 전원 켬 - 그림상징카드에 맞는 채널선택 버튼으로 채널을 선택한다. - 그림상징 버튼(10개)을 누르면 그림상징에 대응하는 음성파일이 출력된다. - 상황에 따라 그림상징 카드를 교체 하여 사용한다. - 사용자의 필요성에 따라 PC와 연동되는 그림/음성 편집 SW를 활용한다
최소PC 요구사항	- SW WIN XP 이상 - 512 MB 이상(메모리)
사용시 유의사항	- A,B MODE를 지원 함으로 사용전 MODE 확인 요망 - USB 케이블은 PC와 연동되는 SW활용시만 사용
제조원	(주)아리수에듀 / 한국	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : (주)아리수에듀 () www.arisuedu.co.kr - 주소 : 서울시 금천구 가산동 60-4 코오롱테크노밸리 310호 - 담당자 : 김태성 / 연락처 02-878-4391 / FAX 02-878-4392

제품명	슈퍼토커
제품개요	- 조음 및 음성장애로 자신의 의사를 적절하게 표현할 수 없는 의사소통장애인이 사용할 수 있는 보완대체의사소통기기
제품사양	- 본체 : 32(가로) x 20(세로) x 45(높이) mm - 녹음시간 : 최대16분 - 무게 : 600g - 전압 : AA건전지 4개사용
구성품목	- 본체 - 2,4,8칸의 키가드(내장)
주요기능	- 2,4,8칸의 키판넬이 포함되어 있어 사용자의 능력에 따라 메시지 저장 - 8개의 스위치짹이있어 별도의 스위치를 구매 사용가능
제품특징	- 건전지 전원을 사용하여 휴대하여 사용할 수 있습니다. - 그림과 함께 녹음된 소리를 반복해서 들을 수 있어 언어습득훈련에 효과적입니다.
기대효과	- 언어 전달력이 부족한 청각장애인 및 뇌병변 장애인등의 의사소통 대체효과 - 셀을 누르면 나는 소리에 따라 결과 과정을 반복함으로써 발성발어를 촉진
사용가능대상	- 지체/뇌병변 장애인
사용방법	- 사용방법에 따라 키판넬을 삽입. - 녹음 버튼을 누른후 원하는 메시지 녹음.
최소PC 요구사항	- 해당없음
사용시 유의사항	- 젖은 손으로 기기를 사용하지 말 것. - 기기에 강한 충격이나 임의로 분해하지 말 것. - 직사광선이나 열기구에 가까이 놓지 말것. - 물기가 있는곳에서 사용하지 말것.
제조원	Ablenet / U.S.A	품질보증기간		12개월
연락처	- 회사명 : 코지라이프() www.ablemall.co.kr - 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호 - 담당자 : 김준혁과장 / 연락처 1544-8972 / FAX 031-737-4021

제품명	- 솔이가있는세상
제품개요	- 언어장애인의 사회 적응능력 개발 및 언어 학습지도를 목적으로 개발 된 프로그램으로 현직 특수교사 및 언어치료사 등이 가상현실 기반 언어학습, 터치스크린을 이용한 학습, 순환형 학습 등의 새로운 학습방법을 제공하는 언어학습지도 프로그램
제품사양	구 분 최소 사양 권장 사양 운영체제 한글 윈도우 한글 윈도우 NT 및 2000 이후 버전 XP 및 Vista, 윈도우7 CPU Pentium4 2.1Ghz이상 Pentium4 2.1Ghz RAM 64MB 이상 1GB 이상 디스크 용량 3GB이상 5GB CD-Rom 8 배속 52 배속
구성품목	사용설명서 1권 클리어파일 1개 언어학습 단어장 2권 교육용 CD 20장 교재 3권
주요기능	1 영상학습 - 3D 가상공간을 사용자가 직접 주인공이 되어, 집안과 학교 교실을 체험 하면서 언어 훈련 2 조음지도 - 단어와 문장을 통한 학습, 발음교정 학습, 그리고 TTS학습으로 구성. - 단어와 문장을 그림과 연상이 되게 구성하고 그것을 3D 영상을 통하여 최대한 정확하게 전달 되게 제작. 3 학습관리 - 사용자의 교육내용 및 학습 진행 현황을 부모님(보호자)에게 알릴 수 있는 기능 4 학습교재 - 학습교재는 학습교재와 단어학습장으로 구성되었으며 영상학습의 영상을 학습교재와 같이 공부할 수 있는 환경을 제공 - 단어학습장은 단어와 문장에 관련한 이미지를 학습내용에 맞춰서 데이터베이스화 하여 원하는 이미지와 단어/문장을 프린트할 수 있게 구성
제품특징	1 과학적 적인 첨단 IT 기술을 이용한 가상현실 교육 2 현직 특수교사 및 언어치료사의 교육시스템 개발을 통한 사실감. 단순 3 최신 교육과정인 제8차 교육과정의 교육 내용을 반영하여 현장감 있는 학교 교육과 연계
기대효과	1 영상학습을 통해 사회생활에 대하여 간접체험을 경험할 수 있으며 각 상황에 대한 대처능력을 향상시킬 수 있다. 2 가상현실을 이용한 교육을 통해 학습효과에 대한 향상 및 집중력을 높일 수 있다. 3 조음지도를 통해 언어적 능력을 향상하고 TTS를 통하여 재매 유발 및 언어에 대한 응용력을 키울 수 있다. 4 학습관리를 통해 개개인에 대한 정보를 확인하고 교육한 내용에 대한 기록을 통해 좀더 체계적인 교육이 가능해진다.
사용가능대상	언어 장애가 있는 학생(장애우 및 영/유아)중 의사소통이 가능한 지적장애 2~3급 기준
사용방법	S/W 특성상 사용설명서 참조
제조원	샘솔정보기술주식회사 / 대한민국	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : 샘솔정보기술() http://www.semsol.co.kr - 주소 : 서울시 구로구 구로3동 222-7 코오롱 디지털타워빌란트 208호 - 담당자 : 김종호 / 연락처 02-890-6870 / FAX 02-890-6869

제품명	- 모모야 모모 언어훈련 기초편
제품개요	- 국내 최초의 언어훈련 소프트웨어 - 언어, 학습, 발달 장애아동을 위한 체계화된 언어교육, 치료용 소프트웨어 - 읽기, 쓰기, 말하기 등 다양한 언어영역을 발달시킬 수 있는 소프트웨어
제품사양	- 언어치료 소프트웨어 명사1, 명사2, 용언, 꾸미는 말 CD 30매
구성품목	- 명사1 : CD 10매 - 명사2 : CD 10매 - 용언, 꾸미는 말 : CD 10매, 학습지도서, 헤드셋
주요기능	- 음성녹음재생기능 - 각종 사진과 그림 멀티미디어 자료 제공 - 퀴즈 형식의 문제 풀이 기능 - TTS 기능 : 제시되는 음성의 높낮이, 속도 조절 - 학습 및 관리 기능, 자기 평가 기능 - 교수학습지도안(Lesson Plan) : 현장 활용을 위한 교수학습지도안 제공
제품특징	-국내최초 전문적 언어훈련 소프트웨어로써 언어장애아동을 위한 언어치료소프트웨어 -낱말 및 용언을 학습할 수 있는 내용을 중심으로 구성되어 있어 언어치료 및 학습을 처음 시작하는 아동들에게 적합 -아동들이 좋아할 만한 화면과 이해하기 쉬운 내용을 중심으로 구성되어 있어, 치료실 및 가정, 특수학교에서 활용이 가능 -기존언어치료실에서 많이 사용되고 있어 가정 연계 학습에 매우 효과적
기대효과	-장애아동의 언어치료, 훈련에 활용하여 사회, 경제적 자립을 위한 기본전제인 언어소통능력 회복에 기여할 수 있음 -가정에서 활용하며 치료효과를 높임 -경제적으로 치료비용의 부담감소
사용가능대상	언어장애, 발달장애, 지적장애, 학습장애
사용방법	① CD를 넣으신 후 설치동작을 따라하시고 설치가 끝나면 ‘나중에 재부팅을 하겠습니다’에 체크하시고 계속 설치 진행 ② 설치완료 후 동봉한 업데이트 CD를 설치하면 출석부와 문이 나옴 ③ 출석부를 클릭하시고 패스워드 ‘admin'을 입력하시면 학생관리 화면이 나옴 ④ 학생관리 화면에 아동의 정보 입력 ⑤ 아이콘 지정하고 완료를 클릭한 다음 추가 버튼을 클릭하고 진행 ⑥ 입력과정이 끝나면 ‘학생관리 끝내기’를 클릭 ⑦ 생성된 아이콘을 클릭하시면 씨디에 수록된 해당학습으로 이동하여 학습을 진행
최소PC 요구사항	-Windows 98/2000/ME/XP -스테레오 사운드 카드/마우스, SVGA(800x600 해상도)이상의 그래픽 카드 -메모리 64M 이상, 30MB 이상의 하드디스크 여유공간
사용시 유의사항	- 1024 * 768 화면에서 최적화 - 각 CD별 최초 1회 시리얼 등록 및 설치 - 문장학습, 상황학습 부분 사용 불가 - 학습자의 인지수준에 따라 보호자의 도움이 필요할 수 있음
제조원	에듀엔젤(한국)	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (재)파라다이스 복지재단() www.isorimall.com - 주소 : 서울시 중구 장충동 2가 186-39 파라다이스 복지재단 - 담당자 : 정재희 / 연락처 02-2277-3296(내선3) / FAX 02-2273-2658

제품명	- 모모야 모모 언어훈련 응용편
제품개요	- 국내 최초의 언어훈련 소프트웨어 - 언어, 학습, 발달 장애아동을 위한 체계화된 언어교육, 치료용 소프트웨어 - 문장학습 및 다양한 상황 학습을 통해 실생활에 맞는 언어 학습 및 발달이 가능
제품사양	- 언어치료 소프트웨어 문장학습, 상황학습 CD 30매
구성품목	-문장학습 : CD 10매 -학교생활 : CD 5매 -가정생활 : CD 5매 -지역사회1 : CD 5매 -지역사회2 : CD 5매, 학습지도서 -헤드셋
주요기능	- 음성녹음재생기능 - 각종 사진과 그림 멀티미디어 자료 제공 - 퀴즈 형식의 문제 풀이 기능 - TTS 기능 : 제시되는 음성의 높낮이, 속도 조절 - 학습 및 관리 기능, 자기 평가 기능 - 교수학습지도안(Lesson Plan) : 현장 활용을 위한 교수학습지도안 제공
제품특징	- 국내최초의 전문적 언어훈련 소프트웨어로써 언어장애아동을 위한 문장, 상황학습 언어 치료 소프트웨어 - 학교, 가정, 지역사회에서 만나는 다양한 상황에 맞는 문장과 단어로 구성되어 있어 실생활에 응용이 가능 -아동들이 좋아할 만한 화면과 이해하기 쉬운 내용을 중심으로 구성되어 있어, 치료실 및 가정, 특수학교에서 활용이 가능 -기존언어치료실에서 많이 사용되고 있어 가정 연계 학습에 매우 효과적
기대효과	-장애아동의 언어치료, 훈련에 활용하여 사회, 경제적 자립을 위한 기본전제인 언어소통능력 회복에 기여할 수 있음 -가정에서 활용하며 치료효과를 높임 -경제적으로 치료비용의 부담감소
사용가능대상	언어장애, 발달장애, 지적장애, 학습장애
사용방법	① CD를 넣으신 후 설치동작을 따라하시고 설치가 끝나면 ‘나중에 재부팅을 하겠습니다’에 체크하시고 계속 설치 진행 ② 설치완료 후 동봉한 업데이트 CD를 설치하면 출석부와 문이 나옴 ③ 출석부를 클릭하시고 패스워드 ‘admin'을 입력하시면 학생관리 화면이 나옴 ④ 학생관리 화면에 아동의 정보 입력 ⑤ 아이콘 지정하고 완료를 클릭한 다음 추가 버튼을 클릭하고 진행 ⑥ 입력과정이 끝나면 ‘학생관리 끝내기’를 클릭 ⑦ 생성된 아이콘을 클릭하시면 씨디에 수록된 해당학습으로 이동하여 학습을 진행
최소PC 요구사항	-Windows 98/2000/ME/XP -스테레오 사운드 카드/마우스, SVGA(800x600 해상도)이상의 그래픽 카드 -메모리 64M 이상, 30MB 이상의 하드디스크 여유공간
사용시 유의사항	- 1024 * 768 화면에서 최적화 - 각 CD별 최초 1회 시리얼 등록 및 설치 - 낱말학습 부분 사용 불가 - 학습자의 인지수준에 따라 보호자의 도움이 필요할 수 있음
제조원	에듀엔젤(한국)	품질보증기간	12개월
연락처	- 회사명 : (재)파라다이스 복지재단() www.isorimall.com - 주소 : 서울시 중구 장충동 2가 186-39 파라다이스 복지재단 - 담당자 : 정재희 / 연락처 02-2277-3296(내선3) / FAX 02-2273-2658