평창 방림농공단지 산업단지계획(변경)

2013. 01

	평 창 군

평창군 고시 제2013-6호

방림농공단지 산업단지계획(변경) 승인 고시

평창군 고시 제2010-14(2010.05.03)호로 지정 고시된 방림농공단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제8조의 규정에 의하여 산업단지계획을 변경하고 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및 같은법 시행령 제27조「토지이용규제 기본법」제8조의 규정에 의거 지형도면을 고시합니다.

2013년 01월 16일

평 창 군 수

1. 산업단지의 명칭․위치 및 면적(변경)

◦ 단지종류 : 일반단지

◦ 명    칭 : 방림 농공단지

◦ 위    치 : 강원도 평창군 방림면 방림리 611-9번지 일원

◦ 면    적

- 기   정 : 62,192㎡

- 변   경 : 61,593㎡, 감) 599㎡

2. 산업단지의 목적(변경없음)

◦지역특성을 살린 특성화된 산업단지 조성으로 수도권의 우량기업 유치기반 조성

◦지역의 청정 농특산물을 활용한 농식품가공산업 유치 촉진

◦서울대 농생대 그린바이오 연구단지와 연계한 바이오 관련 제조업 육성

3. 산업단지 개발사업의 시행자(변경없음)

◦ 시행자 : 평창군수

◦ 주  소 : 강원도 평창군 평창읍 군청길 77

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경없음)

◦ 개발기간 : 산업단지계획승인일 ～ 2011. 12. 31

◦ 시행방법 : 공영개발

5. 주요유치업종 및 유치업종 배치계획(변경)

가. 주요유치 업종

◦ 식음료(지역특산물 가공), 바이오 관련 제조업(서울대 그린바이오 연구단지와 연계)

- 식․음료업(10, 11), 기타제조업(33)

나. 유치업종 배치계획(변경)

구 분	대분류	중분류	면적(㎡)		구성비(%)		비고
			기정	변경	기정	변경
계			41,009	40,320.0	100.0	100.0	감)689.0
음식료품	C 제조업	소계	15,013	14,868.8	36.6	36.9	감)144.2
		식료품(C10)	8,634	8,490.4	21.1	21.1	감)143.6
		음료(C11)	6,379	6,378.4	15.5	15.8	감)0.6
바이오관련업	C 제조업	소계	16,967	16,483.0	41.4	40.9	감)484.0
		식료품(C10)	4,789	4,790.2	11.7	11.9	증)1.2
		의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)	4,634	4,634.7	11.3	11.5	증)0.7
		기타 기계 및 장비 제조업(C29)	7,544	7,058.1	18.4	17.5	감)485.9
지역특화업	C 제조업	소계	9,029	8,968.2	22.0	22.2	감)60.8
		음식료업(C10, C11)	4,852	4,822.4	11.8	12.0	감)29.6
		기타제조업(C33)	4,177	4,145.8	10.2	10.3	감)31.2

6. 용도지역계획, 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 용도지역계획(변경)

구 분		면 적 (㎡)			구성비	비 고
		기 정	변 경	변 경 후
합 계		62,192	감)599	61,593	100.0
관리지역	보전관리지역	-	-	-	-
	생산관리지역	-	-	-	-
	계획관리지역	62,192	감)599	61,593	100.0

※ 산업단지 구역면적 감소에 따른 용도지역 면적 축소

나. 토지이용계획(변경)

구 분	면 적(㎡)			비 율(%)	비 고
	기정	변경	변경후
계	62,192	-	61,593.0	100.0
◦ 공장시설용지	41,009	감)689	40,320.0	65.5	8개 블록
◦ 공공시설용지	11,526	증)564.8	12090.8	19.6
-도 로 -저 류 지 -공 동 이 용 시설 -주 차 장 -폐수종말처리시설	7,285 1,325 1,236 777 903	증)617.0 감)9.8 증)53 감)1.9 감)93.5	7,902.0 1,315.2 1,289.0 775.1 809.5	12.8 2.1 2.1 1.3 1.3	3개노선(685m) 관리사무실, 공동근로복지시설
◦ 녹 지 용 지	9,657	증)62.2	9,182.2	14.9
-완 충 녹 지 -조 성 녹 지	3,383 6,274	증)743.0 감)680.8	3,717.0 5,465.2	6.0 8.9	폭 5~10m

다. 주요 기반시설계획(변경)

1) 도로계획(변경)

◦ 총괄표

구분		합 계			1 류			2 류			3 류
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	기정	3	664	7,285	-	-	-	1	468	4,869	2	196	2,416
	변경	4	685	7,902				1	468	5,027	3	217	2,875
중 로	기정	1	100	1,826	-	-	-	-	-	-	1	100	1,826
	변경	1	100	2,135	-	-	-	-	-	-	1	100	2,135
소 로	기정	2	564	5,459	-	-	-	1	468	4,869	1	96	590
	변경	3	585	5,767	-	-	-	1	468	5,027	2	117	740

◦ 도로계획(변경)

구분	도로번호				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)
합 계						685	-	-	-	-	-
소 계 (중로)						100	-	-	-	-	-
기정	중로	3	1	12~15	집산도로	100	616	621-1	일반도로	-	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)
변경	중로	3	1	12~15	집산도로	100	611-14	611-14	일반도로	-
소 계 (소로)						585	-	-	-	-	-
기정	소로	2	1	10	국지도로	468	621-1	624	일반도로	-	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)
변경	소로	2	1	10	국지도로	468	611-14	611-14	일반도로	-
기정	소로	3	1	6	국지도로	96	612-2	610-2	일반도로	-	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)
변경	소로	3	1	6	국지도로	76	611-15	611-15	일반도로	-
신설	소로	3	2	6	국지도로	41	611-15	611-15	일반도로	-

2) 주차장계획(변경)

구 분		번 호	위 치	면 적 (㎡)	비 고
기정	노외주차장	1	방림면 방림리 612-2번지	777
변경	노외주차장	1	방림면 방림리 611-6번지	775.1	감) 1.9㎡

4) 녹지계획(변경)

구 분		번호	위 치	면 적 (㎡)	비고
기정	완충녹지	1	방림면 방림리 616번지 일원	733
변경	완충녹지	1	방림면 방림리 611-12번지 일원	397	감) 336㎡
기정	완충녹지	2	방림면 방림리 615번지 일원	2,650
변경	완충녹지	2	방림면 방림리 611-13번지 일원	3,320	증) 670㎡

5) 저류시설계획(변경)

구 분		번호	위 치	면 적 (㎡)	비고
기정	저류시설	1	방림면 방림리 612-1번지	1,325
변경	저류시설	1	방림면 방림리 611-4번지	1,315.2	감) 9.8㎡

6) 폐수종말처리시설계획(변경)

구 분		번호	위 치	면 적 (㎡)	비고
기정	폐수종말처리시설	1	방림면 방림리 610-2번지	903
변경	폐수종말처리시설	1	방림면 방림리 611-7번지	809.5	감) 93.5㎡

7) 공급처리시설계획(변경없음)

① 상수도

구 분	용수량(㎥/일)	상수 공급계획	비 고
계	388	-
공업용수	362	지방상수도(평창-대화통합정수장 : 시설용량 9,700㎥/일)를 활용토록 계획하며, 국도 31호선에 기 매설된 배수관로(D100㎜)에서 분기하여 사용
생활용수	26

② 하수도

구 분	용수량(㎥/일)	오․폐수 처리계획	비 고
계	243	-
공장폐수	210	지구내 폐수종말처리시설에서 자체처리
생활오수	21
지하수량	12

8) 폐기물처리계획(변경없음)

◦ 폐기물처리장은 설치하지 않으며, 폐기물처리전문업체를 통해 위탁처리

◦ 생활폐기물은 92.7톤/일, 사업장 폐기물 13.2톤/일

9) 에너지 및 통신공급계획(변경없음)

① 전력

구 분	전력사용량(㎾)	전력공급계획	비 고
전 력	826	한국전력공사와 협의하여 공급

② 통신

구 분	통신수요량(회선)	통신공급계획	비 고
통 신	42	한국통신공사와 협의하여 공급	여유율 : 30%

③ 에너지

구 분	열수요량(Gcal/년)	에너지공급계획	비 고
에너지	52,482	저유황경유 또는 LNG로 공급계획

7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획(변경없음)

◦ 공동이용시설은 업체의 입주 시기 및 규모, 인원 등을 감안하여 설치.

◦ 폐수종말처리시설은 입주업체 가동 전 설치계획임.

8. 평창 군관리계획 (용도지역 등)결정(변경)

가. 용도지역 결정(변경없음)

1) 용도지역 결정조서(총괄)(변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후
계		1,463,600,127	-	1,463,600,127	100.00
도 시 지 역		15,944,841	-	15,944,841	1.09
관리지역	소 계	331,548,039	-	331,548,039	22.65
	관리지역(미세분)	15,346,516	-	15,346,516	1.05
	보전관리지역	86,310,226	-	86,310,226	5.90
	생산관리지역	47,696,788	-	47,696,788	3.26
	계획관리지역	182,194,509	-	182,194,509	12.45
농 림 지 역		976,198,247	-	976,198,247	66.70
자연환경보전지역		139,909,000	-	139,909,000	9.56

2) 행정구역별(방림면) 용도지역 결정조서(변경없음)

구 분		면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후
합 계		120,763,630	-	120,763,630	100.00
도 시 지 역		-	-	-	-
관리 지역	소 계	31,000,324	-	31,000,324	25.67
	관리지역(미세분)	2,001,564	-	2,001,564	1.66
	보전관리지역	11,361,072	-	11,361,072	9.41
	생산관리지역	4,955,492	-	4,955,492	4.10
	계획관리지역	12,682,196	-	12,682,196	10.50
농 림 지 역		89,763,306	-	89,763,306	74.33
자연환경보전지역		-	-	-	-

3) 농공단지 용도지역 결정조서

구 분		면 적 (㎡)			비 고
		기 정	변 경	변 경 후
합 계		62,192	감) 599	61,593
관 리 지 역	보전관리지역	-	-	-
	생산관리지역	-	-	-
	계획관리지역	62,192	감) 599	61,593

※ 농공단지 구역면적 감소에 따른 용도지역 면적 축소

나.  지구단위계획구역 결정

1) 지구단위계획구역 결정조서

도면표시 번호	구역명	구역의 세분	위치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
①	방림 농공단지	산업유통형 지구단위계획구역	강원도 평창군 방림면 방림리 613번지 일원	62,192	감) 599	61,593	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)

▨ 지구단위계획구역 결정 사유서

구분	도면표시번호	위 치	면 적 (㎡)	결 정 사 유
변경	①	강원도 평창군 방림면 방림리 613번지 일원	면적축소 기정:62,192 변경:61593 감) 599	농공단지 편입대상지 일부제척 및 구적오차 정정을 위해 산업유통형 지구단위계획구역을 결정(변경)하고자 함

다.  군계획시설 결정(변경)

1) 교통시설 결정(변경)조서

가) 도로

(1) 도로 총괄표(변경)

구분		합 계			1 류			2 류			3 류
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	기정	3	664	7,285	-	-	-	1	468	4,869	2	196	2,416
	변경	4	685	7,902				1	468	5,027	3	217	2,875
중 로	기정	1	100	1,826	-	-	-	-	-	-	1	100	1,826
	변경	1	100	2,135	-	-	-	-	-	-	1	100	2,135
소 로	기정	2	564	5,459	-	-	-	1	468	4,869	1	96	590
	변경	3	585	5,767	-	-	-	1	468	5,027	2	117	740

(2) 도로 결정(변경)조서

구분	도로번호				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)
합 계						685	-	-	-	-	-
소 계 (중로)						100	-	-	-	-	-
기정	중로	3	1	12~15	집산도로	100	616	621-1	일반도로	-	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)
변경	중로	3	1	12~15	집산도로	100	611-14	611-14	일반도로	-

(2) 도로 결정(변경)조서 : 계속

구분	도로번호				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)
소 계 (소로)						585	-	-	-	-	-
기정	소로	2	1	10	국지도로	468	621-1	624	일반도로	-	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)
변경	소로	2	1	10	국지도로	468	611-14	611-14	일반도로	-
기정	소로	3	1	6	국지도로	96	612-2	610-2	일반도로	-	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)
변경	소로	3	1	6	국지도로	76	611-15	611-15	일반도로	-
신설	소로	3	2	6	국지도로	41	611-15	611-15	일반도로	-

나) 주차장

(2) 주차장 결정(변경)조서

구 분	도면표시 번호	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
변경	①	노외주차장	방림면 방림리 611-6번지	777	감) 1.9	775.1	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)	계획관리지역

▨ 주차장 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변 경 사 유
①	완충 녹지	∙변경 : 777㎡→775.1㎡, 감)1.9㎡	∙ 방림농공단지 확정측량에 따른 구적오차 정정.

2) 공간 시설

가) 녹지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
변경	①	녹지	완충녹지	방림면 방림리 611-12번지 일원	733	감) 336	397	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)	계획관리지역
변경	②	녹지	완충녹지	방림면 방림리 611-13번지 일원	2,650	증) 670	3,320	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)	계획관리지역

▨ 녹지 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변 경 사 유
①	완충 녹지	∙변경 : 733㎡→397㎡, 감)336	∙ 방림농공단지 구역변경에 따른 녹지면적 감소
②	완충 녹지	∙변경 : 2,650㎡→3,320㎡, 증) 670㎡	∙ 방림농공단지 구역변경에 따른 녹지면적 증가

3) 방재시설

가) 유수지

(1) 유수지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
변경		유수지	저류 시설	방림면 방림리 611-4번지	1,325	감) 9.8	1,315.2	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)	계획관리 지역

▨ 유수지 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변 경 사 유
①	유수지	∙변경 : 1,325㎡→1,315.2㎡, 감) 9.8㎡	∙ 방림농공단지 확정측량에 따른 구적오차 정정.

4) 환경기초시설

가) 환경기초시설

(1) 폐기물처리시설 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
변경		폐수종말 처리장	방림면 방림리 610-2번지	903	감) 93.5	809.5	평창군고시 2010-14호 (2010.5.3)	계획관리지역

▨ 폐지물처리시설 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변 경 사 유
①	폐기물 처리시설	∙변경 : 903㎡→809.5㎡, 감)93.5㎡	∙ 방림농공단지 확정측량에 따른 구적오차 정정.

라. 지구단위계획 결정(변경)

1) 지구단위계획 결정(변경)조서

가) 가구의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경)조서

도면번호		기정 면적 (㎡)	가 구		증감(㎡)		비 고
			위 치	변경면적(㎡)
계		62,192	-	61,593.0	감)	599.0
①	공장시설용지	41,009	방림면 방림리 일원	40,320.0	감)	689.0
②	공공시설용지	11,526	방림면 방림리 일원	12,090.8	증)	564.8
③	녹지용지	9,657	방림면 방림리 일원	9,182.2	감)	474.8

나) 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경)조서

도면번호			기정면적 (㎡)	획 지		증감(㎡)		비고
				위 치	변경면적 (㎡)
계			62,192	-	61,593.0	-
①	공장시설용지		41,009	-	40,320.0	감)	689.0
	① -1	공장용지	2,660	방림면 방림리 611번지 일원	2,212.5	감)	447.5
	① -2	공장용지	4,884	방림면 방림리 611-1 번지 일원	4,845.6	감)	38.4
	① -3	공장용지	4,634	방림면 방림리 611-2 번지 일원	4,634.7	증)	0.7
	① -4	공장용지	4,789	방림면 방림리 611-3 번지 일원	4,790.2	증)	1.2
	① -5	공장용지	4,177	방림면 방림리 611-8 번지 일원	4,145.8	감)	31.2
	① -6	공장용지	4,852	방림면 방림리 611-9 번지 일원	4,822.4	감)	29.6
	① -7	공장용지	6,379	방림면 방림리 611-10 번지 일원	6,378.4	감)	0.6
	① -8	공장용지	8,634	방림면 방림리 611-11 번지 일원	8,490.4	감)	143.6
②	공공시설용지		11,526	-	12,090.8	증)	564.8
	② -1	도로	1,826	방림면 방림리 611-14 번지 일원	2,135.0	증)	309.0
	② -2	도로	4,869	방림면 방림리 611-14 번지 일원	5,027.0	증)	158.0
	② -3	도로	590	방림면 방림리 611-15 번지 일원	740.0	증)	150.0
	② -4	저류지	1,325	방림면 방림리 611-4 번지 일원	1,315.2	감)	9.8
	② -5	공동이용시설	1,236	방림면 방림리 611-5 번지 일원	1,289.0	증)	53.0
	② -6	주차장	777	방림면 방림리 611-6 번지 일원	775.1	감)	1.9
	② -7	폐수종말처리시설	903	방림면 방림리 611-7 번지 일원	809.5	감)	93.5
③	녹지용지		9,657	-	9,182.2	감)	474.8
	③ -1	완충녹지	733	방림면 방림리 611-12 번지 일원	397.0	감)	336.0
	③ -2	완충녹지	2,650	방림면 방림리 611-13 번지 일원	3,320.0	증)	670.0
	③ -3	조성녹지	6,274	방림면 방림리 611-12 번지 일원	5,465.2	감)	808.8

다) 건축물에 대한 용도․건폐율․용적율․높이․배치․형태․색채․건축선에 관한 군관리계획 결정조서(변경없음)

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
① -1 ~ ① -8 (공장시설 용지)	평창군 방림면 방림리 일 원	용도	허용용도	∙국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제71조 제1항 제19호 및 별표20 제1호 자목의 건축물(공장)
			불허용도	∙농공단지 개발 및 운영에 관한 통합지침 제36조 제2항의 사업장 ∙허용용도이외의 용도
		건 폐 율		∙70%이하
		용 적 률		∙150%이하
		높 이		∙4층이하
		배 치 (권 장)		∙외부지역에서 조망시 잘 발달된 산림녹지형태의 자연경관을 조망하기 위한 통경축 및 통풍축을 확보할 수 있도록 층고 조정(단층) 및 건축물을 입지 배치시킴 ∙건물의 배치를 수평 배치보다는 직각 및 사선 배치함
		형 태 (권 장)		∙외벽: Off-White계열 나무, 흙, 돌 등 자연재질을 권장하고, 자연재질이 아닌 도장마감 시에도 Off-White계열의 저채도, 고명도의 연한 베이지계열의 색채를 사용하여 자연색과 잘 조화될 수 있도록 함.
		색 채 (권 장)		∙주조색은 건축물의 벽면, 보조색은 벽면 일부와 부속시설 등, 강조색은 지붕 등에 사용 권장 - 주조색 : 색상(off~white), 명도(9~10), 채도(1~2) - 보조색 : 색상(7.5YR), 명도(6이상～7미만), 채도(4~6) - 강조색 : 색상(7.5YR), 명도(2~4), 채도(5~8) ∙주변경관을 해치지 않는 범위안에서 선정하되 평창군과 사전협의 권장
		건 축 선		∙도로와 접한 면은 건축한계선 1m 지정
② -5 (공동이용 시설)	평창군 방림면 방림리 일 원	용도	허용용도	∙건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 ∙건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설
			불허용도	∙허용용도이외의 용도
		건 폐 율		∙70%이하
		용 적 률		∙150%이하
		높 이		∙4층이하
		배 치 (권 장)		∙외부지역에서 조망시 잘 발달된 산림녹지형태의 자연경관을 조망하기 위한 통경축 및 통풍축을 확보할 수 있도록 층고 조정(단층) 및 건축물을 입지 배치시킴 ∙건물의 배치를 수평 배치보다는 직각 및 사선 배치함
		형 태 (권 장)		∙외벽: Off-White계열 나무, 흙, 돌 등 자연재질을 권장하고, 자연재질이 아닌 도장마감 시에도 Off-White계열의 저채도, 고명도의 연한 베이지계열의 색채를 사용하여 자연색과 잘 조화될 수 있도록 함.
		색 채 (권 장)		∙주조색은 건축물의 벽면, 보조색은 벽면 일부와 부속시설 등, 강조색은 지붕 등에 사용 권장 - 주조색 : 색상(off~white), 명도(9~10), 채도(1~2) - 보조색 : 색상(7.5YR), 명도(6이상～7미만), 채도(4~6) - 강조색 : 색상(7.5YR), 명도(2~4), 채도(5~8) ∙주변경관을 해치지 않는 범위안에서 선정하되 평창군과 사전협의 권장
		건 축 선		∙도로와 접한 면은 건축한계선 1m 지정

9. 수용․사용할 토지․건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우  그 세목과 그 소유자 및 ｢공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한법률｣ 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인 성명․주소 : 별첨 1

10. 지형도면 고시

◦ 명    칭 : 평창 방림농공단지

◦ 위    치 : 강원도 평창군 방림면 방림리 611-9번지 일원

◦ 면    적 : 기정-62,192㎡ → 변경-61,593㎡(감 599㎡)

◦ 지형도면 : 게재생략

11. 관련도서 열람방법

◦ 장    소 : 평창군청 경제체육과(☏033-330-2741)

◦ 기    간 :  2013. 01. 16. ～ 2013. 2. 04.

◦ 열람시간 :  평일 09:00～18:00

[별첨 1]

평창 방림농공단지(변경) [ 토지 및 권리조서 ]

일련번호	소재지			지적 면적 (㎡)	편입 면적 (㎡)	소유자		지분	소유권이외의권리명세
	위치	지번	지목			성명	주소		종류	권리자	권리자 주소
계				68,344	61,593
1	방림리	169-2	천	203	7	국(농림수산부)
2	방림리	609-1	대	253	5	국(국토해양부)
3	방림리	610-9	답	591	186	국(국토해양부)
4	방림리	610-10	대	108	98	국(국토해양부)
5	방림리	611	장	2,213	2,213	평창군
6	방림리	611-1	장	4,846	4,846	평창군
7	방림리	611-2	장	4,635	4,635	평창군
8	방림리	611-3	장	4,790	4,790	평창군
9	방림리	611-4	유	1,315	1,315	평창군
10	방림리	611-5	대	1,289	1,289	평창군
11	방림리	611-6	장	775	775	평창군
12	방림리	611-7	잡	810	810	평창군
13	방림리	611-8	장	4,146	4,146	평창군
14	방림리	611-9	장	4,822	4,822	평창군
15	방림리	611-10	장	6,378	6,378	강원감자조합공동사업법인	강원도 평창군 용평면 이목정리 726-1
16	방림리	611-11	장	8,490	8,490	평창군
17	방림리	611-12	공	7,018	5,823	평창군
18	방림리	611-13	공	2,319	2,189	평창군
19	방림리	611-14	도	6,599	6,445	평창군
20	방림리	611-15	도	948	923	평창군
21	방림리	612-4	답	832	180	국(국토해양부)
22	방림리	613-2	답	898	385	국(국토해양부)
23	방림리	615-2	답	796	256	국(국토해양부)
24	방림리	616-1	도	828	490	국(국토해양부)
25	방림리	616-3	답	13	5	국(국토해양부)
26	방림리	616-5	답	40	14	국(국토해양부)
27	방림리	617	답	359	50	김정옥	서울 서초구 잠원동 74-2 신반포6차아파트 216-1114
28	방림리	618-2	전	2,010	8	김정옥	서울 서초구 잠원동 74-2 신반포6차아파트 216-1114
29	방림리	634-3	답	20	20	국(국토해양부)

방림농공단지 산업단지계획 토지이용계획도