평창군공고 제2013 - 640호

평창군 어린이공원 및 소공원 공원조성계획결정(안) 공람·공고

강원도고시 제96-38호(96.03.06), 제99-182호(99.11.04), 제92-10호(92.01.27), 제98-145호(98.07.11), 제06-76호(06.04.21), 제05-145호(05.06.24), 제2011-371호(2011.11.28)로 군관리계획(시설:공원)결정된 평창군 대화면, 용평면, 진부면, 대관령면 일원의 어린이공원 및 소공원 공원조성계획(안)에 대하여 『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』제16조의2 및 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제28조 및 같은 법 시행령 제22조 규정에 의한 주민의견 청취를 위해 다음과 같이 공람·공고합니다.

2013.  07.  08.

평  창  군  수

1. 계획의 개요

○ 사업명 : 평창군 어린이공원 및 소공원 공원조성계획수립

○ 위  치 : 평창군 대화면, 용평면, 진부면, 대관령면 일원

구분	공원명	위치	결정면적(M2)	비고
어린이 공원	대화3공원	대화면 대화리 432-1	1,500
	대화4공원	대화면 대화리 874-1	1,500
	상진부1공원	진부면 상진부리 280-10	2,180
	하진부1공원	진부면 하진부리 15-6	2,320
	하진부2공원	진부면 하진부리 147-6	1,500
	제3어린이공원	대관령면 횡계리 279-117	2,000
	제4어린이공원	대관령면 횡계리 354-17	2,377
	제5어린이공원	대관령면 횡계리 261-1	2,116
	제6어린이공원	대관령면 횡계리 294-4	1,754
	제7어린이공원	대관령면 횡계리 294-26	1,724
소공원	장평1공원	용평면 장평리 365-12	1,290
합 계			20,261

○ 면  적 : 20,261㎡ (어린이공원 10개소, 소공원 1개소)

○ 시행자 : 평창군수

2. 조성계획(안)

가. 대화3공원 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계		1,500	675				16	부지면적의45.0%
기반시설	소계	186.0	186.0				-
	광장	69.0	69.0				-
	도로	117.0	117.0				-
조경시설		-	-				3
휴양시설		53.0	53.0				3
유희시설		379.0	379.0				7
운동시설		57.0	57.0				3
녹지 및 기타		825.0	-				-	부지면적의55.0%

○ 주요 내용(신설)

- 기반시설 : 소로 117.0㎡, 광장 69.0㎡

- 휴양시설 : 휴게쉼터 1개소 53.0㎡

- 유희시설 : 놀이터 1개소 379.0㎡

- 운동시설 : 체력단련장 1개소 37.0㎡, 건강지압로 1개소 20.0㎡

나. 대화4공원 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계		1,500	828				16	부지면적의55.2%
기반시설	소계	294.0	294.0				-
	광장	150.0	150.0				-
	도로	144.0	144.0				-
조경시설		49.0	49.0				3
휴양시설		89.0	89.0				3
유희시설		147.0	147.0				7
운동시설		249.0	249.0				3
녹지 및 기타		672.0	-				-	부지면적의44.8%

○ 주요 내용(신설)

- 기반시설 : 소로 150㎡, 광장 144㎡

- 조경시설 : 암석원 1개소 49㎡

- 휴양시설 : 휴게쉼터 1개소 89㎡

- 유희시설 : 놀이터 1개소 147㎡

- 운동시설 : 배드민턴장 2면 249㎡

다. 상진부1공원 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계		2,180	1,305				27	부지면적의59.9%
기반시설	소계	368.0	368.0				-
	광장	109.0	109.0				-
	도로	259.0	259.0				-
조경시설		278.0	278.0				6
휴양시설		126.0	126.0				5
유희시설		377.0	377.0				9
운동시설		81.0	81.0				4
교양시설		75.0	75.0				-
편익시설		-	-				-
관리시설		-	-				3
녹지 및 기타		875.0	-				-	부지면적의40.1%

○ 주요 내용(신설)

- 기반시설 : 소로 259㎡, 광장 109㎡

- 조경시설 : 초화원 1개소 278.0㎡

- 휴양시설 : 휴게쉼터 2개소 126.0㎡

- 유희시설 : 놀이터 1개소 377.0㎡

- 운동시설 : 체력단련장 1개소 81.0㎡

- 교양시설 : 전시트랠리스 1개소 75.0㎡

라. 하진부1공원 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계		2,320	1,173				12	부지면적의50.6%
기반시설	소계	398.0	398.0				-
	광장	221.0	221.0				-
	도로	117.0	117.0				-
휴양시설		104.0	104.0				6
유희시설		671.0	671.0				4
관리시설		-	-				2
녹지 및 기타		1,147.0	-				-	부지면적의49.4%

○ 주요 내용(신설)

- 기반시설 : 소로 177.0㎡, 광장 221.0㎡

- 휴양시설 : 휴게쉼터 2개소 104.0㎡

- 유희시설 : 놀이터 1개소 671㎡

- 관리시설 : 수목보호판 2기

마. 하진부2공원 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계		1,500	872				17	부지면적의58.1%
기반시설	소계	206.0	206.0				-
	광장	76.0	76.0				-
	도로	130.0	130.0				-
조경시설		-	-				6
휴양시설		191.0	191.0				3
유희시설		391.0	391.0				3
운동시설		84.0	84.0				3
관리시설		-	-				2
녹지 및 기타		628.0	-				-	부지면적의41.9%

○ 주요 내용(신설)

- 기반시설 : 소로 130.0㎡, 광장 76.0㎡

- 휴양시설 : 쉼터 2개소 191.0㎡

- 유희시설 : 놀이터 2개소 391.0㎡

- 운동시설 : 체력단련장 1개소 84.0㎡

- 관리시설 : 수목보호판 2기

바. 대관령 제3어린이공원 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계		2,000	549				7	부지면적의27.4%
기반시설	소계	197.0	197.0				-
	광장	25.0	25.0				-
	도로	172.0	172.0				-
휴양시설		66.0	66.0				-
유희시설		187.0	187.0				3
운동시설		34.0	34.0				4
편익시설		65.0	65.0				-
녹지 및 기타		1,451.0	-				-	부지면적의72.6%

○ 주요 내용(신설)

- 기반시설 : 소로 171.0㎡, 광장 25.0㎡

- 휴게시설 : 휴게쉼터 1개소 66.0㎡

- 유희시설 : 놀이터 1개소 187.0㎡

- 운동시설 : 건강지압로 1개소 34.0㎡

- 편익시설 : 전망스탠드 1개소 65.0㎡

사. 대관령 제4어린이공원 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계		2,377	825				14	부지면적의34.7%
기반시설	소계	380.0	380.0				-
	광장	-	-				-
	도로	380.0	380.0				-
조경시설		39.0	39.0				4
휴양시설		144.0	144.0				10
유희시설		262.0	262.0				-
녹지 및 기타		1,552.0	825.0				-	부지면적의65.3%

○ 주요 내용(신설)

- 기반시설 : 소로 380.0㎡

- 조경시설 : 허브초화원 1개소 39.0㎡

- 휴양시설 : 휴게쉼터 1개소 144.0㎡

- 유희시설 : X-게임장 1개소 262.0㎡

아. 대관령 제5어린이공원 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계		2,116	845				13	부지면적의39.9%
기반시설	소계	265.0	265.0				-
	광장	-	-				-
	도로	265.0	265.0				-
조경시설		-	-				2
휴양시설		97.0	97.0				5
유희시설		483.0	483.0				6
녹지 및 기타		1,271.0	-				-	부지면적의60.1.0%

○ 주요 내용(신설)

- 기반시설 : 소로 265.0㎡

- 조경시설 : 새집조형물 2기

- 휴양시설 : 휴게쉼터 1개소 97.0㎡

- 유희시설 : 놀이터 1개소 483.0㎡

자. 대관령 제6어린이공원 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계		1,754	715				6	부지면적의40.7%
기반시설	소계	210.0	210.0				-
	광장	145.0	145.0				-
	도로	65.0	65.0				-
휴양시설		18.0	18.0				2
유희시설		64.0	64.0				1
운동시설		423.0	423.0				3
녹지 및 기타		1,039.0	-				-	부지면적의59.3%

○ 주요 내용(신설)

- 기반시설 : 소로 65.0㎡, 광장 145.0㎡

- 휴양시설 : 파고라쉼터 1개소 18.0㎡

- 유희시설 : 놀이터 1개소 64.0㎡

- 운동시설 : 인라인트랙 1개소 347.0㎡, 체력단련장 1개소 76.0㎡

차. 대관령 제7어린이공원 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계		1,724	426				13	부지면적의24.7%
기반시설	소계	271.0	271.0				-
	광장	67.0	67.0				-
	도로	204.0	204.0				-
휴양시설		-	-				6
유희시설		23.0	23.0				1
운동시설		132.0	132.0				-
교양시설		-	-				1
관리시설		-	-				5
녹지 및 기타		1,298.0	-				-	부지면적의75.3%

○ 주요 내용(신설)

- 기반시설 : 소로 204.0㎡, 광장 67.0㎡

- 유희시설 : 놀이터 1개소 23.0㎡

- 운동시설 : 농구장 1개소 132.0㎡

- 교양시설 : 북카페 1기

- 관리시설 : 수목보호판 5기

카. 장평 제1공원(소공원) 조성계획(안)

○ 시설면적

구 분	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
			동수(동)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
계	1,290	197				6	부지면적의15.3%
휴양시설	16.0	16.0				2
유희시설	83.0	83.0				1
운동시설	98.0	98.0				3
녹지 및 기타	1,093.0	-				-	부지면적의84.7%

○ 주요 내용(신설)

- 휴양시설 : 휴게쉼터 1개소 16.0㎡

- 유희시설 : 놀이터 1개소 83.0㎡

- 운동시설 : 체력단련장 1개소 98.0㎡

3. 공람내용 : 평창어린이공원 및 소공원 결정(안) 관계도서 : 게재생략

4. 공람기간 : 공람공고일로부터 14일간

5. 공람장소 : 평창군 도시주택과 및 읍·면사무소

6. 의견제출 : 본 조성계획(안)에 대하여 의견이 있으신 분은 의견내용(의견제출자의 주소 및 연락처 기록)을 서면으로 작성하여 의견서(별도서식 없음)를 공람기간 내에 공람장소에 제출하여 주시기 바라며, 기타 자세한 사항은 공람장소로 문의하시기 바랍니다.

7. 기    타 : 기타 궁금한 사항에 대하여는 평창군 도시주택과(☏ 033-330-2433)으로 문의하여 주시기 바랍니다.