평창군고시 제2013 - 65호

평창군 어린이 공원 및 소공원 조성계획결정 고시

1. 강원도고시 제96-38호(96.03.06), 제99-182호(99.11.04), 제92-10호(92.01.27), 제98-145호(98.07.11), 제06-76호(06.04.21), 제05-145호(05.06.24), 제2011-371호(2011.11.28)로 군관리계획(시설 : 공원)결정된 평창군 대화면, 용평면, 진부면, 대관령면 일원의 어린이공원 및 소공원에 대하여 군계획위원회 심의를 거쳐「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조ㆍ제32조,「동법 시행령」제25조 및 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조 규정에 따라, 공원조성계획을 결정하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2013년    9월     6일

평    창    군    수

□ 평창 어린이공원 및 소공원 조성계획결정

1. 결정 취지

『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』 제16조(공원조성계획의 입안ㆍ결정)에 의한 공원조성계획이 미 수립 상태인 공원을 현지 여건과 주민의견을 충분히 검토하여 자연훼손을 최소화하고 건전한 휴식처를 마련함과 동시에 지역주민들이 효율적인 여가활동을 할 수 있도록 공원을 조성하여 지역주민들의 삶의 질적 향상을 도모하고자 함.

2. 위치 및 면적

구 분	시설의 명칭	위 치	결정면적(M2)	비 고
어린이 공원	대화3공원	대화면 대화리 432-1	1,500
	대화5공원	대화면 대화리 1779-3	1,500
	상진부1공원	진부면 상진부리 280-10	2,180
	하진부1공원	진부면 하진부리 15-6	2,320
	하진부2공원	진부면 하진부리 147-6	1,500
	횡계 제3어린이공원	대관령면 횡계리 279-117	2,000
	횡계 제4어린이공원	대관령면 횡계리 354-17	2,377
	횡계 제5어린이공원	대관령면 횡계리 261-1	2,116
	횡계 제6어린이공원	대관령면 횡계리 294-4	1,754
	횡계 제7어린이공원	대관령면 횡계리 294-26	1,724
소공원	장평1공원	용평면 장평리 365-12	1,290
합 계			20,261

3. 공원결정조서

가. 대화3 어린이공원 결정조서

1) 공원결정조서

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	대화3 어린이공원	어린이 공원	대화면 대화리 432-1	1,497	1996.03.06 강고 제 96-38호

2) 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		1,500.0	675.0	-	-	-	16	시설율 45.0%
기반시설	소계	186.0	186.0	-	-	-	-
	광장	69.0	69.0	-	-	-	-
	도로	117.0	117.0	-	-	-	-
조경시설		-	-	-	-	-	3
휴양시설		53.0	53.0	-	-	-	3
유희시설		379.0	379.0	-	-	-	7
운동시설		57.0	57.0	-	-	-	3
녹지 및 기타		825.0	-	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
									바닥 면적	연면적
계					1,500.0	675.0	-	-	-	-	16	45.0%
기반 시설	소계		-	-	186.0	186.0	-	-	-	-	-
	광장		가	-	69.0	69.0	-	-	-	-	-
		진입광장-1	가-1	대상지 북측	50.0	50.0	-	-	-	-	-
		진입광장-2	가-2	대상지 서측	19.0	19.0	-	-	-	-	-
	도로		산1∼2	전지역	117.0	117.0	-	-	-	-	-
조경 시설	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	3
	트랠리스		①	가-2	-	-	목재	-	-	-	3

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
휴양 시설	소계	-	-	53.0	53.0	-	-	-	-	3
	휴게쉼터	나	대상지 동측	53.0	53.0	-	-	-	-	-
	조형파고라	②	나	-	-	목재	-	-	-	2
	앉음벽	③	라-1	-	-	목재	-	-	-	1
유희 시설	소계	-	-	379.0	379.0	-	-	-	-	7
	놀이터	다	-	379.0	379.0	-	-	-	-	-
	조합놀이대	④	다	-	-	목재	-	-	-	1
	정글짐	⑤	다	-	-	-	-	-	-	1
	과학놀이시설	⑥	다	-	-	-	-	-	-	2
	흔들놀이시설	⑦	다	-	-	목재	-	-	-	3
운동 시설	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	체력단련장	라	대상지 동측	-	-	-	-	-	-	-
	건강지압로	마	산2	-	-	철재	-	-	-	-
	체력단련시설	⑧	라	-	-	철재	-	-	-	3
녹지 및 기타	소계	-	-	825.0	-	-	-	-	-	-
	녹지	-	-	825.0	-	-	-	-	-	-	55.0%

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계					49	117
신설	소로	3류	1	3.0	29.0	87.0	산책로	가 -1	산책로2
		3류	2	1.5	20.0	30.0	산책로	산책로1	나

나. 대화5 어린이공원 결정조서

1) 공원결정조서

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	대화5 어린이공원	어린이 공원	대화면 대화리 1779-3	1,500	1996.03.06 강고 제 96-38호

2) 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		1,500.0	752.0	-	-	-	15	시설율 50.1%
기반시설	소계	243.0	243.0	-	-	-	-
	광장	125.0	125.0	-	-	-	-
	도로	118.0	118.0	-	-	-	-
조경시설		52.0	52.0	-	-	-	3
휴양시설		52.0	52.0	-	-	-	5
유희시설		156.0	156.0	-	-	-	4
운동시설		249.0	249.0	-	-	-	3
녹지 및 기타		748.0	748.0	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
									바닥 면적	연면적
계					1,500.0	752.0	-	-	-	-	15	50.1%
기반 시설	소계		-	-	243.0	243.0	-	-	-	-	-
	광장		가	-	125.0	125.0	-	-	-	-	-
		진입광장-1	가-1	대상지 북측	101.0	101.0	-	-	-	-	-
		진입광장-2	가-2	대상지 서측	24.0	24.0	-	-	-	-	-
	도로		산1	전지역	118.0	118.0	-	-	-	-	-
조경 시설	소계		-	-	52.0	52.0	-	-	-	-	3
	암석원		나	대상지 서측	52.0	52.0	-	-	-	-	-
	돌담		①	나	-	-	석재	-	-	-	3
휴양 시설	소계		-	-	52.0	52.0	-	-	-	-	5
	휴게쉼터		다	대상지 남측	52.0	52.0	-	-	-	-	-
	야외테이블		②	다	-	-	목재	-	-	-	3
	앉음벽		③	라	-	-	목재	-	-	-	2

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
유희 시설	소계	-	-	156.0	156.0	-	-	-	-	4
	놀이터	라	대상지 중앙	156.0	156.0	-	-	-	-	-
	시니어조합놀이대	④	라	-	-	목재	-	-	-	1
	회전놀이대	⑤	라	-	-	목재	-	-	-	3
운동 시설	소계	-	-	249.0	249.0	-	-	-	-	5
	체력단련장	마	대상지 중앙	249.0	249.0	-	-	-	-	-
	배드민턴장	⑥	마	-	-	-	-	-	-	2
	체력단련시설	⑦	라	-	-	철재	-	-	-	3
녹지 및 기타	소계	-	-	748.0	748.0	-	-	-	-	-
	녹지	-	-	748.0	748.0	-	-	-	-	-	44.8%

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계					59	118
신설	소로	3류	1	2.0	59.0	118.0	산책로	대상지북측	가-2

다. 상진부1 어린이공원 결정조서

1) 공원결정조서

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	상진부 1 어린이공원	어린이 공원	진부면 상진부 280-10	2,180	1999.11.04 강고 제 99-182호

2) 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		2,180	1,305	-	-	-	27	시설율 59.9%
기반시설	소계	368.0	368.0	-	-	-	-
	광장	109.0	109.0	-	-	-	-
	도로	259.0	259.0	-	-	-	-
조경시설		278.0	278.0	-	-	-	6
휴양시설		126.0	126.0	-	-	-	5
유희시설		377.0	377.0	-	-	-	9
운동시설		81.0	81.0	-	-	-	4
교양시설		75.0	75.0	-	-	-	-
관리시설		-	-	-	-	-	3
녹지 및 기타		875.0	-	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
									바닥 면적	연면적
계					2,180	1,305	-	-	-	-	27	59.9%
기반 시설	소계		-	-	368.0	368.0	-	-	-	-	-
	광장		가	-	109.0	109.0	-	-	-	-	-
		진입광장-1	가-1	대상지 북측	94.0	94.0	-	-	-	-	-
		진입광장-2	가-2	대상지 남측	15.0	15.0	-	-	-	-	-
	도로		산1	전지역	259.0	259.0	-	-	-	-	-
조경 시설	소계		-	-	278.0	278.0	-	-	-	-	6
	초화원		나	대상지 동남측	278.0	278.0	-	-	-	-	-
	게이트		①	가-2	-	-	목재	-	-	-	1
	토피어리		②	나	-	-	-	-	-	-	5

구분	시설명		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
									바닥 면적	연면적
휴양 시설	소계		-	-	126.0	126.0	-	-	-	-	5
	쉼터		다	-	126.0	126.0	-	-	-	-	-
		휴게쉼터-1	다-1	대상지 동남측	113.0	113.0	-	-	-	-	-
		휴게쉼터-2	다-2	대상지 북측	13.0	13.0	-	-	-	-	-
	조형파고라		③	다-1	-	-	목재	-	-	-	1
	장기테이블		④	다-1	-	-	목재	-	-	-	3
	앉음벽		⑤	다-2	-	-	목재	-	-	-	1
유희 시설	소계		-	-	377.0	377.0	-	-	-	-	9
	놀이터		라	대상지 중앙	377.0	377.0	-	-	-	-	-
	조합놀이대		⑥	라	-	-	목재	-	-	-	1
	시이소		⑦	라	-	-	목재	-	-	-	3
	흔들놀이시설		⑧	라	-	-	목재	-	-	-	2
	상상놀이시설		⑨	라	-	-	목재	-	-	-	2
	조형벽		⑩	라	-	-	석재	-	-	-	1
운동 시설	소계		-	-	81.0	81.0	-	-	-	-	4
	체력단련장		마	대상지 동측	81.0	81.0	-	-	-	-	-
	체력단련시설		⑪	마	-	-	철재	-	-	-	4
교양 시설	소계		-	-	75.0	75.0	-	-	-	-	-
	전시트랠리스		바	라	75.0	75.0	목재	-	-	-	-
관리 시설	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	3
	수목보호판		⑫	가-1	-	-	철재	-	-	-	3
녹지 및 기타	소계		-	-	875.0	875.0	-	-	-	-	-
	녹지		-	-	875.0	875.0	-	-	-	-	-	40.1%

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계					74	259
신설	소로	3류	1	3.5	74.0	259.0	산책로	마	마

라. 하진부1 어린이공원 결정조서

1) 공원결정조서

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	하진부 1 어린이공원	어린이 공원	진부면 하진부 15-6	2,320	1999.11.04 강고 제 99-182호

2) 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		2,320	1,173	-	-	-	12	시설율 50.6%
기반시설	소계	398.0	398.0	-	-	-	-
	광장	221.0	221.0	-	-	-	-
	도로	117.0	117.0	-	-	-	-
휴양시설		104.0	104.0	-	-	-	6
유희시설		671.0	671.0	-	-	-	4
관리시설		-	-	-	-	-	2
녹지 및 기타		1,147.0	-	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
									바닥 면적	연면적
계					2,320	1,173.0	-	-	-	-	12	50.6%
기반 시설	소계		-	-	398.0	398.0	-	-	-	-	-
	광장		가	-	221.0	221.0	-	-	-	-	-
		진입광장-1	가-1	대상지 남측	113.0	113.0	-	-	-	-	-
		진입광장-2	가-2	대상지 동측	72.0	72.0	-	-	-	-	-
		진입광장-3	가-3	대상지 북측	36.0	36.0	-	-	-	-	-
	도로		산1∼2	전지역	177.0	177.0	-	-	-	-	-

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
휴양 시설	소계	-	-	104.0	104.0	-	-	-	-	6
	쉼터	나	-	104.0	104.0	-	-	-	-	-
	휴게쉼터-1	나-1	대상지 서측	63.0	63.0	-	-	-	-	-
	휴게쉼터-2	나-2	가-1	41.0	41.0	-	-	-	-	-
	장기테이블	①	나-1	-	-	목재	-	-	-	3
	파고라	②	나-2	-	-	목재	-	-	-	2
	앉음벽	③	다	-	-	목재	-	-	-	1
유희 시설	소계	-	-	671.0	671.0	-	-	-	-	4
	놀이터	다	-	671.0	671.0	-	-	-	-	-
	조합놀이대	④	다	-	-	목재	-	-	-	1
	시니어조합놀이대	⑤	다	-	-	목재	-	-	-	1
	시이소	⑥	다	-	-	목재	-	-	-	2
운동 시설	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	수목보호판	⑦	가-1	-	-	철재	-	-	-	2
녹지 및 기타	소계	-	-	1,147.0	-	-	-	-	-	-
	녹지	-	-	1,147.0	-	-	-	-	-	-	49.4%

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계					103	177
신설	소로	3류	1	1.5	58.0	87.0	산책로	가-3	가-1
		3류	2	2.0	45.0	90.0	산책로	가-3	가-2

마. 하진부2 어린이공원 결정조서

1) 공원결정조서

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	하진부 2 어린이공원	어린이 공원	진부면 하진부 147-6	1,500	1992.01.27 강고 제 92-10호

2) 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		1,500.0	872.0	-	-	-	17	시설율 58.1%
기반시설	소계	206.0	206.0	-	-	-	-
	광장	76.0	76.0	-	-	-	-
	도로	130.0	130.0	-	-	-	-
조경시설		-	-	-	-	-	6
휴양시설		191.0	191.0	-	-	-	3
유희시설		391.0	391.0	-	-	-	3
운동시설		84.0	84.0	-	-	-	3
관리시설		-	-	-	-	-	2
녹지 및 기타		628.0	-	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
									바닥 면적	연면적
계					1,500.0	872.0	-	-	-	-	17	58.1%
기반 시설	소계		-	-	206.0	206.0	-	-	-	-	-
	광장		가	대상지 남측	76.0	76.0	-	-	-	-	-
	도로		산1	전지역	130.0	130.0	-	-	-	-	-
조경시설	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	6
	조형물		①	대상지 서측	-	-	철재	-	-	-	6
휴양 시설	소계		-	-	191.0	191.0	-	-	-	-	3
	쉼터		나	-	191.0	191.0	-	-	-	-	-
		경사쉼터	나-1	대상지 서측	92.0	92.0	-	-	-	-	-
		휴게쉼터	나-2	대상지 중앙	99.0	99.0	-	-	-	-	-
	막구조파고라		②	나-2	-	-	목재	-	-	-	1
	앉음벽		③	다-1	-	-	목재	-	-	-	2

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
유희 시설	소계	-	-	391.0	391.0	-	-	-	-	3
	놀이터	다	-	391.0	391.0	-	-	-	-	-
	어린이놀이터	다-1	대상지 북측	302.0	302.0	-	-	-	-	-
	경사놀이터	다-2	대상지 남측	89.0	89.0	-	-	-	-	-
	조합놀이대	④	다	-	-	목재	-	-	-	1
	오르기놀이시설	⑤	다	-	-	목재	-	-	-	1
	놀이브릿지	⑥	다	-	-	목재	-	-	-	1
운동 시설	소계	-	-	84.0	84.0	-	-	-	-	3
	체력단련장	라	대상지 동측	84.0	84.0	-	-	-	-	-
	체력단련시설	⑦	라	-	-	철재	-	-	-	3
관리 시설	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	수목보호판	⑧	다-1	-	-	철재	-	-	-	2
녹지 및 기타	소계	-	-	628.0	-	-	-	-	-	-
	녹지	-	-	628.0	-	-	-	-	-	-	41.9%

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계					65	130
신설	소로	3류	1	2.0	65.0	130.0	산책로	가	대상지 동측

바. 횡계 제3 공원 결정조서

1) 횡계 제3 공원

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	횡계 제3공원	어린이 공원	대관령면 횡계리 279-117	2,000	1998.07.11 강고 제 98-145호

2) 공원 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		2,000.0	549.0	-	-	-	7	시설율 27.4%
기반시설	소계	197.0	197.0	-	-	-	-
	광장	25.0	25.0	-	-	-	-
	도로	172.0	172.0	-	-	-	-
휴양시설		66.0	66.0	-	-	-	-
유희시설		187.0	187.0	-	-	-	3
운동시설		34.0	34.0	-	-	-	4
편익시설		65.0	65.0	-	-	-	-
녹지 및 기타		1,451.0	-	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
									바닥 면적	연면적
계					2,000.0	549.0	-	-	-	-	7	27.4%
기반 시설	소계		-	-	197.0	197.0	-	-	-	-	-
	광장		가		25.0	25.0	-	-	-	-	-
		진입광장-1	가-1	대상지 남서측	7.0	7.0	-	-	-	-	-
		진입광장-2	가-2	대상지 북서측	10.0	10.0	-	-	-	-	-
		진입광장-3	가-3	대상지 북동측	8.0	8.0	-	-	-	-	-
	도로		산1∼4	전지역	172.0	172.0	-	-	-	-	-
휴양 시설	소계		-	-	66.0	66.0	-	-	-	-	-
	휴게쉼터		나	대상지 동남측	66.0	66.0	-	-	-	-	-
유희 시설	소계		-	-	187.0	187.0	-	-	-	-	3
	놀이터		다	대상지 중앙	187.0	187.0	-	-	-	-	-
	조합놀이대		①	다	-	-	목재	-	-	-	1
	흔들놀이시설		②	다	-	-	목재	-	-	-	2

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
유희 시설	소계	-	-	187.0	187.0	-	-	-	-	3
	놀이터	다	대상지 중앙	187.0	187.0	-	-	-	-	-
	조합놀이대	①	다	-	-	목재	-	-	-	1
	흔들놀이시설	②	다	-	-	목재	-	-	-	2
운동 시설	소계	-	-	34.0	34.0	-	-	-	-	4
	건강지압로	라	대상지 남측	34.0	34.0	-	-	-	-	-
	체력단련시설	③	라	-	-	철재	-	-	-	4
편익 시설	소계	-	-	65.0	65.0	-	-	-	-	-
	전망스탠드	마	대상지 북측	65.0	65.0	목재	-	-	-	-
녹지 및 기타	소계	-	-	1,451.0	-	-	-	-	-	-
	녹지	-	-	1,451.0	-	-	-	-	-	-	72.6%

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계					111	172
신설	소로	3류	1	2.0	11.0	22.0	산책로	가 -2	산책로2
		3류	2	1.5	64.0	96.0	산책로	라	라
		3류	3	1.5	18.0	27.0	산책로	가-1	산책로2
		3류	4	1.5	18.0	27.0	산책로	가-3	산책로2

사. 횡계 제4 공원 결정조서

1) 횡계 제4 공원

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	횡계 제4공원	어린이 공원	대관령면 횡계리 354-17	2,377	2006.04.21 강고 제 06-76호

2) 공원 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		2,377.0	825.0	-	-	-	14	시설율 34.7%
기반시설	소계	380.0	380.0	-	-	-	-
	도로	380.0	380.0	-	-	-	-
조경시설		39.0	39.0	-	-	-	4
휴양시설		144.0	144.0	-	-	-	10
유희시설		262.0	262.0	-	-	-	-
녹지 및 기타		1,552.0	825.0	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
계				2,377.0	825.0	-	-	-	-	14	34.7%
기반 시설	소계	-	-	380	380	-	-	-	-	-
	도로	산1∼2	전지역	380.0	380.0	-	-	-	-	-
조경 시설	소계	-	-	39.0	39.0	-	-	-	-	4
	허브초화원	가	나	39.0	39.0	-	-	-	-	-
	스포츠동상	①	대상지 동측	-	-	철재	-	-	-	4
휴양 시설	소계	-	-	144.0	144.0	-	-	-	-	10
	휴게쉼터	나	대상지 중앙	144.0	144.0	-	-	-	-	-
	플랜터벤치	②	나	-	-	석재	-	-	-	3
	파고라	③	산1	-	-	목재	-	-	-	1
	벤치	④	전지역	-	-	목재	-	-	-	6
유희 시설	소계	-	-	262.0	262.0	-	-	-	-	-
	X-게임장	다	대상지 중앙	262.0	262.0	-	-	-	-	-
녹지 및 기타	소계	-	-	1,552.0	-	-	-	-	-	-
	녹지	-	-	1,552.0	-	-	-	-	-	-	65.3%

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계					132	380
신설	소로	3류	1	5	52.0	260.0	산책로	대상지 남측	대상지 북측
		3류	2	1.5	80.0	120.0	산책로	산책로1	산책로1

아. 횡계 제5 공원 결정조서

1) 횡계 제5 공원

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	횡계 제5공원	어린이 공원	대관령면 횡계리 261-1	2,116	2006.04.21 강고 제 06-76호

2) 공원 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		2,116.0	845.0	-	-	-	13	시설율 39.9%
기반시설	소계	265.0	265.0	-	-	-	-
	도로	265.0	265.0	-	-	-	-
조경시설		-	-	-	-	-	2
휴양시설		97.0	97.0	-	-	-	5
유희시설		483.0	483.0	-	-	-	6
녹지 및 기타		1,271.0	-	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
계				2,116.0	845.0	-	-	-	-	13	39.9%
기반 시설	소계	-	-	265.0	265.0	-	-	-	-	-
	도로	산1∼2	전지역	265.0	265.0	-	-	-	-	-
조경 시설	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	새집조형물	①	대상지 서남측	-	-	목재	-	-	-	2

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
휴양 시설	소계	-	-	97.0	97.0	-	-	-	-	5
	휴게쉼터	가	대상지 북측	97.0	97.0	-	-	-	-	-
	조형파고라	②	가	-	-	목재	-	-	-	3
	앉음벽	③	산1	-	-	목재	-	-	-	2
유희 시설	소계	-	-	483.0	483.0	-	-	-	-	6
	놀이터	나	-	483.0	483.0	-	-	-	-	-
	어린이놀이터	나-1	대상지 중앙	374.0	374.0	-	-	-	-	-
	모래놀이터	나-2	대상지 북측	109.0	109.0	-	-	-	-	-
	조합놀이대	④	나-1	-	-	목재	-	-	-	1
	흔들놀이시설	⑤	나-1	-	-	목재	-	-	-	3
	모래놀이탁자	⑥	나-2	-	-	목재	-	-	-	2
녹지 및 기타	소계	-	-	1,271.0	-	-	-	-	-	-
	녹지	-	-	1,271.0	-	-	-	-	-	-	60.1%

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계					78	265
신설	소로	3류	1	3.5	74.0	259.0	산책로	대상지 남측	대상지 동측
		3류	2	1.5	4.0	6.0	산책로	산책로1	나-2

자. 횡계 제6 공원 결정조서

1) 횡계 제6 공원

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	횡계 제6공원	어린이 공원	대관령면 횡계리 294-4	1,754	2005.06.24 강고 제 05-145호

2) 공원 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		1,754.0	715.0	-	-	-	6	시설율 40.7%
기반시설	소계	210.0	210.0	-	-	-	-
	광장	145.0	145.0	-	-	-	-
	도로	65.0	65.0	-	-	-	-
휴양시설		18.0	18.0	-	-	-	2
유희시설		64.0	64.0	-	-	-	1
운동시설		423.0	423.0	-	-	-	3
녹지 및 기타		1,039.0	-	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
									바닥 면적	연면적
계					1,754.0	715.0	-	-	-	-	6	40.7%
기반 시설	소계		-	-	210.0	210..0	-	-	-	-	-
	광장		가	-	145.0	145.0	-	-	-	-	-
		진입광장-1	가-1	대상지 북서측	66.0	66.0	-	-	-	-	-
		진입광장-2	가-2	대상지 북동측	50.0	50.0	-	-	-	-	-
		진입광장-3	가-3	대상지 남측	29.0	29.0	-	-	-	-	-
	도로		산1∼5	전지역	65.0	65.0	-	-	-	-	-
휴양 시설	소계		-	-	18.0	18.0	-	-	-	-	2
	파고라쉼터		나	대상지 서측	18.0	18.0	-	-	-	-	-
	파고라		①	나	-	-	목재	-	-	-	1
	앉음벽		②	마	-	-	목재	-	-	-	1
유희 시설	소계		-	-	64.0	64.0	-	-	-	-	1
	놀이터		다	대상지 동측	64.0	64.0	-	-	-	-	-
	조합놀이대		③	다	-	-	목재	-	-	-	1
운동 시설	소계		-	-	423.0	423.0	-	-	-	-	3
	인라인트랙		라	대상지 중앙	347.0	347.0	-	-	-	-	-
	체력단련장		마	대상지 서측	76.0	76.0	-	-	-	-	-
	체력단련시설		④	마	-	-	철재	-	-	-	3
녹지 및 기타	소계		-	-	1,039	-	-	-	-	-	-
	녹지		-	-	1,039	-	-	-	-	-	-	59.3%

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계					37	65
신설	소로	3류	1	2.0	12.0	24.0	산책로	가 -2	다
		3류	2	2.0	16.0	32.0	산책로	가-1	라
		3류	3	1.0	5.0	5.0	산책로	가-3	다
		3류	4	1.0	2.0	2.0	산책로	다	나
		3류	5	1.0	2.0	2.0	산책로	다	나

차. 횡계 제7 공원 결정조서

1) 횡계 제7 공원

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	횡계 제7공원	어린이 공원	대관령면 횡계리 294-26	1,724	2005.06.24 강고 제 05-145호

2) 공원 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		1,724	426.0	-	-	-	13	시설율 24.7%
기반시설	소계	271.0	271.0	-	-	-	-
	광장	67.0	67.0	-	-	-	-
	도로	204.0	204.0	-	-	-	-
휴양시설		-	-	-	-	-	6
유희시설		23.0	23.0	-	-	-	1
운동시설		132.0	132.0	-	-	-	-
교양시설		-	-	-	-	-	1
관리시설		-	-	-	-	-	5
녹지 및 기타		1,298.0	-	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
계				1,724.0	426.0	-	-	-	-	13	24.7%
기반 시설	소계	-	-	271.0	271.0	-	-	-	-	-
	광장	가	대상지 남측	67.0	67.0	-	-	-	-	-
	도로	산1∼2	전지역	204.0	204.0	-	-	-	-	-
휴양 시설	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	평상	①	대상지 중앙	-	-	목재	-	-	-	6
유희 시설	소계	-	-	23.0	23.0	-	-	-	-	1
	놀이터	나	대상지 남측	23.0	23.0	-	-	-	-	1
	조합놀이대	②	다	-	-	목재	-	-	-	1
운동 시설	소계	-	-	132.0	132.0	-	-	-	-	-
	농구장	다	대상지 서측	132.0	132.0	-	-	-	-	-
교양시설	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	북카페	③	대상지 북측	-	-	목재	-	-	-	1
관리 시설	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	수목보호판	④	가	-	-	철재	-	-	-	5
녹지 및 기타	소계	-	-	1,298.0	-	-	-	-	-	-
	녹지	-	-	1,298.0	-	-	-	-	-	-	75.3%

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계					136	204
신설	소로	3류	1	1.5	106.0	159.0	산책로	가	가
		3류	2	1.5	30.0	45.0	산책로	산책로1	산책로1

카. 장평 소공원 결정조서

1) 장평1 공원

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
신설	장평1공원	소공원	용평면 장평리 365-12	1,290	2011.11.28 강고 제 2011-371호

2) 공원 세부조성계획 결정 및 결정조서

○ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계	1,290.0	197.0	-	-	-	6	시설율 15.3%
휴양시설	16.0	16.0	-	-	-	2
유희시설	83.0	83.0	-	-	-	1
운동시설	98.0	98.0	-	-	-	3
녹지 및 기타	1,093.0	-	-	-	-	-

○ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
계				1,29.0	197.0	-	-	-	-	6	15.3%
휴양 시설	소계	-	-	16.0	16.0	-	-	-	-	2
	휴게쉼터	가	대상지 중앙	16.0	16.0	-	-	-	-	-
	파고라	①	가	-	-	목재	-	-	-	1
	앉음벽	②	대상지 중앙	-	-	목재	-	-	-	1
유희 시설	소계	-	-	83.0	83.0	-	-	-	-	1
	놀이터	나	대상지 서측	83.0	83.0	-	-	-	-	-
	조합놀이대	③	나	-	-	목재	-	-	-	1
운동 시설	소계	-	-	98.0	98.0	-	-	-	-	3
	체력단련장	다	대상지 서측	98.0	98.0	-	-	-	-	-
	체력단련시설	④	다	-	-	철재	-	-	-	3
녹지 및 기타	소계	-	-	1,093.0	-	-	-	-	-	-
	녹지	-	-	1,093.0	-	-	-	-	-	-	84.7%

3. 평창군 어린이공원 및 소공원 조성계획 도면 : 실음생략