평창군고시 제2013 - 64호

평창 도시공원(대화, 창동, 진부 근린공원) 조성계획결정 및 변경 고시

1. 건설부고시 제560호(72.12.30), 제561호(72.12.30)로 군관리계획(시설:공원)결정된 대화근린공원, 진부근린공원 및 강원도고시 제2766호(74.11.20)로 군관리계획(시설:공원)결정되고 평창군고시 제2004-25호(2004.1.17)로 공원조성계획 결정된 창동근린공원에 대하여 군계획위원회 심의를 거쳐 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제30조ㆍ제32조,『동법 시행령』제25조 및 『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』제16조 규정에 따라, 공원조성계획결정 및 변경을 하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2013년    9월    6일

평    창    군    수

□ 평창 도시공원(대화, 창동, 진부 근린공원) 조성계획결정 및 변경

1. 결정 및 변경취지

『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』 제16조(공원조성계획의 입안ㆍ결정)에 의한 공원조성계획이 미 수립 상태인 공원을 현지 여건과 주민의견을 충분히 검토하여 자연훼손을 최소화하고 건전한 휴식처를 마련함과 동시에 기 계획된 시설이 대상지현황(지형, 주변여건 등)에 적합하지 않으므로 지역적 특색을 반영하고,

자연훼손을 최소화함과 공원의 장래계획 수립 등을 통해 이용객들에게 보다 쾌적한 휴게공간 및 여가함양 공간을 제공하고자 함.

2. 위치 및 면적

ㆍ위  치 : 평창군 대화면, 봉평면, 진부면 일원

ㆍ면  적 : 407,169㎡ (근린공원 3개소)

구분	공원명	위치	결정면적(M2)	비고
근린공원	대화근린공원	대화면 대화리 산166 일원	116,600	신설
	창동근린공원	봉평면 창동리 산10 일원	178,049	변경
	진부근린공원	진부면 하진부리 산16 일원	112,520	신설
합 계			407,169

3. 공원결정조서

가. 대화근린공원

1) 공원결정조서

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
신설	대화 공원	근린 공원	강원도 평창군 대화면 대화리 산166번지 일원	116,600	72.12.30 건고 제560호

2) 대화근린공원 세부조성계획 결정 및 결정조서

■ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축면적(㎡)			공작물	비 고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		116,600	8,327	-	-	-	76	시설율 7.1%
기반 시설	소계	3,324	3,324	-	-	-	-
	도로	3,075	3,075	-	-	-	-
	광장	249	249	-	-	-	-
조경시설		2,094	2,094	-	-	-	5
휴양시설		1,425	1,425	-	-	-	48
유희시설		525	525	-	-	-	2
운동시설		164	164	-	-	-	10
교양시설		295	295	-	-	-	-
편익시설		500	500	-	-	-	1
관리시설		-	-	-	-	-	10
녹 지		108,273		-	-	-

■ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물		공작물 (기)	비 고
								바닥면적	연면적
총계				116,600	8,327	-	-	-	-	76
기반 시설	소계			3,324	3,324	-	-	-	-	-
	도로	-	-	3,075	3,075	-	-	-	-	-
	광장	가	1172-1	249	249	-	-	-	-	-	기존
조경 시설	소계			2,094	2,094	-	-	-	-	5
	화계	나	-	2,044	2,044	-	-	-	-	-
	화계-1	나-1	산166-1	1,624	1,624	석재	-	-	-	-
	화계-2	나-2	산166	291	291	석재	-	-	-	-
	화계-3	나-3	산166	129	129	석재	-	-	-	-
	상징조형물	다	산166	50	50	-	-	-	-	-	기존
	채소조각	①	나-1	-	-	철재	-	-	-	4
	용조형물	②	다	-	-	-	-	-	-	1	기존
휴양 시설	소계			1,425	1,425	-	-	-	-	48
	데크	라	-	326	326	목재	-	-	-	-
	전망데크	라-1	산166	46	46	목재	-	-	-	-
	휴게데크-1	라-2	산166-1	70	70	목재	-	-	-	-
	휴게데크-2	라-3	산166	210	210	목재	-	-	-	-	기존
	휴게쉼터	마	-	1,099	1,099	-	-	-	-	-
	휴게쉼터-1	마-1	산166	1,075	1,075	-	-	-	-	-
	휴게쉼터-2	마-2	산166	12	12	-	-	-	-	-
	휴게쉼터-3	마-3	산166	12	12	-	-	-	-	-
	야외테이블	③	라-2	-	-	목재	-	-	-	1
	나무의자	④	라-1, 라-2	-	-	목재	-	-	-	3	16M
	평의자	⑤	전지역	-	-	목재	-	-	-	9
	등의자	⑥	전지역	-	-	목재	-	-	-	14
	평상	⑦	나-1, 마-1	-	-	목재	-	-	-	13
	베드벤치	⑧	마-1	-	-	목재	-	-	-	7
	초정	⑨	마-1	-	-	목재	-	-	-	1

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물		공작물 (기)	비 고
								바닥면적	연면적
유희 시설	소계			525	525	-	-	-	-	2
	놀이터	바	-	525	525	-	-	-	-	-
	숲놀이터	바-1	산166	434	434	-	-	-	-	-
	놀이터	바-2	산166	91	91	-	-	-	-	-	기존
	숲놀이시설	⑩	바-1	-	-	목재	-	-	-	1
	조합놀이대	⑪	바-2	-	-	철재	-	-	-	1	기존
운동 시설	소계			164	164	-	-	-	-	10
	지압로	사	산166-1	164	164	-	-	-	-	-	기존
	체련 단련시설	⑫	나-1, 자	-	-	철재	-	-	-	9
	철봉	⑬	자	-	-	철재	-	-	-	1	기존
교양 시설	소계			164	164	-	-	-	-	-
	야외학습장	아	산166	164	164	목재	-	-	-	-	기존
편익 시설	소계			500	500	-	-	-	-	1
	전망대	자	산166	500	500	-	-	-	-	-	기존
	팔각정	⑭	자	-	-	목재	-	-	-	1	기존
관리 시설	소계			-	-	-	-	-	-	10
	종합안내판	⑮	가, 자	-	-	목재	-	-	-	3
	방향안내판	⑯	전지역	-	-	목재	-	-	-	6
	설명안내판	⑰	다	-	-	목재	-	-	-	1
녹지 및 기타	소계			108,273	-	-	-	-	-	-
	녹지	-	-	108,273	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

■ 도로 결정조서

구분	규모				연장 (M)	면적 (M2)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	유별	번호	폭원 (M)
계					1,876	3,075
기존	소계				1,545	2,563
	소로	3류	1	2	235	470	광장	소로 3-2	산책로	주동선
	소로	3류	2	2	486	972	소로 3-1	전망대	산책로	주동선
	소로	3류	3	1.5	158	237	휴게쉼터	소로 3-2	산책로	보조동선
	소로	3류	4	1.5	148	222	전망대	지구계	산책로	산책로
	소로	3류	5	1.5	288	432	지구계	소로 3-1	산책로	산책로
	소로	3류	6	1	230	230	소로 3-5	전망대	산책로	산책로
신설	소계				331	512
	소로	3류	7	2	31	62	소로 3-8	소로 3-1	산책로	산책로
	소로	3류	8	1.5	300	450	소로 3-1	소로 3-5	산책로	보조동선

나. 창동근린공원

1) 공원결정(변경)조서

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
변경	창동 공원	근린 공원	창동리 산10번지 일원	178,049	-	178,049	74.11.20 강고-2766호

2) 창동근린공원 세부조성계획 결정 및 결정조서

■ 공원 조성계획 변경 결정 총괄조서

구 분			부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축면적(㎡)			공작물 (기)	비 고
					동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		기정	178,049	25,360	4	521	612	89	시설율 14.2%
		증감	-	감)1,427	-	증)470	증)420	증)35	감)0.8%
		변경	178,049	23,933	4	991	1,032	124	시설율 13.4%
기반 시설	소계	기정	6,177	6,177	-	-	-	-
		증감	증)3,394	증)3,394	-	-	-	증)10
		변경	9,571	9,571	-	-	-	10
	도로	기정	5,407	5,407	-	-	-	-
		증감	증)27	증)27	-	-	-	-
		변경	5,434	5,434	-	-	-	-
	광장	기정	770	770	-	-	-	-
		증감	증)3,367	증)3,367	-	-	-	증)10
		변경	4,137	4,137	-	-	-	10
조경시설		기정	1,980	1,980	-	-	-	4
		증감	감)1,722	감)1,722	-	-	-	증)1
		변경	258	258	-	-	-	5

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축면적(㎡)			공작물 (기)	비 고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
휴양시설	기정	2,380	2,380	-	-	-	2
	증감	증)1,204	증)1,204	-	-	-	증)19
	변경	3,584	3,584	-	-	-	21
유희시설	기정	1,544	1,544	-	-	-	2
	증감	증)96	증)96	-	-	-	감)1
	변경	1,640	1,640	-	-	-	1
운동시설	기정	6,335	6,335	2	351	392	2
	증감	감)73	감)73	증)1	증)520	증)520	증)2
	변경	6,262	6,262	3	871	912	4
교양시설	기정	740	740	-	-	-	3
	증감	감)201	감)201	-	-	-	감)3
	변경	539	539	-	-	-	-
편익시설	기정	5,704	5,704	1	120	120	2
	증감	감)2,995	감)2,995	-	-	-	-
	변경	2,079	2,079	1	120	120	2
관리시설	기정	500	500	1	50	100	74
	증감	감)500	감)500	감)1	감)50	감)100	증)7
	변경	-	-	-	-	-	81
녹 지	기정	152,689	-	-	-	-	-
	증감	증)1,427	-	-	-	-	-
	변경	154,116	-	-	-	-	-

■ 공원 조성계획 변경 세부시설 결정조서

시설 구분	시설명			부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물		공작물 (기)	비 고
										바닥면적	연면적
총계			기정	-	-	178,049	25,360	-	4동	521	612	89
			증감	-	-	-	감)1,427	-	-	증)470	증)420	증)35
			변경	-	-	178,049	23,933	-	4동	991	1,032	124
기반 시설	소계		기정	-	-	6,177	6,177	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)3,394	증)3,394	-	-	-	-	증)10
			변경	-	-	9,571	9,571	-	-	-	-	10
	도로		기정	-	전지역	5,407	5,407	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)27	증)27	-	-	-	-	-
			변경	-	전지역	5,434	5,434	-	-	-	-	-
	광장		기정	가	산10	770	770	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)3,367	증)3,367	-	-	-	-	증)10
			변경	가	산10	4,137	4,137	-	-	-	-	10
조경 시설	소계		기정	-	-	1,980	1,980	-	-	-	-	4
			증감	-	-	감)1,722	감)1,722	-	-	-	-	증)1
			변경	-	-	258	258	-	-	-	-	5
	숲속 정원1		기정	나-1	산2-7	1,030	1,030	-	-	-	-	2
			증감	-	-	감)722	감)722	-	-	-	-	증)3
			변경	나	산2	258	258	-	-	-	-	5
	숲속 정원2		기정	나-2	산2-1	950	950	-	-	-	-	2
			증감	-	-	감)950	감)950	-	-	-	-	감)2
			변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
휴양시설	소계		기정	-	-	2,380	2,380	-	-	-	-	2
			증감	-	-	증)1,204	증)1,204	-	-	-	-	증)19
			변경	-	-	3,584	3,584	-	-	-	-	21
	휴게소		기정	다	산11-11	2,380	2,380	-	-	-	-	2
			증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경	다	산11-11	2,380	2,380	-	-	-	-	2
	휴게쉼터	소계	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)1,168	증)1,168	-	-	-	-	증)19
			변경	-	-	1,168	1,168	-	-	-	-	19
		휴게 쉼터-1	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)474	증)474	-	-	-	-	증)6
			변경	라-1	산2	474	474	-	-	-	-	6

시설 구분	시설명			부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물		공작물 (기)	비 고
										바닥면적	연면적
휴양시설	휴게쉼터	휴게 쉼터-2	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)652	증)652	-	-	-	-	증)6
			변경	라-2	산16-4	652	652	-	-	-	-	6
		휴게 쉼터-3	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)36	증)36	-	-	-	-	-
			변경	라-3	산4-7	36	36	-	-	-	-	-
		휴게 쉼터-4	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)22	증)22	-	-	-	-	증)4
			변경	라-4	230	22	22	-	-	-	-	4
		휴게 쉼터-5	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)20	증)20	-	-	-	-	증)3
			변경	라-5	산2	20	20	-	-	-	-	3
유희시설	소계		기정	-	-	1,544	1,544	-	-	-	-	2
			증감	-	-	증)96	증)96	-	-	-	-	감)1
			변경	-	-	1,640	1,640	-	-	-	-	1
	숲속놀이터		기정	라	370	1,544	1,544	-	-	-	-	2
			증감	-	-	증)96	증)96	-	-	-	-	감)1
			변경	마	산16-3	1,640	1,640	-	-	-	-	1
운동시설	소계		기정	-	-	6,335	6,335	-	2동	351	392	2
			증감	-	-	감)409	감)409	-	증)1	증)520	증)520	증)2
			변경	-	-	5,926	5,926	-	3동	871	912	4
	테니스장		기정	마	산10	2,050	2,050	SㆍP	1동	90	90	-
			증감	-	-	감)693	감)693	-	-	-	-	-
			변경	바	산10	1,357	1,357	SㆍP	1동	90	90	-
	골프연습장		기정	바	산10	3,865	3,865	SㆍP	1동	261	302	-
			증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경	사	산10	3,865	3,865	SㆍP	1동	261	302	-
	체력단련장		기정	사	산2	420	420	-	-	-	-	2
			증감	-	-	감)362	감)362	-	-	-	-	증)2
			변경	아	산2-7	58	58	-	-	-	-	4
	체육관		기정	-	-	-	-	-	증)1	증)520	증)520	-
			증감	-	-	증)982	증)982	철콘	1동	증)520	증)520	-
			변경	자	산7	982	982	-	-	-	-	-
교양시설	소계		기정	-	-	740	740	-	-	-	-	3
			증감	-	-	감)201	감)201	-	-	-	-	감)3
			변경	-	-	539	539	-	-	-	-	-
	숲속교실		기정	아	산5	740	740	-	-	-	-	3
			증감	-	-	감)577	감)577	-	-	-	-	감)3
			변경	차	산16-3	163	163	-	-	-	-	-

시설 구분	시설명			부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물		공작물 (기)	비 고
										바닥면적	연면적
교양시설	야외학습장		기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)376	증)376	-	-	-	-	감)3
			변경	카	산4-7	376	376	-	-	-	-	-
편익시설	소계		기정	-	-	5,704	5,704	-	-	-	-	2
			증감	-	-	감)2,995	감)2,995	-	-	-	-	-
			변경	-	-	2,079	2,079	-	-	-	-	2
	주차장	소계	기정	-	-	3,335	3,335	-	-	-	-	-
			증감	-	-	감)1,945	감)1,945	-	-	-	-	-
			변경	-	-	1,390	1,390	-	-	-	-	-
		주차장-1	기정	자-1	산2-5	1,945	1,945	-	-	-	-	-
			증감	-	-	감)1,945	감)1,945	-	-	-	-	-
			변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		주차장-2	기정	자-2	324	1,390	1,390	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경	카	324	1,390	1,390	-	-	-	-	-
	전망대		기정	차	산5	1,880	1,880	-	-	-	-	1
			증감	-	-	감)1,680	감)1,680	-	-	-	-	-
			변경	타	산2-7	200	200	-	-	-	-	1
	화장실		기정	1	산10	489	489	철콘	1동	120	120	1
			증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경	파	산10	489	489	철콘	1동	120	120	1
관리시설	소계		기정	-	-	500	500	-	-	-	-	74
			증감	-	-	감)500	감)500	-	-	-	-	증)7
			변경	-	-	-	-	-	-	-	-	81
	관리사무소		기정	2	산2-7	500	500	철콘	1동	50	100	2
			증감	-	-	감)500	감)500	-	감)1	감)50	감)100	감)2
			변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가로등		기정	-	전지역	-	-	-	-	-	-	72
			증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경	-	전지역	-	-	-	-	-	-	72
	종합안내판		기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경	-	전지역	-	-	-	-	-	-	2
	방향안내판		기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경	-	전지역	-	-	-	-	-	-	7
녹지	-		기정	-	전지역	152,689	-	-	-	-	-	-
			증감	-	-	증)1,427	-	-	-	-	-	-
			변경	-	전지역	154,116	-	-	-	-	-	-

■ 도로변경 결정조서

구분		규모				연장 (M)	면적 (M2)	기점	종점	사용형태	비고
		등급	유별	번호	폭원 (M)
계	기정					1,395	5,407
	변경					2,002	5,434
기정		소로	3류	1	6	149	1,739	지구계	골프연습장	진입도로	주동선
기정		소로	3류	2	2	632	1,880	전망대	주차장	산책로
변경		소로	3류	2	2.5	694	1,735	광장	전망대	산책로	주동선
기정		소로	3류	3	3	86	250	전망대	숲속교실	산책로
변경		소로	3류	3	2	70	140	지구계	광장	산책로	보조동선
기정		소로	3류	4	3	192	580	지구계	숲속교실	산책로
변경		소로	3류	4	2	50	100	지구계	소로 3-2	산책로	보조동선
기정		소로	3류	5	3	284	858	산책로	테니스장	산책로
변경		소로	3류	5	2	168	336	지구계	소로 3-2	산책로	보조동선
기정		소로	3류	6	3	52	100	지구계	주차장	산책로	보조동선
신설		소로	3류	7	2	138	276	지구계	전망대	산책로	보조동선
신설		소로	3류	8	1.5	636	954	소로 3-2	소로 3-7	산책로	산책로
신설		소로	3류	9	1.2	45	54	지구계	소로 3-5	산책로	산책로

다. 진부근린공원

1) 공원결정조서

구분	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
신설	진부 공원	근린 공원	강원도 평창군 진부면 하진부리 산16일원	112,520	72.12.30 건고 제561호

2) 진부근린공원 세부조성계획 결정 및 결정조서

■ 공원 조성계획 결정 총괄조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축면적(㎡)			공작물	비 고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		112,520	3,927	-	-	-	42	시설율 3.5%
기반 시설	소계	2,066	2,066	-	-	-	-
	도로	1,700	1,700	-	-	-	-
	광장	366	366	-	-	-	-
조경시설		963	963	-	-	-	1
휴양시설		314	314	-	-	-	22
유희시설		355	355	-	-	-	5
운동시설		99	99	-	-	-	8
교양시설		130	130	-	-	-	-
편익시설		-	-	-	-	-	-
관리시설		-	-	-	-	-	6
녹 지		108,593		-	-	-

■ 공원 조성계획 결정 세부시설 결정조서

시설 구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물		공작물 (기)	비 고
								바닥면적	연면적
총계				112,520	3,927	-	-	-	-	42
기반 시설	소계			2,066	2,066	-	-	-	-	-
	도로		전지역	1,700	1,700	-	-	-	-	-
	광장	가	-	366	366	-	-	-	-	-
	진입광장	가-1	산16	311	311	-	-	-	-	-
	소광장-1	가-2	산16	36	36	-	-	-	-	-
	소광장-2	가-3	산16	19	19	-	-	-	-	-
조경 시설	소계			963	963	-	-	-	-	1
	잔디마당	나	산16	906	906	-	-	-	-	-
	암석원	다	산16	57	57	-	-	-	-	-
	상징조형물	①	-	-	-	철재	-	-	-	1
휴양 시설	소계			314	314	-	-	-	-	22
	휴게쉼터	라	-	314	314	-	-	-	-	-
	휴게쉼터-1	라-1	산16	25	25	-	-	-	-	-
	휴게쉼터-2	라-2	산15	117	117	-	-	-	-	-
	휴게쉼터-3	라-3	산15-5	172	172	-	-	-	-	-
	초정	②	나	-	-	목재	-	-	-	1
	나무의자	③	라-1	-	-	목재	-	-	-	6	10M
	평의자	④	나	-	-	목재	-	-	-	8
	등의자	⑤	라-2	-	-	목재	-	-	-	4
	앉음벽	⑥	나	-	-	목재	-	-	-	2	10M
	파고라	⑦	라-3	-	-	목재	-	-	-	1
유희 시설	소계			355	355	-	-	-	-	5
	놀이터	마	산16	355	355	-	-	-	-	-
	조합놀이대	⑧	마	-	-	-	-	-	-	1
	놀이시설	⑨	마	-	-	-	-	-	-	4

시설 구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물		공작물 (기)	비 고
								바닥면적	연면적
운동 시설	소계			99	99	-	-	-	-	8
	지압로	바	산16	99	99	-	-	-	-	-
	체력단련시설	⑩	전지역	-	-	철재	-	-	-	8
교양 시설	소계			130	130	-	-	-	-	-
	위령비	사	산16임	130	130	-	-	-	-	-
관리 시설	소계			-	-	-	-	-	-	6
	종합안내판	⑪	가	-	-	목재	-	-	-	1
	방향안내판	⑫	전지역	-	-	목재	-	-	-	5
녹지				108,593	-	-	-	-	-	-

■ 도로 결정조서

구분	규모				연장 (M)	면적 (M2)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	유별	번호	폭원 (M)
계					1,016	1,700
기존	소계				858	1,542
	소로	3류	1	5	30	150	진입광장	소광장-1	산책로
	소로	3류	2	2	40	80	소광장-1	소광장-2	산책로
	소로	3류	3	2	48	96	소광장-2	위령비	산책로
	소로	3류	4	2	212	424	위령비	지구계	산책로
	소로	3류	5	1.5	142	213	지구계	휴게쉼터-2	산책로
	소로	3류	6	1.5	218	327	지구계	휴게쉼터-2	산책로
	소로	3류	7	1.5	168	252	휴게쉼터-2	휴게쉼터-3	산책로
신설	소계				158	158
	소로	3류	8	1.0	158	158	휴게쉼터-3	지구계	산책로

4. 평창 도시공원(대화, 창동, 진부) 조성계획결정 및 변경 도면 : 실음생략