분쇄된 음식물찌꺼기 20%미만만 하수관로로 배출하는

주방용 오물분쇄기 인증현황 (2017.03.16 기준)

* 인증여부를 확인하는 용도로 확인하시고, 제품이 실제 인증조건(고형물배출율)을 만족하도록 제조되었는지 여부 등은 실제 구입시 반드시 확인하여야 함

* 또한 해당 주방용 오물분쇄기는 주방용오물분쇄기의 판매‧사용금지(환경부고시 제2013-179호) 제9조에 따라 인증 받은 제품이「전기용품안전관리법」제3조에 따라 안전인증을 받은 경우에 다음 각 호에 한해 판매‧사용할 수 있음을 알려 드립니다.

1. 하수도법 제2조 제15호에 의한 하수처리구역내 일반가정

2. 하수처리구역외 지역 중 개인하수처리시설(오수처리시설만 해당)이 설치된

일반가정

2017년 인증제품

‣ 시행근거 : 환경부고시 제2017-13호(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
MUMS-S (소멸형)	㈜멈스	2017-1호 (‘17.01.10)	17.4%	한국화학융합 시험연구원

‣ 시행근거 : 환경부고시 제2017-13호(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
DK-F1601 (소멸형)	㈜대경트라움	2017-2호 (‘17.3.16)	19.4%	(재)FITI시험연구원

‣ 시행근거 : 환경부고시 제2017-13호(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
음식물분쇄기-2 (분쇄·회수형)	티지지에스	2017-3호 (‘17.03.16)	7.2%	한국화학융합 시험연구원

2016년 인증제품

‣ 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
TS-15001 (분쇄·회수형)	㈜태상그린텍	2016-1호 (‘16.03.07)	12.6%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
SRBD-1AT701RF (분쇄·회수형)	㈜에스디알	2016-2호 (‘16.04.27)	18.2%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
SRBD-1AT801RF (분쇄·회수형)	㈜에스디알	2016-3호 (‘16.04.27)	18.2%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
ZENQ-1111 (분쇄·회수형)	㈜에코젠 인터내셔널	2016-5호 (‘16.04.27)	17.3%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
CH 200 (소멸형)	㈜제일아쿠아	2016-6호 (‘16.08.29)	17.4%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
HSE-7000H (소멸형)	(주)허머	2016-8호 (‘16.12.20)	18.3%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
JHC-2015-001 (소멸형)	㈜제이앤 에이치컴퍼니	2016-9호 (‘16.12.20)	18.2%	한국화학융합 시험연구원

2015년 인증제품

‣ 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
SPZ-3500V (분쇄·회수형)	㈜스핀즈 이노베이션	2015-1호 (‘15.02.24)	17.8%	한국화학융합 시험연구원

2014년 인증제품

‣ 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
GB-1550S (분쇄·회수형)	(주)지비앤디	2014-1호 (‘14.04.23)	17.4%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
GB-1570S (분쇄·회수형)	(주)지비앤디	2014-2호 (‘14.04.23)	17.4%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
GB-1530S (분쇄·회수형)	(주)지비앤디	2014-3호 (‘14.04.23)	17.4%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
HITT-H-100 (분쇄·회수형)	(주)하이토토	2014-4호 (‘14.06.19)	5.4%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
EM-1000 (분쇄·회수형)	주식획사 펠코	2014-5호 (‘14.07.31)	17.0%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
HV-1000 (분쇄·회수형)	주식획사 펠코	2014-6호 (‘14.07.31)	17.0%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
MEP-WB (소멸형)	㈜멈스	2014-8호 (‘14.12.24)	17.8%	한국화학융합 시험연구원

※ 안전인증(KC) 정보 : 상기 제품은 안전인증(KC)을 취득한 전류공급장치(AC Adapter)를 사용해야함

❏ 2012~2013년 인증제품

‣ 시행근거 : 환경부고시 제2012-203호(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

‣ 제품인증 : KTR, KTC, KEITI 등 6개 시험․인증기관

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
DA-100 (분쇄·회수형)	㈜지비앤디	2012-2호 최초인증 : 12.11.22 정기심사 : 15.11.22	18.1%	한국화학융합 시험연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
FWD-560 (분쇄·회수형)	㈜신화창조	2012-3호 최초인증 : 12.12.03 정기심사 : 15.12.03	18.3%	한국화학융합 시험연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
ISE-1 (분쇄·회수형)	Kim's 트레이딩	2013-20호 최초인증 : 13.03.13 정기심사 : 16.03.13	19.3%	한국기계 전기전자시험 연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
VORTEX POWER 5 (분쇄·회수형)	애너하임 디스포저코리아	2013-20호 최초인증 : 13.04.18 정기심사 : 16.04.18	19. 0 %	한국기계전기전자 시험연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물 배출율(회수율)	시험기관
에이치엠아이 (분쇄·회수형)	(주)에이치엠아이코리아	2013-42호 (‘13.5.7)	83.1 %	한국환경산업 기술원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
ISE-45 (분쇄·회수형)	Kim's 트레이딩	2013-43호 최초인증 : 13.05.13 정기심사 : 16.05.13	18.0%	한국기계 전기전자시험 연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물 배출율(회수율)	시험기관
VORTEX POWER 3 (분쇄·회수형)	애너하임 디스포저코리아	2013-46호 (‘13.5.13)	18.5 %	한국기계전기전자 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
VORTEX POWER 7 (분쇄·회수형)	애너하임 디스포저코리아	2013-47호 최초인증 : 13.05.13 정기심사 : 16.05.13	19.0 %	한국기계전기전자 시험연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물 배출율	시험기관
VORTEX POWER 7 (분쇄·회수형)	애너하임 디스포저코리아	2013-47호 (‘13.5.13)	19.7 %	한국기계전기전자 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물 배출율	시험기관
VORTEX POWER 9 (분쇄·회수형)	애너하임 디스포저코리아	2013-48호 (‘13.5.13)	15.9 %	한국기계전기전자 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
ISE-100 (분쇄·회수형)	Kim's 트레이딩	2013-44호 최초인증 : 13.05.13 정기심사 : 16.05.13	18.9%	한국기계 전기전자시험 연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
ISE-200 (분쇄·회수형)	Kim's 트레이딩	2013-45호 최초인증 : 13.05.13 정기심사 : 16.05.13	18.7%	한국기계 전기전자시험 연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
FMM-015 (소멸형)	㈜퍼휴먼	2013-54호 최초인증 : 13.06.03 정기심사 : 16.06.03	19.4%	한국화학융합 시험연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
SPZ-3000D (분쇄·회수형)	㈜스핀즈 이노베이션	2013-65호 최초인증 : 13.06.20 정기심사 : 16.06.20	17.6%	한국화학융합 시험연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
GB-200 (분쇄·회수형)	㈜지비앤디	2013-69호 최초인증 : 13.07.01 정기심사 : 16.07.01	18.4%	한국화학융합 시험연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물 배출율	시험기관
CL-301 (분쇄·회수형)	주식회사 씨엔코리아	2013-76호 (‘13.7.16)	18.5 %	한국화학융합시험 연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물 배출율	시험기관
DWH250 (분쇄·회수형)	다우테크	2013-89호 (‘13.8.28)	18.1%	한국화학융합 시험연구원

모델명	업체명	인증번호 (인증일자)	고형물배출율	시험기관
GB-300 (분쇄·회수형)	㈜지비앤디	2013-90호 최초인증 : 13.08.28 정기심사 : 16.08.28	18.4%	한국화학융합 시험연구원

※ 정기심사 : 인증 유효기간(3년) 도래에 따른 심사(공장심사 + 제품검사) 실시

- 시행근거 : 환경부고시 제2013-179호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매․사용금지)