□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 신리초등학교

- 주소 : 강원도 평창군 대화면 하송빈1길 23

- 석면면적 : 691.2㎡

◯ 측정기관 : ㈜서진석면환경연구원

◯ 발주기관 : 성호산업 주식회사

◯ 제거작업의 내용 : 신리초등학교 교사동 석면철거 및 해체공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017.08.01. ~ 2017.08.02.

측정 일시	2017. 08. 01 ~ 2017. 08. 02
측정 결과	부지 경계선1~4, 위생설비 입구, 폐기물 반출구, 음압기 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.08.01.~2017.08.02.

측정 일시	2017. 08. 01. 14:00~17:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A-1	부지경계선	0.005	기준미만
	A-2	부지경계선	0.003	기준미만
	A-3	부지경계선	0.002	기준미만
	A-4	부지경계선	0.004	기준미만
	A-5	위생설비 입구	0.001	기준미만
	A-6	폐기물 반출구	0.003	기준미만
	A-7	음압기	0.001	기준미만
측정 일시	2017. 08. 02. 13:00~16:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A-1	부지경계선	0.005	기준미만
	A-2	부지경계선	0.003	기준미만
	A-3	부지경계선	0.002	기준미만
	A-4	부지경계선	0.004	기준미만
	A-5	위생설비 입구	0.002	기준미만
	A-6	폐기물 반출구	0.001	기준미만
	A-7	음압기	0.003	기준미만